2012년 하반기

건설공사 실적공사비

적용 공종 및 단가

2012. 08.

국  토  해  양  부

한국건설기술연구원

□  목	차  □

제1장 총칙

제2장 토목공사 실적공사비 적용 단가

제3장 건축공사 실적공사비 적용 단가

제4장 기계설비공사 실적공사비 적용 단가

제5장 항만공사 실적공사비 적용 단가

제6장 실적공사비 적용시 간접공사비 등 산정 참고자료

※ 참고자료

- 실적공사비및표준품셈 관리규정(국토해양부 훈령)

- 예정가격작성기준(계약예규)

제1장 총칙

제1장 총칙

<총칙 - >

1-1 목적

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제9조제1항 및 「예정가격 작성기준(계약예규 2200.04-160)」제38조제4항, 「실적공사비및표준품셈관리규정(국토해양부 훈령 제360호)」제9조제3항에 의하여 실적공사비 적용대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는 데 있다.

1-2 적용범위

국가, 지방자치단체, 공기업‧준정부기관, 기타공공기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

1-3 적용방법

(1) 건설공사의 예정가격을 작성함에 있어서 실적공사비는 본 자료집을 적용한다. 다만, 소규모 공사, 전문공사, 보수 및 유지관리 공사, 건물의 증ㆍ개축공사, 복합건축시설물 등은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 공기업‧준정부기관, 기타공공기관 등의 장의 책임하에 적용여부를 결정할 수 있다.

(2) 본 실적공사비 단가집에 제시된 실적단가는 건설공사의 대표적이고 보편적인 공종을 기준한 것으로, 제시된 공종의 단가정의 등이 현장여건 및 작업조건 등과 일치하지 않는 경우에는 (3)에 의해 할증을 하거나 별도의 단가를 산출하여 적용할 수 있다.

(3)  시공규모 또는 현장조건 및 작업조건 등에 따라 실적단가의 할증이 필요한 경우 세부공종별 실적단가에 노무비율을 곱하여 산정한 노무비에 다음 각호의 할증을 적용하고, 기타 할증이 필요한 경우는 표준품셈 “제1장 적용기준” 중 “1-16 품의 할증”을 따른다.

①  근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제50조, 제56조, 유해 위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따라 노무비를 할증

②  군작전 지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때는 노무비를 20%까지 할증

③  도서지구(본토에서 인력동원파견시), 공항(김포, 김해, 제주공항 등에서 1일비행기 이착륙횟수 20회 이상) 및 도로개설이 불가능한 산악지역에서는 노무비를 50%까지 할증

④  PERT/CPM공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 노무비를 25%까지 할증

⑤  다음의 지세별 구분에 따라 노무비를 할증

지세구분	할증율
야산지	25%
번화가	2차선도로 30%
	4차선도로 25%
	6차선도로 20%
주택가	15%

※ 지세구분 내역표

지구 구분		평 탄 지	야 산 지	산 악 지
지 형		평지 또는 보통 야산으로 교통이 편리한 곳	험한 야산지대 및 수목이 우거진 보통 산악지대로서 교통이 불편한 곳	산림이 우거진 험준한 산악지대로서 교통이 극히 불편한 곳
지 세		평지 또는 보통 야산	험한 야산 또는 보통 산악	험한 산악
높이	해발	100m 미만	300m 미만	400m 미만
기준	표고	50m 미만	150m 미만	200m 미만
통행 조건	도로 구배 통행	대소로(유) 완 만 양 호	대로(무) 완 급 불 편	대소로(무) 극 급 극히불량
자연 환경	지세 수목 기상	양 호 소수 또는 소목 보 통	불 편 보통 또는 약간울창 불 편	불 량 울 창 불 편
기타 조건	교통편 숙소 통신 인력동원	차도에서 500m 이내 편 리 〃 〃	차도에서 1km이내 불 편 〃 〃	차도에서 1km이상 극히 불편 불 가 〃

⑥ 다음의 고소작업에 따라 노무비를 할증

구분	높이	할증율
비계틀 불사용	5m미만	0%
	5～10m	20%증
	10～15m	30%증
	15～20m	40%증
	20～30m	50%증
	30～40m	60%증
	40～50m	70%증
	50～60m	80%증
	60m이상	매 10m 증가마다 10%씩 증
비계틀 사용	10m이상	10%증
	20m이상	20%증
	30m이상	30%증
	50m이상	40%증
	70m이상	매 10m 증가마다 10%씩 증

⑦ 지하 4m이하 작업의 경우 노무비의 10%할증

(4) 본 실적공사비 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 실적공사비 단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

(5) 본 실적공사비 단가는 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비, 직접노무비, 직접공사경비 등이 포함된 것을 원칙으로 한다.

(6) 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비에는 재료의 할증분이 포함된 것을 원칙으로 한다.

제2장 토목공사 실적공사비 적용단가

<토목 - >

A. 공통공사	1

C. 지반개량공사	9

D. 토공사	15

E. 현장타설 콘크리트공사	40

F. 프리캐스트 콘크리트공사	51

G. 관공사	56

H. 배수공사	66

I.  강구조공사	75

J.  말뚝공사	78

K. 교량공사	82

L. 도로 및 포장공사	86

N. 터널공사	163

O. 하천 및 항만공사	164

Q. 기타공사(1)	167

R. 기타공사(2)	168

대분류 A	공 통 공 사

■ AA12* 흙쌓기 및 헐기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA120.10000	흙쌓기 및 헐기	-	m3	1,127	24%

【단가정의】

① 이 단가는 가설도로 축조를 위한 흙쌓기 및 헐기비용을 포함한다.

② 흙의 다짐 및 운반비용은 제외한다.

■ AA21* P.P마대 쌓기 및 헐기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA210.90000	p,p마대 쌓기 및 헐기	45×70cm	m2	34,872	90%

【단가정의】

① 이 단가는 흙을 기준으로 한 것이며, P.P(Poly Propylene)마대의 제작 및 쌓기, 헐기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 조수 및 유수의 영향이 있는 곳에서는 이 단가를 적용하지 아니한다.

■ AA22* 가도수로 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA220.20000	가도수로 설치	-	m	953	9%

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치전에 임시 도수로의 역할 및 비탈면 유실방지를 위한 비용으로 재료비(P.E필름, T=0.1mm W=1.8m), 설치비 및 철거비를 포함한다.

■ AA22* 물푸기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA220.50000	물푸기	-	hr	4,426	34%

【단가정의】

① 이 단가는 양수기(펌프의 토출 및 흡입구경 ∅150mm)의 손료, 운반 및 설치(목도운반)에 소요되는 비용을 포함한다.

② 양수기 가동을 위한 전력비(또는 연료비) 및 임대료(또는 장비손료)를 포함한다.

■ AD24* 토공규준틀

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AD240.31000	토공규준틀	비탈규준틀	nr(개소)	27,322	95%
AD240.32000	토공규준틀	수평규준틀	nr(개소)	29,953	91%

【단가정의】

① 이 단가는 토공규준틀 설치에 필요한 재료비 및 제작, 가설, 철거(해체)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ AA27* 낙하물 방지공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA270.02000	낙하물 방지공	비계목	m2	4,885	75%

【단가정의】

① 이 단가는 기준비계를 이용하여 낙하물 방지망을 설치하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 비계목(L=3.6m), 아연도금 철망(#21), 발, 못, 철선등 재료비 및 설치비를 포함한다.

③ 설치 높이는 7m이내일 때를 기준으로 한 것이다.

■ AA27* 낙하물 방지공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA270.02100	낙하물 방지공	강관(12개월)	m2	8,587	39%

【단가정의】

① 이 단가는 강관비계를 이용하여 낙하물 방지망을 설치하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 강관(∅48.6mm×2.4mm), 브라켓, 철선, 클램프, 낙하물방지망등 재료비  및 설치비를 포함한다.

③ 낙하물방지망(그물망)은 합성섬유재(폴리에틸렌)에 준하며, 구조물 첫 단(지상으로부터 약8m)에 설치하는 것을 기준으로 한다.

④ 낙하물방지망 설치에 필요한 타워크레인 또는 크레인경비는 제외한다.

■ AA31* 강관비계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA310.10000	강관비계	3개월이하	m2	9,820	86%
AA310.01100	강관비계다리	3개월이하	m	30,465	85%

【단가정의】

① 이 단가에는 강관비계 설치에 소요되는 재료비, 조립비 및 철거비 등이 포함된다.

② 강관비계의 직경은 48.6mm, 설치높이는 30m이내를 기준한 것이다.

③ 강관비계다리는 슬로프식을 기준으로 하며, 폭은 0.9m에 준한다.

④ 높이 30m를 초과하는 경우는 매 3.5m증가마다 노무비를 10%씩 가산한다.

⑤ 공사기간이 3개월을 초과하는 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

강관비계	3개월 이하	6개월 이하	12개월 이하
실적단가	1	1.06	1.21
노무비율	1	0.94	0.83
강관비계다리	3개월 이하	6개월 이하	12개월 이하
실적단가	1	1.09	1.27
노무비율	1	0.92	0.79

■ AA32* 동바리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA320.01000	목재동바리	1회	공m3	34,965	92%
AA320.11100	강관동바리	암거용(3개월)	공m3	7,885	95%
AA320.21100	강관동바리	교량용(3개월)	공m3	20,292	96%
AA320.51000	강관동바리	수평연결재 (3개월)	m2	3,515	81%

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 목재동바리(길이 3.6-7m, 중경 12cm, 말구 12cm)의 설치높이는 7m이내, 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)는 3.5m이내를 기준한 것이다.

③ 강관동바리 수평연결재는 1단설치에 준한다.

④ 공사기간이 3개월을 초과하는 경우 또는 사용회수 2회 이상인 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

목재동바리	1회	2회		3회		4회
실적단가	1	0.97		0.96		0.95
노무비율	1	1.03		1.04		1.05
강관동바리(암거용)	3개월 이하		6개월 이하		12개월 이하
실적단가	1		1.03		1.11
노무비율	1		0.97		0.90
강관동바리(교량용)	3개월 이하		6개월 이하		12개월 이하
실적단가	1		1.03		1.09
노무비율	1		0.97		0.91
강관동바리(수평연결재)	3개월 이하		6개월 이하		12개월 이하
실적단가	1		1.14		1.46
노무비율	1		0.88		0.68

■ AD42* 시공측량말뚝

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AD424.10000	시공측량말뚝	5cm×5cm×30cm	nr(개소)	670	77%

【단가정의】

① 이 단가에는 시공측량말뚝의 자재비 및 설치비가 포함된다.

■ AE11* H파일 항타 및 항발 / 진동식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AE110.10300	H파일 항타 (진동식)	H=300×300, ℓ=3m이하	본	38,113	53%
AE110.10500	H파일 항타 (진동식)	H=300×300, ℓ=5m이하	본	46,137	52%
AE110.10800	H파일 항타 (진동식)	H=300×300, ℓ=8m이하	본	57,748	51%
AE110.11000	H파일 항타 (진동식)	H=300×300, ℓ=10m이하	본	62,839	50%
AE110.20300	H파일 항발 (진동식)	H=300×300, ℓ=3m이하	본	30,672	43%
AE110.20500	H파일 항발 (진동식)	H=300×300, ℓ=5m이하	본	34,668	43%
AE110.20800	H파일 항발 (진동식)	H=300×300, ℓ=8m이하	본	39,939	43%
AE110.21000	H파일 항발 (진동식)	H=300×300, ℓ=10m이하	본	45,379	43%

【단가정의】

① 이 단가는 진동식파일 해머에 의해 H파일을 항타 또는 항발하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 발전비, 인건비, 기계경비를 포함한다.

③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.

- 소운반용 보조크레인 사용비용

④ 항타 또는 항발시 적용기준은 다음에 준한다.

- 파일근입장(ℓ) : 각 규격별 길이

- 토질 : 사질토 및 역질토

- 파일크기(H) : 300×300

- 작업조건은 다음의 장애요인중 2항목 이하에 해당하는 경우에 준하며, 장애요인이 3항목인 경우는 위 단가의 7%, 4항목인 경우는 14%를 할증한다.

no	조건	비고
1	가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 구조물 등에 의한 장애의 정도	작업중단의 유무 및 기계의 행동에 제약
2	현장의 넓이에 의한 작업난이 정도	기계의 이동, 널말뚝의 거치장소, 널말뚝의 세워넣기등에 충분한 넓이 부족
3	비계 상황에 따라 작업에 미치는 정도	연약지반등에 있어서 비계의 양부
4	시공규모	시공수량 50본 미만

■ AE13* 토류판 설치 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AE300.10300	토류판 설치 및 철거 (T=6cm)	3개월미만	m2	26,483	52%
AE300.20300	토류판 설치 및 철거 (T=8cm)	3개월미만	m2	31,527	45%
AE300.00300	토류판 설치 및 철거 (T=10cm)	3개월미만	m2	37,515	40%
AE300.30300	토류판 설치 및 철거 (T=12cm)	3개월미만	m2	42,469	36%

【단가정의】

① 이 단가는 지하 터파기용 흙막이 공사시 토류판 설치 및 철거에 소요되는 비용을 포함한다.

② 재료의 할증, 공구손료, 소운반, 뒷채움 비용을 포함한다.

③ 토류판 설치규격은 다음 준한다.

토류판	규격
토류판 설치 및 철거(T=6cm)	육송, 60×150×2,000
토류판 설치 및 철거(T=8cm)	육송, 80×150×2,000
토류판 설치 및 철거(T=10cm)	육송, 100×150×2,000
토류판 설치 및 철거(T=12cm)	육송, 120×150×2,000

④ 공사기간이 3개월 이상인 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

토류판(T=6cm)	3개월 미만	6개월 미만	12개월 미만
실적단가	1	1.25	1.40
노무비율	1	0.80	0.71
토류판(T=8cm)	3개월 미만	6개월 미만	12개월 미만
실적단가	1	1.28	1.46
노무비율	1	0.78	0.69
토류판(T=10cm)	3개월 미만	6개월 미만	12개월 미만
실적단가	1	1.31	1.50
노무비율	1	0.76	0.67
토류판(T=12cm)	3개월 미만	6개월 미만	12개월 미만
실적단가	1	1.33	1.53
노무비율	1	0.75	0.65

■ AE14* 쉬트파일 항타 및 항발 / 진동식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AE141.40110	쉬트파일 항타 (진동식)	Type4, ℓ=11m이하	본	96,568	40%
AE141.40140	쉬트파일 항타 (진동식)	Type4, ℓ=13m이하	본	121,752	34%
AE141.40170	쉬트파일 항타 (진동식)	Type4, ℓ=16m이하	본	144,594	34%
AE141.40200	쉬트파일 항타 (진동식)	Type4, ℓ=20m이하	본	167,439	34%
AE141.30050	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=5m이하	본	43,154	42%
AE141.30080	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=8m이하	본	67,148	42%
AE141.30110	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=11m이하	본	88,929	40%
AE141.30140	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=13m이하	본	125,401	34%
AE141.30170	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=16m이하	본	148,666	34%
AE141.30200	쉬트파일 항타 (진동식)	Type3, ℓ=20m이하	본	171,923	34%
AE146.40150	쉬트파일 항발 (진동식)	Type4, ℓ=15m이하	본	56,972	40%
AE146.40180	쉬트파일 항발 (진동식)	Type4, ℓ=18m이하	본	68,515	34%
AE146.30150	쉬트파일 항발 (진동식)	Type3, ℓ=15m이하	본	59,377	40%
AE146.30180	쉬트파일 항발 (진동식)	Type3, ℓ=18m이하	본	71,297	34%

【단가정의】

① 이 단가는 진동식 진동파일 해머에 의해 쉬트파일(강널말뚝)을 육상에서 항타 또는 항발하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 발전비, 인건비, 기계경비를 포함한다.

③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.

- 소운반용 트럭크레인 사용비용

- 전기 용접에 소요되는 비용

- 직선형 기준틀 제작 및 사용비용

- 쐐기형 쉬트파일 제작 및 사용비용

④ 항타 또는 항발시 적용기준은 다음에 준한다.

- 항타길이(ℓ) : 각 규격별 길이

- 토질 : 점성토

- 쉬트파일 규격은 다음에 준한다.

규격	비고
쉬트파일 Type3	400 × 150 × 13
쉬트파일 Type4	400 × 170 × 15.5

- 작업조건은 다음의 장애요인중 1항목 이하에 해당하는 경우에 준하며, 장애요인이 2항목인 경우는 6%, 3항목인 경우는 위 단가의 13%를 할증한다.

no	조건	비고
1	가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 구조물 등에 의한 장애의 정도	작업중단의 유무 및 기계의 행동에 제약
2	현장의 넓이에 의한 작업난이 정도	기계의 이동, 널말뚝의 거치장소, 널말뚝의 세워넣기등에 충분한 넓이 부족
3	시공규모	시공수량 100본 미만

■ AE16* H-Beam 설치 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AE160.00030	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	3m미만	본	120,599	61%
AE160.00050	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	3-5m이하	본	122,456	61%
AE160.00080	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	6-8m이하	본	134,328	61%
AE160.00110	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	9-11m이하	본	146,687	61%
AE160.00150	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	12-14m이하	본	191,821	61%
AE160.00190	H-Beam설치 및 철거 (H=300~500)	15-18m이하	본	228,817	62%

【단가정의】

① 이 단가는 H-Beam(H=300~500)의 설치 및 철거에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

대분류 C	지반개량 공사

■ CG11* 보강토옹벽/ 블록식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
CG110.10000	보강토옹벽/블록식	-	m2	90,059	55%

【단가정의】

① 이 단가는 블록식 보강토 옹벽 시공에 소요되는 비용을 포함한다.

② 기초블록, 블록, 속채움, 뒷채움, 보강재, 유공관, 다짐, 마무리블록, 마감면 정리 작업을 포함한다.

③ 보강토 블록, 보강재, 쇄석, 유공관의 재료구입 및 운반비는 포함하지 않는다.

④ 터파기 및 기초콘크리트 비용은 포함하지 않는다.

■ CG12* 보강토옹벽 / 패널식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
CG120.10150	보강토옹벽/패널식	-	m2	269,505	19%

【단가정의】

① 이 단가는 보강토옹벽 시공에 소요되는 패널설치, 버팀목 제작/설치, 패널배면의 흙 고르기비용을 포함한다.

② 패널, 섬유보강재(보강띠), 빗장고리, 채움재, 앵커철근등 재료비와 재료의 운반 및 설치에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

③ 패널규격은 일반형 PC패널(1.5m×1.5m)에 준한다.

■ CG5** 옹벽(역T형)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
CG520.13000	역T형 옹벽	(H)3.0m, 사면경사:수평, 성토높이:0m	m	218,626	75%
CG520.13500	역T형 옹벽	(H)3.5m, 사면경사:수평, 성토높이:0m	m	254,282	75%
CG520.14000	역T형 옹벽	(H)4.0m, 사면경사:수평, 성토높이:0m	m	288,693	75%
CG520.14500	역T형 옹벽	(H)4.5m, 사면경사:수평, 성토높이:0m	m	325,605	75%
CG520.15000	역T형 옹벽	(H)5.0m, 사면경사:수평, 성토높이:0m	m	362,967	75%
CG520.15500	역T형 옹벽	(H)5.5m, 사면경사:수평, 성토높이:0m	m	420,659	76%
CG520.16000	역T형 옹벽	(H)6.0m, 사면경사:수평, 성토높이:0m	m	460,755	76%
CG520.16500	역T형 옹벽	(H)6.5m, 사면경사:수평, 성토높이:0m	m	526,572	77%
CG520.17000	역T형 옹벽	(H)7.0m, 사면경사:수평 , 성토높이:0m	m	563,819	77%
CG520.17500	역T형 옹벽	(H)7.5m, 사면경사:수평, 성토높이:0m	m	612,439	77%
CG520.18000	역T형 옹벽	(H)8.0m, 사면경사:수평, 성토높이:0m	m	664,408	77%
CG520.23010	역T형 옹벽	(H)3.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:3.00m	m	227,414	75%
CG520.23020	역T형 옹벽	(H)3.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:6.00m이하	m	235,297	76%
CG520.23510	역T형 옹벽	(H)3.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:3.50m이하	m	263,071	75%
CG520.23520	역T형 옹벽	(H)3.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:7.00m이하	m	278,113	76%
CG520.24010	역T형 옹벽	(H)4.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:2.00m이하	m	299,006	75%
CG520.24020	역T형 옹벽	(H)4.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:4.00m이하	m	315,838	76%
CG520.24030	역T형 옹벽	(H)4.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:8.00m이하	m	336,362	77%
CG520.24510	역T형 옹벽	(H)4.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.13m이하	m	340,739	75%
CG520.24520	역T형 옹벽	(H)4.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:2.25m이하	m	358,079	77%
CG520.24530	역T형 옹벽	(H)4.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:4.50m이하	m	361,374	77%
CG520.24540	역T형 옹벽	(H)4.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:9.00m이하	m	405,265	79%
CG520.25010	역T형 옹벽	(H)5.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.25m이하	m	400,374	77%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
CG520.25020	역T형 옹벽	(H)5.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:2.50m이하	m	395,645	76%
CG520.25030	역T형 옹벽	(H)5.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:5.00m이하	m	427,460	78%
CG520.25040	역T형 옹벽	(H)5.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:10.00m이하	m	456,136	79%
CG520.25510	역T형 옹벽	(H)5.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.38m이하	m	444,720	77%
CG520.25520	역T형 옹벽	(H)5.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:2.75m이하	m	462,849	78%
CG520.25530	역T형 옹벽	(H)5.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:5.50m이하	m	473,730	78%
CG520.25540	역T형 옹벽	(H)5.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:11.00m이하	m	515,597	79%
CG520.26010	역T형 옹벽	(H)6.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.50m이하	m	518,662	78%
CG520.26020	역T형 옹벽	(H)6.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:3.00m이하	m	507,627	78%
CG520.26030	역T형 옹벽	(H)6.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:6.00m이하	m	551,063	79%
CG520.26040	역T형 옹벽	(H)6.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:12.00m이하	m	613,844	81%
CG520.26510	역T형 옹벽	(H)6.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.63m이하	m	562,605	78%
CG520.26520	역T형 옹벽	(H)6.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:3.25m이하	m	556,938	78%
CG520.26530	역T형 옹벽	(H)6.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:6.50m이하	m	596,835	79%
CG520.26540	역T형 옹벽	(H)6.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:13.00m이하	m	659,966	81%
CG520.27010	역T형 옹벽	(H)7.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.75m이하	m	619,140	79%
CG520.27020	역T형 옹벽	(H)7.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:3.50m이하	m	608,251	78%
CG520.27030	역T형 옹벽	(H)7.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:7.00m이하	m	653,566	79%
CG520.27040	역T형 옹벽	(H)7.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:14.00m이하	m	735,221	81%
CG520.27510	역T형 옹벽	(H)7.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:1.88m이하	m	702,355	80%
CG520.27520	역T형 옹벽	(H)7.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:3.75m이하	m	686,985	79%
CG520.27530	역T형 옹벽	(H)7.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:7.50m이하	m	707,681	79%
CG520.27540	역T형 옹벽	(H)7.5m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:15.00m이하	m	848,606	82%
CG520.28010	역T형 옹벽	(H)8.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:2.00m이하	m	766,859	80%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
CG520.28020	역T형 옹벽	(H)8.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:4.00m이하	m	747,239	79%
CG520.28030	역T형 옹벽	(H)8.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:8.00m이하	m	821,555	81%
CG520.28040	역T형 옹벽	(H)8.0m, 사면경사:1:1.8, 성토높이:16.00m이하	m	999,568	83%
CG520.33010	역T형 옹벽	(H)3.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:3.00m이하	m	222,934	75%
CG520.33020	역T형 옹벽	(H)3.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:6.00m이하	m	226,626	75%
CG520.33510	역T형 옹벽	(H)3.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:3.50m이하	m	258,569	75%
CG520.33520	역T형 옹벽	(H)3.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:7.00m이하	m	264,533	75%
CG520.34010	역T형 옹벽	(H)4.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:2.00m이하	m	292,192	75%
CG520.34020	역T형 옹벽	(H)4.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:4.00m이하	m	311,732	76%
CG520.34030	역T형 옹벽	(H)4.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:8.00m이하	m	319,795	77%
CG520.34510	역T형 옹벽	(H)4.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:1.13m이하	m	334,559	75%
CG520.34520	역T형 옹벽	(H)4.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:2.25m이하	m	350,323	76%
CG520.34530	역T형 옹벽	(H)4.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:4.50m이하	m	353,402	76%
CG520.34540	역T형 옹벽	(H)4.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:9.00m이하	m	382,087	78%
CG520.35010	역T형 옹벽	(H)5.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:2.50m이하	m	390,163	76%
CG520.35020	역T형 옹벽	(H)5.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:5.00m이하	m	391,333	76%
CG520.35030	역T형 옹벽	(H)5.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:10.00m이하	m	408,302	77%
CG520.35540	역T형 옹벽	(H)5.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:1.38m이하	m	428,925	76%
CG520.35510	역T형 옹벽	(H)5.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:2.75m이하	m	450,995	77%
CG520.35520	역T형 옹벽	(H)5.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:5.50m이하	m	457,443	77%
CG520.35530	역T형 옹벽	(H)5.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:11.00m이하	m	485,204	78%
CG520.36010	역T형 옹벽	(H)6.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:1.50m이하	m	506,019	78%
CG520.36020	역T형 옹벽	(H)6.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:3.00m이하	m	500,896	78%
CG520.36030	역T형 옹벽	(H)6.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:6.00m이하	m	503,174	77%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
CG520.36040	역T형 옹벽	(H)6.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:12.00m이하	m	573,869	80%
CG520.36510	역T형 옹벽	(H)6.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:1.63m이하	m	546,557	78%
CG520.36520	역T형 옹벽	(H)6.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:3.25m이하	m	544,495	78%
CG520.36530	역T형 옹벽	(H)6.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:6.50m이하	m	550,436	78%
CG520.36540	역T형 옹벽	(H)6.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:13.00m이하	m	628,308	80%
CG520.37010	역T형 옹벽	(H)7.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:1.75m이하	m	605,559	78%
CG520.37020	역T형 옹벽	(H)7.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:3.50m이하	m	620,534	79%
CG520.37030	역T형 옹벽	(H)7.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:7.00m이하	m	632,860	79%
CG520.37040	역T형 옹벽	(H)7.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:14.00m이하	m	684,692	80%
CG520.37510	역T형 옹벽	(H)7.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:1.88m이하	m	654,102	78%
CG520.37520	역T형 옹벽	(H)7.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:3.75m이하	m	674,313	79%
CG520.37530	역T형 옹벽	(H)7.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:7.50m이하	m	686,197	79%
CG520.37540	역T형 옹벽	(H)7.5m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:15.00m이하	m	777,865	81%
CG520.38010	역T형 옹벽	(H)8.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:2.00m이하	m	749,694	80%
CG520.38020	역T형 옹벽	(H)8.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:4.00m이하	m	732,748	79%
CG520.38030	역T형 옹벽	(H)8.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:8.00m이하	m	795,791	80%
CG520.38040	역T형 옹벽	(H)8.0m, 사면경사:1:1.5, 성토높이:16.00m이하	m	869,138	81%

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외한다. 또한, 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 부대작업(채움제, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

【표준도 및 적용기준】

① 표준도 및 적용기준은 “도로옹벽표준도(국토해양부)”지침을 따른다.

② 본 단가를 적용할 수 없는 경우, 아래 예시에 제시된 목적물 세부구성요소별 단가와 도면등으로부터 산출한 목적물 세부구성요소별 수량을 적용하여 목적물 단위당 단가를 산출한다. 필요시, 철근가공조립, 거푸집, 콘크리트타설등의 세부규격을 변경할 수 있으며, 이때 본 단가집 “대분류 E. 현장타설콘크리트공사” 해당규격의 실적단가를 적용한다.

③ 작성예시

분류	내역	단위	수량	단가	금액	비고
			* 실 설계수량 × 실적단가
본체 (A)	철근가공 및 조립 /복잡	ton	( )	394,096	( A1 )	ㆍEE000.30000
	철근콘크리트타설 /펌프카, S=15	m³	( )	10,121	( A2 )	ㆍEC220.12321
	무근콘크리트타설 /빈배합	m³	( )	22,420	( A3 )	ㆍEC110.11002
	거푸집 /매끈한마감	m²	( )	20,456	( A4 )	ㆍED300.01000
	거푸집 /보통마감	m²	( )	17,732	( A5 )	ㆍED200.01000
	거푸집 /거친마감	m²	( )	14,569	( A6 )	ㆍED100.01000
	소계		A1～A6의 합( ① )
부대공 (B)			* 실 설계수량 × 시중물가
	수축줄눈	m	( )	( )	( B1 )
	채움재(스티로폼)	m²	( )	( )	( B2 )
	봉합제(실런트)	m	( )	( )	( B3 )
	다웰바	ea	( )	( )	( B4 )
	지수재(수팽창고무)	m	( )	( )	( B5 )
	스페이셔	m²	( )	( )	( B6 )
	소계		B1～B6의 합( ② ) ※항목별 직접계상이 곤란한 경우는 본체공사비 ①의 5% 계상
	합계		① + ②			목적물 단위당단가

대분류 D	토 공 사

■ DA10* 벌개제근공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA100.00000	벌개제근공	-	m2	216	100%

【단가정의】

① 이 단가는 깍기부 및 쌓기부의 수목뿌리를 뽑는 비용(벌목제외)으로, 입목본수도는 50～60%, 수경 10～20㎝의 침엽, 잡목, 활엽 등을 기준으로 한다.

② 다만, 소각비용 등이 요구되는 경우는 별도로 계상하여야 하며, 가로수 제거에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ DA2** 벌목

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA210.10000	벌목	5m미만	m2	392	93%
DA220.20000	벌목	5～8m미만	m2	499	93%
DA230.30000	벌목	8m이상	m2	668	93%

【단가정의】

① 이 단가는 나무베기, 잔가지정리, 집재를 위한 나무자르기, 집목(집재거리100m이내)에 소요되는 비용을 포함한다.

② 뿌리뽑기에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 집재거리 100m를 초과하는 경우, 매 100m 증가마다 노무비를 30%씩 가산한다.

■ DB*** 표토제거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DB100.00000	표토제거/답구간	T=20cm	m2	279	35%
DB200.00000	표토제거/답외구간	T=20cm	m2	169	26%

【단가정의】

① 이 단가는 토피 20cm까지의 표토를 장비로 제거하는 비용이다.

② 제거된 재료를 유용 또는 사토하기 위한 적재 및 운반비용은 흙운반에서 계상된다.

■ DC11* 기존구조물 철거/ 철근콘크리트 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC110.10000	철근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	28624	81%
DC110.20000	철근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	34571	74%

【단가정의】

① 이 단가는 기계시공에 의해 철근 콘크리트를 철거하는 비용으로 철근의 절단, 고철공제, 들어내기, 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 적재 및 폐기물처리 비용은 제외한다.

③ 철근콘크리트깨기 조건별(기계대인력비율)에 따라, 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

깨기(30cm미만)	실적단가	노무비율
기계	1	1
인력10%	2.41	1.08
인력20%	3.82	1.10
깨기(30cm이상)	실적단가	노무비율
기계	1	1
인력10%	2.16	1.14
인력20%	3.31	1.18

■ DC12* 기존구조물 철거/ 무근콘크리트 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC120.10000	무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	19,418	36%
DC120.20000	무근콘크리트깨기	T=30cm이상	m3	24,353	37%

【단가정의】

① 이 단가는 기계시공에 의해 무근 콘크리트를 철거하는 비용으로  소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 철거한 재료에 대한 적재 및 폐기물처리 비용은 제외한다.

③ 무근콘크리트깨기 조건별(기계대인력비율)에 따라, 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

깨기(30cm미만)	실적단가	노무비율
기계	1	1
인력10%	1.79	1.74
인력20%	2.58	2.03
깨기(30cm이상)	실적단가	노무비율
기계	1	1
인력10%	1.61	1.65
인력20%	2.22	1.94

■ DC2** 기존구조물 철거/ 기존포장 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC210.10000	콘크리트포장 깨기	T=30cm미만	m3	22,264	67%
DC220.10000	아스팔트포장 깨기	T=30cm미만	m3	22,264	64%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로의 포장을 철거하기 위한 기계깨기 비용으로 소운반 비용을 포함한다.

② 다만, 적재비 및 철거한 재료에 대한 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC2** 기존구조물 철거/ 포장 절단

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC220.20000	포장절단/아스팔트	-	m	1,581	57%
DC210.20000	포장절단/콘크리트	-	m	1,724	56%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 포장깨기를 위해 절단하는 비용이며, 기계사용료 및 물운반비용을 포함한다.

② 이 단가의 절단깊이는 1차절단(50-75mm)을 기준한 것이다.

■ DC23* 기존구조물 철거/ 보도블록(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC230.00000	보도블록	-	m2	1,869	100%

【단가정의】

① 이 단가는 기존보도블럭 포장의 인력철거에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DC3** 기존구조물 철거/ 석축헐기(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC310.00000	석축헐기	찰쌓기	m2	10,335	38%
DC320.00000	석축헐기	메쌓기	m2	7,992	39%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 석축(찰쌓기, 메쌓기)의 철거 비용으로 기계깨기와 운반을 위한 집토비용이 포함된다.

② 석축헐기 조건별(기계대인력비율)에 따라, 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

찰쌓기	실적단가	노무비율
기계	1	1
인력50%	2.38	2.09
인력	3.76	2.38
메쌓기	실적단가	노무비율
기계	1	1
인력50%	1.73	1.95
인력	2.47	2.33

■ DC4** 기존구조물 철거/ 콘크리트관 깨기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC410.00000	콘크리트관 깨기	D=300mm이하	m	660	45%
DC420.00000	콘크리트관 깨기	D=300~500mm	m	897	44%
DC430.00000	콘크리트관 깨기	D=500mm초과	m	2,278	44%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 콘크리트관의 깨기에 소요되는 비용으로 기계깨기와 운반을 위한 집토비용등이 포함되며, 철거한 재료에 대한 적재 및 폐기물처리 비용은 제외한다.

■ DC72* 기존구조물 철거/ 가드레일(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC720.10000	가드레일 철거	-	m	5,443	100%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 가드레일의 인력철거에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DC80* 건설폐기물 파쇄

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC800.00000	건설폐기물 파쇄	100mm	m3	4,412	23%

【단가정의】

① 이 단가는 재활용이 가능한 건설폐기물(콘크리트, 아스콘등)의 파쇄 비용으로 파쇄에 필요한 크라샤 투입 및 크라싱 비용이 포함된다.

② 기존 구조물의 철거비용과 건설폐기물의 크랴샤 설치장까지 운반비용은 제외한다.

■ DC90* 호안블록 헐기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC900.10000	호안블록헐기	-	m2	997	82%

【단가정의】

① 이 단가는 기계90%, 인력10%에 의한 호안블록 헐기에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

■ DC90* 돌망태 헐기(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC900.20000	돌망태헐기	-	m2	1,618	66%

【단가정의】

① 이 단가는 기계90%, 인력10%에 의한 돌망태헐기에 소요되는 인건비 및 기계경비를 포함한다.

■ DD*** 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DD100.10000	흙깎기공/토사	중규모이하	m3	961	35%
DD100.20000	흙깎기공/토사	대규모	m3	660	27%
DD200.00000	흙깎기공/리핑암	-	m3	1,297	28%

【단가정의】

① 이 단가에는 도저, 리퍼 등 장비에 의한 깎기, 집토, 소운반(운반거리 20m이하) 비용이 포함된다. 다만, 소운반이 아닌 흙의 외부반출을 위한 적재 및 운반비용은 포함하지 않는다.

② 흙깍기공 공사규모의 구분은 다음에 준하여 적용할 수 있다.

- 중규모이하 : 공사수량이 100,000m3 미만인 경우

- 대규모 : 공사수량이 100,000m3 이상인 경우

■ DD30* 흙깍기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DD300.10000	흙깎기공/발파암 /미진동 암파쇄굴착	지발당 허용작약량 0.125kg/미만	m3	37,017	56%
DD300.20000	흙깎기공/발파암 /정밀진동제어발파	지발당 허용작약량 0.125∼0.5kg미만	m3	24,604	58%
DD300.30000	흙깎기공/발파암 /소규모 진동제어발파	지발당 허용작약량 0.5∼1.6kg미만	m3	15,119	60%
DD300.40000	흙깎기공/발파암 /중규모 진동제어발파	지발당 허용작약량 1.6∼5.0kg미만	m3	10,044	50%
DD300.50000	흙깎기공/발파암 /일반발파	지발당 허용작약량 5.0∼15.0kg미만	m3	6,877	43%
DD300.60000	흙깎기공/발파암 /대규모 발파	지발당 허용작약량 0.15kg이상	m3	5,323	37%
DD300.70000	흙깎기공/발파암 /확장발파	-	m3	19,132	40%

【단가정의】

① “DD300.10000 미진동암파쇄 굴착”은 특수화공품인 미진동 파쇄약(또는 미진동파쇄기)에 의해 암반에 균열을 발생킨후 2차 파쇄를 실시하는 공법으로, 아래의 비용을 포함한다.

- (1차)발파에 필요한 자재비, 인건비, 장비사용료 포함

- (2차)굴착에 필요한 장비사용료 및 소할비용 포함

- 집토 및 소운반(20m이하), 발파보호(장비비 및 보호매트) 비용 포함

② “DD300.20000 정밀진동제어발파”는 소량의 폭약으로 암반에 균열을 발생킨후 2차 파쇄를 실시하는 공법으로, 폭약은 일반상용 에멀젼폭약(∅ 25∼50mm)에 준하며, 아래의 비용을 포함한다.

- (1차)발파에 필요한 자재비, 인건비, 장비사용료 포함

- (2차)굴착에 필요한 장비사용료 및 소할비용 포함

- 집토 및 소운반(20m이하), 발파보호(장비비 및 보호매트) 비용 포함

③ “DD300.30000 소규모 진동제어발파”와 “DD300.40000는 중규모 진동제어발파”는 폭약에 의해 암반에 균열 및 파쇄를 유도하는 공법으로, 폭약은 일반상용 에멀젼폭약(∅ 25∼50mm)에 준하며, 아래의 비용을 포함또는 제외한다.

- 발파에 필요한 자재비, 인건비, 장비사용료 포함

- 집토 및 소운반(20m이하), 발파보호(장비비 및 보호매트) 비용 포함

- 소할비용 및 시험발파비용은 제외

④ “DD300.50000 일반발파”와 “DD300.60000 대규모 발파”는 폭약에 의해 암반에 균열 및 파쇄를 유도하는 공법으로, 폭약은 일반상용 에멀젼폭약(∅ 25∼50mm)에 준하며, 아래의 비용을 포함 또는 제외한다.

- 발파에 필요한 자재비, 인건비, 장비사용료 포함

- 집토 및 소운반(20m이하) 포함

- 소할 및 발파보호(장비비 및 보호매트) 비용은 제외

⑤ “DD300.70000 확장발파”는 진동제어발파 10%, 기계 90%에 의한 연암+보통암+경암의 평균 깎기비용으로 아래의 비용을 포함한다.

- 발파에 필요한 자재비, 인건비, 장비사용료 포함

- 굴착에 필요한 장비사용료 및 소할비용 포함

- 집토 및 소운반(20m이하), 발파보호(장비비 및 보호매트) 비용 포함

⑥ 소운반이 아닌 흙의 외부반출을 위한 적재 및 운반비용은 포함하지 않는다.

⑦ 정밀진동제어발파(DD300.20000), 소규모 진동제어발파(DD300.30000), 중규모 진동제어발파(DD300.40000), 일반발파(DD300.50000), 대규모발파(DD300.60000)의 실적단가는 일반국도의 신설 및 확장공사, 고속국도의 신설 및 확장공사와 이에 준하는 시설물에 적용한다.

■ DD30* 발파암 소할

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DD300.80000	발파암 소할	-	m3	1,076	27%

【단가정의】

① 이 단가는 일반발파, 대규모발파시 암석반출을 위한 적재 및 운반등이 용이하도록 절취된 암석을 기계소할(발파량의 15%이내)하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 발파암 소할비용이 발파비에 일부로서 포함되는 경우에는 본 단가를 중복하여 적용치 않는다.

■ DE*** 터파기/ 인력 30%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE100.31110	터파기/육상토사	0-1m	m3	4,906	89%
DE100.31210	터파기/육상토사	0-2m	m3	5,637	90%
DE100.31310	터파기/육상토사	0-4m	m3	7,097	92%
DE100.33110	터파기/수중토사	0-1m	m3	9,320	90%
DE100.33210	터파기/수중토사	0-2m	m3	10,780	92%
DE100.33310	터파기/수중토사	0-4m	m3	13,701	94%
DE200.31310	터파기/육상리핑암	0-4m	m3	93,375	96%
DE200.33310	터파기/수중리핑암	0-4m	m3	165,880	97%
DE300.33310	터파기/수중발파암	0-4m	m3	226,916	98%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 30%, 기계 70%를 기준으로 한다.

② 흙의 적재 및 운반에 소요되는 비용은 포함하지 않는다.

■ DE*** 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE100.11110	터파기/육상토사	0-1m	m3	2,335	68%
DE100.11120	터파기/육상토사	1-2m	m3	2,821	74%
DE100.11130	터파기/육상토사	2-3m	m3	3,308	78%
DE100.11140	터파기/육상토사	3-4m	m3	3,795	81%
DE100.11150	터파기/육상토사	4-5m	m3	4,282	83%
DE100.12110	터파기/용수토사	0-1m	m3	3,339	71%
DE100.12120	터파기/용수토사	1-2m	m3	4,070	77%
DE100.12130	터파기/용수토사	2-3m	m3	4,799	80%
DE100.12140	터파기/용수토사	3-4m	m3	5,530	83%
DE100.12150	터파기/용수토사	4-5m	m3	6,260	85%
DE100.13110	터파기/수중토사	0-1m	m3	4,034	77%
DE200.11110	터파기/육상리핑암	0-1m	m3	47,209	89%
DE200.11120	터파기/육상리핑암	1-2m	m3	49,753	89%
DE200.11130	터파기/육상리핑암	2-3m	m3	52,296	90%
DE200.11140	터파기/육상리핑암	3-4m	m3	54,839	90%
DE200.11150	터파기/육상리핑암	4-5m	m3	57,382	91%
DE200.12110	터파기/용수리핑암	0-1m	m3	57,415	91%
DE200.12120	터파기/용수리핑암	1-2m	m3	61,230	92%
DE200.12130	터파기/용수리핑암	2-3m	m3	65,045	92%
DE200.12140	터파기/용수리핑암	3-4m	m3	68,859	93%
DE200.12150	터파기/용수리핑암	4-5m	m3	72,674	93%
DE300.11110	터파기/육상발파암	0-1m	m3	58,746	89%
DE300.11120	터파기/육상발파암	1-2m	m3	61,289	90%
DE300.11130	터파기/육상발파암	2-3m	m3	63,832	90%
DE300.11140	터파기/육상발파암	3-4m	m3	66,375	91%
DE300.11150	터파기/육상발파암	4-5m	m3	68,919	91%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

② 흙의 적재 및 운반에 소요되는 비용은 포함하지 않는다.

■ DE10* 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE100.11210	터파기/육상토사	0-2m	m3	2,578	71%
DE100.11220	터파기/육상토사	2-4m	m3	3,552	79%
DE100.11230	터파기/육상토사	4-6m	m3	4,525	84%
DE100.11240	터파기/육상토사	6-8m	m3	5,679	83%
DE100.11250	터파기/육상토사	8-10m	m3	6,652	85%
DE100.13210	터파기/수중토사	0-2m	m3	4,521	74%
DE100.13220	터파기/수중토사	2-4m	m3	6,469	82%
DE100.13230	터파기/수중토사	4-6m	m3	8,416	87%
DE100.13240	터파기/수중토사	6-8m	m3	10,602	86%
DE100.13250	터파기/수중토사	8-10m	m3	12,549	88%

【단가정의】

① 이 단가는 하천 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

② 흙의 적재 및 운반에 소요되는 비용은 포함하지 않는다.

■ DE10* 터파기/ 인력 10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE100.11310	터파기/육상토사	0-4m	m3	3,064	76%
DE100.11320	터파기/육상토사	4m이상	m3	5,192	84%
DE100.13310	터파기/수중토사	0-4m	m3	5,495	83%
DE100.13320	터파기/수중토사	4m이상	m3	9,628	91%

【단가정의】

① 이 단가는 옹벽, 교량등 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

② 흙의 적재 및 운반에 소요되는 비용은 포함하지 않는다.

■ DE*** 터파기/기계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DE110.10000	터파기/육상토사	0-2m	m3	1,048	25%
DE120.10000	터파기/육상토사	0-4m	m3	1,048	25%
DE130.10000	터파기/육상토사	0-6m	m3	1,048	25%
DE140.10000	터파기/육상토사	6-10m	m3	1,248	25%
DE110.20000	터파기/용수토사	0-2m	m3	1,392	24%
DE120.20000	터파기/용수토사	0-4m	m3	1,392	24%
DE130.20000	터파기/용수토사	0-6m	m3	1,392	24%
DE140.20000	터파기/용수토사	6-10m	m3	1,657	24%
DE210.10000	터파기/육상리핑암	0-2m	m3	29,849	80%
DE220.10000	터파기/육상리핑암	0-4m	m3	29,849	80%
DE230.10000	터파기/육상리핑암	0-6m	m3	29,849	80%
DE240.10000	터파기/육상리핑암	6-10m	m3	30,010	80%
DE210.20000	터파기/용수리핑암	0-2m	m3	29,886	81%
DE220.20000	터파기/용수리핑암	0-4m	m3	29,886	81%
DE230.20000	터파기/용수리핑암	0-6m	m3	29,886	81%
DE240.20000	터파기/용수리핑암	6-10m	m3	30,073	81%
DE310.10000	터파기/육상발파암	0-2m	m3	31,365	77%
DE320.10000	터파기/육상발파암	0-4m	m3	31,365	77%
DE330.10000	터파기/육상발파암	0-6m	m3	31,365	77%
DE340.10000	터파기/육상발파암	6-10m	m3	31,670	77%
DE310.20000	터파기/용수발파암	0-2m	m3	32,171	76%
DE320.20000	터파기/용수발파암	0-4m	m3	32,171	76%
DE330.20000	터파기/용수발파암	0-6m	m3	32,171	76%
DE340.20000	터파기/용수발파암	6-10m	m3	32,577	75%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 터파기의 토질별․깊이별 소요비용으로, 기계시공에 준한다.

② 발파암 터파기는 착암기에 의한 암석절취비용(발파비, 기계사용료) 및 집토비용을 포함한다.

③ 흙의 적재 및 운반에 소요되는 비용은 포함하지 않는다.

■ DF1** 비탈면 고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF110.00000	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	토사	m2	1,978	60%
DF120.00000	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	리핑암	m2	3,437	64%
DF130.00000	흙깎기의부대공 /비탈면고르기	발파암	m2	8,001	88%

【단가정의】

① 이 단가에는 공기압축기, 브레이커, 에어호스 등 절토사면의 면고르기에 필요한 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DF2** 노상준비공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF210.00000	흙깎기의부대공 /노상준비공	깍기부	m2	422	36%
DF220.00000	흙깎기의부대공 /노상준비공	기존도로부	m2	183	38%

【단가정의】

① 이 단가는 기존 도로지역 및 토사, 리핑암 절토지역에 적용되며, 노상 형성, 끝마무리 및 보호에 소요되는 도저 및 리퍼 등에 의한 긁어 일으키기 비용, 모터그레이더 등에 의한 정리비용, 다짐용 로울러 사용비용 등을 포함한다.

■ D**** 흙운반

ㅇ토사운반(덤프15톤) 기준 표준단가표  (단위: 1m3당)

속도 거리	적재7 (km/hr)	적재10 (km/hr)	적재15 (km/hr)	적재20 (km/hr)	적재25 (km/hr)	적재30 (km/hr)	적재35 (km/hr)	적재50 (km/hr)	적재60 (km/hr)
	공차8 (km/hr)	공차15 (km/hr)	공차20 (km/hr)	공차25 (km/hr)	공차30 (km/hr)	공차35 (km/hr)	공차35 (km/hr)	공차55 (km/hr)	공차60 (km/hr)
1km당	1,985	1,191	851	662	542	458	426	283	248

1) 거리는 편도거리를 기준으로 판정하며, 실적단가를 거리에 따라 비례하여 적용함.

2) 단, 실적단가는 동거리를 왕복하여 운반하는 단가임

【단가정의】

① 이 단가에는 자연상태 기준의 흙 1m3 운반비용이 포함된다.

② 단, 흙의 적재, 적하, 목적장소 진입, 적재함 덮개설치 및 해체에 소요되는 비용은 포함하지 않는다.

③ 위 ②항의 비용은 “DS*** 흙운반(적재ㆍ적하)”의 실적단가를 활용하여 별도로 계상한다.

④ 흙운반 도로조건에 따른 평균주행속도는 “표준품셈 토목부문 10-11 덤프트럭”의 “3. 운반도로와 평균주행속도”의 기준을 따른다.

⑤ 이 단가는 공사규모(유용토, 사토, 순성토등의 운반량)가 10,000㎥이상인 공사에 적용한다.

【적용기준】

① 토질별·장비규격별 보정기준은 다음 표를 따른다.

장비규격 토질분류	8톤	10.5톤	15톤	20톤	24톤	32톤
토사	32%	23%	-	-9%	-14%	-19%
리핑암	57%	46%	19%	8%	2%	-4%
발파암	98%	85%	50%	37%	29%	22%

② 노무비율은 다음 표를 따른다.

장비규격 토질분류	8톤	10.5톤	15톤	20톤	24톤	32톤
토사	44%	36%	31%	25%	23%	18%
리핑암	44%	36%	31%	25%	23%	18%
발파암	44%	36%	31%	25%	23%	18%

③ 공종코드 작성기준은 다음 표를 따른다.

☞ 공종코드체계 : Ⓓ □ □ □ □ . * * * * *

□ 운반종류 : 사토운반 (F3), 유용토운반 (I2), 순성토운반 (I3)

□ 토질종류 : 토사 (1), 리핑암 (2), 발파암 (3)

□ 장비규격 : 15톤 (1), 20톤 (2), 24톤 (3), 32톤 (4)

☞ 예시 : DF311.*****

* 사토운반, 토질(토사), 장비규격(15톤)

④ 적용예시는 다음과 같다.

(1) 운반조건

(A) 토질 : 리핑암, (B) 적재조건 : 로더+덤프24톤,  (C) 운반장비 : 덤프 24톤

(D) 왕복거리 : 21.6km   (E) 주행속도 : 17.5km/hr～35km/hr (F) 운반량 : 1m3

토취(사토)장	거리 (편도)	주행 속도	실적단가 (왕복)
↓↑	0.45 (km)	적재15, 공차20 (km/hr)	383×(1+0.02)=391원①
토취(사토) 진입로
↓↑	4.3 (km)	적재35, 공차35 (km/hr)	1,832×(1+0.02)= 1,869원②
⒜ 사거리
↓↑	4.7 (km)	적재35, 공차35 (km/hr)	2,002×(1+0.02)= 2,042원③ *
현장 진입로
↓↑	1.35 (km)	적재15, 공차20 (km/hr)	1,149×(1+0.02)= 1,172원④
현장			(5,473원)

* ③의 실적단가산정 (예시)

⃞ 조건 : (사토운반) ⓐ 편도거리: 4.7km, ⓑ 속도 35km/hr ⓒ 리핑암 ⓓ 덤프24톤

(1) 표준단가 산정 ( ⓐ, ⓑ )

◦ “주행속도”에 의한 표준단가 판정  ☞ 426원/km

◦ 거리에 따른 단가보정 ☞ 426원/km × 4.7km = 2,002원

(2) 토질, 장비규격에 따른 단가보정 ( ⓒ, ⓓ )

◦ 표준단가 ×  보정계수 (1 + 조건별 계수) = 2,002 × (1+0.02) = 2,042원

(2) 비용산정

1) 운반 실적단가 :  ① + ② + ③ + ④ = 5,473원

2) 적재ㆍ대기 실적단가 : 2,698원

3) 합계 : 8,171원

■ D**** 흙운반

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI012.00030	흙운반/토사	도저 32ton, (L=30m이하)	m3	425	18%
DI012.00040	흙운반/토사	도저 32ton, (L=40m)	m3	707	18%
DI012.00050	흙운반/토사	도저 32ton, (L=50m)	m3	1,013	18%
DI012.00060	흙운반/토사	도저 32ton, (L=60m)	m3	1,347	18%
DI012.00070	흙운반/토사	도저 32ton, (L=70m)	m3	1,713	18%
DI012.00080	흙운반/토사	도저 32ton, (L=80m)	m3	2,116	18%
DI012.00090	흙운반/토사	도저 32ton, (L=90m)	m3	2,561	18%
DI012.00100	흙운반/토사	도저 32ton, (L=100m)	m3	3,053	18%

【단가정의】

① 이 단가는 자연상태 기준의 흙 1m3 의 현장내 거리별 운반에 소요되는 비용을 포함한다. 다만, 집토거리 20m이하에 대한 비용은 무대로서 공제된 조건의 단가이다.

② 이 단가는 공사규모(유용토, 사토, 순성토등의 운반량)가 10,000㎥이상인 공사에 적용한다.

③ 실적단가를 거리에 따라 비례하여 적용한다. 다만, 도저 운반거리 30m이하는 거리와 무관하게 동일한 실적단가를 적용한다.

【적용기준】

① 토질별·장비규격별 보정기준은 다음 표를 따른다.

ㆍ 흙운반(도저) 단가 = 표준단가 × 토질별·장비규격별 보정계수

장비규격 토질분류	32ton	19ton
토사	1	1.2
리핑암	1.7	2.1
발파암	3.3	4.0

② 노무비율은 다음 표를 따른다.

ㆍ 흙운반(도저) 노무비율 = 표준 노무비율 × 토질별·장비규격별 보정계수

장비규격 토질분류	32ton	19ton
토사	1	1.4
리핑암	1	1.4
발파암	1	1.4

■ DS*** 흙운반(적재ㆍ적하)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DS100.10080	흙운반(적재ㆍ적하)/토사	로더+덤프8톤	m3	1,092	35%
DS100.10100	흙운반(적재ㆍ적하)/토사	로더+덤프10.5톤	m3	1,150	32%
DS100.10150	흙운반(적재ㆍ적하)/토사	로더+덤프15톤	m3	1,206	31%
DS100.10200	흙운반(적재ㆍ적하)/토사	로더+덤프20톤	m3	1,283	28%
DS100.10240	흙운반(적재ㆍ적하)/토사	로더+덤프24톤	m3	1,341	26%
DS100.10320	흙운반(적재ㆍ적하)/토사	로더+덤프32톤	m3	1,506	22%
DS200.10080	흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암	로더+덤프8톤	m3	2,094	35%
DS200.10100	흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암	로더+덤프10.5톤	m3	2,228	32%
DS200.10150	흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암	로더+덤프15톤	m3	2,380	31%
DS200.10200	흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암	로더+덤프20톤	m3	2,561	28%
DS200.10240	흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암	로더+덤프24톤	m3	2,698	26%
DS200.10320	흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암	로더+덤프32톤	m3	3,057	23%
DS100.20080	흙운반(적재ㆍ적하)/토사	백호+덤프8톤	m3	1,503	39%
DS100.20100	흙운반(적재ㆍ적하)/토사	백호+덤프10.5톤	m3	1,623	35%
DS100.20150	흙운반(적재ㆍ적하)/토사	백호+덤프15톤	m3	2,002	32%
DS100.20200	흙운반(적재ㆍ적하)/토사	백호+덤프20톤	m3	2,165	29%
DS100.20240	흙운반(적재ㆍ적하)/토사	백호+덤프24톤	m3	2,285	27%
DS100.20320	흙운반(적재ㆍ적하)/토사	백호+덤프32톤	m3	2,603	23%
DS200.20080	흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암	백호+덤프8톤	m3	2,226	39%
DS200.20100	흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암	백호+덤프10.5톤	m3	2,416	35%
DS200.20150	흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암	백호+덤프15톤	m3	3,014	32%
DS200.20200	흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암	백호+덤프20톤	m3	3,270	29%
DS200.20240	흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암	백호+덤프24톤	m3	3,461	27%
DS200.20320	흙운반(적재ㆍ적하)/리핑암	백호+덤프32톤	m3	3,952	24%
DS300.20080	흙운반(적재ㆍ적하)/발파암	백호+덤프8톤	m3	3,824	48%
DS300.20100	흙운반(적재ㆍ적하)/발파암	백호+덤프10.5톤	m3	3,848	47%
DS300.20150	흙운반(적재ㆍ적하)/발파암	백호+덤프15톤	m3	5,048	40%
DS300.20200	흙운반(적재ㆍ적하)/발파암	백호+덤프20톤	m3	5,287	38%
DS300.20240	흙운반(적재ㆍ적하)/발파암	백호+덤프24톤	m3	5,462	36%
DS300.20320	흙운반(적재ㆍ적하)/발파암	백호+덤프32톤	m3	6,037	33%

【단가정의】

① 이 단가는 자연상태 기준의 흙 1m3 운반을 위한 적재, 적하, 목적장소 진입, 적재함 덮개설치 및 해체에 소요되는 비용을 포함한다.

② 이 단가는 공사규모(유용토, 사토, 순성토등의 운반량을 합산한 총 시공량)가 10,000㎥이상인 공사에 적용한다.

■ DF3** 잔토처리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF310.00000	잔토처리	토사	m3	456	31%
DF320.00000	잔토처리	리핑암	m3	637	31%
DF330.20000	잔토처리	발파암(연암)	m3	1,190	31%
DF330.10000	잔토처리	발파암(보통암)	m3	1,433	35%

【단가정의】

① 이 단가는 관 부설시 터파기와 되메우기후 잔여 토사를 운반거리 20m이내의 지정장소에 버리는데 소요되는 비용을 포함한다.

■ DG10* 흙쌓기공/ 다짐도 90%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG100.10000	흙쌓기/토사	다짐도90%이상	m3	1,113	40%

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 90%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG10* 흙쌓기공/ 다짐도 95%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG100.20000	흙쌓기/토사	다짐도95%이상	m3	1,502	39%

【단가정의】

① 이 단가는 다짐도 95%의 건조밀도를 얻기 위하여 흙을 포설하고 다짐하는 비용을 포함한다.

② 흙쌓기 재료의 함수비를 조절하기 위한 살수비용도 포함한다.

■ DG10* 흙쌓기공/ 비다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG100.30000	흙쌓기/토사	비다짐	m3	544	27%

【단가정의】

① 이 단가는 도저 등 장비에 의한 정지비용으로 운반은 흙운반에서 계상된다.

■ DH11* 되메우기 및 다짐공(기계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DH110.00000	되메우기/토사	다짐	m3	3,585	77%
DH110.00010	되메우기/토사	비다짐	m3	838	29%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물의 기계 되메우기 및 다짐비용 등을 포함한다.

② 되메우기 조건별(기계대인력비율)에 따라, 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.(단, 노무비율이 100%를 초과하는 경우에는 100%로 적용)

다짐	실적단가	노무비율
기계	1	1
인력10%	1.31	1.10
인력30%	1.92	1.20
인력	4.06	1.32
비다짐	실적단가	노무비율
기계	1	1
인력10%	1.69	2.06
인력30%	3.07	2.76
인력	7.90	3.23

■ DI11* 성토면 고르기(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI110.00000	성토면 고르기	-	m2	1,089	100%

【단가정의】

① 이 단가에는 성토부 비탈면의 인력 고르기 비용이 포함된다.

■ DI14* 교대앞 성토

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG140.00000	교대앞 성토	-	m3	4,279	81%

【단가정의】

① 이 단가는 교량부 교대앞 성토시 소요되는 성토재의 기계포설, 살수 및 다짐비가 포함된다. 성토재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ DI52* 토목용섬유부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI520.00000	매트부설(육상)	하천호안용	m2	100	100%
DI540.00000	매트부설(육상)	연약지반용	m2	153	100%

【단가정의】

① 이 단가는 매트의 육상부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 매트의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 매트의 봉합, 차광막 설치비는 포함하지 않는다.

■ DI61* 뒷채움

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI610.00000	뒷채움/부설및다짐	-	m3	5,512	88%

【단가정의】

① 이 단가는 뒷채움재의 기계부설 및 다짐비용으로, 뒷채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

■ DI90* 층따기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI900.10000	층따기	-	m3	866	35%

【단가정의】

① 이 단가는 층따기에 필요한 도우져 등 장비의 비용이다.

■ DI90* 쌓기 비탈면 다짐공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DI900.20000	쌓기비탈면다짐	-	m2	673	46%

【단가정의】

① 이 단가에는 성토부 법면 다짐에 필요한 유압식 진동 콤펙트, 백호우 등의 기계사용료 및 인건비가 포함된다.

■ DJ11* 비탈면보호공/ 줄떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ110.00000	비탈면보호공	줄떼	m2	4,201	89%

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 줄떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

■ DJ12* 비탈면보호공/ 평떼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ120.00000	비탈면보호공	평떼	m2	9,267	90%

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 평떼의 재료비, 소운반, 기타 식재에 필요한 제비용이 포함된다.

■ DJ21* 비탈면보호공/ 씨앗뿜어붙이기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ210.00000	씨앗뿜어붙이기 (Seed spray)	-	m2	1,498	47%

【단가정의】

① 이 단가는 비탈면 녹화를 위해 씨앗뿜어붙이기(Seed Spray)를 하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 씨앗붙어붙이기에 소요되는 재료(종자, 비료, 피복재, 침식방지안정제, 색소등)의 구입 및 운반비와 시공전의 비탈면 정리 및 청소, 소운반, 종자살포에 소요되는 기계경비 및 인건비를 포함한다.

③ 다만, 거적덮기, 펌프 및 탑제용 트럭의 기계경비, 살수양생, 객토량등에 소요되는 비용은 제외한다.

■ DJ24* 비탈면보호공/ 거적덮기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ240.00000	거적덮기	-	m2	2,068	22%

【단가정의】

① 이 단가는 비탈면 보호를 위한 종자살포시 종자의 유실방지를 위한 거적덮기 비용으로서 재료비(볏짚거적,고정핀,착지핀,매트고정판,비닐끈), 소운반비 및 설치비를 포함한다.

■ DJ31* 식생기반 재취부공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ310.01010	얇은 식생기반 재취부공	T=1cm, 토사	m2	13,606	53%
DJ310.01020	얇은 식생기반 재취부공	T=2cm, 토사	m2	16,250	55%
DJ310.02030	얇은 식생기반 재취부공	T=3cm, 리핑암	m2	22,285	54%
DJ310.02050	얇은 식생기반 재취부공	T=5cm, 리핑암	m2	32,147	45%

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 유실방지네트 설치 및 식생기반재 취부비용을 포함한다.

② 유실방지네트(D5, 25×25) 및 고정핀, 녹화용 토양(식생기반제, 혼합종자고분자 수지등)의 구입 및 운반비, 설치비, 잡재료 및 공구손료가 포함된다.

③ 면고르기, 관수 비용은 제외한다.

④ 수직고 20m이하에 준한다.

■ DJ44* 비탈면 보호공 / 암절개면 보호식재공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DJ441.00050	암절개면보호식재공	발파암(T=5cm)	m2	29,484	47%
DJ441.00070	암절개면보호식재공	발파암(T=7cm)	m2	40,419	42%
DJ441.00100	암절개면보호식재공	발파암(T=10cm)	m2	48,953	40%
DJ441.00150	암절개면보호식재공	발파암(T=15cm)	m2	65,198	40%

【단가정의】

① 이 단가에는 법면보호를 위한 고정핀, 착지핀, 부착망(PVC코팅), 철선(PVC코팅), 녹화기반제(유기자연토양), 양생제(섬유소), 안정제(침식방지제), 단립제(구조성형), 종자(6종혼합) 등의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 앵커핀 및 착지핀 홀 천공시 드릴 및 비트손료를 포함하며, 면고르기 비용은 제외한다.

③ 수직고 20m이하에 준한다.

④ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

⑤ 수직고 20m 이상인 경우에는 노무비에 다음의 할증률을 가산한다.

수 직 고	20-30m미만	30-50m미만	50m이상
할 증 율 (%)	20	30	40

대분류 E	현장타설 콘크리트 공사

■ EC*** 콘크리트타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EC110.11002	무근콘크리트타설	빈배합(leanmix)	m3	22,420	100%
EC120.11001	무근콘크리트타설	-	m3	23,456	100%
EC220.11001	철근콘크리트타설	-	m3	25,680	97%
EC150.11001	무근콘크리트타설	소형구조물	m3	38,228	100%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트를 타설하는데 소요되는 인건비를 포함하며, 레미콘 재료비는 제외한다.

② 인력비빔타설, 기계비빔타설등에는 이 단가를 적용하지 않는다.

③ EC110.11002 무근콘크리트 타설(빈배합)은 무근 콘크리트 타설(VIB제외), 바닥콘크리트 타설등에 적용한다.

■ EC*** 콘크리트타설/ 펌프카

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EC120.12321	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (100m3이상/일)	m3	9,280	72%
EC220.12321	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 15 (100m3이상/일)	m3	10,121	73%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 배관으로 타설해야 할 경우에는 이 단가를 적용하지 않는다.

④ 슬럼프값 또는 일일타설량에 따라, 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

무근콘크리트 타설(펌프카)	슬럼프 15				슬럼프 8-12
	300m3 이상/일	100m3 이상/일	50~100m3 미만/일	50m3 미만/일	300m3 이상/일	100m3 이상/일	50~100m3 미만/일	50m3 미만/일
실적단가	0.92	1	1.07	1.28	0.96	1.05	1.14	1.37
노무비율	1.07	1	0.95	0.83	1.04	0.96	0.90	0.79
철근콘크리트 타설(펌프카)	슬럼프 15				슬럼프 8-12
	300m3 이상/일	100m3 이상/일	50~100m3 미만/일	50m3 미만/일	300m3 이상/일	100m3 이상/일	50~100m3 미만/일	50m3 미만/일
실적단가	0.91	1	1.08	1.34	0.95	1.05	1.15	1.43
노무비율	1.08	1	0.94	0.80	1.04	0.96	0.90	0.76

■ EC7** 비탈면 구조물 콘크리트 타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EC000.70010	비탈면 구조물 콘크리트 타설	1:1.2～1:1.8 (1:1.2를 포함)	m3	53,627	65%
EC000.70020	비탈면 구조물 콘크리트 타설	1:1.2보다 급한 경우	m3	75,825	67%

【단가정의】

① 이 단가는 절·성토부 비탈면에 시공되는 구조물(도수로, 산마루 측구 등)의 콘크리트 타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 콘크리트 타설, 다짐에 소요되는 인건비, 기계경비를 포함한다.

③ 레미콘 재료비, 양생비, 잡재료비(급경사시 와이어메쉬)는 제외한다.

■ ED*** 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED300.01000	거푸집/매끈한마감	0 ～ 7m	m2	20,456	62%
ED340.01000	거푸집/매끈한마감/곡면	0 ～ 7m	m2	47,388	71%
ED200.01000	거푸집/보통마감	0 ～ 7m	m2	17,732	63%
ED100.01000	거푸집/거친마감	0 ～ 7m	m2	14,569	61%
ED420.01000	거푸집/무늬거푸집	0 ～ 7m	m2	24,070	63%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

② 매끈한 마감, 보통마감, 거친마감의 적용기준은 다음과 같다.

실적공사비	전용회수	적용기준
매끈한마감	2～3회	T형보, 난간, 교각, 교대, 수문관의 본체, 슬래브, 교대, 교각, 옹벽, 파라펫트, 날개벽 등 약간 복잡하거나 복잡한 구조 (견고하고 미려한 시공이 요구되는 경우)
보통마감	4회	측구, 수로, 확대기초, 우물통 등 비교적 간단한 구조(안전하고 견고한 기능제공이 요구되는 경우)
거친마감	6회	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 극히 간단한 구조(외관과 전혀 관계없는 경우)

③ “ED300 거푸집/매끈한마감”, “ED200 거푸집/보통마감”, “ED100 거푸집/거친마감”은 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10㎥미만)인 경우에는 노무비를 30%까지 가산할 수 있다.

④ 거푸집 설치높이 7m이하에 적용하며, 7m초과시에는 매 3m 증가마다 노무비에 10%를 가산한다.

■ ED41* 강재 거푸집(D=3m)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED410.01000	강재거푸집(D=3m)	0 ～ 7m	m2	30,531	96%

【단가정의】

① 이 단가는 강재 거푸집의 제작, 설치 및 철거에 소요되는 비용을 포함한다.

② 강재, U클립, 핀, 볼트 및 너트등으로 조립되는 거푸집을 기준으로 하며, 강재는 두께(T) = 3.2mm에 준한다.

③ 거푸집 설치높이 7m이하에 적용하며, 7m초과시에는 매 3m 증가마다 노무비에 10%를 가산한다.

■ ED43* 유로폼 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED430.01000	거푸집/유로폼	0 ～ 7m	m2	14,018	80%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제비용이 포함된다.

② 거푸집 설치높이 7m이하에 적용하며, 7m초과시에는 매 3m 증가마다 노무비에 10%를 가산한다.

■ ED44* 합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ED441.09000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/기초및슬라브	φ900	nr(개소)	43,675	71%
ED441.12000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/기초및슬라브	φ1200	nr(개소)	48,166	72%
ED441.15000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/기초및슬라브	φ1500	nr(개소)	59,136	74%
ED441.18000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/기초및슬라브	φ1800	nr(개소)	71,535	76%
ED441.21000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/기초및슬라브	φ2100	nr(개소)	84,366	77%
ED442.09000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/벽체	φ900	nr(개소)	103,578	54%
ED442.12000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/벽체	φ1200	nr(개소)	134,545	54%
ED442.15000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/벽체	φ1500	nr(개소)	166,731	54%
ED442.18000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/벽체	φ1800	nr(개소)	198,000	54%
ED442.21000	합성수지(P.E) 원형맨홀 거푸집/벽체	φ2100	nr(개소)	218,500	53%

【단가정의】

① 합성수지(P.E) 원형 맨홀거푸집의 구입(운반포함), 조립, 해체비용을 포함한다.

② 거푸집의 사용횟수는 10회에 준한다.

③ 벽체의 높이는 1m에 준한다.

■ EE00* 철근 가공 및 조립 / 현장가공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE000.10000	철근 현장가공 및 조립	간단	ton	304,044	98%
EE000.20000	철근 현장가공 및 조립	보통	ton	335,578	97%
EE000.30000	철근 현장가공 및 조립	복잡	ton	394,096	97%
EE000.40000	철근 현장가공 및 조립	매우복잡	ton	408,196	97%

【단가정의】

① 이 단가는 철근의 소운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함하며, 철근의 재료비 및 운반비는 제외한다. 또한, 양중장비에 의한 현장내 운반비는 포함하지 않는다.

② 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10㎥미만)에서는 노무비를 30%까지 가산할 수 있다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “철근가공 및 조립”의 전체수량이 10ton 미만일 경우 위 단가의 115%를 적용한다.

■ EE71* 특수한 이음 / 나사식 이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE710.03000	나사식 이음	직경 16~25mm	nr(개소)	5,421	10%
EE710.04000	나사식 이음	직경 29~35mm	nr(개소)	6,183	10%

【단가정의】

① 이 단가에는 나사식 철근이음의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ EE73* 철근인상

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE730.01000	철근인상	H=30m미만	ton	21,306	26%
EE730.02000	철근인상	H=30～60m미만	ton	25,579	26%

【단가정의】

① 이 단가에는 교각철근 인상작업에 따른 기계경비가 포함된다.

■ EE80* 와이어메쉬 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE800.00000	와이어메쉬	-	m2	394	88%

【단가정의】

① 이 단가에는 와이어매쉬의 현장내 소운반비 및 설치비가 포함된다. 다만, 와이어매쉬의 구입 및 운반비는 제외한다.

② 와이어메쉬 설치비가 콘크리트포장의 예와 같이 단위공종별 단가의 일부로서 포함되는 경우에는 본 단가를 중복하여 적용치 않는다.

■ EF42* 지수판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EF420.00000	지수판	200×5	m	22,820	64%

【단가정의】

① 이 단가에는 P.V.C. 지수판(200×5) 및 신축이음(1000×1000×20mm) 등의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ EF61* 조인트 / 스티로폼

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EF610.00500	조인트 / 스티로폼	T=5mm	m2	1,422	96%
EF610.01000	조인트 / 스티로폼	T=10mm	m2	1,768	82%
EF610.02000	조인트 / 스티로폼	T=20mm	m2	2,226	70%

【단가정의】

① 이 단가에는 교량 슬래브 및 교대의 신․구 콘크리트 접합부에 설치되는 스티로폼, 접착제의 재료비 및 설치비등이 포함된다.

■ EF80* 조인트 / 다웰바

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EF800.17010	다웰바	신축이음부 (D25×L1000)	ea(개)	10,299	71%
EF800.26050	다웰바	접속슬라브 (D25×L600)	ea(개)	24,260	30%

【단가정의】

① 이 단가는 조인트 시공시에 소요되는 다웰바 설치비용을 포함한다.

② 신축이음부의 다웰바 설치비는 다웰바 및 다웰캡의 설치, 철근가공조립, PVC파이프 설치비용을 포함하며, 아래 재료의 구입 및 운반비를 포함한다. 다만, 철근구입 및 운반비는 제외한다.

- 다웰바(Dowelbar) : 직경(25mm) × 길이(1000mm)

- 다웰캡(Dowelcap)

- 브라운 아스팔트

- PVC파이프

③ 접속슬라브의 다웰바 설치비는 다웰바 설치, 철근가공조립 비용을 포함하며, 아래 재료의 구입 및 운반비를 포함한다. 다만, 철근구입 및 운반비는 제외한다.

- 다웰바(Dowelbar) : 직경(25mm) × 길이(600mm)

- 타르페이퍼

- 브라운 아스팔트

- Steel파이프

- 방진고무판

■ ER13* 슬라브양생/ 피막양생

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER130.10000	교량표면처리 /슬라브양생	피막양생	m2	415	37%

【단가정의】

① 이 단가에는 교량슬라브의 표면양생을 위한 양생재의 재료비 및 설치인건비가 포함된다.

② 단 동절기의 경우, 보온덮개 설치에 따른 추가비용은 별도계상한다.

■ ER13* 교량표면처리/ 슬라브면고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER130.30000	교량표면처리 /슬라브면고르기	데크피니셔	m2	439	30%

【단가정의】

① 이 단가는 데크피니셔(교량용)를 이용하여 교량 슬래브 면고르기를 하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 슬라브 두께는 T=25cm에 준한다.

■ ER22* 스페이셔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER220.12000	스페이셔	벽체용	m2	280	5%
ER220.11000	스페이셔	슬라브 및 기초	m2	102	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 스페이셔(콘크리트)의 재료비 및 설치비가 포함된다.

② 벽체용은 두께(T) = 150mm, 슬라브 및 기초는 두께(T) = 120mm에 준한다.

■ ER40* 신구-콘크리트 접합(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER400.00000	신구-콘크리트접합	-	m2	43,085	80%

【단가정의】

① 이 단가는 신구-콘크리트 접합에 소요되는 인력에 의한 콘크리트 치핑 및 접착비용을 포함한다.

② Epoxy 접착제, 신너등 신구 콘크리트 접합재료의 구입 및 운반비와 치핑 및 접합에 소요되는 인건비 및 기구손료를 포함한다.

■ ER40* 시공이음면 정리(콘크리트 치핑)(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER400.50000	시공이음면정리 (콘크리트치핑)	-	m2	20,443	97%

【단가정의】

① 이 단가는 인력에 의한 콘크리트 치핑 및 기구손료를 포함한다.

■ ER50* 무수축 모르타르 타설(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER500.00000	무수축 모르타르 타설	-	m3	167,625	78%

【단가정의】

① 이 단가는 무수축 모르타르의 인력타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 무수축 혼화제의 구입 및 운반비, 배합 및 치기에 소요되는 인건비가 포함된다.

③ 다만, 모래 및 시멘트의 구입 /운반비는 제외된다.

■ ER60* 무수축 콘크리트 타설(인력)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
ER600.00000	무수축 콘크리트	-	m3	220,859	91%

【단가정의】

① 이 단가는 무수축 콘크리트의 인력타설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 무수축 혼화제의 구입 및 운반비, 배합 및 치기에 소요되는 인건비가 포함된다.

③ 다만, 모래 및 시멘트의 구입/운반비는 제외된다.

대분류 F	프리캐스트 콘크리트공사

■ FB*** PSC빔 제작(부재)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FB001.01000	PSC빔 제작부재	빔 제작대	m	62,834	65%
FB001.02000	PSC빔 제작부재	콘 조립	조	179,477	14%
FB001.03000	PSC빔 제작부재	쉬즈관 조립 (Ø66mm)	m	8,116	79%
FB001.04000	PSC빔 제작부재	인장작업 (12-Ø12.7mm)	케이블당	43,748	95%
FB001.05000	PSC빔 제작부재	그라우팅 (Ø66mm)	m	2,395	81%
FB001.06000	PSC빔 제작부재	강재거푸집	m2	30,693	95%

【단가정의】

① 이 단가는 PSC빔 제작부재별(빔 제작대, 쉬즈관, PC콘, 인장, 그라우팅, 강재거푸집)별 소요비용을 포함한다.

② 빔 제작대는 제작ㆍ설치비와 기초잡석 부설비를 포함하며, 재료(각재, 판재, 꺽쇠, 못)의 구입ㆍ운반비를 포함한다.

③ 쉬즈관은 제작ㆍ설치비를 포함하며, 재료(쉬즈관, 결속선)의 구입ㆍ운반비를 포함한다.

④ 인장작업은 인장 및 기계손료 비용을 포함한다.

⑤ 그라우팅은 배합ㆍ설치비와 기계사용료를 포함하며, 재료(시멘트, 혼화재)의 구입ㆍ운반비를 포함한다.

⑥ 강재거푸집은 제작ㆍ설치ㆍ철거비를 포함하며, 재료(강재거푸집)의 구입 및 운반비를 포함한다.

■ FB*** PSC빔 제작

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FB601.02500	PSC빔 제작	25m	본	7,797,024	75%
FB601.03000	PSC빔 제작	30m	본	10,220,122	75%
FB701.03500	PSC빔 제작	35m	본	13,079,073	76%

【단가정의】

① 이 단가는 PSC빔 제작에 소요되는 비용을 포함한다.

② 재료(철근, 콘크리트, PSC강연선)의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 보강재(Soleplate) 구입 및 설치비는 제외한다.

④ 부대작업(빔 제작장, 몰탈비빔, PVC파이프, 용접 및 검사)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다. 단 빔제작장 조성시 임대료는 포함하지 않는다.

【표준도 및 적용기준】

① 본 단가를 적용할 수 없는 경우, 아래 예시에 제시된 목적물 세부구성요소별 단가와 도면등으로부터 산출한 목적물 세부구성요소별 수량을 적용하여 목적물 단위당 단가를 산출한다. 필요시, 철근가공조립, 콘크리트타설등의 세부규격을 변경할 수 있으며, 이때 본 단가집 “대분류 E. 현장타설콘크리트공사” 해당규격의 실적단가를 적용한다.

② 작성예시

분류	내역	단위	수량	단가	금액	비고
			* 실 설계수량 × 실적단가
본체 (A)	빔 제작대	m	( )	62,834	( A1 )	ㆍFB001.01000
	쉬즈관 조립	m	( )	8,116	( A2 )	ㆍFB001.02000
	콘 조립	조	( )	179,477	( A3 )	ㆍFB001.03000
	인장 작업	케이블당	( )	43,748	( A4 )	ㆍFB001.04000
	그라우팅	m	( )	2,395	( A5 )	ㆍFB001.05000
	강재거푸집 (PSC빔용)	m²	( )	30,693	( A6 )	ㆍFB001.06000
	철근가공조립 /복잡	ton	( )	394,096	( A7 )	ㆍEE000.30000
	철근콘크리트 타설 /펌프카, S=15	m³	( )	10,121	( A8 )	ㆍEC220.12321
	소계		A1～A8의 합( ① )
부대공 (B)			* 실 설계수량 × 시중물가
	몰탈비빔	m³	( )	( )	( B1 )
	PVC파이프	m	( )	( )	( B2 )
	빔 제작장 조성	본	( )	( )	( B3 )	ㆍ임대료제외
	용접 및 검사	m	( )	( )	( B4 )
	소계		B1～B4의 합( ② ) ※항목별 직접계상이 곤란한 경우는 본체공사비 ①의 2% 계상
	합계		① + ②			목적물 단위당 단가

③ 표준도

<PSC BEAM(L=25m) 표준도>

<PSC BEAM(L=30m) 표준도>

<PSC BEAM(L=35m) 표준도>

대분류 G	관 공 사

■ GA*** 흄관 접합 및 기계부설(P.E 수밀밸트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GA210.02500	흄관 기계부설 및 접합	ø250mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	26,827	46%
GA210.03000	흄관 기계부설 및 접합	ø300mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	32,624	44%
GA210.03500	흄관 기계부설 및 접합	ø350mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	36,256	44%
GA210.04000	흄관 기계부설 및 접합	ø400mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	39,953	45%
GA310.04500	흄관 기계부설 및 접합	ø450mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	42,493	45%
GA310.05000	흄관 기계부설 및 접합	ø500mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	55,458	45%
GA310.06000	흄관 기계부설 및 접합	ø600mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	73,643	44%
GA410.07000	흄관 기계부설 및 접합	ø700mm,기초무 ,PE수밀밸트 접합	m	81,928	42%

【단가정의】

① 이 단가는 원심력 철근콘크리트관의 P.E 수밀밸트 접합 및 기계부설에 소요되는 비용으로서, 원심력 철근콘크리트관(직관A형), 접합부속물(P.E수밀밸트, 볼트)의 구입 및 운반비, 흄관 절단, 관 접합 및 기계부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기, 잔토처리등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 수압을 받지 않는 하수도 공사를 기준으로 하며 관 길이는 2.5m에 준한다.

④ 이 단가는 작업방해가 없는 대단위의 단지조성공사에 적용한다.

■ GB*** 주철관(시멘트라이닝 닥터일)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GB200.00800	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø80mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	4,469	84%
GB200.01000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø100mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	4,729	83%
GB200.01500	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø150mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	7,681	86%
GB200.02000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø200mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	8,472	51%
GB300.03000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø300mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	9,642	57%
GB300.04000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø400mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	17,393	62%
GB400.05000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø500mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	21,567	67%
GB400.06000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø600mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	24,838	70%
GB400.07000	주철관 (시멘트라이닝닥터일)	ø700mm,토사기초 ,KP매카니칼접합	m	27,557	72%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트라이닝 닥타일 주철관의 KP메카니칼 접합 및 부설에 소요되는 비용으로서 닥타일 주철관 자재비(2종)/운반비, K.P접합부속물, 수압시험 및 상수관 경고용 테이프를 포함한다.

② 닥터일 주철관, K.P접합부속물 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

④ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

■ GB*** 주철관 절단

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GB200.00801	주철관 절단	ø80mm	nr(개소)	18,708	95%
GB200.01001	주철관 절단	ø100mm	nr(개소)	19,222	94%
GB200.01501	주철관 절단	ø150mm	nr(개소)	21,931	94%
GB200.02001	주철관 절단	ø200mm	nr(개소)	26,095	94%
GB300.03001	주철관 절단	ø300mm	nr(개소)	32,340	95%
GB300.04001	주철관 절단	ø400mm	nr(개소)	37,966	95%
GB400.05001	주철관 절단	ø500mm	nr(개소)	43,678	95%
GB400.06001	주철관 절단	ø600mm	nr(개소)	50,038	94%
GB400.07001	주철관 절단	ø700mm	nr(개소)	52,348	94%

【단가정의】

① 이 단가는 주철관 절단기를 사용하여 주철관을 절단하는 데 소요되는 제비용을 포함한다.

■ GD00* 배수파이프

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GD000.05000	배수파이프	P.V.C. ∅50mm	m	1,302	5%
GD000.10000	배수파이프	P.V.C. ∅100mm	m	3,166	5%
GD000.15000	배수파이프	P.V.C. ∅150mm	m	9,252	5%
GD000.25000	배수파이프	P.V.C. ∅250mm	m	18,306	5%
GD000.30000	배수파이프	P.V.C. ∅300mm	m	26,676	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 옹벽 배수시설에 필요한 P.V.C.관의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ GD02* PVC 이중벽관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GD020.15000	PVC 이중벽관	ø150mm	m	14,252	6%
GD020.20000	PVC 이중벽관	ø200mm	m	20,674	6%
GD020.25000	PVC 이중벽관	ø250mm	m	31,384	7%
GD020.30000	PVC 이중벽관	ø300mm	m	40,757	7%

【단가정의】

① 이 단가는 PVC 이중벽관 설치에 소요되는 비용을 포함하며, 수압을 받지 않는 오수공사에 적용한다.

② PVC 이중벽관, PVC DC 고무링, PVC DC 소켓의 구입 및 운반비와 관의 절단 및 설치비용를 포함한다. 또한 소운반, 기구손료, 잡재료비, 자재할증비용을 포함한다.

③ 관로의 터파기, 모래부설 및 다짐, 되메우기, 잔토처리에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GE*** GRP관 접합 및 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GE000.00200	GRP관 접합 및 부설	200mm	m	60,312	29%
GE000.00250	GRP관 접합 및 부설	250mm	m	68,013	21%
GE000.00300	GRP관 접합 및 부설	300mm	m	80,948	20%
GE000.00350	GRP관 접합 및 부설	350mm	m	93,861	18%
GE000.00400	GRP관 접합 및 부설	400mm	m	100,349	15%
GE000.00450	GRP관 접합 및 부설	450mm	m	118,730	15%
GE000.05000	GRP관 접합 및 부설	500mm	m	129,979	15%
GE000.06000	GRP관 접합 및 부설	600mm	m	164,893	13%
GE000.07000	GRP관 접합 및 부설	700mm	m	197,784	12%

【단가정의】

① 이 단가는 GRP관(불포화 폴리에스테르 수지 유리섬유강화 플라스틱 관) Glass-Reinforced Thermosetting Plastics Pipe)의 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 직관 및 이음구의 구입/운반비, 관의 소운반/절단/접합/부설비, 그리고 모래의 구입/운반/부설비를 포함한다.

③ 관로의 터파기, 되메우기, 잔토처리, 물푸기비용은 제외한다.

④ 시공시 적용기준은 다음에 준한다.

- 관경 200mm이하는 인력부설, 관경 200mm초과는 기계부설에 준한다.

- 수압을 받지않는 비압력관에 준한다.

■ GG10* 스테인레스관 / 나사접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GG100.02500	나사접합	D=25mm	nr(개소)	8,960	100%
GG100.03000	나사접합	D=30mm	nr(개소)	11,627	100%
GG100.04000	나사접합	D=40mm	nr(개소)	12,599	100%
GG100.05000	나사접합	D=50mm	nr(개소)	13,556	100%
GG100.07500	나사접합	D=75mm	nr(개소)	19,377	100%
GG100.10000	나사접합	D=100mm	nr(개소)	25,633	99%

【단가정의】

① 이 단가는 나사접합관 접합에 소요되는 비용으로서 접합자재비(불건성패킹제) 및 소운반, 인건비를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GI*** 주철관 이음쇠 / 플랜지 접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GI110.00750	플랜지 접합	D=75mm	nr(개소)	9,861	74%
GI210.01000	플랜지 접합	D=100mm	nr(개소)	16,883	70%
GI210.01500	플랜지 접합	D=150mm	nr(개소)	20,687	68%
GI210.02000	플랜지 접합	D=200mm	nr(개소)	22,727	66%
GI310.03000	플랜지 접합	D=300mm	nr(개소)	30,670	59%
GI310.04000	플랜지 접합	D=400mm	nr(개소)	43,623	50%
GI310.05000	플랜지 접합	D=500mm	nr(개소)	57,043	45%
GI310.06000	플랜지 접합	D=600mm	nr(개소)	119,106	37%
GI310.07000	플랜지 접합	D=700mm	nr(개소)	147,419	31%

【단가정의】

① 이 단가는 플랜지 조인트관 접합에 소요되는 비용으로서 접합자재(고무패킹, 볼트, 너트, 조합페인트) 구입비 및 소운반, 인건비를 포함한다.

② 다만, 터파기, 되메우기및 다짐등 토공에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GI*** 주철이형관(시멘트라이닝 탁터일)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GI110.10800	주철이형관 접합및부설	ø80mm	nr(개소)	20,425	56%
GI210.11000	주철이형관 접합및부설	ø100mm	nr(개소)	24,201	57%
GI210.11500	주철이형관 접합및부설	ø150mm	nr(개소)	34,431	57%
GI210.12000	주철이형관 접합및부설	ø200mm	nr(개소)	46,240	56%
GI310.13000	주철이형관 접합및부설	ø300mm	nr(개소)	62,913	56%
GI310.14000	주철이형관 접합및부설	ø400mm	nr(개소)	92,697	44%
GI310.15000	주철이형관 접합및부설	ø500mm	nr(개소)	120,975	44%
GI310.16000	주철이형관 접합및부설	ø600mm	nr(개소)	155,880	43%
GI310.17000	주철이형관 접합및부설	ø700mm	nr(개소)	198,185	43%

【단가정의】

① 이 단가는 주철 이형관(KP접합)의 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 접합부속품의 구입 및 운반비를 포함한다.

③ 주철 이형관의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ GR03* 내충격 수도관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GR030.00250	내충격 수도관	D=25mm, 기초무	m	4,262	66%
GR030.00400	내충격 수도관	D=40mm, 기초무	m	9,032	65%
GR030.00500	내충격 수도관	D=50mm, 기초무	m	12,383	61%
GR030.00750	내충격 수도관	D=75mm, 기초무	m	15,664	29%
GR032.01000	내충격 수도관	D=100mm, 모래기초	m	22,840	11%
GR032.01500	내충격 수도관	D=150mm, 모래기초	m	41,721	15%
GR032.02000	내충격 수도관	D=200mm, 모래기초	m	55,012	20%

【단가정의】

① 이 단가는 수압을 받는 내충격수도관을 인력에 의해 접합, 부설, 절단하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 모래기초는 모래의 구입, 운반, 부설비용과 수압시험비를 포함한다.

③ 내충격 수도관(내충격성 경질염화비닐관(HIVP) : 직관/일반관)의 구입 및 운반비용을 포함한다.

④ 이탈방지장치(편수이탈방지압륜)의 설치 및 사용에 소요되는 비용은 제외한다.

■ GR04* 레진콘크리트관 접합 및 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GR040.00300	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-300mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	11,920	70%
GR040.00400	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-400mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	12,166	71%
GR040.00450	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-450mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	13,480	71%
GR040.00500	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-500mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	18,138	71%
GR040.00600	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-600mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	18,162	72%
GR040.00700	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-700mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	20,773	73%
GR040.00800	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-800mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	23,102	74%
GR040.00900	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-900mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	29,763	77%
GR040.01000	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-1000mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	32,532	78%
GR040.01100	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-1100mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	37,289	79%
GR040.01200	레진콘크리트관 접합 및 부설	D-1200mm, 콘크리트기초90ﾟ	m	43,619	80%

【단가정의】

① 이 단가는 폴리에스테르 수지 콘크리트관(PRC ; Polyester resin concrete pipe) 접합 및 부설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 레진콘크리트관의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 고무링, 지수활제등 부속자재의 구입 및 운반비, 관의 접합 및 부설비, 콘크리트 기초(레미콘 구입/운반비제외) 설치비를 포함한다.

④ 시공시 적용기준은 다음에 준한다.

- 기계부설에 준한다.

- 수압을 받지않는 비압력관에 준한다.

- 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

- 관길이는 본당 2.5m에 준한다.

■ GR07* 흄관철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GR071.00300	흄관철거	D-300MM	m	11,326	100%
GR071.00400	흄관철거	D-400MM	m	8,598	72%
GR071.00450	흄관철거	D-450MM	m	10,412	73%
GR071.00500	흄관철거	D-500MM	m	13,403	73%
GR071.00600	흄관철거	D-600MM	m	16,598	76%
GR071.00700	흄관철거	D-700MM	m	18,930	77%
GR071.00800	흄관철거	D-800MM	m	24,180	78%
GR071.00900	흄관철거	D-900MM	m	30,964	79%
GR071.01000	흄관철거	D-1000MM	m	31,502	80%
GR071.01200	흄관철거	D-1200MM	m	41,971	82%

【단가정의】

① 이 단가는 원심력콘크리트관(흄관) 철거에 소요되는 비용을 포함한다.

② 관의 재사용을 위한 철거비용으로, D-300mm이하는 인력시공, D-300mm초과는 기계시공에 준한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

대분류 H	배 수 공 사

■ HB2** 변실

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HB231.10000	제수변실	1.8×1.2	nr(개소)	2,027,287	53%
HB231.20000	제수변실	2.5×2.0	nr(개소)	2,732,654	52%
HB231.30000	공기변실	1.2×1.2	nr(개소)	1,496,794	52%
HB213.10000	이토변실	1.2×1.2	nr(개소)	1,536,412	50%

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 구입 및 타설, 거푸집 조립 및 해체, 동바리 설치 및 해체, 철근 구입 및 가공 조립, PE맨홀발디딤쇠, 맨홀뚜껑(구상흑연), 받침대(구상흑연), M.S맨홀조정세트, PVC파이프의 구입 및 설치, 쇄석골재, 모래의 구입 및 부설 등 제비용을 포함한다.

② 다만,  터파기, 되메우기, 잔토처리에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<제수변실(1.8m×1.2m)>

<제수변실(2.5m×2.0m)>

<공기변실(1.2m×1.2m)>

<이토변실(1.2m×1.2m)>

■ HB24* 유량계실

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HB245.00000	유량계실	3.0×1.8	nr(개소)	2,700,984	53%

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 구입 및 타설, 거푸집 조립 및 해체, 동바리 설치 및 해체, 철근 구입 및 가공 조립, PE맨홀발디딤쇠, 맨홀뚜껑(구상흑연), 받침대(구상흑연), PVC파이프의 구입 및 설치, 자갈, 모래의 구입 및 부설 등 제비용을 포함한다.

② 다만,  터파기, 되메우기, 잔토처리에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<유량계실(3.0m×1.8m)>

■ HC31* 조립식 U형 플륨

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HC310.01010	조립식 U형플륨	50-150kg	m	4,392	61%
HC310.01020	조립식 U형플륨	150-300kg	m	5,220	65%
HC310.01030	조립식 U형플륨	300-500kg	m	6,297	70%
HC310.01040	조립식 U형플륨	500-700kg	m	7,785	73%
HC310.01050	조립식 U형플륨	700-900kg	m	8,937	73%
HC310.01060	조립식 U형플륨	900-1100kg	m	10,100	74%
HC310.01070	조립식 U형플륨	1100-1300kg	m	11,590	75%

【단가정의】

① 이 단가는 조립식 U형플륨(수로, 측구, 기타) 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② U형 플륨의 설치, 소운반, 공구손료 및 이음모르타르 비용을 포함한다.

③ U형 플륨의 구입 및 운반, 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래), 지반고르기, 되메우기 비용은 제외한다.

■ HC31* 조립식 중량구조물

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HC310.02010	조립식 중량구조물	850-1,150kg	m	27,447	64%
HC310.02020	조립식 중량구조물	1,150-1,500kg	m	34,092	65%
HC310.02030	조립식 중량구조물	1,500-2,000kg	m	43,466	63%
HC310.02040	조립식 중량구조물	2,000-2,500kg	m	54,401	65%
HC310.02050	조립식 중량구조물	2,500-3,000kg	m	59,171	64%
HC310.02060	조립식 중량구조물	3,000-3,500kg	m	75,602	65%
HC310.02070	조립식 중량구조물	3,500-4,000kg	m	86,359	65%

【단가정의】

① 이 단가는 조립식 중량구조물(낙차공, 분수관, L형플륨, 기타)  설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 중량구조물의 설치, 소운반, 공구손료 및 이음모르타르 비용을 포함한다.

③ 중량구조물의 구입 및 운반, 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래), 지반고르기, 되메우기 비용은 제외한다.

■ HD12* 맹암거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HD120.01000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-1(토사구간)	m	10,596	50%
HD120.02000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-2(암구간)	m	9,256	58%
HD120.03000	맹암거	Type-3(절ㆍ성경계부 토사구간)	m	7,531	76%

【단가정의】

① 이 단가에는 유공관(고밀도 폴리에틸렌관: High-Density Polyethylene), 부직포의 재료비 및 설치비, 채움재의 부설비 및 소운반비가 포함되며, 터파기 및 되메우기와 채움재의 재료비 및 운반비는 제외한다.

② 규격별 유공관 및 부직포의 설치기준은 다음과 같다.

	유공관	부직포
토사구간	있음	있음
암구간	있음	없음
절ㆍ성경계부 토사구간	없음	있음

【표준도】

<맹암거 형식-1><맹암거 형식-2>       <맹암거 형식-3>

■ HD22* 맹암거(고속국도)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HD120.10000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-1(토사구간)	m	9,169	29%
HD120.20000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-2(리핑암구간)	m	15,951	54%
HD120.30000	맹암거 (유공관 ∅200mm)	Type-3(발파암구간)	m	20,925	57%
HD220.11000	맹암거	Type-4(절성경계부 토사구간)	m	7,057	32%

【단가정의】

① 이 단가는 유공관(고밀도 폴리에틸렌관: High-Density Polyethylene)의 구입/운반/접합/부설과 부직포 및 채움재의 구입 /운반/설치 및 기초터파기, 소운반에 소요되는 비용을 포함한다.

② 규격별 유공관 및 부직포의 설치기준은 다음과 같다.

	유공관	부직포
토사구간	있음	있음
리핑암구간	있음	없음
발파암구간	있음	없음
절ㆍ성경계부 토사구간	없음	있음

■ HG1*** 경계표식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HG110.01000	분기표식 ELP관	Φ=80m/m, H=1.5m	nr(개소)	1,693	5%
HG110.04000	분기표식 (표시못)	보도부 (D45×90)	nr(개소)	4,992	5%
HG110.05000	분기표식 (표시못)	차도부 (D45×110)	nr(개소)	6,049	5%
HG110.02000	분기표식 (표시못)	상,오수관용 (D45×90)	nr(개소)	10,013	5%
HG110.03000	분기표식 (표시못)	상,오수관용 (D45×140)	nr(개소)	14,629	5%
HG120.01000	상수도관로 (경고)테이프 설치	흑갈색,폭 10cm	m	203	5%

【단가정의】

① 이 단가는 상, 오수관 분기표식에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

② HG120.01000 상수도관로(경고)테이프 설치비가 주철관 부설 및 접합의 예와 같이 단위공종별 단가의 일부로서 포함되는 경우에는 본 단가를 중복하여 적용치 않는다.

■ HM11* 표면배수시설 / 우수받이

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HM111.11100	우수받이	0.3m×0.4m	nr(개소)	203,489	81%
HM111.21200	우수받이	0.3m×0.8m	nr(개소)	264,799	79%

【단가정의】

① 이 단가는 우수받이 설치를 위한 콘크리트 구입 및 타설, 거푸집 설치 및 해체, 터파기, 되메우기 및 다짐, 잔토처리에 소요되는 비용을 포함한다.

② 이 단가에는 우수받이 뚜껑 및 받침틀의 자재비는 제외한다.

③ 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<우수받이(0.3m×0.4m)>

<우수받이(0.3m×0.8m)>

대분류 I	강 구 조 공 사

■ IA*** 강교제작

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
IA100.00000	강교제작	박스거더	ton	975,651	43%

【단가정의】

① 박스거더형 강교제작을 위한 다음의 비용을 포함한다.

ㆍ부재제작 및 조립비, 용접비, 가조립비

ㆍ공장제작비, 시공상세도 작성비

ㆍ기타 부속자재비 (앵카바, 용접봉, 산소, LPG가스, 잡품)

② 다만, 강재 구입 및 운반비, 고장력볼트의 조임비, 각종 검사‧시험비는 제외한다.

③ 표준조건은 아래 표와 같다.

항목	적용사항
강교형식	박스거더
강판재질	SM400 ~ SM520, SS400
교량 연수	3～4련 (상하행선이 분리되지 않은 경우)
교량 총 중량	150ton이상
사각	85°이상
곡률	500≤R
톤당 공수산정 기준	대형부재 대 소형부재 비율 ( 0.5 : 0.5 ) 맞댐용접 대 필렛용접 비율 ( 0.5 : 0.5 )
할증대상 비율 (부속자재비 제외)	0.9

【단가보정】

① 강교 제작단가는 표준단가에 아래의 보정계수 및 가감산비용을 고려하여 산정한다.

ㆍ 강교제작단가 = (표준단가 × 보정계수) + (가감산비용)

② 부재의 대소 및 용접 방식에 따른 보정계수는 아래 표와 같다.

용접방식 부재대소		맞댐용접의 비중 (필렛용접 = 1 - 맞댑용접)
		0.1 (이하)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
대형부재 의 비중 (소형부재 = 1 - 대형부재)	0.1 (이하)	1.14	1.15	1.17	1.18	1.19	1.20	1.21	1.23	1.24	1.25
	0.2	1.09	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.17	1.18	1.19	1.20
	0.3	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.11	1.12	1.13	1.14	1.16
	0.4	1.00	1.01	1.02	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.10	1.11
	0.5	0.95	0.96	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.04	1.05	1.06
	0.6	0.90	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.98	0.99	1.00	1.01
	0.7	0.86	0.87	0.88	0.89	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.97
	0.8	0.81	0.82	0.83	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.91	0.92
	0.9	0.76	0.77	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.85	0.86	0.87
	1.0	0.71	0.73	0.74	0.75	0.76	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82

※ 부재의 판별, 용접길이 산정등은 표준품셈 “17-1 용접교제작”의 기준을 따른다

③ 각종조건에 따라 표준단가에 아래의 할증율을 적용하여 가감한다.

ㆍ 가감산 비용 = 표준단가 × 0.9 × ( a+b+c+d )

(a) 동일 거더 형식의 연속에 대한 증감

연 수	2	3내지 4	5내지 6	7이상
증가율(%)	(+)1%	0	(-)1%	(-)2%

* 상하행선이 분리된 경우는 2배로 보며, 폭원, 거더높이 및 구조가 동일한 치수로서 교량연장이 약간 다른 경우 및 종단곡선이 약간 다른 경우에도 이에 해당됨.

(b) 총중량에 의한 증감 (T : 중량) : 교량 전체 중량을 기준

중량	T≦40톤	40<T≦70톤	70<T≦100톤	100<T≦150톤	150<T
증가율(%)	-	(+)15%	(+)7%	0	0

* 교량 전체 중량을 기준으로 하며, 2종 이상의 다른 형식으로 된 경우에는 중량이 가장 큰 형식의 난을 적용.

(c) 사각(斜角)에 대한 증감

사각	85°이상	85°미만～ 75°이상	75°미만～ 45°이상	45°미만
증가율(%)	0	(+)3%	(+)3%	(+)3%

* 교단부가 경사진 교량(평면적으로 경사진 교량)에 대해 적용하며, 주거더자체가 구부러진 곡선교는 사각에 의한 공수 할증을 하지 않음.

(d) 곡률(曲率)에 대한 증감 (R : 곡률반경(m))

곡률	500≦R	500>R≧250	250>R≧100	100>R
증가율(%)	0	(+)19%	(+)25%	(+)29%

* 주거더 자체만 구부린 경우에 적용하며, 곡선의 반경이 변화될 때에는 지간마다 곡선반경에 의한 공수를 할증함.

■ IG21* 강교도장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
IG210.10000	강교내부도장/공장	3회	m2	9,756	99%
IG210.40000	강교외부도장/공장	3회	m2	7,707	99%
IH210.10000	강교외부도장/현장	2회	m2	2,601	95%
IG210.30000	강교 내부볼트 및 연결판 도장/현장	2회	m2	5,563	95%
IH210.30000	강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장	4회	m2	8,858	95%

【단가정의】

① 이 단가는 강재를 도장하는 비용으로, 표면처리비 및 에어리스 스프레이 방식에 의한 도장비용을 포함한다.

② 다만, 도장재의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 도장의 세부사양은 “강도로교 용접 및 도장요령(건설교통부 제정)”을 기준으로 한 것이다.

대분류 J	말 뚝 공 사

■ JF1** 강관말뚝 천공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JF100.01000	강관말뚝 천공	토사	m	23,374	79%
JF100.02000	강관말뚝 천공	풍화암	m	106,641	81%
JF100.03000	강관말뚝 천공	연암	m	129,178	79%

【단가정의】

① 이 단가는 말뚝박기용 천공에 소요되는 비용을 포함한다.

② 천공용 비트의 재료비 및 천공기계경비(보링기, 양수기, 디젤엔진)를 포함한다.

③ 잡재료비, 공구손료, 급수비 기타등이 포함되어 있다.

④ 천공은 말뚝건입용으로 [eqn: phi]40㎝에 기준하며, 비트 규격은 3-WING BIT에 준한다.

■ JF1** 어스앵커 천공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JF101.01000	어스앵커 천공	토사	m	40,837	66%
JF101.02000	어스앵커 천공	풍화암	m	36,605	65%
JF101.03000	어스앵커 천공	연암	m	43,912	65%
JF101.04000	어스앵커 천공	보통암	m	56,908	64%
JF101.05000	어스앵커 천공	경암	m	66,659	70%

【단가정의】

① 이 단가는 어스앵커용 천공에 소요되는 비용을 포함한다.

② 천공용 비트등 소모재료 및 천공기계경비(공기압축기, 에어호스, 크롤러드릴)를 포함한다.

③ 토사층 Casing 작업에 소요되는 비용은 제외한다.

④ 천공구경은 101～105㎜를 기준하며, 비트 규격은 크롤러드릴에 준한다.

■ JE1** 강관말뚝 항타 / 유압식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JE100.01000	강관말뚝 항타 (유압식)	ø508.0mm	m	14,489	36%
JE100.02000	강관말뚝 항타 (유압식)	ø406.4mm	m	14,385	41%

【단가정의】

① 이 단가는 유압파일 해머에 의해 강관말뚝을 항타하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 소운반 비용, 잡재료비(접봉, 발판재, 용접기, 발전기손료, 비계재, Cushion재, 수직도 유지관리비) 및 손료를 포함한다.

③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.

- 강관말뚝의 자재비

- 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용

- 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성등이 필요한 경우의 소요비용

- 말뚝두부정리에 필요한 소요비용

④ 항타시 적용기준은 다음에 준한다.

- 말뚝직경 : 508mm

- 항타길이 : 16m이하

- 판두께   : 12mm

- 평균타격횟수(N) : 20이상

- 유압식 파일햄머 : 5Ton

- 말뚝이음시공이 아닌경우

- 단말뚝인 경우

■ JE1** 강관말뚝 항타 / 디젤식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JE101.01050	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 5m이하	본	58,877	73%
JE101.01080	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 8m이하	본	68,902	72%
JE101.01100	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 10m이하	본	75,764	72%
JE101.01200	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 12m이하	본	194,780	79%
JE101.01500	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø508.0mm, 15m이하	본	205,662	77%
JE101.02050	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 5m이하	본	52,094	74%
JE101.02080	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 8m이하	본	58,188	73%
JE101.02100	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 10m이하	본	62,234	73%
JE101.02120	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 12m이하	본	164,195	79%
JE101.02150	강관말뚝 항타 (디젤식)	ø406.4mm, 15m이하	본	170,512	79%

【단가정의】

① 이 단가는 디젤파일 해머에 의해 강관말뚝을 항타하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 소운반비용, 잡재료비등 손료, 인건비, 기계경비를 포함한다.

③ 다음의 사항은 포함되지 않는다.

- 말뚝이음에 따른 용접시간(단, 10m초과 항타시는 용접시간 포함)

- 강관말뚝의 자재비

- 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용

- 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성등이 필요한 경우의 소요비용

- 말뚝두부정리에 필요한 소요비용

④ 항타시 적용기준은 다음에 준한다.

- 말뚝직경 : 508.0mm 또는 406.4mm

- 판두께   : 12mm

- 평균타격횟수(N) : 20회이하

- 디젤식 파일햄머의 중량 : 2.2ton급

- 작업현장의 넓이와 상태가 양호한 경우

- 말뚝세우기 횟수 : 1회

■ JE16* 강관말뚝 두부정리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JE160.00400	강관말뚝 두부정리	D400mm	본	40,371	95%
JE160.00500	강관말뚝 두부정리	D500mm	본	50,085	95%
JE160.00600	강관말뚝 두부정리	D600mm	본	60,670	95%
JE160.00700	강관말뚝 두부정리	D700mm	본	70,418	95%
JE160.00800	강관말뚝 두부정리	D800mm	본	81,728	95%
JE160.00900	강관말뚝 두부정리	D900mm	본	91,408	95%
JE160.01000	강관말뚝 두부정리	D1000mm	본	101,140	95%

【단가정의】

① 이 단가는 강관말뚝 항타 완료후 설계높이에 맞게 파일을 절단하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 절단방법은 산소 절단(산소+아세틸렌)에 준하며, 절단에 소요되는 재료비, 인건비, 공구손료를 포함한다.

③ 말뚝두부보강에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 K	교 량 공 사

■ KD*** 교량 배수시설공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KD110.00000	교량배수시설공 /배수구(하천용)	스텐레스	nr(개소)	1,985	100%
KD120.00000	교량배수시설공 /배수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)	75,839	95%
KD220.00000	교량배수시설공 /직관(육교용)	스텐레스	m	16,558	95%
KD320.00000	교량배수시설공 /곡관(육교용)	스텐레스	nr(개소)	15,017	95%
KD520.00000	교량배수시설공 /집수구(육교용)	스텐레스	nr(개소)	53,188	95%

【단가정의】

① 이 단가는 배수시설별(스텐레스) 재료의 제작/공급 및 설치비를 포함한다.

② 스텐렌스관 재료의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

*L=700mm

<하천용 배수구(∅165.2×3×1000)>

<육교용 집수구(250×250) 및 배수구(∅165.2×3×4,320)>

<직관(∅ 165.2×3×1000)>          <곡관(∅ 165.2×3×200)>

■ KD60* 교면 물빼기공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KD600.00000	교면 물빼기공	유공관 (D=10mm)	m	12,881	16%

【단가정의】

① 이 단가는 교면 물빼기에 소요되는 재료비(유공관, 테이프) 및 설치비, 구멍뚫기(20m당 2개소) 및 잡재료비용이 포함된다.

■ KE15* 교량유지관리용 표지판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE150.20000	교량유지관리용 표지판	교각용 (1,200×900×1.0)	nr(개소)	76,378	45%
KE150.10000	교량유지관리용 표지판	박스거더 내부용 (930×350×0.5)	nr(개소)	27,725	89%
KE150.30000	교량유지관리용 표지판	방호벽용 (1,200×900×1.0)	nr(개소)	20,446	92%

【단가정의】

① 이 단가에는 교량유지관리용 표지판 설치를 위한 알루미늄 재료비, 설치비, 도색비등이 포함된다.

② 교각용표지판, 박스거더 내부용 설치는 고소작업에 따른 할증비용을 포함한다.

③ 재료비에는 표지판과 고휘도 반사지(바탕면적의 50%) 또는 접착제 비용이, 도색비에는 바탕처리(아연도금면 적용) 및 바탕도색(조합페인트 2회)에 소요되는 비용이 포함된다.

■ KE3** 교명판 및 설명판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE310.10000	교명판/황동주물	450×250×10	nr(개소)	56,445	5%
KE310.20000	교명판/황동주물	450×350×10	nr(개소)	71,214	5%
KE320.10000	설명판/황동주물	350×250×10	nr(개소)	35,211	5%
KE320.20000	설명판/황동주물	500×300×10	nr(개소)	63,048	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 교명판, 설명판의 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ KE51* 세굴방지용 사석채움

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE510.01000	세굴방지용 사석채움	-	m3	13,328	50%

【단가정의】

① 이 단가는 세굴방지용 사석채움에 대한 소요되는 깬잡석채취(현장발파암 유용) 및 현장내 소운반, 기계부설, 사석 면고르기 비용을 포함한다.

■ KE52* 교대보호블록 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE520.11000	교대보호블록 설치	육교용 (400×250×120)	m2	20,163	76%
KE520.21000	교대보호블록 설치	하천용 (400×400×100)	m2	22,592	62%

【단가정의】

① 이 단가에는 교대 보호블록 설치에 소요되는 제비용이 포함된다.

② 육교용은 호안블록 자재비, 설치비, 뒷채움 콘크리트 비용이 포함되며, 하천용에는 호안블록, PVC 파이프(D=50mm)의 자재비 및 설치비가 포함된다.

■ KE60* 측량기준점 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KE600.00000	측량기준점 설치	황동주물	nr(개소)	27,710	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 황동주물로 제작한 측량기준점(5kg)의 재료비 및 설치비가 포함된다.

대분류 L	도로 및 포장 공사

■ LA10* 동상방지층/ 보조기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LA100.15000	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	15cm/30cm	m3	3,057	38%
LA100.20000	동상방지층 /보조기층 포설 및 다짐	20cm/40cm	m3	3,004	40%

【단가정의】

① 이 단가에는 동상방지층의 포설, 살수 및 다짐 등 제비용이 포함된다.

② 다만, 포장용 골재비용은 제외한다.

③ 보조기층에도 이 단가를 적용한다.

■ LB10* 막자갈부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LB100.20000	막자갈부설	T=20cm	m3	2,948	54%

【단가정의】

① 이 단가는 하천의 제방축조시 성토다짐 후 막자갈 부설, 정지 및 다짐에 소요되는 제비용을 포함한다. 막자갈 부설 및 다짐은 기계시공, 정지작업은 인력 10%, 기계 90%에 준한다. 다만, 막자갈의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ LC11* 프라임코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC110.20000	아스콘포장 /프라임코팅	MC-1	m2	61	55%
LC110.10000	아스콘포장 /프라임코팅	RSC-3	m2	28	95%

【단가정의】

① 아스팔트 살포비(기계), 청소비를 포함한다.

② 재료의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 모래양생, 비산방지에 소요되는 비용은 포함하지 않는다.

■ LC21* 택코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC210.00000	아스콘포장/택코팅	-	m2	20	95%

【단가정의】

① 아스팔트 살포비(기계), 청소비를 포함한다.

② 재료의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 모래양생, 비산방지에 소요되는 비용은 포함하지 않는다.

■ LC30* 아스콘포장/ 기층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC300.10000	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=10cm	m2	631	47%
LC300.15000	아스콘포장/기층 /포설및다짐	T=14-15cm	m2	1,246	48%

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

■ LC40* 아스콘포장/ 표층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC400.05000	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=5.0cm	m2	531	48%
LC400.08000	아스콘포장/표층 /포설및다짐	T=8-10cm	m2	1,057	49%

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

② 시공폭 3m이상인 본선 아스팔트 포설에 준한다.

■ LC50* 아스콘포장/ 중간층 포설 및 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LC500.06000	아스콘포장/중간층 /포설및다짐	T=6cm	m2	497	48%

【단가정의】

① 이 단가에는 포설 및 다짐 등을 위한 제비용이 포함되며, 아스콘 재료비는 제외한다.

② 시공폭 3m이상인 본선 아스팔트 포설에 준한다.

■ LD14* 콘크리트 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LD140.20000	콘크리트포장 / 포설	T=20cm	m2	3,729	34%

【단가정의】

① 이 단가는 인력에 의한 콘크리트 포장 포설비용으로 비닐깔기, 와이워메쉬(#8-150×150) 구입 및 설치, 무근콘크리트 포설에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 구입 및 운반, 거푸집 설치해체 및 양생, 줄눈작업에 소요되는 비용은 제외한다.

■ LD40* 분리막 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LD400.00000	분리막 설치	-	m2	359	59%

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 포장과 중앙분리대 기초포설시 설치하는 비닐(0.1m/m)의 자재비 및 설치비등이 포함된다.

■ LE40* 콘크리트 포장줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LE400.10000	스티로폼 줄눈	T=10mm	m	260	58%
LE400.20000	스티로폼 줄눈	T=20mm	m	914	43%

【단가정의】

① 이 단가에는 스티로폼 줄눈 재료비 및 설치비가 포함된다.

■ LE60* 콘크리트 포장줄눈

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LE600.00000	부체도로용 줄눈	판재(200×15)	m	3,383	54%

【단가정의】

① 이 단가는 부체도로용 줄눈(판재 200×15) 판재의 재료비 및 설치비용을 포함한다.

■ LF10* 경계블록(프리캐스트 콘크리트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF100.31212	대지경계블록 (콘크리트)	120×120×1000	m	10,489	64%
LF100.31512	도로경계블록 (콘크리트)	150×120×1000	m	10,801	53%
LF100.31515	도로경계블록 (콘크리트)	150×150×1000	m	11,356	53%

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입, 운반 및 모르타르접합, 콘크리트의 구입, 운반 및 타설, 거푸집의 설치 및 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 이 단가는 단지조성공사에 적용한다.

【표준도】

<경계블록>

■ LF1** 경계블록(프리캐스트 콘크리트)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF100.31517	보차도 경계블록 (콘크리트)	150×170×200×1000	m	28,085	35%

【단가정의】

① 이 단가는 경계블록의 구입 및 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재의 구입 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

<보차도 경계블록(콘크리트)>

■ LF30* 경계석(화강석) (경계석 구입 및 운반비 제외)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF300.31825	보차도경계석 (화강석)	180×250×1000	m	26,166	56%

【단가정의】

① 이 단가는 경계석의 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재의 구입 및 설치비를 포함한다.

② 다만, 경계석의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<보차도 경계석(화강석)>

■ LF30* 경계석(화강석) (경계석 구입 및 운반비 제외)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF300.31820	보차도경계석 (화강석)	180×200×1000	m	19,716	66%
LF300.32025	보차도경계석 (화강석)	200×250×1000	m	27,141	33%
LF300.32030	보차도경계석 (화강석)	200×300×1000	m	31,808	40%

【단가정의】

① 이 단가는 경계석의 모르타르접합, 콘크리트의 구입/운반/타설, 거푸집의 설치/해체에 소요되는 제비용이 포함된다. 또한 신축이음재의 구입 및 설치비를 포함한다.

② 다만, 경계석의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

- 보차도경계석(화강석) : 180(A)×200(B)×1000

- 보차도경계석(화강석) : 200(A)×250(B)×1000

- 보차도경계석(화강석) : 200(A)×300(B)×1000

<보차도 경계석(화강석)>

■ LG7** 경하중포장/ 투수콘크리트 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG730.30700	투수콘크리트포장	T=7cm	m2	19,891	47%

【단가정의】

① 이 단가는 투수콘크리트, 모래, 쇄석등 재료구입 및 운반비를 포함한다.

② 투수콘크리트 포설 및 다짐(기계/인력조합), 모래부설, 쇄석부설 및 다짐, 양생, 포장절단 및 줄눈설치, 표면보호에 소요되는 제비용을 포함한다.

③ 투수콘크리트 재료는 적색(또는 적갈색)에 준한다.

【표준도】

■ LG73* 경하중포장/ 세립도 투수콘크리트 박층포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG731.20000	세립도 투수콘크리트 박층포장	T=7cm	m2	26,804	37%

【단가정의】

① 이단가에는 세립토투수콘크리트(표층+기층 합성단가), 쇄석골재 및 모래의 구입 및 운반비를 포함한다.

② 모래의 부설, 쇄석의 부설, 살수 및 다짐, 기층용 세립토투수콘크리트 포설(기계/인력조합) 및 다짐(5cm), 표층용 세립토투수콘크리트 포설(기계/인력조합) 및 다짐(2cm), 양생, 포장절단 및 줄눈설치, 표면보호에 소요되는 제비용을 포함한다.

【표준도】

<세립도 투수콘크리트 박층포장>

■ LG82* 경하중포장/ 보도블록포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG820.30800	소형고압블록	T=6~8cm	m2	8,956	63%

【단가정의】

① 이 단가는 소형고압블록 포장에 필요한 혼합골재, 모래의 구입 및 운반비, 포설, 다짐비용과 블록포장에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 블록의 구입과 운반비용은 제외한다.

③ 본 단가는 지장물이 면적대비 5%미만인 직선부 시공구간에 준하며, 곡선부나 지장물이 5% 이상인 경우, 노무비를 40%까지 가산하여 적용한다.

【표준도】

<소형고압블록>

■ LC82* 아스콘포장/ 특수포장 / 미끄럼방지포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG820.01000	미끄럼방지포장		m2	40,846	35%

【단가정의】

① 이 단가에는 미끄럼방지 포장용 제강슬래그, 도료(에폭시 수지) 및 충진재의 구입 및 운반비와 포장설치에 소요되는 비용이 포함된다.

■ LG83* 경하중 포장/ 시각장애인용 점자블록 포장

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG830.33030	시각장애인용 점자블록	-	m2	6,672	99%

【단가정의】

① 이 단가는 시각장애인용 점자블록 포장에 필요한 혼합골재, 모래의 구입 및 운반비, 쇄석부설 및 다짐(살수포함), 모래포설 및 블록포장, 표면다짐에 소요되는 비용을 포함한다.

② 점자블록, 혼합골재, 모래, 쇄석의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

■ LH31* 방호책 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH310.11000	방호책 가드레일 1단	가드레일포스트	nr(개소)	6,292	66%
LH310.14000	방호책 가드레일 1단	표준레일	nr(개소)	8,727	100%
LH310.15000	방호책 가드레일 1단	단부레일	nr(개소)	2,112	100%
LH310.21000	방호책 가드레일 2단	가드레일포스트	nr(개소)	6,162	67%
LH310.22000	방호책 가드레일 2단	표준레일	nr(개소)	16,812	100%
LH310.23000	방호책 가드레일 2단	단부레일	nr(개소)	3,759	100%

【단가정의】

① 1단 가드레일

- LH310.11000 가드레일포스트

이 단가는 가드레일의 포스트 설치비용으로 자재비는 제외되며 자재운반, 소운반 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.14000 표준레일

이 단가는 표준레일의 설치비용으로 레일과 볼트 및 너트의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.15000 단부레일

이 단가는 단부레일의 설치비용으로 레일의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.11000 가드레일 포스트, LH310.14000 표준레일, LH310.15000 단부레일은 고속국도공사에 적용한다.

② 2단가드레일

- LH310.21000 가드레일포스트

이 단가는 가드레일의 포스트 설치비용으로 자재비는 제외되며 자재운반, 소운반 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.22000 표준레일

이 단가는 표준레일의 설치비용으로 레일과 볼트 및 너트의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.23000 단부레일

이 단가는 단부레일의 설치비용으로 레일의 자재비는 제외되며 소운반비 및 설치비등이 포함된다.

- LH310.21000 가드레일 포스트, LH310.22000 표준레일, LH310.23000 단부레일은 고속국도공사에 적용한다.

【표준도】

<1단 가드레일>

<2단 가드레일>

■ LH11* 교통안전표지판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH110.10120	교통안전표지판 /삼각표지판	120cm	ea(개)	215,320	38%
LH110.10220	교통안전표지판 /원형표지판	90cm	ea(개)	210,955	38%
LH110.10820	교통안전표지판 /부착식/원형	90cm	ea(개)	154,368	5%

【단가정의】

① 이 단가에는 터파기(인력), 되메우기 및 다짐(인력), 잔토처리(인력), 거푸집, 콘크리트타설, 각 규격별 재료비 및 설치비등 제비용이 포함되며, 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외한다.

② 단, 부착식의 경우에는 표지판 자재비 및 설치비만 포함한다.

【표준도】

<삼각표지판>        <원형표지판>

■ LH21* 차선도색

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH210.12120	페인트 기계식	실선	m2	146	66%
LH210.12220	페인트 기계식	파선	m2	310	66%
LH210.22110	융착형식 도료형 수동식	실선	m2	596	69%
LH210.22210	융착형식 도료형 수동식	파선	m2	1,210	69%
LH210.22310	융착형식 도료형 수동식	횡단보도,주차장	m2	1,905	69%
LH210.22410	융착형식 도료형 수동식	문자,기호	m2	4,305	69%

【단가정의】

① 이 단가는 차색도색등 노면표시에 필요한 인건비 및 장비사용료를 포함한다. 다만, 재료(페인트, 유리알)의 구입 및 운반비는 제외한다.

② 노면에 표지병 등이 설치되어 작업능률이 저하되는 경우, 노무비를 10%까지 가산하여 적용한다.

③ 공용구간(차량 부분 통제 후 시공하는 구간)인 경우,  노무비를 50%까지 가산하여 적용한다.

■ LH22* 교통안전시설공/ 표식/ 도로표지병

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH220.10000	도로표지병	단면	nr(개소)	11,711	16%
LH220.20000	도로표지병	양면	nr(개소)	13,242	14%

【단가정의】

① 이 단가는 도로표지병 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 도로표지병 설치비에는 도로표지병(사각형, 반사형) 및 접착제의 구입 및 운반비와 설치비가 포함된다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “도로표지병”의 전체 수량이 30개소 미만일 경우 위 단가의 105%를 적용한다.

■ LH23* 데리네이타

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH230.11000	데리네이타	토공용	nr(개소)	21,725	44%
LH230.31000	데리네이타	가드레일용	nr(개소)	13,974	6%

【단가정의】

① LH230.11000 토공용 데리네이타는 데리네이타(백색ㆍ황색 2색 양면, ø100mm) 및 지주(ø48mm, pe pipe)설치, 터파기, 되메우기 및 다짐 비용을 포함한다.

② LH230.31000 가드레일용 데리네이타는 데리네이타(백색ㆍ황색 2색 양면, ø100mm) 및 취부 부속자재의 설치비를 포함한다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 데리네이터 “토공용” 또는 “가드레일용” 개별규격의 전체 수량이 30개소 미만일 경우 위 단가의 105%를 적용한다.

■ LH34* 가드휀스

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH340.01000	가드휀스	형식-1(토공용)	m	17,677	77%
LH340.02000	가드휀스	형식-2(육교용)	m	5,768	100%

【단가정의】

① LH340.01000(토공용)는 토공부에 설치하는 가드휀스의 설치비용으로 터파기, 되메우기 및 다짐, 잔토처리, 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설비와 휀스 설치비등이 포함되며 휀스 자재비는 제외한다

② LH340.02000(교량용)는 교량부에서 설치하는 가드휀스의 설치비를 포함한다. 다만, 휀스 자재비는 제외한다.

【표준도】

<가드휀스-토공용>

<가드휀스-육교용>

■ LI30* 그루빙

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LI300.02100	그루빙	종절단 (9×4×50)	m2	10,145	41%
LI300.02200	그루빙	횡절단 (9×4×50)	m2	12,376	38%
LI300.02300	그루빙	홈절단 (30×4×130)	m	8,745	27%

【단가정의】

① 이 단가는 아스팔트 포장면의 미끄럼 방지를 위한 건식 그루빙 시공비용을 포함한다.

② 블레이드(T=4mm) 자재비, 장비사용료 및 인건비, 노면청소비, 공구손료 및 잡재료비를 포함한다.

③ 폐기물 적재 및 처리비용은 제외한다.

■ LH6** 중앙분리대

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH610.10000	중앙분리대	콘크리트포장용, (H)81cm	m	5,322	45%
LH610.20000	중앙분리대	아스콘포장용, (H)86cm	m	5,787	45%
LH610.30000	중앙분리대	콘크리트중분대용	m	9,985	31%

【단가정의】

① 이 단가는 중앙분리대 설치에 소요되는 철근가공, 콘크리트포설 및 양생, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 부대작업(수축줄눈, 조인트 마감처리, 와이어메쉬)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

■ LJ1** 측구터파기/ 인력10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ110.00000	측구터파기	토사	m3	2,134	78%
LJ120.00000	측구터파기	리핑암	m3	40,302	69%
LJ130.00000	측구터파기	발파암	m3	61,427	68%

【단가정의】

① 이 단가는 배수공에 관계되는 측구터파기의 토질별 소요비용으로, 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다.

■ LJ20* V형측구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ200.10000	V형측구	TYPE-1	m	60,052	77%
LJ200.20000	V형측구	TYPE-2	m	79,179	77%
LJ200.30000	V형측구	TYPE-3	m	93,966	79%

① 이 단가에는 거푸집, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 수축줄눈, 비닐깔기, 신축이음에 소요되는 제비용이 포함되며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3>

■ LJ20* V형측구 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ210.10000	V형측구/토사구간	TYPE-1	m	86,794	60%
LJ210.20000	V형측구/토사구간	TYPE-2	m	109,539	61%
LJ210.32000	V형측구/토사구간	TYPE-3	m	146,775	62%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 V형측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 되메우기, 터파기등에 소요되는 제비용이 포함된다.

【표준도】

- V형측구 Type1 : D-1,070mm, H-450mm

- V형측구 Type2 : D-1,160mm, H-600mm

- V형측구 Type3 : D-1,400mm, H-1,000mm

<V형측구 형식 1,2,3-고속국도>

■ LJ30* 산마루측구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ300.10000	산마루측구	TYPE-1	m	81,477	68%
LJ300.20000	산마루측구	TYPE-2	m	111,355	67%
LJ300.30000	산마루측구	TYPE-3	m	179,533	71%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 수축줄눈, 비닐깔기, 신축이음에 소요되는 제비용이 포함되며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

- 산마루측구 Type1 : H-450mm

- 산마루측구 Type2 : H-600mm

- 산마루측구 Type3 : H-1,000mm

<산마루측구 형식 1,2,3>

■ LJ30* 산마루측구 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ310.10000	산마루측구/토사구간	TYPE-1	m	85,707	59%
LJ310.20000	산마루측구/토사구간	TYPE-2	m	105,355	60%
LJ310.30000	산마루측구/토사구간	TYPE-3	m	158,724	57%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 산마루측구의 설치비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 철근자재비, 철근운반비, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 되메우기 비용이 포함되며, 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료 , 골재투입비등이 포함된다.

【표준도】

- 산마루측구 Type1 : H-450mm

- 산마루측구 Type2 : H-600mm

- 산마루측구 Type3 : H-1,000mm

<산마루측구 형식 1,2,3>

■ LJ40* L형측구/ TYPE-1

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.10000	L형측구	TYPE-1	m	33,868	81%

【단가정의】

① 이 단가는 L형측구(TYPE-1)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설, 양생 및 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공조립, 비닐깔기 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 1>

■ LJ40* L형측구/ TYPE-2

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.20000	L형측구	TYPE-2	m	80,667	79%

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(TYPE-2)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설 및 양생, 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공 조립, 비닐깔기, 부직포, P.V.C.관, 뒷채움재 부설 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 2>

■ LJ40* L형측구/ TYPE-4

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.40000	L형측구	TYPE-4	m	19,958	51%

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(TYPE-4)의 설치비용으로 거푸집, 콘크리트 타설 및 양생, 수축줄눈 설치, 신축이음 설치, 철근가공 조립, 비닐깔기 등에 소요되는 제비용을 포함하며, 철근 및 콘크리트의 재료비 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

<L형측구 형식 4>

■ LJ40* L형측구/ TYPE-1 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.01000	L형측구/토사구간	TYPE-1	m	20,459	27%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 L형측구(TYPE-1)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비(믹서트럭), 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 1-고속국도>

■ LJ40* L형측구/ TYPE-2 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.02000	L형측구/토사구간	TYPE-2	m	49,549	16%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 L형측구(TYPE-2)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 포설 및 양생, P.V.C 파이프, 부직포, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈설치, 뒷채움재의 채집 및 운반, 부설, 면고르기와 철근가공, 자재비, 운반비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 2-고속국도>

■ LJ40* L형측구/ TYPE-4(부채도로용) [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ400.04000	L형측구/토사구간	TYPE-4	m	13,961	32%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 L형측구(TYPE-4)의 기계포설 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입)  및 운반비, 포설 및 양생, 비닐깔기, AE감수제, 줄눈 설치, 되메우기 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

<L형측구 형식 4-고속국도>

■ LJ60* U형측구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ600.10000	U형측구	TYPE-1	m	77,901	30%
LJ600.20000	U형측구	TYPE-2	m	146,728	58%
LJ600.30000	U형측구	TYPE-3	m	166,471	60%
LJ600.40000	U형측구	TYPE-4	m	186,215	62%

【단가정의】

① 형식-1(H=0.3M)

- 거푸집 설치, 콘크리트 타설, 스틸그레이팅(차도용, 995X430) 구입 및 설치에 소요되는 제비용이 포함된다. 다만, 콘크리트 재료비 및 운반비는 제외된다.

② 형식-2(H=0.6M), 형식-3(H=0.8M), 형식-4 (H=1M)

- 거푸집 설치, 콘크리트 타설, 철근가공조립, 콘크리트 덮게, PVC(30mm)관 설치에 소요되는 제비용이 포함된다. 다만, 철근/콘크리트 재료비 및 운반비는 제외된다.

【표준도】

<U형측구 형식 1>

<U형측구 형식 2, 형식 3, 형식 4>

■ LJ61* U형측구 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ610.10000	U형측구	Type-1	m	29,495	62%
LJ610.20000	U형측구	Type-2	m	174,670	59%
LJ610.30000	U형측구	Type-3	m	189,760	60%
LJ610.40000	U형측구	Type-4	m	217,715	61%
LJ610.50000	U형측구	Type-5	m	84,335	60%

【단가정의】

① 형식-1(H=0.15M)

- 이 단가는 고속국도용 U형측구(형식-1)의 시공비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 뚜껑 설치(스틸그레이팅의 자재구입 및 운반비는 제외), 줄눈설치, 비닐깔기 비용이 포함된다.

- 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

② 형식-2(H=0.6M), 형식-3(H=0.8M), 형식-4(H=1M)

- 이 단가는 U형측구(형식-2, 3 ,4)의 시공비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근 가공조립, P.V.C파이프 재료비 및 설치비, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 철근자재의 구입 및 운반비용이 포함된다.

- 뚜껑 설치 비용으로는 콘크리트 생산(또는 구입), 운반, 타설, 강재거푸집, 철근자재비 운반비, 철근가공조립 및 설치비가 포함된다.

- 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

③ 형식-5(H=0.50M, 녹지대용)

- 이 단가는 U형측구(형식-5)의 시공비용으로 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근가공, 줄눈설치, 비닐깔기, 터파기, 되메우기, 철근자재 및 운반비가 포함된다.

- 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

④ 이 단가는 고속국도 공사에 적용한다.

【표준도】

<U형측구 형식 1><U형측구 형식 2, 형식 3, 형식 4>

<U형측구 형식 5>

■ LJ75* 소단 측구 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ750.10000	소단 측구	Type-1 (깍기부)	m	45,063	53%
LJ750.40000	소단 측구	Type-4 (쌓기부,고성토구간)	m	14,677	50%

【단가정의】

① 이 단가에는 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 줄눈설치비용이 포함된다.

② 콘크리트 생산(또는 구입)인 경우 시멘트, 세골재 구입, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

③ 이 단가는 고속국도 공사에 적용한다.

【표준도】

<소단측구 형식 1>    <소단측구 형식 4>

■ LJ80* 콘크리트다이크 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ800.01000	콘크리트다이크	TYPE 1-1	m	8,698	28%
LJ800.02000	콘크리트다이크	TYPE 1-2	m	8,163	28%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 쌓기부 콘크리트다이크의 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입), 포설 및 양생, A․E감수제, 줄눈 설치 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

- 콘크리트 다이크 Type 1-1 : 일반부

- 콘크리트 다이크 Type 1-2 : 오목구간 : 덧씌우기 포장 보수구간

<콘크리트 다이크 Type 1-1>      <콘크리트 다이크 Type 1-2>

■ LJ80* 콘크리트다이크 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ800.03000	콘크리트다이크	TYPE 2-1	m	8,045	33%
LJ800.05000	콘크리트다이크	TYPE 2-2	m	8,871	33%
LJ800.07000	콘크리트다이크	TYPE 3-1	m	7,654	34%

【단가정의】

① 이 단가는 고속국도용 쌓기부 콘크리트다이크의 시공비용으로 콘크리트 생산(또는 구입)에 필요한 시멘트, 석분, 모래등의 구입 및 운반, 조골재 생산(또는 구입), 포설 및 양생, A․E감수제, 줄눈 설치 비용이 포함되며, 생산된 콘크리트 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용등이 포함된다.

【표준도】

- 콘크리트 다이크 Type 2-1 : 콘크리트 포장 연결로 보강구

- 콘크리트 다이크 Type 2-2 : 아스콘 포장연결로 보강구

- 콘크리트 다이크 Type 3-1 : 방음벽 구간

<콘크리트 다이크 Type 2-1, 2-3>      <콘크리트 다이크 Type 3>

■ LJ9** 측구 뚝쌓기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LJ900.00000	측구뚝쌓기	-	m3	5,507	100%

【단가정의】

① 이 단가는 측구 뚝쌓기를 위한 인건비등을 포함한다.

■ LK20* VR관 기계부설 - VR관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK200.31030	배수관(VR관) 기계부설	∅300mm	m	39,599	72%
LK200.31045	배수관(VR관) 기계부설	∅450mm	m	50,141	75%
LK200.31060	배수관(VR관) 기계부설	∅600mm	m	69,661	84%
LK200.31080	배수관(VR관) 기계부설	∅800mm	m	97,788	85%
LK200.31100	배수관(VR관) 기계부설	∅1000mm	m	142,028	86%
LK200.31120	배수관(VR관) 기계부설	∅1200mm	m	196,217	88%

【단가정의】

① 이 단가에는 진동전압 콘크리트관(VR)관의 하차, 설치, 관부설, 기초콘크리트 타설, 거푸집등의 비용이 포함되며, VR관 재료비와 콘크리트 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 보강 VR관 부설에는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK20* 흄관 기계부설 / 소켓식 접합 - 흄관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK200.21030	배수관(흄관) 기계부설	∅300mm	m	28,314	82%
LK200.21045	배수관(흄관) 기계부설	∅450mm	m	30,478	83%
LK200.21060	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	50,270	88%
LK200.21080	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	75,917	90%
LK200.21100	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	122,438	94%
LK200.21120	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	166,499	93%

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(소켓식 접합)의 하차, 부설 및 접합모르타르 비용이 포함되며, 흄관 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK20* 흄관 기계부설 / 칼라식 접합 - 흄관재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK201.21030	배수관(흄관) 기계부설	∅300mm	m	26,247	83%
LK201.21045	배수관(흄관) 기계부설	∅450mm	m	40,716	86%
LK201.21060	배수관(흄관) 기계부설	∅600mm	m	64,436	90%
LK201.21080	배수관(흄관) 기계부설	∅800mm	m	74,497	91%
LK201.21100	배수관(흄관) 기계부설	∅1000mm	m	122,652	95%
LK201.21120	배수관(흄관) 기계부설	∅1200mm	m	167,798	95%

【단가정의】

① 이 단가에는 원심력콘크리트관(칼라식 접합)의 하차, 부설 및 접합모르타르 비용이 포함되며, 흄관 재료비는 제외한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

③ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LK3** 보강 배수관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK341.00800	보강배수관/흄관	D800	m	107,470	76%
LK351.01000	보강배수관/흄관	D1000	m	149,520	78%
LK351.02000	보강배수관/흄관	D1200	m	190,935	80%
LK342.00800	보강배수관/VR관	D800	m	111,838	75%
LK352.01000	보강배수관/VR관	D1000	m	152,335	78%
LK352.02000	보강배수관/VR관	D1200	m	194,292	80%

【단가정의】

① 이 단가는 보강 배수관 설치에 소요되는 배수관 접합 및 부설, 콘크리트 타설, 거푸집 제작 및 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 배수관 및 콘크리트의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기 및 잡재료와 시험 및 검사비용은 제외한다.

④ 토피고는 15m미만, 보강은 사면보강(Surround)에 준한다.

■ LK40* 파형강관 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LK400.40300	파형강관 부설	D=300mm	m	2,103	100%
LK400.40450	파형강관 부설	D=450mm	m	4,089	100%
LK400.40600	파형강관 부설	D=600mm	m	5,732	72%
LK400.40800	파형강관 부설	D=800mm	m	10,623	74%
LK400.41000	파형강관 부설	D=1000mm	m	12,853	77%
LK400.41200	파형강관 부설	D=1200mm	m	15,040	78%

【단가정의】

① 이 단가는 나선형 파형강관의 접합 및 부설 비용을 포함한다.

② 파형강관 및 접합부품의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 터파기, 되메우기, 잔토처리비용은 제외한다.

④ 기초 또는 보강콘크리트 타설이 필요한 경우는 이 단가를 적용하지 않는다.

■ LL1** 집수정

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL111.11010	흙쌓기부 집수정	형식1, D300	nr(개소)	302,626	66%
LL111.11020	흙쌓기부 집수정	형식1, D450	nr(개소)	297,991	66%
LL111.11030	흙쌓기부 집수정	형식1, D600	nr(개소)	291,253	66%
LL111.11040	흙쌓기부 집수정	형식1, D800	nr(개소)	465,818	66%
LL111.11050	흙쌓기부 집수정	형식1, D1000	nr(개소)	450,465	66%
LL111.11060	흙쌓기부 집수정	형식1, D1200	nr(개소)	506,825	66%
LL111.22010	흙쌓기부 집수정	형식2, D300	nr(개소)	330,831	71%
LL111.22020	흙쌓기부 집수정	형식2, D450	nr(개소)	321,560	71%
LL111.22030	흙쌓기부 집수정	형식2, D600	nr(개소)	299,219	72%
LL111.22040	흙쌓기부 집수정	형식2, D800	nr(개소)	477,054	71%
LL111.22050	흙쌓기부 집수정	형식2, D1000	nr(개소)	461,742	71%
LL111.22060	흙쌓기부 집수정	형식2, D1200	nr(개소)	530,948	72%
LL121.11040	흙깍기부 집수정	형식1, D800	nr(개소)	425,345	69%
LL121.11050	흙깍기부 집수정	형식1, D1000	nr(개소)	433,461	70%
LL121.11060	흙깍기부 집수정	형식1, D1200	nr(개소)	554,214	69%
LL121.22010	흙깍기부 집수정	형식2, D300	nr(개소)	149,214	60%
LL121.22020	흙깍기부 집수정	형식2, (L)700*(H)200	nr(개소)	132,532	69%
LL121.33010	흙깍기부 집수정	형식3, D200	nr(개소)	151,049	60%
LL121.33020	흙깍기부 집수정	형식3, D250	nr(개소)	160,866	56%
LL121.44040	흙깍기부 집수정	형식4, D800	nr(개소)	412,346	69%
LL121.44050	흙깍기부 집수정	형식4, D1000	nr(개소)	482,268	69%
LL121.44060	흙깍기부 집수정	형식4, D1200	nr(개소)	549,029	69%
LL121.55040	흙깍기부 집수정	형식5, D800	nr(개소)	361,181	77%
LL121.55050	흙깍기부 집수정	형식5, D1000	nr(개소)	432,316	77%
LL121.55060	흙깍기부 집수정	형식5, D1200	nr(개소)	497,106	76%

【단가정의】

① 이 단가는 집수정 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집, 스틸그레이팅, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트, 스틸그레이팅)의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 부대작업(계단철근 제작 및 도금, PVC구입 및 설치)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

【표준도 및 적용기준】

① “국도설계실무요령(국토해양부)”의 해당 공종▫규격의 표준도를 준용한다

② 본 단가를 적용할 수 없는 경우, 아래 예시에 제시된 목적물 세부구성요소별 단가와 도면등으로부터 산출한 목적물 세부구성요소별 수량을 적용하여 목적물 단위당 단가를 산출한다. 필요시, 거푸집, 콘크리트타설등의 세부규격을 변경할 수 있으며, 이때 본 단가집 “대분류 E. 현장타설콘크리트공사” 해당규격의 실적단가를 적용한다.

③ 작성예시

분류	내역	단위	수량	단가	금액	비고
			* 실 설계수량 × 실적단가
본체 (A)	무근콘크리트타설	m³	( )	23,456	( A1 )	ㆍEC120.11001
	거푸집 /보통마감	m²	( )	17,732	( A2 )	ㆍED200.01000
	소계		A1～A2의 합( ① )
부대공 (B)			* 실 설계수량 × 시중물가
	계단철근 설치/도금	ton	( )	( )	( B1 )
	스틸그레이팅 설치	ea	( )	( )	( B2 )
	소계		B1～B2의 합( ② ) ※항목별 직접계상이 곤란한 경우는 본체공사비 ①의 ( )% 계상 -성토부 형식1(11%), 형식2(7%) -절토부 형식1(8%), 형식2(16%) - 형식3(25%), 형식4(7%) - 형식5(11%)
	합계		① + ②			목적물 단위당 단가

■ LL10* 배수구조물 / 집수정 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL110.40600	집수정/흙쌓기부	D=600mm	nr(개소)	435,788	64%
LL110.50800	집수정/흙쌓기부	D=800mm	nr(개소)	735,647	63%
LL110.61000	집수정/흙쌓기부	D=1000mm	nr(개소)	738,410	66%
LL110.71200	집수정/흙쌓기부	D=1200mm	nr(개소)	661,317	66%

【단가정의】

① 이 단가는 집수정 설치에 소요되는 토공비용과 구조물 설치비용을 포함한다.

② 토공비용에는 터파기 및 되메우기 비용이 포함된다.

③ 구조물 설치비용에는 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설, 철근구입 및 운반, 철근가공조립, 스틸그레이팅 설치, 계단철근도장비용이 포함되며,  콘크리트 생산인 경우 시멘트, 세골재구입, 조골재생산(또는 구입) 및 운반비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비용이 포함된다. 다만 스틸그레이팅 구입 및 운반비는 제외한다.

④ 이 단가는 고속국도 공사에 적용한다.

【표준도】

■ LL14* 배수구조물/ 중분대 집수정 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL140.01000	중분대 집수정	Type-1	nr(개소)	289,566	55%
LL140.02000	중분대 집수정	Type-2	nr(개소)	279,164	55%
LL140.03000	중분대 집수정	Type-3	nr(개소)	276,837	54%

【단가정의】

① 이 단가에는 콘크리트 생산(또는 구입)및 운반, 타설비, 합판거푸집, 철근 재료비 및 운반, 가공 조립, 터파기, 되메우기, 스틸그레이팅 설치비가 포함된다. 다만, 스틸그레이팅 구입 및 운반비는 제외한다.

② 콘크리트 생산인 경우 시멘트, 세골재구입, 조골재생산 및 운반(또는 구입)비, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재투입비등이 포함된다.

【표준도】

<중분대 집수정 형식-1(1방향:580x830x1430)>

<중분대 집수정 형식-2(2방향:580x830x1430)>

<중분대 집수정 형식-3(3방향:580x830x1430)>

■ LL20* 다이크 집수거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL201.00000	다이크 집수거	L형	ea(개)	104,200	77%
LL202.00000	다이크 집수거	T형	ea(개)	198,970	77%

【단가정의】

① 이 단가는 다이크 집수거 설치에 소요되는 콘크리트타설, 거푸집 재료비 및 조립, 해체 비용을 포함한다. 다만, 콘크리트 구입 및 운반비는 제외된다.

【표준도】

<다이크 집수거 L형>

<다이크 집수거 T형>

■ LL31* 용수개거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL310.00909	용수개거	(H)0.9m×(B)0.9m	m	106,143	67%
LL310.00915	용수개거	(H)0.9m×(B)1.5m	m	111,879	67%
LL310.01010	용수개거	(H)1.0m×(B)1.0m	m	115,901	67%
LL310.01015	용수개거	(H)1.0m×(B)1.5m	m	120,684	67%
LL310.01111	용수개거	(H)1.1m×(B)1.1m	m	129,995	67%
LL310.01115	용수개거	(H)1.1m×(B)1.5m	m	134,032	67%
LL310.01212	용수개거	(H)1.2m×(B)1.2m	m	139,982	67%
LL310.01215	용수개거	(H)1.2m×(B)1.5m	m	143,012	67%
LL310.01313	용수개거	(H)1.3m×(B)1.3m	m	150,807	67%
LL310.01315	용수개거	(H)1.3m×(B)1.5m	m	152,861	67%
LL310.01414	용수개거	(H)1.4m×(B)1.4m	m	163,503	68%
LL310.01415	용수개거	(H)1.4m×(B)1.5m	m	164,576	68%
LL310.01515	용수개거	(H)1.5m×(B)1.5m	m	181,268	69%
LL310.01520	용수개거	(H)1.5m×(B)2.0m	m	187,854	70%
LL310.01616	용수개거	(H)1.6m×(B)1.6m	m	195,110	70%
LL310.01620	용수개거	(H)1.6m×(B)2.0m	m	200,566	70%
LL310.01717	용수개거	(H)1.7m×(B)1.7m	m	209,365	70%
LL310.01720	용수개거	(H)1.7m×(B)2.0m	m	213,646	71%
LL310.01818	용수개거	(H)1.8m×(B)1.8m	m	225,291	71%
LL310.01820	용수개거	(H)1.8m×(B)2.0m	m	228,150	71%
LL310.01919	용수개거	(H)1.9m×(B)1.9m	m	238,903	71%
LL310.01920	용수개거	(H)1.9m×(B)2.0m	m	240,390	71%
LL310.02020	용수개거	(H)2.0m×(B)2.0m	m	253,417	71%
LL310.02025	용수개거	(H)2.0m×(B)2.5m	m	261,326	72%
LL310.02121	용수개거	(H)2.1m×(B)2.1m	m	272,707	72%
LL310.02125	용수개거	(H)2.1m×(B)2.5m	m	279,037	72%
LL310.02222	용수개거	(H)2.2m×(B)2.2m	m	293,953	73%
LL310.02225	용수개거	(H)2.2m×(B)2.5m	m	298,945	73%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL310.02323	용수개거	(H)2.3m×(B)2.3m	m	310,324	73%
LL310.02325	용수개거	(H)2.3m×(B)2.5m	m	313,754	73%
LL310.02424	용수개거	(H)2.4m×(B)2.4m	m	322,798	73%
LL310.02425	용수개거	(H)2.4m×(B)2.5m	m	324,513	73%
LL310.02525	용수개거	(H)2.5m×(B)2.5m	m	345,310	74%
LL310.02530	용수개거	(H)2.5m×(B)3.0m	m	354,664	74%
LL310.03030	용수개거	(H)3.0m×(B)3.0m	m	423,773	75%
LL310.03035	용수개거	(H)3.0m×(B)3.5m	m	433,854	75%

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외한다. 또한, 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 부대작업(지수판, 채움제, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 제작 및 도금)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

【표준도 및 적용기준】

① “국도설계실무요령(국토해양부)”의 해당 공종▫규격의 표준도를 준용한다

② 본 단가를 적용할 수 없는 경우, 아래 예시에 제시된 목적물 세부구성요소별 단가와 도면등으로부터 산출한 목적물 세부구성요소별 수량을 적용하여 목적물 단위당 단가를 산출한다. 필요시, 철근가공조립, 거푸집, 콘크리트타설등의 세부규격을 변경할 수 있으며, 이때 본 단가집 “대분류 E. 현장타설콘크리트공사” 해당규격의 실적단가를 적용한다.

③ 작성예시

분류	내역	단위	수량	단가	금액	비고
			* 실 설계수량 × 실적단가
본체 (A)	철근가공 및 조립 /복잡	ton	( )	394,096	( A1 )	ㆍEE000.30000
	철근콘크리트타설 /펌프카, S=15	m³	( )	10,121	( A2 )	ㆍEC220.12321
	무근콘크리트타설 /빈배합	m³	( )	22,420	( A3 )	ㆍEC110.11002
	거푸집 /매끈한마감	m²	( )	20,456	( A4 )	ㆍED300.01000
	거푸집 /보통마감	m²	( )	17,732	( A5 )	ㆍED200.01000
	거푸집 /거친마감	m²	( )	14,569	( A6 )	ㆍED100.01000
	소계		A1～A6의 합( ① )
부대공 (B)			* 실 설계수량 × 시중물가
	수축줄눈	m	( )	( )	( B1 )
	지수판	m	( )	( )	( B2 )
	채움재(스티로폼)	m²	( )	( )	( B3 )
	봉합제(실런트)	m	( )	( )	( B4 )
	다웰바	ea	( )	( )	( B5 )
	지수재(수팽창고무)	m	( )	( )	( B6 )
	스페이셔	m²	( )	( )	( B7 )
	계단철근 설치/도금	ton	( )	( )	( B8 )
	버팀대 설치	m	( )	( )	( B9 )
	소계		B1～B9의 합( ② ) ※항목별 직접계상이 곤란한 경우는 본체공사비 ①의 13% 계상
	합계		① + ②			목적물 단위당 단가

■ LL3** 도수로

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL330.10100	흙쌓기부 도수로	형식1,2, D300	m	42,116	71%
LL330.10200	흙쌓기부 도수로	형식1,2, D600	m	54,787	71%
LL330.10300	흙쌓기부 도수로	형식1,2, D800	m	58,076	71%
LL330.10400	흙쌓기부 도수로	형식1,2, D1000	m	69,299	71%
LL330.10500	흙쌓기부 도수로	형식1,2, D1200	m	81,129	71%
LL330.10600	흙쌓기부 도수로	형식1,2, 중분대배수용	m	49,495	72%
LL341.01100	흙깍기부 도수로	토사, (B)300×(H)250	m	39,041	70%
LL341.01200	흙깍기부 도수로	토사, (B)400×(H)350	m	50,605	70%
LL341.01300	흙깍기부 도수로	토사, (B)500×(H)450	m	61,866	70%
LL341.01400	흙깍기부 도수로	토사, (B)600×(H)500	m	67,990	70%
LL342.02100	흙깍기부 도수로	암구간, (B)300×(H)250	m	30,922	73%
LL342.02200	흙깍기부 도수로	암구간, (B)400×(H)350	m	40,455	73%
LL342.02300	흙깍기부 도수로	암구간, (B)500×(H)450	m	49,687	72%
LL342.02400	흙깍기부 도수로	암구간, (B)600×(H)500	m	54,796	72%

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

① “국도설계실무요령(국토해양부)”의 해당 공종▫규격의 표준도를 준용한다

② 본 단가를 적용할 수 없는 경우, 아래 예시에 제시된 목적물 세부구성요소별 단가와 도면등으로부터 산출한 목적물 세부구성요소별 수량을 적용하여 목적물 단위당 단가를 산출한다. 필요시, 철근가공조립, 거푸집, 콘크리트타설등의 세부규격을 변경할 수 있으며, 이때 본 단가집 “대분류 E. 현장타설콘크리트공사” 해당규격의 실적단가를 적용한다.

③ 작성예시

분류	내역	단위	수량	단가	금액	비고
			* 실 설계수량 × 실적단가
본체 (A)	철근가공 및 조립 /간단	ton	( )	304,044	( A1 )	ㆍEE000.10000
	비탈면구조물 콘크리트타설 /1:1.2보다 급한경우	m³	( )	75,825	( A2 )	ㆍEC000.70020
	거푸집 /보통마감	m²	( )	17,732	( A3 )	ㆍED200.01000
	합계		A1～A3의 합			목적물 단위당 단가

■ LL73* 배수관 날개벽

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL730.11110	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D300, θ90-82	nr(개소)	92,444	70%
LL730.11120	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D300, θ82-68	nr(개소)	101,115	70%
LL730.11130	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D300, θ68-53	nr(개소)	100,092	70%
LL730.11140	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D300, θ53-38	nr(개소)	112,583	70%
LL730.11210	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D450, θ90-82	nr(개소)	136,797	70%
LL730.11220	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D450, θ82-68	nr(개소)	150,404	70%
LL730.11230	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D450, θ68-53	nr(개소)	148,539	70%
LL730.11240	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D450, θ53-38	nr(개소)	165,673	70%
LL730.11310	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D600, θ90-82	nr(개소)	211,423	71%
LL730.11320	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D600, θ82-68	nr(개소)	232,779	71%
LL730.11330	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D600, θ68-53	nr(개소)	228,382	71%
LL730.11340	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D600, θ53-38	nr(개소)	255,307	71%
LL730.11410	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D800, θ90-82	nr(개소)	299,857	71%
LL730.11420	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D800, θ82-68	nr(개소)	328,898	71%
LL730.11430	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D800, θ68-53	nr(개소)	324,216	71%
LL730.11440	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D800, θ53-38	nr(개소)	360,880	71%
LL730.11510	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D1000, θ90-82	nr(개소)	434,034	72%
LL730.11520	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D1000, θ82-68	nr(개소)	475,614	72%
LL730.11530	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D1000, θ68-53	nr(개소)	468,565	72%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL730.11540	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D1000, θ53-38	nr(개소)	521,842	72%
LL730.11610	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D1200, θ90-82	nr(개소)	572,926	72%
LL730.11620	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D1200, θ82-68	nr(개소)	627,076	72%
LL730.11630	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D1200, θ68-53	nr(개소)	617,006	72%
LL730.11640	배수관 날개벽(1련)	경사:1:1.5, D1200, θ53-38	nr(개소)	684,401	73%
LL730.12110	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D300, θ90-82	nr(개소)	102,507	70%
LL730.12120	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D300, θ82-68	nr(개소)	113,220	70%
LL730.12130	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D300, θ68-53	nr(개소)	111,332	70%
LL730.12140	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D300, θ53-38	nr(개소)	125,227	70%
LL730.12210	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D450, θ90-82	nr(개소)	152,888	70%
LL730.12220	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D450, θ82-68	nr(개소)	170,099	70%
LL730.12230	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D450, θ68-53	nr(개소)	166,528	70%
LL730.12240	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D450, θ53-38	nr(개소)	186,471	71%
LL730.12310	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D600, θ90-82	nr(개소)	237,450	71%
LL730.12320	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D600, θ82-68	nr(개소)	264,873	71%
LL730.12330	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D600, θ68-53	nr(개소)	258,180	71%
LL730.12340	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D600, θ53-38	nr(개소)	289,425	71%
LL730.12410	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D800, θ90-82	nr(개소)	338,363	71%
LL730.12420	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D800, θ82-68	nr(개소)	376,335	71%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL730.12430	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D800, θ68-53	nr(개소)	368,491	71%
LL730.12440	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D800, θ53-38	nr(개소)	411,906	72%
LL730.12510	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D1000, θ90-82	nr(개소)	481,287	71%
LL730.12520	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D1000, θ82-68	nr(개소)	530,640	71%
LL730.12530	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D1000, θ68-53	nr(개소)	518,887	71%
LL730.12540	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D1000, θ53-38	nr(개소)	576,664	71%
LL730.12610	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D1200, θ90-82	nr(개소)	649,746	72%
LL730.12620	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D1200, θ82-68	nr(개소)	721,831	72%
LL730.12630	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D1200, θ68-53	nr(개소)	705,892	73%
LL730.12640	배수관 날개벽(1련)	경사:1:8, D1200, θ53-38	nr(개소)	787,680	73%
LL730.21110	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D300, θ90-82	nr(개소)	126,506	69%
LL730.21120	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D300, θ82-68	nr(개소)	136,441	70%
LL730.21130	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D300, θ68-53	nr(개소)	139,961	70%
LL730.21140	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D300, θ53-38	nr(개소)	161,931	70%
LL730.21210	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D450, θ90-82	nr(개소)	186,826	70%
LL730.21220	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D450, θ82-68	nr(개소)	202,961	70%
LL730.21230	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D450, θ68-53	nr(개소)	207,424	70%
LL730.21240	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D450, θ53-38	nr(개소)	238,844	70%
LL730.21310	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D600, θ90-82	nr(개소)	277,008	70%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL730.21320	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D600, θ82-68	nr(개소)	301,501	70%
LL730.21330	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D600, θ68-53	nr(개소)	306,795	70%
LL730.21340	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D600, θ53-38	nr(개소)	353,049	71%
LL730.21410	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D800, θ90-82	nr(개소)	393,572	71%
LL730.21420	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D800, θ82-68	nr(개소)	428,834	71%
LL730.21430	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D800, θ68-53	nr(개소)	435,610	71%
LL730.21440	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D800, θ53-38	nr(개소)	499,811	71%
LL730.21510	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D1000, θ90-82	nr(개소)	557,689	71%
LL730.21520	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D1000, θ82-68	nr(개소)	607,441	71%
LL730.21530	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D1000, θ68-53	nr(개소)	617,898	71%
LL730.21540	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D1000, θ53-38	nr(개소)	708,693	72%
LL730.21610	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D1200, θ90-82	nr(개소)	734,515	72%
LL730.21620	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D1200, θ82-68	nr(개소)	799,228	72%
LL730.21630	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D1200, θ68-53	nr(개소)	812,319	72%
LL730.21640	배수관 날개벽(2련)	경사:1:1.5, D1200, θ53-38	nr(개소)	929,979	72%

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 날개벽 높이(H)는 6m이내를 기준한 것이다.

【표준도】

① “국도설계실무요령(국토해양부)”의 해당 공종ㆍ규격의 표준도를 준용한다

② 본 단가를 적용할 수 없는 경우, 아래 예시에 제시된 목적물 세부구성요소별 단가와 도면등으로부터 산출한 목적물 세부구성요소별 수량을 적용하여 목적물 단위당 단가를 산출한다. 필요시, 철근가공조립, 거푸집, 콘크리트타설등의 세부규격을 변경할 수 있으며, 이때 본 단가집 “대분류 E. 현장타설콘크리트공사” 해당규격의 실적단가를 적용한다.

③ 작성예시

분류	내역	단위	수량	단가	금액	비고
			* 실 설계수량 × 실적단가
본체 (A)	무근콘크리트타설 /빈배합	m³	( )	22,420	( A1 )	ㆍEC120.11002
	거푸집 /매끈한마감	m²	( )	20,456	( A2 )	ㆍED300.01000
	합계		A1～A2의 합			목적물 단위당 단가

■ LL63* 배수구조물 / 배수관면벽 [고속국도]

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LL630.00600	배수관 면벽	D=600mm	nr(개소)	108,812	67%
LL630.00800	배수관 면벽	D=800mm	nr(개소)	184,123	65%
LL630.01000	배수관 면벽	D=1,000mm	nr(개소)	250,604	64%
LL630.01200	배수관 면벽	D=1,200mm	nr(개소)	388,074	64%

【단가정의】

① 이 단가는 배수관의 면벽설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 터파기, 되메우기, 합판거푸집, 콘크리트 생산(또는 구입) 및 운반, 타설비로 구성되며, 콘크리트 생산인 경우 시멘트, 세골재, 조골재 생산(또는 구입) 및 운반, 콘크리트 배치 플랜트 사용료, 골재 투입비용 등이 포함된다.

③ 이 단가는 고속국도 공사에 적용한다.

【표준도】

<배수관>

<면벽>

■ LM1** 수로암거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LM110.01010	수로암거(1련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:2m이하	m	354,089	73%
LM110.01020	수로암거(1련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:3m이하	m	366,700	74%
LM110.01030	수로암거(1련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:5m이하	m	369,468	73%
LM110.01040	수로암거(1련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:7m이하	m	380,118	74%
LM110.01050	수로암거(1련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:10m이하	m	401,430	75%
LM110.02010	수로암거(1련)	(B)2..0m×(H)2.0m, 토피:2m이하	m	409,095	72%
LM110.02020	수로암거(1련)	(B)2..0m×(H)2.0m, 토피:3m이하	m	424,859	73%
LM110.02030	수로암거(1련)	(B)2..0m×(H)2.0m, 토피:5m이하	m	428,800	74%
LM110.02040	수로암거(1련)	(B)2..0m×(H)2.0m, 토피:7m이하	m	446,171	74%
LM110.02050	수로암거(1련)	(B)2..0m×(H)2.0m, 토피:10m이하	m	469,443	75%
LM110.03010	수로암거(1련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:2m이하	m	458,356	74%
LM110.03020	수로암거(1련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:3m이하	m	469,785	74%
LM110.03030	수로암거(1련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:5m이하	m	489,108	75%
LM110.03040	수로암거(1련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:7m이하	m	505,800	75%
LM110.03050	수로암거(1련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:10m이하	m	540,758	76%
LM110.04010	수로암거(1련)	(B)2.5m×(H)2.5m, 토피:2m이하	m	516,911	73%
LM110.04020	수로암거(1련)	(B)2.5m×(H)2.5m, 토피:3m이하	m	533,857	74%
LM110.04030	수로암거(1련)	(B)2.5m×(H)2.5m, 토피:5m이하	m	555,151	75%
LM110.04040	수로암거(1련)	(B)2.5m×(H)2.5m, 토피:7m이하	m	573,023	75%
LM110.04050	수로암거(1련)	(B)2.5m×(H)2.5m, 토피:10m이하	m	615,590	76%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LM110.05010	수로암거(1련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:2m이하	m	570,201	74%
LM110.05020	수로암거(1련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:3m이하	m	579,394	75%
LM110.05030	수로암거(1련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:5m이하	m	606,376	75%
LM110.05040	수로암거(1련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:7m이하	m	657,337	76%
LM110.05050	수로암거(1련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:10m이하	m	713,999	77%
LM110.06010	수로암거(1련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:2m이하	m	631,512	74%
LM110.06020	수로암거(1련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:3m이하	m	645,831	75%
LM110.06030	수로암거(1련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:5m이하	m	699,611	76%
LM110.06040	수로암거(1련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:8m이하	m	742,533	77%
LM110.06050	수로암거(1련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:10m이하	m	805,230	78%
LM110.08010	수로암거(1련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:2m이하	m	767,112	76%
LM110.08020	수로암거(1련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:3m이하	m	793,510	76%
LM110.08030	수로암거(1련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:5m이하	m	848,473	77%
LM110.08040	수로암거(1련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:7m이하	m	894,619	77%
LM110.08050	수로암거(1련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:10m이하	m	1,010,333	79%
LM110.09010	수로암거(1련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:2m이하	m	915,799	76%
LM110.09020	수로암거(1련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:3m이하	m	928,016	77%
LM110.09030	수로암거(1련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:5m이하	m	1,004,434	77%
LM110.09040	수로암거(1련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:7m이하	m	1,110,630	79%
LM110.09050	수로암거(1련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:10m이하	m	1,211,247	80%
LM110.11010	수로암거(1련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:2m이하	m	1,068,485	77%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LM110.11020	수로암거(1련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:3m이하	m	1,109,077	78%
LM110.11030	수로암거(1련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:5m이하	m	1,231,531	79%
LM110.11040	수로암거(1련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:7m이하	m	1,312,676	80%
LM110.11050	수로암거(1련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:10m이하	m	1,505,278	81%
LM120.01010	수로암거(2련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:2m이하	m	583,171	74%
LM120.01020	수로암거(2련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:3m이하	m	593,417	75%
LM120.01030	수로암거(2련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:5m이하	m	615,513	74%
LM120.01040	수로암거(2련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:8m이하	m	635,236	75%
LM120.01050	수로암거(2련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:10m이하	m	656,497	75%
LM120.02010	수로암거(2련)	(B)2..0m×(H)2.0m, 토피:2m이하	m	658,101	73%
LM120.02020	수로암거(2련)	(B)2..0m×(H)2.0m, 토피:3m이하	m	674,259	74%
LM120.02030	수로암거(2련)	(B)2..0m×(H)2.0m, 토피:5m이하	m	695,960	74%
LM120.02040	수로암거(2련)	(B)2..0m×(H)2.0m, 토피:8m이하	m	729,083	75%
LM120.02050	수로암거(2련)	(B)2..0m×(H)2.0m, 토피:10m이하	m	746,403	75%
LM120.03010	수로암거(2련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:2m이하	m	730,132	74%
LM120.03020	수로암거(2련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:3m이하	m	752,332	74%
LM120.03030	수로암거(2련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:5m이하	m	785,947	75%
LM120.03040	수로암거(2련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:8m이하	m	845,932	76%
LM120.03050	수로암거(2련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:10m이하	m	921,303	77%
LM120.04010	수로암거(2련)	(B)2.5m×(H)2.5m, 토피:2m이하	m	812,944	73%
LM120.04020	수로암거(2련)	(B)2.5m×(H)2.5m, 토피:3m이하	m	837,900	74%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LM120.04030	수로암거(2련)	(B)2.5m×(H)2.5m, 토피:5m이하	m	887,282	75%
LM120.04040	수로암거(2련)	(B)2.5m×(H)2.5m, 토피:8m이하	m	949,748	76%
LM120.04050	수로암거(2련)	(B)2.5m×(H)2.5m, 토피:10m이하	m	1,016,804	77%
LM120.05010	수로암거(2련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:2m이하	m	920,981	75%
LM120.05020	수로암거(2련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:3m이하	m	920,833	74%
LM120.05030	수로암거(2련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:5m이하	m	999,483	76%
LM120.05040	수로암거(2련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:7m이하	m	1,091,099	77%
LM120.05050	수로암거(2련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:10m이하	m	1,201,764	78%
LM120.06010	수로암거(2련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:2m이하	m	1,002,610	74%
LM120.06020	수로암거(2련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:3m이하	m	1,032,020	75%
LM120.06030	수로암거(2련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:5m이하	m	1,101,029	76%
LM120.06040	수로암거(2련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:7m이하	m	1,162,833	76%
LM120.06050	수로암거(2련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:10m이하	m	1,303,815	78%
LM120.07010	수로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.0m, 토피:2m이하	m	1,129,254	75%
LM120.07020	수로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.0m, 토피:3m이하	m	1,145,018	76%
LM120.07030	수로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.0m, 토피:5m이하	m	1,216,716	76%
LM120.07040	수로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.0m, 토피:7m이하	m	1,381,063	78%
LM120.07050	수로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.0m, 토피:10m이하	m	1,495,656	79%
LM120.08010	수로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:2m이하	m	1,240,438	76%
LM120.08020	수로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:3m이하	m	1,269,601	76%
LM120.08030	수로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:5m이하	m	1,324,593	76%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LM120.08040	수로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:7m이하	m	1,536,571	79%
LM120.08050	수로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:10m이하	m	1,627,774	79%
LM120.09010	수로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:2m이하	m	1,413,409	75%
LM120.09020	수로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:3m이하	m	1,468,188	76%
LM120.09030	수로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:5m이하	m	1,671,794	78%
LM120.09040	수로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:8m이하	m	1,840,888	79%
LM120.09050	수로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:10m이하	m	1,942,149	79%
LM130.01010	수로암거(3련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:2m이하	m	805,515	74%
LM130.01020	수로암거(3련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:3m이하	m	828,372	75%
LM130.01030	수로암거(3련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:5m이하	m	858,741	75%
LM130.01040	수로암거(3련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:7m이하	m	876,097	75%
LM130.01050	수로암거(3련)	(B)2..0m×(H)1.5m, 토피:10m이하	m	914,491	76%
LM130.04010	수로암거(3련)	(B)2.5m×(H)2.5m, 토피:2m이하	m	1,024,416	74%
LM130.02020	수로암거(3련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:3m이하	m	1,057,115	75%
LM130.02030	수로암거(3련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:6m이하	m	1,131,941	76%
LM130.02040	수로암거(3련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:8m이하	m	1,171,169	76%
LM130.02050	수로암거(3련)	(B)2.5m×(H)2.0m, 토피:10m이하	m	1,214,401	77%
LM130.05010	수로암거(3련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:2m이하	m	1,273,999	75%
LM130.05020	수로암거(3련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:3m이하	m	1,307,862	75%
LM130.05030	수로암거(3련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:5m이하	m	1,379,662	76%
LM130.05040	수로암거(3련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:7m이하	m	1,433,364	76%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LM130.05050	수로암거(3련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:10m이하	m	1,665,223	79%
LM130.06010	수로암거(3련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:2m이하	m	1,390,920	75%
LM130.06020	수로암거(3련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:3m이하	m	1,427,540	75%
LM130.06030	수로암거(3련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:5m이하	m	1,516,893	76%
LM130.06040	수로암거(3련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:7m이하	m	1,607,666	77%
LM130.06050	수로암거(3련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:10m이하	m	1,798,740	78%
LM130.07010	수로암거(3련)	(B)3.5m×(H)3.0m, 토피:2m이하	m	1,554,249	76%
LM130.07020	수로암거(3련)	(B)3.5m×(H)3.0m, 토피:3m이하	m	1,586,171	76%
LM130.07030	수로암거(3련)	(B)3.5m×(H)3.0m, 토피:5m이하	m	1,672,816	76%
LM130.07040	수로암거(3련)	(B)3.5m×(H)3.0m, 토피:7m이하	m	1,860,002	78%
LM130.07050	수로암거(3련)	(B)3.5m×(H)3.0m, 토피:10m이하	m	2,083,087	80%
LM130.08010	수로암거(3련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:2m이하	m	1,672,353	75%
LM130.08020	수로암거(3련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:3m이하	m	1,727,921	76%
LM130.08030	수로암거(3련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:5m이하	m	1,813,224	76%
LM130.08040	수로암거(3련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:7m이하	m	2,031,509	78%
LM130.08050	수로암거(3련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:10m이하	m	2,217,118	79%
LM130.09010	수로암거(3련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:2m이하	m	1,946,940	76%
LM130.09020	수로암거(3련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:3m이하	m	1,992,655	76%
LM130.09030	수로암거(3련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:5m이하	m	2,258,647	78%
LM130.09040	수로암거(3련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:7m이하	m	2,412,418	79%
LM130.09050	수로암거(3련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:10m이하	m	2,716,592	80%

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외한다. 또한, 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 부대작업(지수판, 채움제, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

【표준도 및 적용기준】

① 표준도 및 적용기준은 “도로암거표준도(국토해양부)”지침을 따른다.

② 본 단가를 적용할 수 없는 경우, 아래 예시에 제시된 목적물 세부구성요소별 단가와 도면등으로부터 산출한 목적물 세부구성요소별 수량을 적용하여 목적물 단위당 단가를 산출한다. 필요시, 철근가공조립, 거푸집, 콘크리트타설등의 세부규격을 변경할 수 있으며, 이때 본 단가집 “대분류 E. 현장타설콘크리트공사” 해당규격의 실적단가를 적용한다.

③ 작성예시

분류	내역	단위	수량	단가	금액	비고
			* 실 설계수량 × 실적단가
본체 (A)	철근가공 및 조립 /복잡	ton	( )	394,096	( A1 )	ㆍEE000.30000
	철근콘크리트타설 /펌프카, S=15	m³	( )	10,121	( A2 )	ㆍEC220.12321
	무근콘크리트타설 /빈배합	m³	( )	22,420	( A3 )	ㆍEC110.11002
	거푸집 /매끈한마감	m²	( )	20,456	( A4 )	ㆍED300.01000
	거푸집 /거친마감	m²	( )	14,569	( A5 )	ㆍED100.01000
	소계		A1～A5의 합( ① )
부대공 (B)			* 실 설계수량 × 시중물가
	지수판	m	( )	( )	( B1 )
	채움재(스티로폼)	m²	( )	( )	( B2 )
	봉합제(실런트)	m	( )	( )	( B3 )
	다웰바	ea	( )	( )	( B4 )
	지수재(수팽창고무)	m	( )	( )	( B5 )
	스페이셔	m²	( )	( )	( B6 )
	소계		B1～B6의 합( ② ) ※항목별 직접계상이 곤란한 경우는 본체공사비 ①의 12% 계상
	합계		① + ②			목적물 단위당 단가

■ LM1** 통로암거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LM141.05010	통로암거(1련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:2m이하	m	664,551	71%
LM141.05020	통로암거(1련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:3m이하	m	673,607	71%
LM141.05030	통로암거(1련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:5m이하	m	699,130	71%
LM141.05040	통로암거(1련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:8m이하	m	757,292	72%
LM141.05050	통로암거(1련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:10m이하	m	811,831	75%
LM141.06010	통로암거(1련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:2m이하	m	734,414	72%
LM141.06020	통로암거(1련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:3m이하	m	745,838	73%
LM141.06030	통로암거(1련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:5m이하	m	786,358	73%
LM141.06040	통로암거(1련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:8m이하	m	850,647	73%
LM141.06050	통로암거(1련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:10m이하	m	909,250	74%
LM141.08010	통로암거(1련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:2m이하	m	880,599	72%
LM141.08020	통로암거(1련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:3m이하	m	908,831	72%
LM141.08030	통로암거(1련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:5m이하	m	964,427	73%
LM141.08040	통로암거(1련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:7m이하	m	1,017,909	74%
LM141.08050	통로암거(1련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:10m이하	m	1,116,396	75%
LM141.09010	통로암거(1련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:2m이하	m	1,041,051	73%
LM141.09020	통로암거(1련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:3m이하	m	1,057,603	73%
LM141.09030	통로암거(1련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:5m이하	m	1,143,706	74%
LM141.09040	통로암거(1련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:7m이하	m	1,246,851	75%
LM141.09050	통로암거(1련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:10m이하	m	1,354,527	76%
LM141.11010	통로암거(1련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:2m이하	m	1,213,114	73%
LM141.11020	통로암거(1련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:3m이하	m	1,224,937	73%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LM141.11030	통로암거(1련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:5m이하	m	1,345,783	75%
LM141.11040	통로암거(1련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:7m이하	m	1,460,785	76%
LM141.11050	통로암거(1련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:10m이하	m	1,602,242	77%
LM141.12010	통로암거(1련)	(B)5.0m×(H)4.5m, 토피:2m이하	m	1,295,836	74%
LM141.12020	통로암거(1련)	(B)5.0m×(H)4.5m, 토피:3m이하	m	1,346,280	75%
LM141.12030	통로암거(1련)	(B)5.0m×(H)4.5m, 토피:5m이하	m	1,500,713	76%
LM141.12040	통로암거(1련)	(B)5.0m×(H)4.5m, 토피:8m이하	m	1,644,069	77%
LM141.12050	통로암거(1련)	(B)5.0m×(H)4.5m, 토피:9m이하	m	1,699,061	77%
LM141.13010	통로암거(1련)	(B)6.0m×(H)4.5m, 토피:2m이하	m	1,534,351	76%
LM141.13020	통로암거(1련)	(B)6.0m×(H)4.5m, 토피:3m이하	m	1,616,717	77%
LM141.13030	통로암거(1련)	(B)6.0m×(H)4.5m, 토피:4m이하	m	1,706,111	78%
LM141.13040	통로암거(1련)	(B)6.0m×(H)4.5m, 토피:5m이하	m	1,724,381	77%
LM141.13050	통로암거(1련)	(B)6.0m×(H)4.5m, 토피:6m이하	m	1,832,881	77%
LM142.05010	통로암거(2련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:2m이하	m	1,062,209	71%
LM142.05020	통로암거(2련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:3m이하	m	1,087,147	72%
LM142.05030	통로암거(2련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:5m이하	m	1,139,627	72%
LM142.05040	통로암거(2련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:7m이하	m	1,252,772	74%
LM142.05050	통로암거(2련)	(B)3.0m×(H)2.5m, 토피:10m이하	m	1,351,713	75%
LM142.06010	통로암거(2련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:2m이하	m	1,172,557	71%
LM142.06020	통로암거(2련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:3m이하	m	1,199,071	72%
LM142.06030	통로암거(2련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:5m이하	m	1,259,228	73%
LM142.06040	통로암거(2련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:7m이하	m	1,337,991	74%
LM142.06050	통로암거(2련)	(B)3.0m×(H)3.0m, 토피:10m이하	m	1,474,600	75%
LM142.08010	통로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:2m이하	m	1,399,775	72%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LM142.08020	통로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:3m이하	m	1,454,160	73%
LM142.08030	통로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:5m이하	m	1,508,920	73%
LM142.08040	통로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:7m이하	m	1,654,590	76%
LM142.08050	통로암거(2련)	(B)3.5m×(H)3.5m, 토피:10m이하	m	1,826,342	73%
LM142.09010	통로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:2m이하	m	1,644,067	73%
LM142.09020	통로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:3m이하	m	1,685,447	74%
LM142.09030	통로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:5m이하	m	1,878,710	76%
LM142.09040	통로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:8m이하	m	2,080,729	77%
LM142.09050	통로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.0m, 토피:10m이하	m	2,233,380	73%
LM142.10010	통로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.5m, 토피:2m이하	m	1,749,170	73%
LM142.10020	통로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.5m, 토피:3m이하	m	1,816,954	75%
LM142.10030	통로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.5m, 토피:5m이하	m	2,045,981	75%
LM142.10040	통로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.5m, 토피:7m이하	m	2,113,557	77%
LM142.10050	통로암거(2련)	(B)4.0m×(H)4.5m, 토피:10m이하	m	2,437,654	74%
LM142.11010	통로암거(2련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:2m이하	m	1,887,671	73%
LM142.11020	통로암거(2련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:3m이하	m	1,931,810	75%
LM142.11030	통로암거(2련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:5m이하	m	2,168,450	77%
LM142.11040	통로암거(2련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:7m이하	m	2,444,958	78%
LM142.11050	통로암거(2련)	(B)4.5m×(H)4.5m, 토피:10m이하	m	2,658,103	75%
LM142.12010	통로암거(2련)	(B)5.0m×(H)4.5m, 토피:2m이하	m	2,118,443	75%
LM142.12020	통로암거(2련)	(B)5.0m×(H)4.5m, 토피:3m이하	m	2,176,375	76%
LM142.12030	통로암거(2련)	(B)5.0m×(H)4.5m, 토피:5m이하	m	2,414,719	77%
LM142.12040	통로암거(2련)	(B)5.0m×(H)4.5m, 토피:6m이하	m	2,535,988	78%
LM142.12050	통로암거(2련)	(B)5.0m×(H)4.5m, 토 피:8m이하	m	2,732,459	77%

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외한다. 또한, 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 부대작업(지수판, 채움제, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

【표준도 및 적용기준】

① 표준도 및 적용기준은 “도로암거표준도(국토해양부)”지침을 따른다.

② 본 단가를 적용할 수 없는 경우, 아래 예시에 제시된 목적물 세부구성요소별 단가와 도면등으로부터 산출한 목적물 세부구성요소별 수량을 적용하여 목적물 단위당 단가를 산출한다. 필요시, 철근가공조립, 거푸집, 콘크리트타설등의 세부규격을 변경할 수 있으며, 이때 본 단가집 “대분류 E. 현장타설콘크리트공사” 해당규격의 실적단가를 적용한다.

③ 작성예시

분류	내역	단위	수량	단가	금액	비고
			* 실 설계수량 × 실적단가
본체 (A)	철근가공 및 조립 /복잡	ton	( )	394,096	( A1 )	ㆍEE000.30000
	철근콘크리트타설 /펌프카, S=15	m³	( )	10,121	( A2 )	ㆍEC220.12321
	무근콘크리트타설 /빈배합	m³	( )	22,420	( A3 )	ㆍEC110.11002
	거푸집 /매끈한마감	m²	( )	20,456	( A4 )	ㆍED300.01000
	거푸집 /거친마감	m²	( )	14,569	( A5 )	ㆍED100.01000
	코팅거푸집 /3회	m²	( )	( )	( A6 )	ㆍ시중물가
	소계		A1～A6의 합( ① )
부대공 (B)			* 실 설계수량 × 시중물가
	지수판	m	( )	( )	( B1 )
	채움재(스티로폼)	m²	( )	( )	( B2 )
	봉합제(실런트)	m	( )	( )	( B3 )
	다웰바	ea	( )	( )	( B4 )
	지수재(수팽창고무)	m	( )	( )	( B5 )
	스페이셔	m²	( )	( )	( B6 )
	아스팔트코팅	m²	( )	( )	( B7 )
	소계		B1～B7의 합( ② ) ※항목별 직접계상이 곤란한 경우는 본체공사비 ①의 17% 계상
	합계		① + ②			목적물 단위당 단가

■ LR10* 낙석방지망

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR100.05020	낙석 방지망	-	m2	17,070	18%

【단가정의】

① 이 단가는 낙석 방지망 설치를 위한 기초 천공작업, 철망 및 와이어로프 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 철망(PVC코팅망), 와이어로프, 결속선, 조립구, 조립구주입재(에폭시)등 재료비, 설치비와 기초천공을 위한 착암비용을 포함한다.

③ 철망(PVC코팅망)은 KSD 7036과 KSD 7018, 철망 및 와이어로프 설치는 기계식 시공, 와이어로프의 설치간격은 포켓식(종로프 2m, 횡로프 5m)에 준한다.

■ LR2** 낙석방지울타리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR212.10000	낙석방지울타리	형식2 /일반부	m	42,602	73%
LR212.20000	낙석방지울타리	형식2 /단부	nr(개소)	293,119	60%
LR212.30000	낙석방지울타리	형식2 /출입문	nr(개소)	18,550	100%
LR221.10000	낙석방지울타리	형식3 /일반부	m	96,961	67%
LR221.20000	낙석방지울타리	형식3 /단부	nr(개소)	679,329	61%
LR221.30000	낙석방지울타리	형식3 /출입문	nr(개소)	19,955	100%

【단가정의】

① 이 단가는 옹벽용 낙석방지울타리의 설치비용을 포함한다.

	적용부위	높이	경간
형식-2	옹벽용	2m	3m
형식-3	옹벽용	2.5m	3m

② 토공비용(터파기, 되메우기, 잔토처리), 구조물 시공비용(합판거푸집 설치, 콘크리트 생산 및 운반 타설비용과 철근 구입, 운반 및 가공조립), 낙석방지울타리의 설치비가 포함된다.

③ 다만 낙석방지울타리의 구입 및 운반비는 제외한다.

【표준도】

낙석방지울타리 (TYPE-2)

낙석방지울타리 (TYPE-3)

■ LR41* 경계표주

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR410.00000	경계표주	접도구역 경계표주	nr(개소)	15,212	15%
LR420.00000	경계표주	용지 경계표주	nr(개소)	9,768	22%

【단가정의】

① 이 단가에는 경계표주 자재비와 운반비, 설치비, 되메우기 및 다짐, 잔토처리 비용등이 포함된다.

【표준도】

<용지 경계표주>    <접도구역 경계표주>

■ LR50* 가로수분

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR500.31295	가로수분(받침틀)	말굽형 (1200×950m/m)	nr(개소)	33,387	21%

【단가정의】

① 이 단가는 가로수분 설치에 소요되는 받침틀 구입(현장도착도 기준) 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

■ LR50* 가로수분

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LR501.31295	가로수분(받침틀)	화강석 (1,370×1,370mm)	nr(개소)	113,944	21%

【단가정의】

① 이 단가는 가로수분 설치에 소요되는 받침틀 구입(현장도착도 기준) 및 설치비를 포함한다.

② 다만, 보호덮개의 구입 및 설치비는 제외한다.

【표준도】

<가로수분(받침틀)>

대분류 N	터널공사

■ NI10* 방수막 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NI100.01000	방수막 설치	-	m2	10,741	16%

【단가정의】

① 이 단가는 라이닝콘크리트 타설전에 설치되는 방수막 시공비용을 포함한다.

② 재료비(방수막, 못, 와셔), 인건비 및 기구손료를 포함하며, 방수막은 일체형 에틸렌초산비닐수지(EVA: Ethylene Vinyl Acetate)시트에 준한다.

■ NI21* 필터 콘크리트 타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NI210.00000	필터 콘크리트	-	m3	64,845	97%

【단가정의】

① 이 단가는 필터콘크리트의 배합 및 치기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 시멘트, 모래, 골재의 구입/운반비는 제외된다.

■ NR2** 터널내부 타일붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NR200.02000	터널내부 타일붙임	-	m2	40,670	81%

【단가정의】

① 이 단가는 터널내 라이닝콘크리트 타설후 타일붙임에 소요되는 비용을 포함한다.

② 타일은 외장타일(190×90×11mm) 기준이며 타일붙임을 위한 재료비 (타일, 타일시멘트, 접착제)와 설치비, 소운반 및 기구 손료가 포함된다.

대분류 O	하천 및 항만공사

■ OB10* 사석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB100.90000	사석부설 (인력)	30kg이상	m3	22,665	100%
OB100.10000	사석부설 (인력10%)	30kg이상	m3	2,485	71%

【단가정의】

① 이 단가는 인력 또는 인력10%, 기계90%에 의해 깬잡석을 부설하는데 소요되는 제비용을 포함하며, 다만, 사석구입 및 운반, 부설 후 다짐비용은 제외한다.

■ OH1** 돌망태설치/ 타원형,이불형

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH130.04500	돌망태설치/타원형	높이 45cm	m2	9,476	95%
OH170.04400	돌망태설치/이불형	높이 40cm	m2	7,950	95%

【단가정의】

① 이 단가는 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 돌망태/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

■ OH1** 게비온 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH150.00000	게비온 옹벽	높이 5m 이하	m3	61,131	86%
OH180.03000	게비온 매트리스	높이 30cm	m2	6,793	85%
OH180.05000	게비온 매트리스	높이 50cm	m2	11,838	85%

【단가정의】

① 이 단가는 게비온(GABION) 돌망태의 조립 및 설치비용을 포함하며, 게비온/채움재등의 구입 및 운반비용은 제외한다.

② 게비온 옹벽의 높이가 5m를 초과하는 경우에는 노무비에 아래의 할증율 가산한다.

게비온옹벽	5m초과 ~ 8m이하	8m초과 ~11m이하	11m초과 ~14m 이하	14m초과
할증률	10%	20%	25%	30%

■ OH4** 블록붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH410.00000	블록붙임/장방형	400×250×120mm	m2	25,470	58%
OH420.11000	블록붙임/환경블록	400×400×120mm	m2	31,935	54%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록붙임에 소요되는 재료비, 설치비 및 운반비를 포함하며, 필요시 잔디식재비용(환경블록의 경우)을 포함한다.

② 환경블록은 압축강도가 180kg/m2인 것을 기준으로 한 것이다.

■ OH90* 돌망태 부대공/ 천단잡석부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH900.10000	천단잡석부설	∅100~200mm	m3	19,658	100%

【단가정의】

① 이 단가는 인력으로 게비온 매트리스의 천단부에 잡석을 부설하는데 소요되는 비용을 포함하며, 잡석 구입 및 운반비는 제외한다.

※ 항만공사의 실적공사비 적용공종 및 단가는

『제5장 항만공사 실적공사비 적용단가』편을 참조.

대분류 Q	기타공사(1)-목공,조적,미장,도장,방수

■ QQ13* 아스팔트 방수 / 아스팔트 코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
QQ130.00000	아스팔트코팅	2회	m2	6,515	61%

【단가정의】

① 이 단가에는 아스팔트의 코팅(2회)에 소요되는 재료비(브라운 아스팔트) 및 인건비가 포함된다.

■ QQ*** 교면방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
QQ410.00000	교면방수/침투식	-	m2	4,583	82%
QQ310.00000	교면방수/도막방수	-	m2	20,421	50%

【단가정의】

① 이 단가는 교량 슬라브면의 방수처리를 위한 방수재의 재료비 및 설치인건비(표면처리 포함)를 포함한다.

② QQ410.00000 침투식방수의 재료는 무기질(규산질계) 단체형 침투성 방수제에 기준한 것이며, QQ310.00000 도막식방수는 클로로프렌 고무계 또는 고무 아스팔트계 방수제에 기준한 것이다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 교면방수 “침투식” 또는 “도막방수” 개별규격의 전체 수량이 200m2미만일 경우 위 단가의 110%를 적용한다.

대분류 R	기타공사(2)-울타리,석공,창호,수장,설비,전기통신

■ RB50* 돌붙임(인력 50%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
RB500.02500	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 25cm	m2	26,647	92%
RB500.03000	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 30cm	m2	30,206	92%
RB500.03500	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 35cm	m2	34,520	92%
RB500.04000	돌붙임/찰붙임	깬돌 뒷길이 45cm	m2	41,374	92%
RB400.02500	돌붙임/메붙임	깬돌 뒷길이 25cm	m2	30,211	92%
RB400.03000	돌붙임/메붙임	깬돌 뒷길이 30cm	m2	33,771	92%
RB400.03500	돌붙임/메붙임	깬돌 뒷길이 35cm	m2	38,086	92%
RB400.04000	돌붙임/메붙임	깬돌 뒷길이 45cm	m2	45,529	92%

【단가정의】

① 이 단가는 기계50%, 인력50%에 의한 돌붙임, 줄눈메꿈 모르타르채움, 콘크리트타설, PVC파이프(D=50mm) 설치, 소운반에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 붙임돌, 틈메움돌, 채움 콘크리트의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ RC30* 잡석부설(인력 10%)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
RC300.00000	잡석부설	150mm이하	m3	3,499	77%

【단가정의】

① 이 단가는 구조물 기초부에 잡석을 부설하는데 소요되는 비용으로 인력 10%, 기계 90%를 기준으로 한다. 다만, 잡석구입 및 운반, 부설 후 다짐비용은 제외한다.

제3장 건축공사 실적공사비 적용단가

<건축 - >

A. 공통공사	1

D. 철근 콘크리트공사	10

E. 철골 공사	16

F. 조적공사	19

G. 미장공사	25

H. 방수공사	30

I.  목공사	37

J.  금속공사	39

K. 지붕 및 홈통공사	41

L. 창호 및 유리공사	47

M. 타일 및 돌공사	50

N. 도장공사	57

O. 수장공사	63

P. 건축물 부대공사	81

대분류 A	공 통 공 사

■ AA16* 가설울타리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA161.30000	가설울타리	칼라철판	m	24,976	100%
AA162.30000	가설울타리	EGI휀스	m	10,878	93%

【단가정의】

① 조립식 가설울타리 설치 및 해체에 소요되는 비용을 포함한다.

② AA161.30000은 설치높이 2m, AA162.30000은 설치높이 2.4m에 준한다.

③ 가설울타리 자재비 및 부자재의 구입 및 운반비는 제외한다.

④ 기초콘크리트 타설비를 포함한다. 다만 기초 콘크리트 구입 및 운반비는 제외한다.

⑤ 출입구 문을 설치하거나, 철재면에 문양이나 도색등이 필요한 경우에  소요되는 비용은 제외한다.

■ AA17* 가설더스트 슈트

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA170.10000	가설더스트 슈트	고층, PE관	m	12,442	48%
AA170.20000	가설더스트 슈트	초고층, PE관	m	15,496	39%

【단가정의】

① 이 단가는 가설더스트 슈트(Dust Chute)의 설치 및 해체비를 포함한다.

② 슈트(폴리에틸렌 Y관, D450), 소철선 및 브리켓(외줄용)의 재료비(사용기간 12개월) 및 인건비를 포함한다. 다만, 인양 및 설치에 소요되는 기계경비는 포함하지 않는다.

③ 고층은 15층이하, 초고층은 16층이상의 공동주택에 적용한다.

■ AA28* 보호막설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA280.61000	보호막설치	PVC코팅막	m2	3,684	69%
AA280.62000	보호막설치	PE매쉬망	m2	1,865	89%

【단가정의】

① 이 단가는 건물주위에 시공안전 및 미관등을 목적으로 기존비계를 이용하여 보호막을 설치하고 해체하는데 소요되는 노무비, 재료비를 포함한다.

■ AA31* 비계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA310.21000	외부쌍줄비계	강관, 3개월 이하	m2	10,985	86%
AA310.31000	비계다리	강관, 3개월 이하	m2	33,353	78%
AA310.41100	수평내부비계	강관, 3개월 이하	m2	6,855	80%
AA310.51000	틀비계	강관, 3개월 이하	m2	3,961	71%

【단가정의】

① 비계설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재(이음철물, 크램프 등)와 손료 등을 포함한다. 다만, 비계발판의 구입 및 설치비는 포함하지 않는다.

② 설치높이가 30m이내인 건축물에 적용한다. 다만, 수평내부비계의 경우는 층고 3.6m이내에 적용한다.

③ 높이 30m를 초과하는 경우는 매 3.5m증가마다 노무비를 10%씩 가산한다.

④ 공사기간이 3개월을 초과하는 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

외부쌍줄비계	3개월 이하	6개월 이하	12개월 이하
실적단가	1	1.04	1.14
노무비율	1	0.96	0.88
비계다리	3개월 이하	6개월 이하	12개월 이하
실적단가	1	1.09	1.25
노무비율	1	0.91	0.80
수평내부비계	3개월 이하	6개월 이하	12개월 이하
실적단가	1	1.04	1.09
노무비율	1	0.96	0.92
틀비계	3개월 이하	6개월 이하	12개월 이하
실적단가	1	1.13	1.43
노무비율	1	0.88	0.70

■ AA31* 조립 말비계

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA310.44100	조립말비계	강관, 3개월 이하 1단, 2m	대	77,036	76%

【단가정의】

① 비계설치 및 해체에 소요되는 노무비, 재료비 및 부자재(가새, 수평띠장손잡이기둥, 손잡이, 바퀴, 자키등)와 손료 등을 포함한다.

② 비계기본틀(기둥)은 H1700×w1219, 1대당 설치높이 2m이하에 준한다.

③ 비계의 설치높이가 2m를 초과하거나, 공사기간이 3개월을 초과하는 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

조립말비계	3개월 이하
	1단(2m)	2단(4m)	3단(6m)
실적단가	1	1.07	1.14
노무비율	1	0.93	0.88
조립말비계	6개월 이하
	1단(2m)	2단(4m)	3단(6m)
실적단가	1.14	1.26	1.37
노무비율	0.88	0.80	0.73

■ AA32* 동바리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA322.11000	동바리	강관, 3개월 이하	m2	5,801	80%

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)의 설치높이는 4.2m이내에 준한다.

③ 이 단가는 일반적인 라멘구조 건축물에 적용한다.

④ 공사기간이 3개월을 초과하는 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

동바리	3개월 이하	6개월 이하	12개월 이하
실적단가	1	1.08	1.11
노무비율	1	0.92	0.90

■ AA32* 동바리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AA322.11100	동바리	강관, 벽식구조 1개월	m2	3,850	96%
AA322.12100	동바리	강관, 라멘구조 1개월	m2	5,048	95%

【단가정의】

① 이 단가에는 동바리용 자재의 공급, 설치 및 철거 비용이 포함된다.

② 강관동바리(직경 48.6mm×2.4mm)의 설치높이는 4.2m이내에 준한다.

■ AB21* 도급자용 사무실

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AB210.30000	도급자용 사무실	조립식 12개월미만	m2	64,534	74%

【단가정의】

① 이 단가는 조립식(PRE-FAB)가설물 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사(지정 및 하부구조)를 제외한 바닥공사(기초콘크리트 타설)를 포함한다.

③ 기초콘크리트 구입 및 운반비, 전기, 위생설비등에 소요되는 비용은 제외한다.

④ 특수구조의 조립식 가설건축물의 경우에는 본 단가를 적용하지 아니한다.

⑤ 공사기간이 12개월 이상인 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

동바리	12개월미만	24개월미만
실적단가	1	1.11
노무비율	1	0.90

■ AB22* 가설창고

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AB220.30000	가설창고	조립식 12개월미만	m2	49,292	78%

【단가정의】

① 조립식 가설창고(PRE-FAB)의 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사(지정 및 하부구조)를 제외한 바닥공사(기초콘크리트 타설)를 포함한다.

③ 기초콘크리트 구입 및 운반비, 내부패널, 천정판, T-BAR등에 소요되는 비용은 제외한다.

④ 특수구조의 조립식 가설건축물의 경우에는 본 단가를 적용하지 아니한다.

⑤ 공사기간이 12개월 이상인 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

동바리	12개월미만	24개월미만
실적단가	1	1.10
노무비율	1	0.91

■ AB21* 콘테이너형 가설건축물

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AB215.11000	콘테이너형 가설건축물	6*2.4*2.6m, 3개월	nr(개소)	475,714	29%
AB215.12000	콘테이너형 가설건축물	6*3.0*2.6m, 3개월	nr(개소)	494,919	31%
AB215.13000	콘테이너형 가설건축물	9*2.4*2.6m, 3개월	nr(개소)	568,716	29%
AB215.14000	콘테이너형 가설건축물	9*3.0*2.6m, 3개월	nr(개소)	619,569	30%

【단가정의】

① 이 단가는 콘테이너형 가설건축물 설치, 해체에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 토공사(지정 및 하부구조)를 제외한 바닥공사(기초콘크리트 타설)를 포함한다.

③ 기초콘크리트 구입 및 운반비, 전기, 위생설비에 소요되는 비용은 제외한다. 또한 복층으로 설치할 경우 계단, 난간, 캐노피비용은 제외한다.

④ 특수구조의 콘테이너형 가설건축의 경우에는 본 단가를 적용하지 아니한다.

⑤ 공사기간이 3개월을 초과하는 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

6*2.4*2.6m	3개월	6개월	12개월
실적단가	1	1.11	1.36
노무비율	1	0.92	0.71
6*3.0*2.6m	3개월	6개월	12개월
실적단가	1	1.11	1.35
노무비율	1	0.81	0.73
9*2.4*2.6m	3개월	6개월	12개월
실적단가	1	1.12	1.42
노무비율	1	0.88	0.71
9*3.0*2.6m	3개월	6개월	12개월
실적단가	1	1.12	1.40
노무비율	1	0.88	0.68

■ AC11* 장비운반/ 수송비

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AC110.10000	타워크레인	8 ton	대	2,056,906	6%
AC110.20000	타워크레인	10 ton	대	2,520,101	6%
AC110.30000	타워크레인	12 ton	대	3,027,711	6%

【단가정의】

① 타워크레인을 현장까지 수송하는데 필요한 경비를 말하며, 직접공사비에 계상된 비용은 제외한다.

■ AC21* 인양장비/ 임대료

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AC210.10000	타워크레인 임대료	T형, 8 ton	월	8,359,182	39%
AC210.20000	타워크레인 임대료	T형, 10 ton	월	8,728,564	37%
AC210.30000	타워크레인 임대료	T형, 12 ton	월	10,183,453	34%

【단가정의】

① 타워크레인 운전사의 노임, 손료 등을 포함하며, 운반비, 설치 및 해체비용과 수량산출기준 대분류 B～R 공종별 단가에 포함된 비용은 제외한다.

② 타워크레인 임대료를 적용함에 있어 단위는 각 공사의 특성 및 발주기관의 내부자료를 토대로 환산 적용할 수 있다.

■ AD16* 현장정리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AD160.40000	현장정리	RC조	m2	7,379	100%
AD160.20000	현장정리	철골조	m2	4,193	100%

【단가정의】

① 이 단가는 공사중 옥내외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 청소용 소모품에 소요되는 비용은 제외한다.

■ AD24* 현장관리비/ 품질관리비

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AD240.41000	측량 및 검측비	수평규준틀 (귀규준틀)	nr(개소)	50,704	95%
AD240.42000	측량 및 검측비	수평규준틀 (평규준틀)	nr(개소)	30,231	94%
AD240.43000	측량 및 검측비	수평규준틀 (벽식구조)	m	2,906	77%

【단가정의】

① 규준틀 제작 및 설치, 철거비용을 포함한다.

② AD240.43000 수평규준틀(벽식구조)의 단가는 공동주택에 적용한다.

■ AD42* 준공도서비

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
AD420.12000	준공도서(문서) 제작	Index (출력자료,이미지파일 제공시)	매	95	0%
AD420.31000	준공도서CD-ROM복제	문서35000, 도면3000면당	장	6,727	0%

【단가정의】

① 시설물의 안전관리에 관한 특별법에서 규정하고 있는 준공도서 비용을 포함한다.

대분류 D	철근 콘크리트공사

■ DA*** 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA301.21000	거푸집/매끈한마감	0 ～ 7m	m2	21,554	57%
DA201.31000	거푸집/보통마감	0 ～ 7m	m2	18,707	60%
DA101.61000	거푸집/거친마감	0 ～ 7m	m2	15,334	58%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10㎥미만)인 경우에는 노무비를 30%까지 가산할 수 있다.

④ 이 단가는 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

⑤ 보통마감의 적용기준은 다음과 같다.

수량산출기준	전용회수	적용기준
매끈한마감	2회	노출콘크리트마감 또는 콘크리트면위 페인트마감등 비교적 미려하고 견고한 시공이 요구되는 구조
보통마감	3～4회	기초, 기둥, 보, 슬라브등의 지상구조물 또는 땅밑에 묻히는 시설로서 안전하고 견고한 기능만을 제공하면 되는 구조물
거친마감	6회	옹벽기초, L형측구기초, 석축기초, 흄관기초등으로 땅속에 묻히는 시설이며 기능상 외관과는 관련이 없는 구조물

⑥ 거푸집 설치높이 7m이하에 적용하며, 7m초과시에는 매 3m 증가마다 노무비에 10%를 가산한다.

■ DA30* 제치장 거푸집

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA300.60000	제치장 거푸집	6회	m2	14,625	77%
DA300.80000	제치장 거푸집	10회	m2	10,834	81%

【단가정의】

① 이 단가에는 제치장 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 동바리의 소요비용과, 곡면 및 특수형상부분(와플슬라브, 난간등)에 대한 비용은 제외한다.

■ DA40* 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA401.81000	유로폼	0 ～ 7m	m2	14,497	79%

【단가정의】

① 이 단가에는 거푸집의 준비, 조립 및 철거를 위한 제 비용이 포함된다.

② 다만, 수평연결보강을 위한 동바리의 소요비용은 제외한다.

③ 이 단가는 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

④ 거푸집 설치높이 7m이하에 적용하며, 7m초과시에는 매 3m 증가마다 노무비에 10%를 가산한다.

■ DA40* 거푸집/ 동바리 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA404.01000	알루미늄폼 조립해체	10-15층	m2	15,279	66%
DA404.02000	알루미늄폼 조립해체	15-20층	m2	14,607	68%
DA404.03000	알루미늄폼 조립해체	20층이상	m2	14,477	71%

【단가정의】

① 이 단가는 알루미늄폼 거푸집의 준비, 조립 및 해체비를 포함한다.

② 알루미늄폼 거푸집(부속자재 포함)의 재료구입 및 운반비를 포함한다.

③ 동바리의 재료구입 및 운반비, 설치 및 철거비를 포함한다.

④ 조립해체시의 소운반, 청소, 기름칠, 보수비용을 포함한다.

⑤ 알루미늄폼의 사용횟수는 150회에 준한다.

⑥ 이 단가는 철근콘크리트(RC) 벽식구조를 기준한 것이다.

■ DA40* 거푸집/ 동바리 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA403.01000	갱폼 조립해체	-	m2	9,194	100%

【단가정의】

① 이 단가는 갱폼 거푸집의 조립 및 해체비를 포함한다.

② 거푸집의 청소, 기름칠 및 보수비용을 포함한다.

③ 거푸집의 재료비, 기계경비, 공구손료는 제외한다.

④ 이 단가는 철근콘크리트(RC) 벽식구조를 기준한 것이다.

■ DB00* 철근가공 및 조립 / 현장가공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DB000.20000	철근 현장가공 및 조립 (일반건축)	보통	ton	379,097	95%
DB000.21000	철근 현장가공 및 조립 (공동주택)	보통	ton	286,172	96%
DB000.31000	철근 현장가공 및 조립 (공동주택)	복잡	ton	313,804	96%

【단가정의】

① 철근자재 및 운반비용은 제외한다. 또한, 양중장비에 의한 현장내 운반비는 포함하지 않는다.

② 현장내 소운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함한다. 또한, DB000.21000 /DB000.31000은 고자재 처리비용을 포함한다.

③ 버팀재(Bar chair, Bar support), 간격재(Bar spacer), 결속선(tying wire)등 부속자재의 조달 및 설치 비용을 포함한다.

④ 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10㎥미만)에서는 노무비를 30%까지 가산할 수 있다.

⑤ DB000.21000/DB000.31000은 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다. DB000.20000은 일반 건축공사(공동주택을 제외한 건축공사)에 적용한다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “철근가공 및 조립”의 전체 수량이 10ton 미만일 경우 위 단가의 115%를 적용한다.

■ DB*** 철근가공 및 조립 / 공장가공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DB000.22000	철근 공장가공 및 조립 (공동주택)	보통	ton	241,364	96%
DB000.32000	철근 공장가공 및 조립 (공동주택)	복잡	ton	258,530	96%

【단가정의】

① 이 단가는 철근가공조립(공장가공)에 소요되는 비용을 포함한다.

② 철근구입 및 운반비(공장→현장)는 제외한다.

③ 고자재 처리비용을 포함한다.

④ 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다.

■ DF*** 콘크리트 타설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF102.60000	무근콘크리트 타설	슬럼프 15 (100m3이상/일)	m3	9,014	74%
DF202.60000	철근콘크리트 타설	슬럼프 15 (100m3이상/일)	m3	10,135	75%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 펌프카를 사용하여 콘크리트를 타설(붐타설) 및 다짐하는데 소요되는 제 비용을 포함한다.

② 다만, 레미콘 재료비, 콘크리트 타설후 양생 및 보양비용은 제외한다.

③ 배관으로 타설해야 할 경우에는 이 단가를 적용하지 않는다.

④ 슬럼프값 또는 일일타설량에 따라, 위 단가 및 노무비율에 아래 표에 따른 계수를 곱하여 적용한다.

무근콘크리트 타설(펌프카)	슬럼프 15				슬럼프 8-12
	300m3 이상/일	100m3 이상/일	50~100m3 미만/일	50m3 미만/일	300m3 이상/일	100m3 이상/일	50~100m3 미만/일	50m3 미만/일
실적단가	0.92	1	1.07	1.28	0.96	1.05	1.14	1.37
노무비율	1.07	1	0.95	0.83	1.04	0.96	0.90	0.79
철근콘크리트 타설(펌프카)	슬럼프 15				슬럼프 8-12
	300m3 이상/일	100m3 이상/일	50~100m3 미만/일	50m3 미만/일	300m3 이상/일	100m3 이상/일	50~100m3 미만/일	50m3 미만/일
실적단가	0.91	1	1.08	1.34	0.95	1.05	1.15	1.43
노무비율	1.08	1	0.94	0.80	1.04	0.96	0.90	0.76

■ DF*** 콘크리트 양생

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DF000.10000	콘크리트 양생	-	m2	226	100%

【단가정의】

① 이 단가는 살수양생에 소요되는 비용을 포함한다.

■ DR12* 콘크리트 표면마무리/ 쇠흙손 마감

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DR120.10000	쇠흙손 마감	콘크리트면	m2	3,839	100%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 바닥면(별도마감이 필요없는 경우)을 쇠흙손으로 마감하는데 소요되는 비용을 포함한다.

■ DR13* 콘크리트 면처리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DR130.10000	콘크리트면처리 /벽	T=10cm	m	1,459	99%
DR130.40000	콘크리트면처리 /천장	T=10cm	m	1,695	99%

【단가정의】

① 이 단가는 내ㆍ외부 콘크리트면에 10cm 폭으로 적용부위별 면 처리(연마석 및 면처리 포함)를 하는데 소요되는 비용을 포함한다.

② 시멘트, 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

대분류 E	철 골 공 사

■ EB*** 앵커볼트 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EB001.00600	앵커볼트 설치	D=16mm (L=600)	nr(개소)	8,785	94%
EB002.00500	앵커볼트 설치	D=19mm (L=500)	nr(개소)	12,962	92%
EB003.01000	앵커볼트 설치	D=24mm (L=1,000)	nr(개소)	22,201	93%
EB004.01200	앵커볼트 설치	D=28mm (L=1,200)	nr(개소)	27,892	92%

【단가정의】

① 이 단가는 일반 철골공사시 앵커볼트(Anchor Bolt)의 구입 및 설치비용을 포함한다.

② 설치비용에는 인력설치에 의한 먹매김, 가조임 및 틀의 제작/설치 비용이 포함된다.

■ EB*** 스터드볼트 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EB011.00120	스터트볼트 설치 /자동용접	D=19mm (L=120)	nr(개소)	747	37%
EB012.00200	스터트볼트 설치 /자동용접	D=19mm (L=200)	nr(개소)	982	22%

【단가정의】

① 이 단가는 철골공사시 자동용접에 의한 스터드볼트(Stud Bolt)의 구입 및 설치비용을 포함한다.

■ EC12* 철골가공조립(공장생산)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EC120.11100	철골가공조립	ROLL, 30ton미만	ton	561,646	95%
EC120.11200	철골가공조립	ROLL, 30~60ton미만	ton	585,153	95%
EC120.21100	철골가공조립	Built-up, 30ton미만	ton	892,296	94%
EC120.21200	철골가공조립	Built-up, 30~60ton미만	ton	892,296	93%

【단가정의】

① 이 단가는 표준 라멘구조에 대한 철골제작 시 철골가공 및 조립에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 산소, 아세틸렌, 서비스 볼트, 보조강재등 철골가공 및 조립과정에서 소요되는 부자재 비용을 포함한다.

③ 다만, 철골의 구입/운반비, 용접, 현장철골세우기에 소요되는 비용은 제외한다.

④ Built-up방식은 전용접 부재, Roll은 H형강 부재에 준하며, 작업난이도는 사무청사등 표준라멘구조를 기준으로 한다.

■ EE12* 철골세우기(현장설치)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE121.34000	철골세우기	저층	ton	49,335	99%
EE122.32000	철골세우기	중층	ton	59,783	99%

【단가정의】

① 이 단가는 철골의 가조임, 변형잡기, 현장세우기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다만, 기계경비 및 철골의 가설, 이동, 해체에 소요되는 비용은 제외한다.

③ 철골세우기의 적용기준은 다음과 같다.

- 일반적인 철골세우기(현장설치)로서 저층(단층), 중층(6층)

- 철골세우기 1일 작업량은 15ton

- 1m2당 강재사용량은 90kg이상~110k미만

- 강재 총사용량은 250ton이상~500ton미만

■ EE1** 고장력볼트 본조임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
EE100.00200	고장력볼트 본조임	20본/t 미만	ton	49,332	100%
EE100.00300	고장력볼트 본조임	30본/t 미만	ton	63,139	100%
EE100.00500	고장력볼트 본조임	50본/t 미만	ton	76,926	100%
EE100.00700	고장력볼트 본조임	70본/t 미만	ton	84,811	100%
EE100.00900	고장력볼트 본조임	90본/t 미만	ton	106,320	100%
EE100.01100	고장력볼트 본조임	110본/t 미만	ton	114,825	100%

【단가정의】

① 이 단가는 고장력볼트의 본조임, 조임기구 손료, 조임검사비용를 포함한다.

② 철골설계수량은 300ton미만에 준한다.

대분류 F	조 적 공 사

■ FA11* 벽돌공사/ 벽돌쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA111.21000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	1층 소운반	m2	14,770	100%
FA111.22000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	2층 소운반	m2	14,922	100%
FA111.23000	시멘트벽돌(0.5B 쌓기)	리프트 운반	m2	13,943	100%
FA113.21000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	1층 소운반	m2	26,415	100%
FA113.22000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	2층 소운반	m2	27,722	100%
FA113.23000	시멘트벽돌(1.0B 쌓기)	리프트 운반	m2	28,723	100%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 벽돌의 쌓기비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 모르타르 비빔 및 정리비용을 포함한다.

④ 줄눈 모르타르비용을 포함한다.

⑤ 연결철물 또는 긴결철물비용을 포함한다.

⑥ 소운반 비용을 포함한다.

⑦ 벽돌쌓기는 10,000매 이상이고, 층고 3.6m미만인 경우에 적용한다.

⑧ 층고 3.6m이상인 경우에는 다음의 할증률을 가산할 수 있다.

- 층고 3.6m이상 ～ 7.2m미만    : 노무비의 20%,

- 층고 7.2m이상     : 노무비의 30%

⑨ 벽돌쌓기량 10,000매 미만인 경우에는 다음의 할증률을 가산한다.

- 5000매 이상  ～ 10,000매 미만 : 노무비의 10%

- 5000매 미만        : 노무비의 15%

벽돌쌓기 기준량은 면적당(m2) 0.5B는 75매, 1B는 149매에 준한다.

⑪ 벽돌(0.5B) 공간쌓기의 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

벽돌공간쌓기 (0.5B)	1층 소운반		2층 소운반		리프트운반
	일반쌓기	공간쌓기	일반쌓기	공간쌓기	일반쌓기	공간쌓기
실적단가	1	1.41	1	1.41	1	1.44
노무비율	1	1	1	1	1	1

■ FA12* 벽돌공사/ 치장벽돌쌓기/ 재료비 제외

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA121.13000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	한면치장, 10,000매이상	m2	35,483	100%
FA123.13000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	한면치장, 10,000매이상	m2	57,910	100%
FA121.23000	치장벽돌(0.5B 쌓기)	양면치장, 10,000매이상	m2	40,414	100%
FA123.23000	치장벽돌(1.0B 쌓기)	양면치장, 10,000매이상	m2	62,822	100%

【단가정의】

① 이 단가는 치장벽돌 쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 다만, 벽돌, 시멘트, 모래 재료의 구입 및 운반비와 벽돌의 소운반 비용은 제외한다.

③ 층고는 3.6m미만인 경우에 적용한다.

④ 층고 3.6m이상인 경우에는 다음의 할증률을 가산할 수 있다.

- 층고 3.6m이상 ～ 7.2m미만    : 노무비의 20%,

- 층고 7.2m이상     : 노무비의 30%

⑤ 벽돌쌓기량 10,000매 미만인 경우에는 다음의 할증률을 가산한다.

- 5000매 이상  ～ 10,000매 미만 : 노무비의 10%

- 5000매 미만        : 노무비의 15%

⑥ 벽돌쌓기 기준량은 면적당(m2) 0.5B는 75매, 1B는 149매에 준한다.

■ FB11* 블록공사/ 시멘트블록 치장쌓기/ 블록재료비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FB111.10000	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (100*190*390)	m2	18,839	80%
FB112.10000	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (150*190*390)	m2	23,739	78%
FB113.10000	시멘트블록/치장쌓기	일면치장, (190*190*390)	m2	40,107	75%
FB111.20000	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (100*190*390)	m2	33,212	82%
FB112.20000	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (150*190*390)	m2	36,801	81%
FB113.20000	시멘트블록/치장쌓기	양면치장, (190*190*390)	m2	42,197	78%

【단가정의】

① 이 단가는 시멘트 블록의 치장쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 속빈 시멘트 블록의 구입 및 운반비(블록할증 포함)를 포함한다.

③ 시멘트, 모래의 구입 및 운반비와 와이어 메쉬의 설치비용은 제외한다.

■ FB12* 블록공사/ 시멘트블록 보강쌓기/ 블록재료비 포함

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FB121.10000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	일면치장, (100*190*390)	m2	28,938	81%
FB122.10000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	일면치장 (150×190×390)	m2	34,825	80%
FB122.20000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	일면치장 (190×190×390)	m2	44,068	77%
FB121.20000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	양면치장, (100*190*390)	m2	35,428	80%
FB123.10000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	양면치장 (150×190×390)	m2	41,909	81%
FB123.20000	시멘트블록 보강쌓기 /치장쌓기	양면치장 (190×190×390)	m2	46,459	78%

【단가정의】

① 이 단가는  시멘트블록의 보강 및 치장쌓기 비용을 포함한다.

② 보강쌓기에는 보강철근 가공조립 및 사춤몰탈 타설에 소요되는 비용이 포함되며, 치장쌓기에는 치장쌓기, 치장줄눈 설치, 쌓기 모르타르의 비빔/타설에 소요되는 비용을 포함한다.

③ 속빈시멘트블록(블록할증포함), 보강철근, 용접철망의 구입 및 운반비를 포함한다. 다만 시멘트, 모래, 자갈의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ FR1** 콘크리트 인방

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FR110.01010	콘크리트 인방	100×100 (가로×세로)	m	12,108	91%
FR110.01020	콘크리트 인방	100×200 (가로×세로)	m	18,063	88%
FR110.01515	콘크리트 인방	150×150 (가로×세로)	m	16,535	90%
FR110.01520	콘크리트 인방	150×200 (가로×세로)	m	18,529	87%
FR110.02010	콘크리트 인방	200×100 (가로×세로)	m	15,583	90%
FR110.02015	콘크리트 인방	200×150 (가로×세로)	m	18,170	89%
FR110.02020	콘크리트 인방	200×200 (가로×세로)	m	19,538	87%
FR110.02610	콘크리트 인방	260×100 (가로×세로)	m	17,714	90%
FR110.02620	콘크리트 인방	260×200 (가로×세로)	m	23,772	87%
FR110.02626	콘크리트 인방	260×260 (가로×세로)	m	26,621	88%
FR110.03620	콘크리트 인방	360×200 (가로×세로)	m	27,737	87%
FR110.03636	콘크리트 인방	360×360 (가로×세로)	m	39,330	87%

【단가정의】

① 이 단가는 철근 콘크리트 인방설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 합판거푸집, 철근가공조립, 콘크리트 비빔/타설, 고재비용등 인방제작 및 설치비용을 포함한다.

③ 시멘트, 모래, 자갈, 철근 구입 및 운반비는 제외한다.

■ FR4** 콘크리트 방수턱

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FR400.01010	콘크리트 방수턱	100×100 (가로×세로)	m	4,599	73%
FR400.01020	콘크리트 방수턱	100×200 (가로×세로)	m	8,659	72%
FR400.01025	콘크리트 방수턱	100×250 (가로×세로)	m	11,212	72%
FR400.01030	콘크리트 방수턱	100×300 (가로×세로)	m	13,369	72%
FR400.01510	콘크리트 방수턱	150×100 (가로×세로)	m	4,737	74%
FR400.01520	콘크리트 방수턱	150×200 (가로×세로)	m	9,324	74%
FR400.01525	콘크리트 방수턱	150×250 (가로×세로)	m	11,557	72%
FR400.01530	콘크리트 방수턱	150×300 (가로×세로)	m	13,785	72%
FR400.02010	콘크리트 방수턱	200×100 (가로×세로)	m	4,875	75%
FR400.02020	콘크리트 방수턱	200×200 (가로×세로)	m	9,653	73%
FR400.02025	콘크리트 방수턱	200×250 (가로×세로)	m	11,903	73%
FR400.02030	콘크리트 방수턱	200×300 (가로×세로)	m	14,197	73%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 방수턱 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 합판거푸집, 철근가공조립, 레미콘타설등 콘크리트 방수턱 설치비용을 포함한다.

③ 철근 및 레미콘 구입 및 운반비는 제외한다.

대분류 G	미 장 공 사

■ GA10* 시멘트 모르타르 비빔

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GA100.01000	시멘트모르타르 비빔	1 : 3	m3	49,974	100%
GA100.03000	시멘트모르타르 비빔	1 : 7	m3	49,709	100%

【단가정의】

① 시멘트 모르타르를 배합비별로 비비는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 재료의 할증부분, 공구손료, 소운반비용을 포함한다.

③ 다만, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ GA1** 시멘트 모르타르 바름

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GA111.11000	시멘트모르타르 바름 (벽)	콘크리트면 (T=6mm)	m2	3,401	100%
GA113.00000	시멘트모르타르 바름 (벽)	콘크리트면 (T=11mm)	m2	12,212	100%
GA113.10000	시멘트모르타르 바름 (벽)	콘크리트면 (T=18mm)	m2	16,112	100%
GA123.00000	시멘트모르타르 바름 (벽)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	13,207	100%
GA124.31000	시멘트모르타르 바름 (벽)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	17,328	100%
GA134.11000	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=24mm)	m2	6,009	100%
GA134.12000	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=27mm)	m2	8,537	100%
GA134.13000	시멘트모르타르 바름 (바닥)	콘크리트면 (T=30mm)	m2	8,990	100%
GA153.31000	시멘트모르타르 바름 (천정)	콘크리트면 (T=15mm)	m2	18,068	100%

【단가정의】

① 시멘트 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함하며, 줄눈설치에 소요되는 비용은 제외한다.

② 다만, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

④ 바탕의 폭 30cm이하(계단, 걸레받이)이거나 원주 바름면일 때에는 이 단가는 적용하지 아니한다.

⑤ 외벽은 높이에 따라 다음 할증률에 의한 노무비를 가산할 수 있으며 19층 이상은 매 3층 증가마다 4%씩 가산할 수 있다.

지하층 및 지상 1,2,3층	4,5,6층	7,8,9층	10,11,12층	13,14,15층	16,17,18층
0%	5%	8%	12%	16%	20%

■ GA2** 시멘트 페이스트 바름

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GA211.00000	시멘트 페이스트 바름	내벽	m2	4,673	97%
GA221.00000	시멘트 페이스트 바름	외벽	m2	4,905	97%
GA212.00000	시멘트 페이스트 바름	내부천정	m2	5,506	98%

【단가정의】

① 이 단가는 노출 콘크리트(제치장 콘크리트 또는 견출) 마감면에 대한 시멘트 페이스트의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 시멘트, 연마재, 감수재의 구입 및 운반비를 포함한다.

■ GF21* 판넬히팅시스템

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GF212.01000	경량기포바닥판넬(일반층)	T = 110mm	m2	11,339	66%
GF212.04000	경량기포바닥판넬(지층)	T = 140mm	m2	12,838	60%

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함      ․바탕면 처리

․마감면 처리, 양생 및 보호   ․소운반    ․Mixer 및 Tool 포함

② 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ 바닥 슬라브와 바닥 마감재 사이의 모든 작업(item)을 포함한다. 단, 설비 및 전기는 별도로 한다.

④ 다음의 표준도에서 일반층은 스티로폼 T=20mm, 지층(1층)은 T=50mm를 적용한다.

⑤ 다음의 표준도에서 마감재의 구입 및 설치비용은 제외한다.

【표준도】

■ GH11* 시멘트모르타르충전

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GH110.10000	시멘트모르타르 충전	창호주위	m	1,597	100%

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․주자재 및 부자재 포함

․틀주변의 바탕정리를 포함(벽체 미장은 제외)

․마감면 처리, 양생 및 보호

․소운반

② 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

■ GH12* 우레탄폼 충전

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GH120.10000	우레탄폼 충전	창호주위 (건식벽)	m	2,696	81%

【단가정의】

① 이 단가는 건식벽 창호주위의 우레탄폼 충전에 소요되는 비용을 포함한다.

② 우레탄폼(발포용량 30 ~ 40ℓ)의 재료비를 포함한다.

■ GJ00* 비드 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GJ001.10000	걸레받이 비드설치	AL, H=10mm	m	3,239	92%
GJ001.20000	미장용 코너비드설치	AL, H=13mm	m	3,296	89%
GJ001.31000	조인트 비드설치	AL, H=12mm (크랙방지)	m	3,614	77%
GJ004.40000	타일벽 코너비드설치	PVC	m	4,309	65%
GJ005.21000	표준 코너비드설치	아연도 강판 (100×50×50)	m	3,366	89%

【단가정의】

① 이 단가는 미장바름 보호를 위한 비드 설치에 소요되는 자재비 및 설치비를 포함한다.

대분류 H	방 수 공 사

■ HA2** 아스팔트 바름(솔칠)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HA200.11000	아스팔트 바름	벽	m2	3,833	67%
HA200.12000	아스팔트 바름	천정	m2	9,020	67%

【단가정의】

① 이 단가는 아스팔트 바름시 솔칠에 소요되는 비용이다.

② 아스팔트 구입 및 운반비를 포함한다.

③ 벽은 솔칠1회, 천정은 솔칠2회에 준한다.

④ 이 단가는 냉공법을 기준으로 한 것이며, 열공법의 경우 노무비를 30% 가산한다.

■ HC*** 도막방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HC100.10000	우레탄도막방수	바닥, 노출 (T=3mm)	m2	23,419	37%
HC200.10000	우레탄도막방수	벽, 노출 (T=2mm)	m2	17,425	46%
HC900.10000	우레탄도막방수	접합부위, 비노출	m	5,434	47%
HA900.20000	고무아스팔트계 에멀션 방수	2.5KG/m2 바름	m2	25,921	76%

【단가정의】

① 도막방수 시공에 소요되는 재료비 및 인건비를 포함한다.

② 우레탄 도막방수 바닥시공은 우레탄 방수제(노출용), 마감코팅제, 프라이머, 회석제에 준하며, 벽 시공시 마감코팅제는 제외한다. 접합부위(벽, 바닥접합)는 우레탄 방수제(비노출용), 저밀도 PE테이프, 부직포에 준한다.

③ 고무아스팔트계 에멀션 방수는 고무아스팔트 에멀션, 프라이머, 부직포에 준한다.

④ 재료의 할증 및 소운반비용과 바탕 청소, 정리, 표면의 요철부 처리비용을 포함한다.

⑤ 이 단가는 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다.

⑥ 이 단가는 바닥면을 기준한 것이며, 수직부 및 특수한 경우 노무비를 30%가산한다.

■ HF*** 실링/ 유리공사

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HF131.10000	치오콜(삼각)	5mm × 5mm (복층유리)	m	202	83%

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

■ HF2** 실링/ 창호공사

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HF211.30000	실리콘(삼각)	5mm × 5mm	m	901	83%
HF211.31000	실리콘(삼각)	10mm × 10mm	m	1,476	67%
HF211.32000	실리콘(삼각)	15mm × 15mm	m	1,686	58%
HF211.10000	실리콘(삼각)	5mm × 5mm 내곰팡이성	m	936	79%
HF211.20000	실리콘(삼각)	10mm × 10mm 내곰팡이성	m	1,565	46%
HF212.10000	실리콘(사각)	10mm×10mm	m	1,902	34%
HF212.20000	실리콘(사각)	15mm×15mm	m	3,371	18%
HF241.10000	우레탄(삼각)	5mm × 5mm	m	786	93%
HF241.20000	우레탄(삼각)	10mm×10mm	m	897	78%
HF241.40000	우레탄(삼각)	15mm×15mm	m	1,529	62%
HF242.10000	우레탄(사각)	5mm × 5mm	m	798	88%
HF242.22000	우레탄(사각)	10mm×10mm	m	1,092	65%
HF242.31000	우레탄(사각)	15mm×10mm	m	1,216	57%
HF242.32000	우레탄(사각)	15mm×15mm	m	1,604	44%
HF242.34000	우레탄(사각)	15mm×25mm	m	2,930	32%
HF242.50000	우레탄(사각)	20mm×20mm	m	2,049	30%
HF242.60000	우레탄(사각)	25mm×25mm	m	2,952	23%

【단가정의】

① 바탕면처리, 접착제 등 설치 부속품 일체를 포함한다.

② 이음, 마감면 처리, 양생 및 보호를 포함한다.

■ HF40* 발포우레탄 재충전

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HF400.20000	발포우레탄	10mm,1액형, 자기소화성	m	1,123	48%
HF400.30000	발포우레탄	10mm,1액형, 자기소화성(일면)	m	423	65%

【단가정의】

① 발포 우레탄 재충전에 소요되는 재료비 및 인건비와 기구손료를 포함한다.

■ HG03* 방수모르타르위 내벽모르타르 바름

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HG030.10000	방수모르타르위 내벽모르타르 바름	방수 6mm +미장 6mm	m2	11,050	98%
HG030.20000	방수모르타르위 내벽모르타르 바름	방수 6mm +미장 12mm	m2	13,798	98%

【단가정의】

① 벽체방수를 위하여 방수모르타르 6mm + 내벽모르타르를 두께별로 시공(비빔 및 바름)하는데 소요되는 제비용을 포함한다.

② 방수모르타르는 배합비 1:2, 바름두께 6mm, 내벽모르타르는 배합비 1:3바름두께 6mm 또는 12mm에 준한다.

③ 방수액, 몰탈 혼화재의 구입 및 운반비를 포함하나, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ HG11* 방수 모르타르 바름

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HG112.30000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=6mm)	m2	3,485	88%
HG112.50000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=10mm)	m2	5,590	90%
HG113.00000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=12mm)	m2	9,686	90%
HG113.10000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=15mm)	m2	11,227	89%
HG114.00000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=21mm)	m2	11,733	89%
HG114.20000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=24mm)	m2	15,419	88%
HG115.00000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=27mm)	m2	16,840	88%
HG115.10000	방수 모르타르 바름 /벽	콘크리트면 (T=30mm)	m2	18,248	88%
HG012.50000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=10mm)	m2	5,038	91%
HG013.00000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=12mm)	m2	9,556	91%
HG013.40000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=18mm)	m2	10,971	90%
HG014.00000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=21mm)	m2	11,203	89%
HG014.20000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=24mm)	m2	13,400	88%
HG015.00000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=27mm)	m2	16,320	89%
HG015.10000	방수 모르타르 바름 /바닥	콘크리트면 (T=30mm)	m2	17,621	89%

【단가정의】

① 방수 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 방수액 재료비를 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

③ 외벽의 높이는 지상 3층이하에 준한다. 층의 구분을 할 수 없는 경우에는 1개층의 층고를 3.6m에 기준하여 층수를 환산한다.

④ 외벽은 높이에 따라 다음 할증률에 의한 노무비를 가산할 수 있으며 19층 이상은 매 3층 증가마다 4%씩 가산할 수 있다.

지하층 및 지상 1,2,3층	4,5,6층	7,8,9층	10,11,12층	13,14,15층	16,17,18층
0%	5%	8%	12%	16%	20%

■ HI00* 시멘트액체방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HI000.30000	시멘트액체방수	1종	m2	11,159	94%
HI000.20000	시멘트액체방수	2종	m2	8,690	97%

【단가정의】

① 다음사항을 포함한다.

․설치도 작성

․견본 제출

․이음, 마감면 처리, 양생 및 보호

․주자재 및 부자재(접착제 등 설치부속품) 포함

② 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ 시방서에서 시멘트액체방수 재료나 공사방법 등에 대하여 특별히 기재한 경우에는 이 단가를 적용하지 아니한다.

【표준도】

■ HJ5** 시트방수 마감

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HJ500.01100	시트방수 마감	(스테인레스판, 삼각-15×20)	m	14,850	43%
HJ500.02100	시트방수 마감	(스테인레스판, 사각-15×20)	m	15,672	49%

【단가정의】

① 이 단가는 스테인레스판에 의한 시트방수 마감비용을 포함한다.

② 자재비(스테인레스판(T=1.0mm), 합판(12×910×1820mm), STS평비스)와 제작 및 설치비를 포함한다.

■ HJ11* 보호 모르타르 바름

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HJ111.10000	보호 모르타르바름 /벽	콘크리트면 (T=15mm)	m2	7,240	100%
HJ111.20000	보호 모르타르바름 /벽	콘크리트면 (T=18mm)	m2	9,926	100%
HJ111.30000	보호 모르타르바름 /벽	콘크리트면 (T=24mm)	m2	10,243	100%
HJ112.20000	보호 모르타르바름 /벽	콘크리트면 (T=50mm)	m2	11,355	100%
HJ112.10000	보호 모르타르바름 /바닥	콘크리트면 (T=15mm)	m2	5,068	100%
HJ112.30000	보호 모르타르바름 /바닥	콘크리트면 (T=24mm)	m2	7,295	100%
HJ112.40000	보호 모르타르바름 /바닥	콘크리트면 (T=30mm)	m2	8,216	100%

【단가정의】

① 보호 모르타르의 비빔 및 바름에 소요되는 비용을 포함한다.

② 줄눈시공 비용을 포함하며, 시멘트 및 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ HK*** 방습공사 / 방습필름 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HK110.10000	방습필름 설치	바닥, 0.01mm, 1겹	m2	433	97%
HK110.22000	방습필름 설치	바닥, 0.03mm, 2겹	m2	518	74%
HK110.23000	방습필름 설치	바닥, 0.04mm, 2겹	m2	788	71%
HK110.52000	방습필름 설치	바닥, 0.05mm, 2겹	m2	810	53%
HK210.21000	방습필름 설치	벽, 0.03mm, 2겹	m2	712	81%
HK210.22000	방습필름 설치	벽, 0.04mm, 2겹	m2	1,035	70%

【단가정의】

① 이 단가는 방습필름(폴리에칠렌필름) 설치에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ HS0** 벤토나이트 방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
HS020.10000	벤토나이트방수	매트,벽	m2	31,254	18%
HS020.20000	벤토나이트방수	매트,바닥	m2	32,770	15%
HS010.10000	벤토나이트방수	시트,벽	m2	19,173	19%
HS010.20000	벤토나이트방수	시트,바닥	m2	19,529	17%

【단가정의】

① 벤토나이트 방수 시공에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

② 다음의 비용을 포함한다.

- 방수재(매트: 1219×4570×6.4mm), 시트: 1220×6700×4.5mm)

- 실재, 알갱이, 마감졸대(시트형에만 해당)

- PE필름(0.04mm), 카트리지(화약), 콘크리트못(32mm)

- 와셔, 조인트 테이프

- 재료의 할증 및 소운반 비용

③ 바탕처리 및 보호층 설치비용은 제외한다.

④ 지하구조물 외부방수공사에 준한다.

대분류 I	목 공 사

■ IB10* 수장목공사/ 목조반자

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
IB101.11000	목조반자(달대없음) (일반층)	석고보드 (T=9.5mm)	m2	10,809	70%
IB101.83000	목조반자(평지붕) (최상층)	석고보드 (T=9.5mm)	m2	12,462	77%
IB100.20000	목조반자(평지붕) (최상층)	PVC판넬 (T=10T×300)	m2	19,831	52%

【단가정의】

① 고정, 구멍뚫기, 절단, 이음 등에 필요한 철물을 포함한다.

② 천정 설치에 필요한 가설비계 설치비용을 포함한다.

③ 현장마감 제품 경우 도장공사는 제외(칠공사에서 산출)한다.

④ 반자틀, 천장 마감재 설치에 소요되는 제 비용을 포함한다.

⑤ 도배지 및 도장공사는 제외한다.

⑥ 보온재 설치를 제외한다.

⑦ 층고가 3.0m 이하인 경우에 적용한다.

【표준도】

■ IB40* 먹매김

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
IB401.00000	먹매김	공동주택, 학교, 공장	m2	1,794	100%
IB402.00000	먹매김	일반(사무소등)	m2	3,933	100%

【단가정의】

① 이 단가는 먹매김에 소요되는 제비용을 포함한다.

② 목조건물등에서는 이 단가를 적용하지 아니한다.

③ “거푸집‧구조부 먹매김” 또는 “마무리 먹매김”의 구분이 필요한 경우에는 위 단가 및 노무비율에 아래 표의 계수를 곱하여 적용한다.

구분	공동주택, 학교, 공장	일반(사무소등)
거푸집/구조부 먹매김	0.50	0.48
마무리 먹매김	0.50	0.52

대분류 J	금속공사

■ JG33* 스텐PD 점검구

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JG330.05020	스텐PD 점검구	500X200, 피스고정식	nr(개소)	15,506	57%
JG330.05021	스텐PD 점검구	500X210, 피스고정식	nr(개소)	18,082	58%

【단가정의】

① 이 단가는 피스고정식 스텐레스 PD(Pipe Duct) 점검구 제작 및 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 스테인레스 판(T=1.5), ㄱ형강(L-30×30×3), 비스(3-18mm), 원형봉강(SS41 : 9mm)의 구입 및 운반비용과 고철공제비용을 포함한다.

■ JG41* 트렌치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JG410.10000	오픈 트렌치	한면, 아연도금 (L-25*25*3T)	m	6,565	71%
JG410.20000	오픈 트렌치	양면, 아연도금 (L-25*25*3T)	m	12,482	71%

【단가정의】

① 이 단가는 오픈 트렌치 제작 및 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② ㄱ형강(등변, 25*25*3T), 평강제작, 아연도금, 녹막이페인트등 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ JI1** 경량천정철골틀

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
JI110.01000	경량철골천정틀	M-BAR H:1m미만.인써트유	m2	22,356	82%
JI120.01000	경량철골천정틀	M-BAR H:1m이상.인써트유	m2	22,878	82%

【단가정의】

① 이 단가는 경량철골천정틀 제작 및 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 다음의 비용을 포함한다.

- 천정바탕재료의 제작 및 설치 : 달대볼트(9×1,000㎜), 인서트(φ 9㎜, 6㎜), 캐링채널, 마이너채널, 행거 및 핀, 채널클립, 캐링조인트

- M-BAR형 천정틀의 제작 및 설치 : M-BAR(더블 및 싱글), BAR클립, BAR조인트, 피스류(기타부속재)

- 재료의 할증 및 소운반 비용

③ 경량천장의 반자틀(M-BAR) 설치까지 마감(합판텍스류) 설치비용을 포함한다. 다만 재료비는 제외한다.

④ 각종 기구 부착에 따른 천장틀 보강비용은 제외한다.

⑤ 본 단가는 M-BAR의 기본형 방식에 준하며, 다음의 경우에는 본 단가를 적용하지 아니한다.

- M-BAR의 기본형 방식이 아닌 변형방식의 경우

- 천장면적이 협소하거나 기타 작업환경의 난이도가 높은 경우

- 특수구조의 천장인 경우

⑥ JI120.01000 "M-BAR H:1m이상"의 최대높이(천장슬래브와 천장틀까지의 높이)는 2m미만으로 한다.

대분류 K	지붕 및 홈통공사

■ KA51* 동판 후레싱 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KA510.10000	동판후레싱 설치	T=0.3mm	m2	27,026	34%
KA510.20000	동판후레싱 설치	T=0.5mm	m2	47,588	24%
KA510.30000	동판후레싱 설치	T=0.5mm (측벽접합부위)	m	12,285	22%

【단가정의】

① 이 단가는 아스팔트 싱글잇기에 의한 지붕마감시 동판 후레싱 설치에 소요되는 동판(400×1200), 코킹등 재료비와 설치비를 포함한다.

【표준도】- 적용부위별 예시

<옥탑경사지붕>	<측벽접합부위>

■ KA5** 칼라아스팔트 싱글잇기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KA530.10000	칼라아스팔트 싱글잇기	철골경사면	m2	23,937	13%

【단가정의】

① 이 단가는 칼라아스팔트 싱글, 합판, 코팅합판등 칼라 아스팔트 싱글잇기에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

【표준도】

■ KB*** 홈통설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KB110.20000	칼라선홈통 설치	D-75	m	4,143	62%
KB110.30000	칼라선홈통 설치	D-75 ,이중관	m	6,852	46%
KB100.40000	칼라선홈통 설치	D-100	m	6,168	62%
KB110.40000	강관선홈통 설치	D-100	m	31,423	94%
KB430.00000	처마(동판)홈통 설치	D-75	m	28,874	52%

【단가정의】

① 이 단가에는 홈통 및 부속재등 자재비와 설치비(드레인 설치포함)를 포함된다. 다만, 드레인 재료비는 제외한다.

② D-75, D-100 칼라선홈통 시공에 소요되는 재료는 공압출 염화비닐관(KSM 3413-FG2, 칼라), D-75 이중관 칼라선홈통 시공은 오.배수용저소음 PVC파이프(컬러)에 준한다.

■ KB11* 홈통설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KB110.11000	PVC선홈통 설치	VG1, D-50	m	8,129	55%
KB110.12000	PVC선홈통 설치	VG1, D-75	m	10,538	45%
KB110.13000	PVC선홈통 설치	VG1, D-100	m	13,307	41%
KB110.21000	PVC선홈통 설치	VG2, D-50	m	6,779	82%
KB110.22000	PVC선홈통 설치	VG2, D-75	m	7,850	74%
KB110.23000	PVC선홈통 설치	VG2, D-100	m	11,009	64%

【단가정의】

① 이 단가는 PVC선홈통 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② PVC관 구입 및 운반비와 설치비를 포함한다.

③ PVC관은 일반용 경화염질비닐관(KSM3404)에 준한다.

■ KB14* 스테인레스 선홈통 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KB140.21000	스테인레스 선홈통 설치	D-50mm, T-1.5mm	m	22,749	49%
KB140.22000	스테인레스 선홈통 설치	D-75mm, T-1.5mm	m	24,381	40%
KB140.23000	스테인레스 선홈통 설치	D-100mm, T-1.5mm	m	34,468	39%
KB140.35000	스테인레스 선홈통 설치	D-150mm, T-2mm	m	53,205	30%

【단가정의】

① 이 단가는 스테인레스 선홈통 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 스테인레스 선홈통, 선홈통 지지철물의 구입 및 운반비를 포함한다.

③ 선홈통은 배관용 스테인레스 파이프에 준한다.

■ KC11* 루프드레인(PVC배관용)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KC110.10000	루프드레인/주철제	D-75mm	nr(개소)	34,218	47%
KC110.20000	루프드레인/주철제	D-100mm	nr(개소)	36,690	46%

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(PVC배관용, 수직형) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

【표준도】- 루프드레인 예시(PVC 배관용)

규격	75A	100A
D1	176	176
D2	139	139
D3	75	99
D4	81	105
H1	82	82
H2	66	66

■ KC12* 루프드레인(강관배관용)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KC120.01000	루프드레인/주철제	D-50mm	nr(개소)	56,482	35%
KC120.02000	루프드레인/주철제	D-75mm	nr(개소)	56,809	30%
KC120.03000	루프드레인/주철제	D-100mm	nr(개소)	63,598	26%

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(강관배관용, 수직형) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

【표준도】- 루프드레인 예시(강관 배관용)

규격	50A	75A	100A
A	160	200	200
B	210	260	260
C	120	145	145
D	85	130	130

■ KC22* 루프드레인(강관배관용 L형)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KC220.01000	루프드레인(L형) /주철제	D-50mm	nr(개소)	48,152	34%
KC220.03000	루프드레인(L형) /주철제	D-100mm	nr(개소)	55,845	33%
KC220.05000	루프드레인(L형) /주철제	D-150mm	nr(개소)	118,393	19%

【단가정의】

① 이 단가는 루프드레인(강관배관용, L형, ISRD8570)의 구입, 운반, 설치비를 포함한다. 또한 공구손료 및 잡재료 비용을 포함한다.

■ KC42* 플로어드레인

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KC420.21000	플로어드레인/주철재	D-50mm	nr(개소)	25,355	63%
KC420.22000	플로어드레인/주철재	D-75mm	nr(개소)	31,796	54%
KC420.23000	플로어드레인/주철재	D-100mm	nr(개소)	48,836	32%

【단가정의】

① 이 단가는 플로어드레인(일반사각형, ISFD302) 설치에 소요되는 재료비, 설치비, 공구손료등 제비용을 포함한다.

대분류 L	창호 및 유리공사

■ LF13* 도어록

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF131.01000	도어록	원통형 목재문	nr(개소)	984	99%
LF131.02000	도어록	원통형 철재문	nr(개소)	912	97%

【단가정의】

① 이 단가는 원통형 도어록의 재질별 설치비용을 포함한다.

② 도어록의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ LF16* 부속자재/ 도어클로우저

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF161.10000	도어체크 / 방화용	FSD (Fire Steel Door)	nr(개소)	37,874	16%
LF162.10000	도어체크 / 일반용	SD (Steel Door)	nr(개소)	23,631	25%

【단가정의】

① 도어 클로우저의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 크기	문의 중량	노무비율
도어체크 / 방화용	950×2,100mm	40-65kg	고급방화용(1밸브)
도어체크 / 일반용	950×2,100mm	40-65kg	중급정지용(1밸브)

■ LF*** 부속자재/ 후로어힌지

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LF210.10000	후로어힌지	강화유리문	nr(개소)	48,429	19%

【단가정의】

① 후로어힌지의 자재비 및 설치비등 제비용을 포함한다.

② 재료 규격은 다음에 준한다.

	문의 중량	노무비율
후로어힌지 / 강화유리문	105kg	고급강화유리문(1밸브), 정지용

■ LG*** 판유리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LG111.02000	맑은유리 / 일반유리	3mm	m2	7,847	64%
LG113.01000	맑은유리 / 일반유리	5mm	m2	10,342	54%
LG113.02000	맑은유리 / 일반유리	5mm (강재)	m2	13,433	62%
LG114.01000	맑은유리 / 일반유리	6mm (강재)	m2	29,199	80%
LG211.01000	색유리 / 일반유리	3mm	m2	10,843	51%
LG213.01000	색유리 / 일반유리	5mm	m2	11,730	51%
LG411.01000	무늬유리 / 일반유리	3mm	m2	9,533	47%
LG413.01000	무늬유리 / 일반유리	5mm	m2	12,036	49%
LG611.00000	에칭유리 / 일반유리	3mm	m2	13,713	39%
LG613.00000	에칭유리 / 일반유리	5mm	m2	15,822	36%
LG123.00000	강화유리	5mm	m2	17,192	34%
LG126.00000	강화유리	8mm	m2	35,984	53%
LG128.00100	강화유리	10mm	m2	47,416	58%
LG128.00120	강화유리	12mm	m2	58,337	53%

【단가정의】

① 유리, 넝마의 자재비 및 소운반, 설치비용을 포함한다.

② 부속자재(퍼티, 보일드유, 가스켓, 코킹재등) 비용은 제외한다.

③ 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ LH*** 복층유리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
LH111.00000	투명유리 / 일반유리	12mm	m2	21,655	34%
LH112.00000	투명유리 / 일반유리	16mm	m2	23,276	27%
LH114.00220	투명유리 / 일반유리	22mm	m2	30,312	19%
LH114.00240	투명유리 / 일반유리	24mm	m2	36,802	18%
LH115.00000	투명유리 / 일반유리	28mm	m2	39,859	24%
LH211.00000	칼라유리 / 일반유리	12mm	m2	24,528	26%
LH212.00000	칼라유리 / 일반유리	16mm	m2	29,389	26%
LH412.00160	로이유리 / 일반유리	16mm	m2	40,557	16%
LH414.00220	로이유리 / 일반유리	22mm	m2	47,392	17%
LH611.00000	불투명에칭유리 / 일반유리	12mm	m2	28,293	29%
LH612.00000	불투명에칭유리 / 일반유리	16mm	m2	32,815	28%
LH003.20000	양면강화유리	16mm	m2	44,244	22%

【단가정의】

① 복층유리, 넝마의 자재비 및 소운반, 설치비용을 포함한다.

② 부속자재(퍼티, 보일드유, 가스켓, 코킹재등) 비용은 제외한다.

③ 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

대분류 M	타일 및 돌공사

■ MA1** 도기질 타일붙이기/ 내벽

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA190.11000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×200)	주방벽, 접착식	m2	22,260	57%
MA190.12000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	주방벽, 접착식	m2	22,620	56%
MA190.13000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	주방벽, 접착식	m2	23,121	49%
MA190.14000	도기질 타일붙이기 (유색, 600×300)	주방벽, 접착식	m2	23,647	42%
MA112.21000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	욕실벽, 떠붙임 12mm	m2	31,481	78%
MA112.24000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	욕실벽, 떠붙임 18mm	m2	32,840	76%
MA112.22000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	욕실벽, 떠붙임 12mm	m2	33,473	69%
MA112.26000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	욕실벽, 떠붙임 18mm	m2	33,634	69%
MA112.16000	도기질 타일붙이기 (유색, 200×250)	주방벽, 바탕12+압착5	m2	39,170	81%
MA112.14000	도기질 타일붙이기 (유색, 400×250)	주방벽, 바탕12+압착5	m2	39,257	76%

【단가정의】

① 이 단가는 유색 도기질 타일의 부착에 소요되는 비용을 포함하며, 바탕고르기에 소요되는 비용은 제외한다. 다만, 바탕+압착식(MA112.16000, MA112.14000) 타일붙이기는 바탕고르기 비용을 포함한다.

② 접착식 타일 붙이기는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 접착재등 자재비와 타일부착, 백색줄눈 시공, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ 타일 떠붙이기는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르 비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

④ 압착식 타일 붙이기에 소요되는 도기질 타일(유색), 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

⑤ 붙이는 장소면적이 1.6㎡ 이하이거나 복잡한 장소는 노무비의 25%를  가산한다.

■ MA31* 자기질 타일붙이기 / 바닥

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA311.22000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실, 바탕10+압착5	m2	21,378	71%
MA313.21000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실, 바탕25+압착5	m2	24,655	70%
MA312.31000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	발코니 바탕15+압착5	m2	21,946	70%
MA312.33000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	발코니 바탕20+압착5	m2	23,630	72%
MA312.41000	자기질 타일붙이기(바닥) / 300×300	발코니 바탕15+압착5	m2	25,398	72%
MA314.41000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 300×300	현관 바탕65+압착5	m2	33,196	70%
MA314.42000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 300×300	현관 바탕95+압착5	m2	39,466	69%
MA314.42500	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕45+압착5	m2	34,028	64%
MA314.43000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕65+압착5	m2	34,163	64%
MA314.44000	자기질 타일붙이기(바닥) / 고급문양 400×400	현관 바탕95+압착5	m2	38,912	66%
MA314.21000	자기질 타일붙이기(바닥) / 200×200	욕실및샤워실 판넬히팅60+압착5	m2	27,538	72%

【단가정의】

① 이 단가는 유색 자기질 타일의 바닥면 설치에 소요되는 바탕고르기 및 타일 부착 비용을 포함한다.

② MA311.22000/MA313.21000(욕실 및 샤워실),MA312.31000/MA312.33000 /MA312.41000(발코니),MA314.41000/MA314.42000/MA314.43000 /MA314.44000(현관)은 압착식 타일 붙이기에 소요되는 자기질 타일, 백색시멘트, 혼화재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 모르타르비빔, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

③ MA314.21000(욕실 및 샤워실, 판넬히팅60+압착5)은 압착식 타일 붙이기에 소요되는 자기질 타일, 백색시멘트, 혼화재, 섬유보강재등 자재비와 타일부착, 줄눈시공, 섬유보강재설치, 온돌바닥모르타르 타설, 타일면 양생비용을 포함한다. 다만, 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

④ 붙이는 장소면적이 1.6㎡ 이하이거나 복잡한 장소는 노무비의 25%를  가산한다.

■ MA3** 석재타일 붙이기 /바닥

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA312.80100	석재타일 붙이기/바닥 (100×100)	바탕20+압착5	m2	35,296	57%
MA313.80100	석재타일 붙이기/바닥 (100×100)	바탕30+압착5	m2	36,165	52%
MA313.80200	석재타일 붙이기/바닥 (200×200)	바탕30+압착5	m2	42,250	39%

【단가정의】

① 이 단가는 석재타일의 바닥설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 석재타일의 부착, 줄눈설치, 타일면 양생비용을 포함한다.

③ 석재(인조)타일, 혼화재(타일접착용)의 구입 및 운반비와 기구손료를 포함한다.

④ 시멘트, 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

⑤ 붙이는 장소면적이 1.6㎡ 이하이거나 복잡한 장소는 노무비의 25%를  가산한다.

■ MA3** 건축물 보양

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA300.00200	석재면, 타일보양	톱밥	m2	810	14%
MA300.00300	석재면, 타일보양	하드롱지	m2	842	72%

【단가정의】

① 이 단가는 건축물 보양(석재면 또는 타일)에 소요되는 비용을 포함한다.

■ MA3** 비닐타일 붙임 / 바닥

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA300.10304	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,2mm,왁스유	m2	12,361	71%
MA300.10305	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,2.5mm,왁스유	m2	13,554	68%
MA300.10306	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,3mm,왁스유	m2	14,199	63%
MA300.10405	비닐타일 붙임 (450×450)	바닥,2.5mm,왁스유	m2	14,349	63%
MA300.10406	비닐타일 붙임 (450×450)	바닥,3mm,왁스유	m2	15,345	59%
MA300.11304	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,2mm,왁스무	m2	10,589	65%
MA300.11305	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,2.5mm,왁스무	m2	11,199	61%
MA300.11306	비닐타일 붙임 (300×300)	바닥,3mm,왁스무	m2	11,677	56%
MA300.11405	비닐타일 붙임 (450×450)	바닥,2.5mm,왁스무	m2	12,273	58%
MA300.11406	비닐타일 붙임 (450×450)	바닥,3mm,왁스무	m2	12,622	53%

【단가정의】

① 이 단가는 비닐타일의 바닥깔기에 소요되는 비용을 포함한다.

② 비닐타일, 접착제, 광택제(왁스시공시)등 재료비(할증포함) 및 설치비를 포함한다.

③ 재료규격은 다음에 준한다.

- 비닐타일 : 비닐무석면 디럭스타일

- 접착제   : 초산비닐계 접착제

- 광택제   : 수성왁스

■ MA31* 색소지타일 붙이기 / 바닥

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MA312.70100	색소지타일 붙이기/바닥 (400×400)	바탕20mm	m2	29,499	58%
MA312.70200	색소지타일 붙이기/바닥 (300×600)	바탕20mm	m2	34,585	52%
MA312.70500	색소지타일 붙이기/바닥 (물막이타일, THK15이상)	바탕20mm	m2	35,894	46%

【단가정의】

① 이 단가는 고강도 색소지타일의 바닥설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 타일의 부착, 줄눈설치, 타일면 양생비용을 포함한다.

③ 고강도 색소지타일, 백색시멘트, 혼화재(타일접착용)의 구입 및 운반비와 기구손료를 포함한다.

④ 시멘트, 모래의 구입 및 운반비는 제외한다.

■ MB3** 돌붙이기/ 바닥/ 습식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MB313.21000	테라죠 (시멘트,모래 제외)	바탕 20mm, t=25mm	m2	28,827	59%
MB313.24000	테라죠 (시멘트,모래 제외)	바탕 25mm, t=25mm	m2	30,308	58%
MB313.25000	테라죠 (시멘트,모래 제외)	바탕 30mm, t=25mm	m2	31,037	59%

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

ㆍ타일(400×400×25)의 구입 및 운반비

․붙임 모르타르, 모르타르 비빔 및 닦기

․필요시 줄눈 모르타르 및 바탕고르기 모르타르

․필요시 조절줄눈(Control joint)과 시공줄눈(Construction joint)

․필요시 줄눈용 모르타르 혼화제 및 코킹제   ․양생 및 보호

② 시멘트, 모래의 재료비는 제외한다.

【표준도】

■ MB3** 돌붙이기/바닥/습식

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
MB321.11000	화강석 바닥깔기	바탕 20mm, 물갈기 25mm	m2	57,894	47%
MB321.12000	화강석 바닥깔기	바탕 25mm, 물갈기 25mm	m2	61,793	47%
MB321.13000	화강석 바닥깔기	바탕 30mm, 물갈기 25mm	m2	63,934	47%
MB311.11000	화강석 바닥깔기	바탕 20mm, 버너구이 25mm	m2	63,775	44%
MB311.12000	화강석 바닥깔기	바탕 25mm, 버너구이 25mm	m2	64,577	44%
MB311.13000	화강석 바닥깔기	바탕 30mm, 버너구이 25mm	m2	65,993	44%

【단가정의】

① 다음의 작업을 포함한다.

․화강석(포천석ㆍ황등석, 수마 T=25mm)의 구입 및 운반비

․화강석(포천석ㆍ황등석, 버너구이 T=25mm)의 구입 및 운반비

․양생 및 보호

② 시멘트, 모래의 재료비 및 용수비를 제외한 단가이다.

【표준도】

<물갈기>	<버너구이>

대분류 N	도 장 공 사

■ NA01* 녹막이(방청) 페인트

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NA014.12100	녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 붓칠	m2	2,625	82%
NA014.12200	녹막이 페인트칠	철재면, 2회, 붓칠	m2	5,112	73%
NA014.12300	녹막이 페인트칠	철재면, 3회, 붓칠	m2	6,778	78%
NA015.31100	녹막이 페인트칠	철재면, 1회, 뿜칠	m2	2,271	62%
NA015.31200	녹막이 페인트칠	철재면, 2회, 뿜칠	m2	3,464	50%
NA015.12100	녹막이 페인트칠 (무기징크)	철재면, 1회, 붓칠	m2	4,316	61%
NA015.12200	녹막이 페인트칠 (무기징크)	철재면, 2회, 붓칠	m2	6,154	50%

【단가정의】

① 이 단가는 바탕만들기 및 도장공법별 녹막이용 페인트(KSM 5311) 칠에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

② 천장칠의 경우 노무비를 20% 가산한다.

③ 비계 사용시 높이에 따라 다음 할증률에 의한 노무비를 가산할 수 있으며, 19층 이상은 매 3층 증가마다 4%씩 가산할 수 있다.

지하층 및 1～3층	4～6층	7～9층	10～12층	13～15층	16～18층
0	5%	8%	12%	16%	20%

④ 외벽에서 층의 구분을 할 수 없을 경우 층고를 3.6m로 기준하여 층수를 환산하고 내벽 높이에서도 3.6m를 기준하여 환산 적용한다.

■ NB1** 에나멜 페인트 / 조합 페인트칠

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NB122.20200	조합페인트칠	목재면 2회, 로울러칠	m2	5,321	78%
NB123.20200	조합페인트칠	목재면 천정 2회, 로울러칠	m2	6,357	80%
NB112.20200	조합페인트칠	철재면 2회, 로울러칠	m2	3,842	76%
NB113.20200	조합페인트칠	철재면 천정 2회, 로울러칠	m2	5,600	77%
NB115.31200	조합페인트칠	철재면 2회, 뿜칠	m2	1,716	22%
NB122.20300	조합페인트칠	목재면 3회, 로울러칠	m2	7,259	79%
NB123.20300	조합페인트칠	목재면 천정 3회, 로울러칠	m2	8,670	80%
NB112.20300	조합페인트칠	철재면 3회, 로울러칠	m2	6,575	76%
NB113.20300	조합페인트칠	철재면 천정 3회, 로울러칠	m2	7,760	77%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 도장공법별로 조합페인트(KSM 5312) 칠에 에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NC13* 에멀죤계 페인트 / 수성 페인트칠

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NC132.21200	수성페인트칠	내벽 2회, 로울러칠	m2	4,859	87%
NC133.21200	수성페인트칠	내천장 2회, 로울러칠	m2	6,013	86%
NC132.23200	수성페인트칠	외벽 2회, 로울러칠	m2	4,710	83%
NC139.21200	수성페인트칠	외천정 2회, 로울러칠	m2	5,484	83%
NC132.21300	수성페인트칠	내벽 3회, 로울러칠	m2	4,900	88%
NC133.21300	수성페인트칠	내천장 3회, 로울러칠	m2	6,078	88%
NC132.23300	수성페인트칠	외벽 3회, 로울러칠	m2	5,337	84%
NC139.21300	수성페인트칠	외천장 3회, 로울러칠	m2	8,297	83%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 수성페인트의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

② 수성페인트의 재료는 내벽은 KSM 5320, 외벽은 KSM 5310 에멀존 페인트에 준한다.

③ 비계 사용시 높이에 따라 다음 할증률에 의한 노무비를 가산할 수 있으며, 19층 이상은 매 3층 증가마다 4%씩 가산할 수 있다.

지하층 및 1～3층	4～6층	7～9층	10～12층	13～15층	16～18층
0	5%	8%	12%	16%	20%

④ 외벽에서 층의 구분을 할 수 없을 경우 층고를 3.6m로 기준하여 층수를 환산하고 내벽 높이에서도 3.6m를 기준하여 환산 적용한다.

■ NC2** 에멀죤계 페인트 / 걸레받이용(세라민) 페인트칠

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NC236.00200	걸레받이용 페인트칠	모르타르면 2회, 붓칠	m2	7,920	79%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 걸레받이용 페인트(아크릴 수지)의 붓칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NF02* 바니시칠

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NF020.00100	바니시칠	목재면 1회	m2	3,456	92%
NF020.00200	바니시칠	목재면 2회	m2	6,403	93%
NF020.00300	바니시칠	목재면 3회	m2	8,055	91%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 바니시(KSM 5601) 칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NJ00* 에폭시 코팅

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NJ001.03000	에폭시코팅	엘리베이터기계실 (EV)바닥	m2	4,640	49%
NJ001.04000	에폭시코팅	주차장바닥	m2	6,546	42%

【단가정의】

① 에폭시코팅(로울러칠)에 소요되는 재료비, 인건비, 공구손료를 포함한다.

② 에폭시코팅의 적용규격은 다음에 준한다.

	엘리베이터 기계실 바닥	주차장 바닥
도장 총 두께	0.15mm	0.3mm
도장 회수	3회	4회

③ 에폭시 코팅에 소요되는 재료는 에폭시 페인트(방진용), 에폭시 프라이머, 시너,  연마지(연질용)등이며, 바탕처리 및 파워트롤 시공에 소요되는 비용은 제외한다.

④ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ NO*** 에멀죤계 페인트 / 낙서방지용 페인트칠

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NO032.00200	낙서방지용 페인트칠	모르타르면 2회, 로울러칠	m2	4,285	70%

【단가정의】

① 이 단가에는 바탕만들기 및 낙서방지용 페인트(아크릴 수지)의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비가 포함된다.

■ NQ*** 결로보완용 페인트

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NQ000.01102	결로보완용 페인트	콘크리트면, 내벽2회, 로울러칠	m2	6,318	47%
NQ000.01302	결로보완용 페인트	콘크리트면, 천정2회, 로울러칠	m2	7,096	51%
NQ000.02102	결로보완용 페인트	석고보드면, 내벽2회, 로울러칠	m2	7,436	56%
NQ000.02302	결로보완용 페인트	석고보드면, 천정2회, 로울러칠	m2	8,163	60%

【단가정의】

① 이 단가는 바탕만들기, 결로보완용 페인트의 로울러칠에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

② 결로보완용 페인트 칠은 외기에 면하는 시공면적(단위면적의 20~25%)에 한하며, 기타 면적은 수성페인트칠에 준한다.

■ NQ*** 내산에폭시 페인트

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
NI000.01103	내산에폭시 페인트	내벽3회, 로울러칠	m2	8,031	60%
NI000.01203	내산에폭시 페인트	바닥3회, 로울러칠	m2	8,095	57%
NI000.01303	내산에폭시 페인트	천정3회, 로울러칠	m2	10,327	61%

【단가정의】

① 이 단가는 내산에폭시 페인칠에 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

② 내산 에폭시페인트, 에폭시 프라이머, 시너, 연마지등 자재비 및 설치비를 포함한다.

③ 바탕만들기에 소요되는 비용은 제외한다.

대분류 O	수 장 공 사

■ OA2** 계단 논슬립 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OA242.00000	황동	W=50mm	m	9,055	52%
OA231.00000	스테인레스	W=50mm	m	9,130	60%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】

■ OA30* 바닥깔기/ 비닐장판 깔기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OA301.10000	비닐장판 깔기	T=2mm (경보행용)	m2	8,204	14%
OA301.20000	비닐장판 깔기	T=2.3mm (중보행용)	m2	11,601	11%
OA301.30000	천연 비닐장판 깔기	T=2mm (경보행용)	m2	15,504	10%

【단가정의】

① 비닐장판, 접착제(아스타일용)의 구입 및 운반비와 설치비를 포함한다.

② 비닐장판의 적용규격은 다음에 준한다.

	종류	품질기준	두께		폭
			호칭 (mm)	허용오차 (%)	호칭 (mm)	허용오차 (%)
비닐장판 (T=2mm)	자외선코팅 (U.V.)	KS M 3507	2.0	+20, -10	1,830	+20, -10
비닐장판 (T=2.3mm)	자외선코팅 (U.V.)	KS M 3507	2.3	+20, -10	1,830	+20, -10
천연비닐장판 (T=2mm)	천연소재 바닥재	KS M 3802	2.0~2.5	+20, -10	2,000	0~+20

③ 이 단가는 철근콘크리트(RC) 벽식구조 공동주택에 적용한다.

■ OB1** 도배공사/ 도배지바름

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB113.00000	벽지(초배유)	실크	m2	4,482	42%
OB111.00000	벽지(초배유)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	4,195	73%
OB118.00000	벽지(초배유)	한지 (150g/m2 이상)	m2	4,890	60%
OB123.00000	벽지(초배무)	실크	m2	3,184	37%
OB123.30000	벽지(초배무)	방염실크	m2	4,260	40%
OB121.00000	벽지(초배무)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	2,667	65%
OB128.00000	벽지(초배무)	한지 (150g/m2 이상)	m2	3,847	52%
OB132.00000	천정지(초배유)	발포 (140g/m2 이상)	m2	5,366	76%
OB133.00000	천정지(초배유)	실크	m2	5,898	50%
OB148.01000	천정지(초배유)	한지 (150g/m2 이상)	m2	5,324	64%
OB142.00000	천정지(초배무)	발포 (140g/m2 이상)	m2	2,856	71%
OB141.00000	천정지(초배무)	합지(폭90Cm이상, 180g/m2 이상)	m2	3,072	69%
OB143.00000	천정지(초배무)	실크	m2	3,557	42%
OB143.30000	천정지(초배무)	방염실크	m2	4,718	46%
OB148.00000	천정지(초배무)	한지 (150g/m2 이상)	m2	3,948	55%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 부자재를 포함한다.

③ 이음새 부위 초배지 바름 포함한다.

④ 공동주택의 경우에 적용하되, 공사의 특성에 따라 고급자재 등 특수한 사양이 요구되는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

■ OC3** 석고판 못붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC311.00100	석고판 못붙임/바탕	벽, 일반9.mm	m2	7,054	76%
OC311.00200	석고판 못붙임/바탕	벽, 일반12.5.mm	m2	7,515	72%
OC313.00100	석고판 못붙임/바탕	벽, 방화9.mm	m2	8,073	71%
OC313.00200	석고판 못붙임/바탕	벽, 방화12.5.mm	m2	8,231	67%
OC312.00100	석고판 못붙임/바탕	벽, 방수9.mm	m2	7,994	68%
OC312.00200	석고판 못붙임/바탕	벽, 방수12.5.mm	m2	9,329	59%
OC311.10100	석고판 못붙임/치장	벽, 일반9.mm	m2	12,356	86%
OC311.10200	석고판 못붙임/치장	벽, 일반12.5.mm	m2	12,834	84%
OC313.10100	석고판 못붙임/치장	벽, 방화9.mm	m2	12,955	83%
OC313.10200	석고판 못붙임/치장	벽, 방화12.5.mm	m2	13,549	79%
OC312.10100	석고판 못붙임/치장	벽, 방수9.mm	m2	13,312	81%
OC312.10200	석고판 못붙임/치장	벽, 방수12.5.mm	m2	14,647	75%

【단가정의】

① 이 단가는 석고판 못붙임에 소요되는 비용을 포함한다.

② 석고판, 못등 재료비(할증포함) 및 설치비를 포함한다.

③ 재료규격은 다음에 준한다.

	9.5mm	12.5mm
일반	평보드 9.5×900×1800	평보드 12.5×900×1800
방화	평보드 방화 9.5×900×1800	평보드 방화 12.5×900×1800
방수	평보드 방수 9.5×900×2700	평보드 방수 12.5×1200×2400
못	일반못 N50

④ 석고판을 천정에 설치하는 경우에는 노무비에 30%를 가산한다.

■ OC3** 석고판 본드붙임

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC311.01100	석고판 본드붙임	벽, 일반9.mm	m2	6,874	62%
OC311.01200	석고판 본드붙임	벽, 일반12.5.mm	m2	7,328	58%
OC313.01100	석고판 본드붙임	벽, 방화9.mm	m2	7,490	58%
OC313.01200	석고판 본드붙임	벽, 방화12.5.mm	m2	8,100	55%
OC312.01100	석고판 본드붙임	벽, 방수9.mm	m2	7,858	55%
OC312.01200	석고판 본드붙임	벽, 방수12.5.mm	m2	9,231	48%

【단가정의】

① 이 단가는 석고판 본드붙임에 소요되는 비용을 포함한다.

② 석고판, 본드등 재료비(할증포함) 및 설치비를 포함한다.

③ 재료규격은 다음에 준한다.

	9.5mm	12.5mm
일반	평보드 9.5×900×1800	평보드 12.5×900×1800
방화	평보드 방화 9.5×900×1800	평보드 방화 12.5×900×1800
방수	평보드 방수 9.5×900×2700	평보드 방수 12.5×1200×2400
본드	석고본드

④ 석고판을 천정에 설치하는 경우에는 노무비에 30%를 가산한다.

■ OD1** 다공성단열재 설치/ 벽

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD111.34200	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (20mm)	m2	6,566	87%
OD111.34500	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (40mm)	m2	8,142	78%
OD111.34600	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (50mm)	m2	8,243	75%
OD111.34800	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (70mm)	m2	8,262	69%
OD122.31200	발포폴리스티렌 (KS특호)	압출스티로폼 (35mm)	m2	12,224	53%
OD122.31300	압출폴리스티렌 (KS특호)	압출스티로폼 (45mm)	m2	13,516	46%
OD122.31500	압출폴리스티렌 (KS특호)	압출스티로폼 (65mm)	m2	16,339	39%
OD112.11400	압출폴리스티렌 (KS특호)	압출스티로폼 (80mm)	m2	15,611	36%

【단가정의】

① 단열재 및 설치, 바탕고르기 , 소운반, 부속자재 및 소모재를 포함한다.

② 단열재 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OD12* 다공성단열재 설치/ 천정

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD121.34100	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (40mm)	m2	12,096	78%
OD121.34200	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (50mm)	m2	13,002	78%
OD121.34300	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (60mm)	m2	13,377	78%
OD121.34500	발포폴리스티렌 (KS 4호, 밀도 0.015)	스티로폼 (80mm)	m2	14,082	77%

【단가정의】

① 단열재 및 설치, 바탕고르기 , 소운반, 부속자재 및 소모재를 포함한다.

② 단열재 설치는 본드붙임에 준한다.

■ OD13* 다공성 단열재 설치 / 바닥

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD131.02100	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,40mm	m2	3,265	24%
OD131.02300	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,60mm	m2	4,253	22%
OD131.02400	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,90mm	m2	5,583	16%
OD131.02500	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,100mm	m2	6,904	15%
OD131.02600	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	옥상바닥 2호,110mm	m2	6,945	14%
OD131.42800	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	콘크리트타설부착 2호, 80mm	m2	9,041	58%
OD131.44100	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 20mm	m2	3,345	87%
OD131.44400	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 50mm	m2	4,789	70%
OD131.44600	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 60mm	m2	5,161	66%
OD131.44700	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 70mm	m2	5,628	61%
OD131.44800	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	콘크리트타설부착4호, 80mm	m2	6,633	59%
OD132.45500	압축스티로폼 깔기 (KS 특호)	콘크리트타설부착50mm	m2	9,455	29%
OD132.45600	압축스티로폼 깔기 (KS 특호)	콘크리트타설부착60mm	m2	12,459	29%
OD132.45750	압축스티로폼 깔기 (KS 특호)	콘크리트타설부착75mm	m2	13,342	25%
OD132.45900	압축스티로폼 깔기 (KS 특호)	콘크리트타설부착90mm	m2	14,172	22%
OD131.02200	스티로폼 깔기 (KS 2호, 밀도 0.025)	바닥 2호,50mm	m2	3,282	26%
OD131.04100	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	바닥 4호,40mm	m2	2,158	42%
OD131.04200	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	바닥 4호,50mm	m2	2,262	37%
OD131.04300	스티로폼 깔기 (KS 4호, 밀도 0.015)	바닥 4호,60mm	m2	2,644	32%
OD132.03100	압축스티로폼 깔기 (KS 3호 성능, KSM 3808)	바닥 3호,10mm	m2	4,276	78%
OD132.03200	압축스티로폼 깔기 (KS 3호 성능, KSM 3808)	바닥 3호,15mm	m2	4,292	70%

【단가정의】

① 이 단가는 바닥위에 단열재인 스티로폼을 설치하는데 소요되는 자재비 및 인건비를 포함한다.

■ OD21* 유리면보온재 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD211.02100	유리보온재 설치	벽2호(40mm)	m2	5,024	51%
OD211.02200	유리보온재 설치	벽2호(50mm)	m2	5,098	45%
OD211.02300	유리보온재 설치	벽2호(70mm)	m2	5,896	34%

【단가정의】

① 이 단가는 유리면 보온판의 구입 및 설치비를 포함한다.

② 유리보온재 설치는 조적벽과 조적벽사이의 공간에 유리면 보온판을 기밀하게 설치하는 경우에 준한다.

■ OG13* 재료분리대설치/ 스테인레스

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OG130.00100	재료분리대(스테인레스)	20×20×1.5	m	10,012	63%
OG130.00200	재료분리대(스테인레스)	20×30×1.5	m	10,599	63%
OG130.00300	재료분리대(스테인레스)	20×40×1.2	m	12,852	67%
OG130.00350	재료분리대(스테인레스)	20×45×1.5	m	14,962	62%

【단가정의】

① 다음을 포함한다.

ㆍ자재구입 및 운반비

ㆍ철물제작 및 설치비

■ OG43* 재료분리대설치/ 합성수지재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OG430.01000	재료분리대(합성수지)	25×9 강화PVC수지	m	1,391	60%
OG430.02000	재료분리대(합성수지)	20×17 강화PVC수지	m	1,425	57%
OG430.03000	재료분리대(합성수지)	26×24 강화PVC수지	m	1,503	57%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리와 부자재를 포함한다.

② 재료분리대 설치는 본드붙임에 준한다.

【표준도】

■ OH50* 커텐박스 설치/ 합성수지재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OH500.10000	커텐박스 (TYPE A)	합성수지위 비닐쉬트40 × 12	m	5,475	43%
OH500.20000	커텐박스 (TYPE B)	합성수지위 비닐쉬트40 × 12	m	5,548	51%
OH500.30000	커텐박스 (TYPE A)	합성수지위 비닐쉬트60 × 15	m	4,568	44%
OH500.40000	커텐박스 (TYPE B)	합성수지위 비닐쉬트60 × 15	m	4,810	49%
OH500.50000	커텐박스 (TYPE A)	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	6,643	33%
OH500.60000	커텐박스 (TYPE B)	합성수지위 비닐쉬트52 × 65	m	7,241	47%
OH500.70000	커텐박스 (TYPE A)	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	6,978	30%
OH500.80000	커텐박스 (TYPE B)	합성수지위 비닐쉬트72 × 65	m	7,576	45%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

④ 커텐박스의 설치는 본드붙임 및 나사못고정에 준한다.

【표준도】

<Type A>

<Type B>

■ OI*** 몰딩 / 반자돌림설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI500.12000	반자돌림설치	20×20, PVC	m	1,769	71%
OI500.13000	반자돌림설치 (몰딩고정대포함)	20×20(10), PVC	m	1,822	77%
OI500.20100	반자돌림설치	40×12,합성수지위 비닐시트	m	1,690	50%
OI500.20200	반자돌림설치	60×15,합성수지위 비닐시트	m	1,982	43%
OI500.21000	반자돌림설치	45×45,합성수지위 비닐시트	m	2,257	44%
OI500.23000	반자돌림설치	52×65,합성수지위 비닐시트	m	3,485	29%
OI500.25000	반자돌림설치	72×65,합성수지위 비닐시트	m	3,806	27%
OI600.20000	반자돌림설치	45×45,MDF위 비닐시트	m	2,265	37%
OI600.30000	반자돌림설치	90×90,MDF위 비닐시트	m	5,536	37%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】- 적용 부위별 예시

< 주방, 거실 >                < 침실 >         <공용부>

■ OI70* 몰딩 / 천정등 박스 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI701.10000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1100×1100, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	46,699	35%
OI701.20000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1400×1400, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	60,919	36%
OI701.30000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	1500×1500, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	75,877	36%
OI701.40000	천정등 박스 설치 (천정틀 있음)	2000×2000, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	95,233	36%
OI702.10000	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1100×1100, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	52,648	33%
OI702.20000	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1400×1400, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	62,896	33%
OI702.30000	천정등 박스 설치 (천정틀 없음)	1500×1500, 합성수지위비닐시트	nr(개소)	73,357	33%

【단가정의】

① 자재 및 운반, 설치, 바탕처리를 포함한다.

② 보양을 포함한다.

③ 부자재를 포함한다.

【표준도】

<천정등 박스 설치-합성수지, 천정틀 없음>

<천정등 박스 설치-합성수지, 천정틀 있음>

■ OJ11* 복합판넬 설치/ 벽체보온틀 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OJ110.21000	벽체보온틀설치 (유리면)	외벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T70)	m2	11,319	40%
OJ110.22000	벽체보온틀설치 (유리면)	측벽(지지핀/프리캡) / 폴리에스터 (T95)	m2	12,452	34%

【단가정의】

① 보온틀 재료 및 설치비, 단열재 및 설치, 방습층 재료 및 설치, 보온틀 설치에 필요한 부속 철물을 포함한다.

【표준도】

■ OJ*** 복합판넬 설치/ 샌드위치(단열) 패널설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OJ411.00500	샌드위치(단열) 패널설치/벽	폴리스틸렌계 (T=50mm)	m2	26,362	39%
OJ412.00500	샌드위치(단열) 패널설치/벽	폴리우레탄계 (T=50mm)	m2	43,586	25%
OJ421.00500	샌드위치(단열) 패널설치/지붕	폴리스틸렌계 (T=50mm)	m2	26,276	27%
OJ421.01000	샌드위치(단열) 패널설치/지붕	폴리스틸렌계 (T=100mm)	m2	28,059	26%
OJ422.00750	샌드위치(단열) 패널설치/지붕	폴리우레탄계 (T=75mm)	m2	41,963	17%

【단가정의】

① 이 단가는 내부 칸막이벽 시공시 샌드위치(단열) 패널설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 샌드위치 패널 구입 및 운반비, 설치비, 먹매김, 공구손료를 포함한다.

③ 출입문과 패널의 연결부분에 사용되는 코킹, 줄눈재의 재료비 및 설치비는 제외한다.

■ OK30* 마루귀틀설치/ 인조대리석

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OK300.10000	마루귀틀 (인조대리석)	T=110	m	19,775	38%
OK300.20000	마루귀틀 (인조대리석)	T=140	m	20,308	38%

【단가정의】

① 인조대리석 마루귀틀 설치에 필요한 작업을 포함한다.

② 자재(대리석등) 및 부자재를 포함한다.

■ OK41* 마루귀틀

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OK411.50040	마루귀틀설치	라왕50*40, 락카	m	9,602	80%
OK411.60120	마루귀틀설치	라왕60*120, 락카	m	16,599	61%
OK411.60150	마루귀틀설치	라왕60*150, 락카	m	18,982	57%
OK412.50040	마루귀틀설치	라왕50*40, 바니쉬	m	6,841	75%
OK412.60120	마루귀틀설치	라왕60*120, 바니쉬	m	11,592	47%
OK412.60150	마루귀틀설치	라왕60*150, 바니쉬	m	13,202	43%

【단가정의】

① 마루굽틀 설치 및 바탕처리비용을 포함한다.

② 각재(라왕), 못등 자재비를 포함한다.

③ 바탕처리는 다음에 준한다.

- 락카(목재면 7회), 바니쉬(목재면 3회)

■ OL10* 걸레받이 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OL100.20000	걸레받이 설치	9×80mm (MDF위비닐시트)	m	1,749	47%
OL100.10000	걸레받이 설치	9×80mm (합성수지위비닐시트)	m	1,818	50%
OL100.30000	걸레받이 설치	9×80mm (인조대리석)	m	3,341	29%

【단가정의】

① 걸레받이 설치에 소요되는 재질별 재료비(접착제 포함) 및 설치비를 포함한다.

② 소운반 비용을 포함하며, 뒷채움 모르타르 비용은 제외된다.

■ OM*** 유리면 흡음판

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OM101.01000	유리면 흡음판	벽	m2	28,308	53%
OM201.01000	유리면 흡음판	천정	m2	30,809	58%

【단가정의】

① 이 단가는 유리면 흡음판 설치에 소요되는 비용을 포함한다.

② 유리면 흡음재(50T, 유공 G/W64K+G/C), PVC조이너(50T), 초산비닐계 접착재의 구입 및 운반비와 설치비를 포함한다.

③ 재료의 할증 및 소운반비용을 포함한다.

대분류 P	건축물 부대공사

■ PC22* 우편물 수취함 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
PC223.30200	폐건전지 수거함	-	nr(개소)	13,911	23%
PC223.30100	우편함 설치	스테인레스	세대	8,269	18%

【단가정의】

① 우편함 설치비용에는 우편물 반송함도 포함한다.

【표준도】

< 우편함 >

제4장 기계설비공사 실적공사비 적용단가

<기계설비 - >

B. 배관공사	1

D. 보온공사	6

F. 밸브설비	13

G. 측정기기	17

I. 공기조화설비	18

K. 소방공사	21

대분류 B	배 관 공 사

■ BA*****, BB***** 강관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BA251.00000	백강관 옥내일반배관	D40mm (탄소용강관)	m	12,908	98%
BA261.00000	백강관 옥내일반배관	D50mm (탄소용강관)	m	15,526	98%
BA271.00000	백강관 옥내일반배관	D65mm (탄소용강관)	m	20,964	98%
BA281.00000	백강관 옥내일반배관	D80mm (탄소용강관)	m	24,916	98%
BB211.00000	백강관 옥내일반배관	D100mm (탄소용강관)	m	30,651	98%
BB221.00000	백강관 옥내일반배관	D125mm (탄소용강관)	m	42,457	98%
BB231.00000	백강관 옥내일반배관	D150mm (탄소용강관)	m	50,848	98%
BA214.00000	백강관 기계실배관	D15mm (탄소용강관)	m	9,197	98%
BA224.00000	백강관 기계실배관	D20mm (탄소용강관)	m	9,788	98%
BA234.00000	백강관 기계실배관	D25mm (탄소용강관)	m	11,859	98%
BA254.00000	백강관 기계실배관	D40mm (탄소용강관)	m	17,141	98%
BA264.00000	백강관 기계실배관	D50mm (탄소용강관)	m	26,725	98%
BA274.00000	백강관 기계실배관	D65mm (탄소용강관)	m	30,263	98%
BA284.00000	백강관 기계실배관	D80mm (탄소용강관)	m	33,833	98%
BB214.00000	백강관 기계실배관	D100mm (탄소용강관)	m	37,595	98%
BB234.00000	백강관 기계실배관	D150mm (탄소용강관)	m	59,813	98%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 백강관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 나사 혹은 용접접합, 수압 또는 통기시험, 소운반비를 포함한다.

③ 백강관, 상자넣기, 인서트, 지지철물등의 재료비는 제외되어있다.

④ 잡자재 및 공구손료를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ BC*****, BD***** 동관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BC211.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D15mm	m	3,101	89%
BC221.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D20mm	m	3,472	89%
BC231.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D25mm	m	4,558	89%
BC241.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D32mm	m	5,708	89%
BC251.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D40mm	m	5,752	90%
BC261.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D50mm	m	7,276	90%
BC271.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D65mm	m	9,365	90%
BC281.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D80mm	m	10,492	90%
BD211.00000	동관 옥내일반배관	L_Type D100mm	m	15,720	90%
BD213.00000	동관 공동구배관	L_Type D15mm	m	2,892	89%
BD223.00000	동관 공동구배관	L_Type D20mm	m	3,602	89%
BD243.00000	동관 공동구배관	L_Type D32mm	m	5,012	90%
BD263.00000	동관 공동구배관	L_Type D50mm	m	6,254	90%
BD273.00000	동관 공동구배관	L_Type D65mm	m	8,304	90%
BD283.00000	동관 공동구배관	L_Type D80mm	m	10,016	90%
BD233.10000	동관 공동구배관	L_Type D150mm	m	25,539	90%
BC214.00000	동관 기계실배관	L_Type D15mm	m	3,968	89%
BC224.00000	동관 기계실배관	L_Type D20mm	m	4,509	89%
BC234.00000	동관 기계실배관	L_Type D25mm	m	5,800	89%
BC254.00000	동관 기계실배관	L_Type D40mm	m	8,075	89%
BC264.00000	동관 기계실배관	L_Type D50mm	m	9,773	90%
BC274.00000	동관 기계실배관	L_Type D65mm	m	13,030	90%
BC284.00000	동관 기계실배관	L_Type D80mm	m	13,650	90%
BD214.00000	동관 기계실배관	L_Type D100mm	m	22,337	90%
BD224.00000	동관 기계실배관	L_Type D125mm	m	32,413	90%
BD234.00000	동관 기계실배관	L_Type D150mm	m	38,152	90%
BD244.00000	동관 기계실배관	L_Type D200mm	m	53,768	90%
BD254.00000	동관 기계실배관	L_Type D250mm	m	60,061	90%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BC311.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D15mm	m	2,841	89%
BC321.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D20mm	m	3,253	89%
BC331.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D25mm	m	4,013	89%
BC341.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D32mm	m	5,002	89%
BC351.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D40mm	m	5,561	89%
BC361.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D50mm	m	6,969	90%
BC371.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D65mm	m	9,116	90%
BC381.00000	동관 옥내일반배관	M_Type D80mm	m	10,717	90%
BC315.00000	동관 화장실배관	M_Type D15mm	m	3,516	89%
BC325.00000	동관 화장실배관	M_Type D20mm	m	4,081	89%
BC335.00000	동관 화장실배관	M_Type D25mm	m	5,005	89%
BC345.00000	동관 화장실배관	M_Type D32mm	m	6,238	89%
BC355.00000	동관 화장실배관	M_Type D40mm	m	6,866	89%
BC365.00000	동관 화장실배관	M_Type D50mm	m	9,023	89%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 동관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 소운반, 통수, 배관시험비를 포함한다.

③ 동파이프, 상자넣기, 인서트, 지지철물등의 재료비는 제외되어있다.

④ 잡자재 및 공구손료를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 접합에 필요한 비용은 별도 계상한다.

⑧ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ BI*****, BJ***** PVC관

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BI241.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D35mm(VG2)	m	4,216	87%
BI251.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D40mm(VG2)	m	4,493	87%
BI261.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D50mm(VG2)	m	5,848	87%
BI281.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D75mm(VG2)	m	7,717	81%
BJ211.25000	PVC 옥내일반배관 (오배수/고무링접합)	D100mm(VG2)	m	9,786	77%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 PVC관에 적용되는 비용이다.

② 먹줄치기, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 절단, 접합, 수압 또는 통기시험, 소운반비를 포함한다.

③ 상자넣기, 인서트, 지지철물등의 재료비는 제외되어있다.

④ 재료할증 및 잡자재를 포함한다.

⑤ 부설배관의 터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 별도 계상한다.

⑥ 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등)의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 이 단가는 공동주택에 적용한다.

■ BP*****, BQ***** 관접합

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
BP310.37000	동관용접(Brazing)	D15mm	nr(개소)	1,964	95%
BP320.37000	동관용접(Brazing)	D20mm	nr(개소)	2,331	91%
BP330.37000	동관용접(Brazing)	D25mm	nr(개소)	2,885	91%
BP340.37000	동관용접(Brazing)	D32mm	nr(개소)	3,557	90%
BP350.37000	동관용접(Brazing)	D40mm	nr(개소)	3,971	89%
BP360.37000	동관용접(Brazing)	D50mm	nr(개소)	5,195	88%
BP370.37000	동관용접(Brazing)	D65mm	nr(개소)	6,592	87%
BP380.37000	동관용접(Brazing)	D80mm	nr(개소)	7,870	86%
BQ310.37000	동관용접(Brazing)	D100mm	nr(개소)	11,873	83%
BQ320.37000	동관용접(Brazing)	D125mm	nr(개소)	15,855	83%
BQ330.37000	동관용접(Brazing)	D150mm	nr(개소)	22,632	81%
BQ340.37000	동관용접(Brazing)	D200mm	nr(개소)	41,426	77%
BP310.36000	동관용접(Soldering)	D15mm	nr(개소)	2,283	96%
BP320.36000	동관용접(Soldering)	D20mm	nr(개소)	2,654	96%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 동관접합에 적용되는 비용이다.

② 이 단가는 공동주택에 적용한다.

대분류 D	보 온 공 사

■ DA*****, DB***** 관보온

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA117.30000	관보온T=5mm	D15mm (은박발포폴리에틸렌)	m	925	70%
DA127.30000	관보온T=5mm	D20mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,141	73%
DA137.30000	관보온T=5mm	D25mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,391	73%
DA237.30000	관보온T=10mm	D25mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,588	69%
DA247.30000	관보온T=10mm	D32mm (은박발포폴리에틸렌)	m	1,952	72%
DA257.30000	관보온T=10mm	D40mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,267	70%
DA267.30000	관보온T=10mm	D50mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,395	68%
DA277.30000	관보온T=10mm	D65mm (은박발포폴리에틸렌)	m	3,833	72%
DA287.30000	관보온T=10mm	D80mm (은박발포폴리에틸렌)	m	4,316	72%
DA317.30000	관보온T=15mm	D15mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,023	62%
DA327.30000	관보온T=15mm	D20mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,187	64%
DA337.30000	관보온T=15mm	D25mm (은박발포폴리에틸렌)	m	2,890	64%
DA511.50000	관보온T=25mm	D15mm (유리솜매직)	m	3,847	69%
DA521.50000	관보온T=25mm	D20mm (유리솜매직)	m	3,884	69%
DA531.50000	관보온T=25mm	D25mm (유리솜매직)	m	4,487	70%
DA541.50000	관보온T=25mm	D32mm (유리솜매직)	m	5,184	72%
DA551.50000	관보온T=25mm	D40mm (유리솜매직)	m	6,194	72%
DA561.50000	관보온T=25mm	D50mm (유리솜매직)	m	6,370	67%
DA571.50000	관보온T=25mm	D65mm (유리솜매직)	m	7,540	71%
DA581.50000	관보온T=25mm	D80mm (유리솜매직)	m	8,213	68%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DB511.50000	관보온T=25mm	D100mm (유리솜매직)	m	10,657	71%
DB521.50000	관보온T=25mm	D125mm (유리솜매직)	m	17,781	74%
DA517.10000	관보온T=25mm	D15mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	5,087	73%
DA527.10000	관보온T=25mm	D20mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	5,221	72%
DA537.10000	관보온T=25mm	D25mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	5,917	73%
DA547.10000	관보온T=25mm	D32mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	6,150	72%
DA557.10000	관보온T=25mm	D40mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	6,940	74%
DA567.10000	관보온T=25mm	D50mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	7,614	72%
DA577.10000	관보온T=25mm	D65mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	10,016	74%
DA587.10000	관보온T=25mm	D80mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	10,396	72%
DB517.10000	관보온T=25mm	D100mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	13,815	74%
DA517.50000	관보온T=25mm	D15mm (발포폴리에틸렌매직)	m	4,143	60%
DA527.50000	관보온T=25mm	D20mm (발포폴리에틸렌매직)	m	4,704	63%
DA537.50000	관보온T=25mm	D25mm (발포폴리에틸렌매직)	m	5,653	64%
DA547.50000	관보온T=25mm	D32mm (발포폴리에틸렌매직)	m	6,653	63%
DA557.50000	관보온T=25mm	D40mm (발포폴리에틸렌매직)	m	6,661	65%
DA567.50000	관보온T=25mm	D50mm (발포폴리에틸렌매직)	m	7,040	61%
DA577.50000	관보온T=25mm	D65mm (발포폴리에틸렌매직)	m	8,117	63%
DA587.50000	관보온T=25mm	D80mm (발포폴리에틸렌매직)	m	8,813	63%
DB517.50000	관보온T=25mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	11,159	64%
DB527.50000	관보온T=25mm	D125mm (발포폴리에틸렌매직)	m	16,359	65%
DB537.50000	관보온T=25mm	D150mm (발포폴리에틸렌매직)	m	17,759	62%
DB547.50000	관보온T=25mm	D200mm (발포폴리에틸렌매직)	m	27,268	59%
DA661.50000	관보온T=40mm	D50mm (유리솜매직)	m	9,861	64%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DA671.50000	관보온T=40mm	D65mm (유리솜매직)	m	11,158	67%
DA681.50000	관보온T=40mm	D80mm (유리솜매직)	m	11,919	63%
DD611.50000	관보온T=40mm	D100mm (유리솜매직)	m	13,709	65%
DD617.50000	관보온T=40mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	15,993	56%
DD627.50000	관보온T=40mm	D125mm (발포폴리에틸렌매직)	m	21,674	58%
DD637.50000	관보온T=40mm	D150mm (발포폴리에틸렌매직)	m	24,659	54%
DD647.50000	관보온T=40mm	D200mm (발포폴리에틸렌매직)	m	31,526	49%
DA711.50000	관보온T=50mm	D15mm (유리솜매직)	m	6,776	62%
DA721.50000	관보온T=50mm	D20mm (유리솜매직)	m	7,260	62%
DA731.50000	관보온T=50mm	D25mm (유리솜매직)	m	8,537	64%
DA741.50000	관보온T=50mm	D32mm (유리솜매직)	m	9,397	64%
DA751.50000	관보온T=50mm	D40mm (유리솜매직)	m	10,127	65%
DA761.50000	관보온T=50mm	D50mm (유리솜매직)	m	10,938	61%
DA781.50000	관보온T=50mm	D80mm (유리솜매직)	m	13,711	61%
DB711.50000	관보온T=50mm	D100mm (유리솜매직)	m	16,299	62%
DB721.50000	관보온T=50mm	D125mm (유리솜매직)	m	26,316	65%
DA717.10000	관보온T=50mm	D15mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	10,148	54%
DA727.10000	관보온T=50mm	D20mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	10,722	50%
DA737.10000	관보온T=50mm	D25mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	12,363	55%
DA747.10000	관보온T=50mm	D32mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	13,332	56%
DA757.10000	관보온T=50mm	D40mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	14,316	54%
DA767.10000	관보온T=50mm	D50mm (발포폴리에틸렌포리마)	m	14,988	51%
DA777.50000	관보온T=50mm	D65mm (발포폴리에틸렌매직)	m	17,643	51%
DA787.50000	관보온T=50mm	D80mm (발포폴리에틸렌매직)	m	17,662	50%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DB717.50000	관보온T=50mm	D100mm (발포폴리에틸렌매직)	m	19,757	50%
DB727.50000	관보온T=50mm	D125mm (발포폴리에틸렌매직)	m	31,633	53%
DB737.50000	관보온T=50mm	D150mm (발포폴리에틸렌매직)	m	38,300	45%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 배관보온에 적용되며, 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사도 이에 준한다.

② 이 단가는 옥내배관을 기준으로 적용되는 비용이다.

③ 이 단가는 보온재의 소운반 비용을 포함한다.

④ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

■ DC*****, DD*****, DG***** 밸브보온

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DC151.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D40mm (유리솜포리마)	nr(개소)	17,388	85%
DC161.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D50mm (유리솜포리마)	nr(개소)	17,410	84%
DC171.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D65mm (유리솜포리마)	nr(개소)	18,980	85%
DC181.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D80mm (유리솜포리마)	nr(개소)	19,899	85%
DD111.11000	밸브보온 일반마감 25t이하	D100mm (유리솜포리마)	nr(개소)	25,019	80%
DC151.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D40mm (유리솜매직)	nr(개소)	16,907	75%
DC161.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D50mm (유리솜매직)	nr(개소)	17,324	75%
DC171.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D65mm (유리솜매직)	nr(개소)	18,605	76%
DC181.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D80mm (유리솜매직)	nr(개소)	19,607	77%
DD111.15000	밸브보온 일반마감 25t이하	D100mm (유리솜매직)	nr(개소)	23,027	73%
DC361.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=50mm (유리솜매직)	nr(개소)	18,872	74%
DC371.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=65mm (유리솜매직)	nr(개소)	21,025	76%
DC381.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=80mm (유리솜매직)	nr(개소)	23,347	77%
DD311.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=100mm (유리솜매직)	nr(개소)	30,440	72%
DD321.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=125mm (유리솜매직)	nr(개소)	34,108	72%
DD331.15000	밸브보온 일반마감 25t초과~50t이하	D=150mm (유리솜매직)	nr(개소)	36,042	71%
DC221.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D20mm	nr(개소)	67,598	94%
DC231.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D25mm	nr(개소)	73,568	94%
DC241.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D32mm	nr(개소)	79,412	93%
DC251.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D40mm	nr(개소)	79,726	93%
DC361.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D50mm	nr(개소)	80,820	92%
DC371.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D65mm	nr(개소)	86,262	92%
DC381.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D80mm	nr(개소)	90,336	92%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DD311.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D100mm	nr(개소)	105,076	92%
DD321.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D125mm	nr(개소)	111,877	90%
DD331.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D150mm	nr(개소)	124,213	89%
DD341.27000	밸브보온 칼라함석마감 25t초과~50t이하	D200mm	nr(개소)	148,637	88%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 밸브보온에 적용하며 위생용 급수, 급탕, 환탕, 난방관 보온공사에도 적용되는 비용이다.

② 이 단가는 보온재의 소운반비를 포함한다.

③ 보온마감에 필요한 부자재를 포함한다.

■ DG***** 발열선(정온전선)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
DG101.20000	발열선 (세대내)	1.0m센서,접지)	nr(개소)	15,706	21%
DG101.30000	발열선 (세대내)	1.5m(센서,접지)	nr(개소)	20,275	23%
DG101.40000	발열선 (세대내)	2.0m(센서,접지)	nr(개소)	25,805	24%
DG101.50000	발열선 (세대내)	2.5m(센서,접지)	nr(개소)	30,761	25%
DG101.60000	발열선 (세대내)	3.0m(센서,접지)	nr(개소)	32,540	27%
DG101.70000	발열선 (세대내)	3.5m(센서,접지)	nr(개소)	40,584	27%
DG101.80000	발열선 (세대내)	4.0m(센서,접지)	nr(개소)	44,836	28%
DG101.01000	발열선 (세대내)	4.5m(센서,접지)	nr(개소)	49,675	28%
DG101.02000	발열선 (세대내)	5.0m(센서,접지)	nr(개소)	54,572	28%
DG101.03000	발열선 (세대내)	5.5m(센서,접지)	nr(개소)	59,512	28%
DG101.04000	발열선 (세대내)	6.0m(센서,접지)	nr(개소)	66,860	28%
DG101.05000	발열선 (세대내)	6.5m(센서,접지)	nr(개소)	76,624	27%
DG101.06000	발열선 (세대내)	7.0m(센서,접지)	nr(개소)	77,062	28%
DG101.07000	발열선 (세대내)	7.5m(센서,접지)	nr(개소)	83,602	28%
DG101.08000	발열선 (세대내)	8.0m(센서,접지)	nr(개소)	90,809	28%
DG101.00200	발열선 (세대내)	9.0m(센서,접지)	nr(개소)	105,357	28%
DG101.00400	발열선 (세대내)	10.0m(센서,접지)	nr(개소)	111,071	29%

【단가정의】

① 이 단가는 발열선(정온전선)에 적용되는 비용이다.

② 세대내 급수, 급탕, 계량기 주위, 가스보일러하부배관 등의 설치기준이다.

③ 소운반 비용을 포함한다.

대분류 F	밸 브 설 비

■ FA*****, FB*****, FE*****, FH****, FI***** 밸브

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA121.10000	게이트밸브(청동)	D20mm 5kg/cm2	nr(개소)	8,258	39%
FA131.10000	게이트밸브(청동)	D25mm 5kg/cm2	nr(개소)	10,745	29%
FA112.10000	게이트밸브(청동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	9,931	30%
FA122.10000	게이트밸브(청동)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	11,520	21%
FA132.10000	게이트밸브(청동)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	16,546	16%
FA142.10000	게이트밸브(청동)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	22,455	12%
FA152.10000	게이트밸브(청동)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	28,630	10%
FA162.10000	게이트밸브(청동)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	38,739	6%
FA172.30000	게이트밸브(주철)	D65mm 10kg/cm2	nr(개소)	72,155	18%
FA182.30000	게이트밸브(주철)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	81,516	16%
FB112.30000	게이트밸브(주철)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	126,526	13%
FB122.30000	게이트밸브(주철)	D125mm 10kg/cm2	nr(개소)	151,838	21%
FA282.30000	글로브밸브설치(주철제)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	97,418	17%
FB212.30000	글로브밸브설치(주철제)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	132,084	13%
FA312.20000	볼밸브(황동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	5,930	62%
FA322.20000	볼밸브(황동)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	8,146	49%
FA332.20000	볼밸브(황동)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	9,423	40%
FA342.20000	볼밸브(황동)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	11,850	31%
FA352.20000	볼밸브(황동)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	12,846	15%
FA362.20000	볼밸브(황동)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	16,853	4%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA422.30000	스트레이나(주철제)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	10,854	40%
FA432.30000	스트레이나(주철제)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	13,536	32%
FA542.10000	체크밸브(청동제)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	18,499	19%
FA552.10000	체크밸브(청동제)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	21,606	10%
FA562.10000	체크밸브(청동제)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	31,448	5%
FA542.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	43,434	10%
FA552.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	57,232	8%
FB512.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	86,935	22%
FB513.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D100mm 20kg/cm2	nr(개소)	211,316	8%
FB532.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D150mm 10kg/cm2	nr(개소)	237,916	23%
FB533.31000	체크밸브(충격완화용) (주철)	D150mm 20kg/cm2	nr(개소)	495,657	8%
FA652.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	52,998	7%
FA682.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	82,706	18%
FB612.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	115,496	15%
FB622.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D125mm 10kg/cm2	nr(개소)	168,750	26%
FB632.34220	버터플라이밸브(주철제/Lever/탬퍼미부착/물용)	D150mm 10kg/cm2	nr(개소)	194,909	23%
FA712.20000	목긴볼밸브(황동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	9,492	43%
FA722.20000	목긴볼밸브(황동)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	12,532	32%
FA732.20000	목긴볼밸브(황동)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	16,347	24%
FA742.20000	목긴볼밸브(황동)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	23,940	16%
FA752.20000	목긴볼밸브(황동)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	28,662	13%
FA762.20000	목긴볼밸브(황동)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	39,985	10%
FA822.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	29,777	13%
FA832.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	36,871	10%
FA842.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	46,593	8%
FA852.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	53,717	7%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FA862.10000	스트레이나일체형밸브(청동제)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	66,401	5%
FA862.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D50mm 10kg/cm2	nr(개소)	94,747	3%
FA872.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D65mm 10kg/cm2	nr(개소)	116,118	12%
FA882.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D80mm 10kg/cm2	nr(개소)	151,929	11%
FB812.30000	스트레이나일체형밸브(주철제)	D100mm 10kg/cm2	nr(개소)	211,213	8%
FC112.00310	감압밸브 (나사식/세대용)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	35,420	10%
FC122.00320	감압밸브 설치 (나사식/물용)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	59,308	6%
FC132.00320	감압밸브 설치 (나사식/물용)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	152,781	3%
FC142.00320	감압밸브 설치 (나사식/물용)	D32mm 10kg/cm2	nr(개소)	223,763	2%
FC152.00320	감압밸브 설치 (나사식/물용)	D40mm 10kg/cm2	nr(개소)	247,402	2%
FC320.00000	밸런싱밸브	D20mm	nr(개소)	41,360	10%
FC330.00000	밸런싱밸브	D25mm	nr(개소)	48,360	9%
FC340.00000	밸런싱밸브	D32mm	nr(개소)	80,335	4%
FC350.00000	밸런싱밸브	D40mm	nr(개소)	84,135	5%
FC360.00000	밸런싱밸브	D50mm	nr(개소)	102,633	4%
FE211.10000	앵글밸브(청동)	D15mm 5kg/cm2	nr(개소)	9,405	39%
FE221.10000	앵글밸브(청동)	D20mm 5kg/cm2	nr(개소)	10,725	32%
FE312.10000	볼탭(청동)	D15mm 10kg/cm2	nr(개소)	5,457	73%
FE822.30000	안전밸브 설치(주철제)	D20mm 10kg/cm2	nr(개소)	41,134	9%
FE832.30000	안전밸브 설치(주철제)	D25mm 10kg/cm2	nr(개소)	56,067	8%
FH151.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D40mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	29,140	23%
FH161.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D50mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	36,813	20%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
FH171.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D65mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	69,241	37%
FH181.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D80mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	74,381	35%
FI111.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D100mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	82,019	28%
FI121.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D125mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	146,555	51%
FI131.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D150mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	151,268	45%
FI141.22000	후렉시블죠인트 (벨로즈)	D200mm 10kg/cm2 플렌지용	nr(개소)	280,659	52%
FH221.01110	익스펜션조인트 (단식)	D20mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	59,275	60%
FH231.01110	익스펜션조인트 (단식)	D25mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	69,774	65%
FH241.01110	엑스펜숀죠인트 (단식)	D32mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	76,753	55%
FH251.01110	익스펜션조인트 (단식)	D40mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	90,068	61%
FH231.01210	익스펜션조인트 (복식)	D25mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	109,478	53%
FH241.01210	엑스펜숀죠인트 (복식)	D32mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	111,792	49%
FH251.01210	엑스펜숀죠인트 (복식)	D40mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	128,136	50%
FH261.01210	엑스펜숀죠인트 (복식)	D50mm 10kg/cm2 용접식동관용	nr(개소)	153,366	44%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 게이트밸브, 볼밸브, 스트레이나, 체크밸브, 버터플라이밸브, 목긴볼밸브, 스트레이나일체형밸브, 감압밸브, 밸런싱밸브, 앵글밸브, 볼탭, 안전밸브, 플렉시블죠인트, 익스펜션조인트에 적용되는 비용이다.

② 잡자재(패킹, 너트, 볼트) 비용을 포함한다.

③ 지지철물 설치비용이 포함된다.

④ 지지철물 재료비는 제외되어있다.

⑤ 소운반 비용을 포함한다.

대분류 G	측 정 기 기

■ GA*****, GC***** 측정기기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
GA411.11000	수도미터기 (직독식)	D13mm(단갑건식)	nr(개소)	28,964	45%
GA431.11000	수도미터기 (직독식)	D25mm(단갑건식)	nr(개소)	47,482	40%
GA441.12000	수도미터기 (직독식)	D32mm(복갑습식)	nr(개소)	71,731	29%
GA411.20100	수도미터기 (원격식)	D13mm(보호커버포함, 제어선제외)	nr(개소)	13,887	94%
GA412.11000	온수미터기 (직독식)	D13mm(단갑건식)	nr(개소)	32,452	49%
GA422.11000	온수미터기 (직독식)	D20mm(단갑건식)	nr(개소)	48,053	45%
GA412.20000	온수미터기 (원격식)	D13mm(보호커버포함, 제어선제외)	nr(개소)	36,091	36%
GC110.20000	압력계 (강관용)	D100mm 2-35 kg/cm2	nr(개소)	19,167	77%
GC110.10000	압력계 (동관용)	D100mm 2-35 kg/cm2	nr(개소)	10,879	56%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 수도미터기, 온수미터기, 압력계에 적용되는 비용이다.

② 연결대의 철거, 상자넣기, 인서트, 지지철물설치, 소운반, 통수 등 배관시험비용을 포함한다.

③ 다만, 수도미터기(원격식)은 수도미터기 재료비를 제외한다.

대분류 I	공 기 조 화 설 비

■ II***** 온수분배기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
II702.10000	온수분배기 (청동 또는 황동)	2구수직, 노출형	nr(개소)	56,624	54%
II702.20000	온수분배기 (청동 또는 황동)	3구수직, 노출형	nr(개소)	72,919	50%
II702.30000	온수분배기 (청동 또는 황동)	4구수직, 노출형	nr(개소)	86,545	42%
II702.40000	온수분배기 (청동 또는 황동)	5구수직, 노출형	nr(개소)	103,231	40%
II702.50000	온수분배기 (청동 또는 황동)	6구수직, 노출형	nr(개소)	117,048	40%
II702.60000	온수분배기 (청동 또는 황동)	7구수직, 노출형	nr(개소)	132,087	40%
II702.70000	온수분배기 (청동 또는 황동)	8구수직, 노출형	nr(개소)	152,016	39%
II702.80000	온수분배기 (청동 또는 황동)	9구수직, 노출형	nr(개소)	167,006	39%
II701.11000	온수분배기(미세유량조절) (청동 또는 황동)	2구수직, 노출형 +드레인밸브	nr(개소)	84,417	34%
II701.21000	온수분배기(미세유량조절) (청동 또는 황동)	3구수직, 노출형 +드레인밸브	nr(개소)	107,020	31%
II701.31000	온수분배기(미세유량조절) (청동 또는 황동)	4구수직, 노출형 +드레인밸브	nr(개소)	127,741	29%
II701.11010	온수분배기(미세유량조절) (청동 또는 황동)	2구수평, 노출형 +드레인밸브,배관보호판	nr(개소)	90,307	32%
II701.21010	온수분배기(미세유량조절) (청동 또는 황동)	3구수평, 노출형 +드레인밸브,배관보호판	nr(개소)	112,057	30%
II701.31010	온수분배기(미세유량조절) (청동 또는 황동)	4구수평, 노출형 +드레인밸브,배관보호판	nr(개소)	134,669	28%
II802.11000	온수분배기(미세유량조절) (폴리부틸렌)	2구수직, 노출형 +드레인밸브	nr(개소)	71,528	39%
II802.21000	온수분배기(미세유량조절) (폴리부틸렌)	3구수직, 노출형 +드레인밸브	nr(개소)	94,471	34%
II801.11010	온수분배기(미세유량조절) (폴리부틸렌)	2구수평, 노출형 +드레인밸브,배관보호판	nr(개소)	74,903	36%
II801.21010	온수분배기(미세유량조절) (폴리부틸렌)	3구수평, 노출형 +드레인밸브,배관보호판	nr(개소)	101,368	32%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 공기조화설비 온수분배기에 적용되는 비용이다.

② 지지철물설치 및 소운반비를 포함한다.

③ 분배밸브, 공기빼기밸브, 커넥터 설치를 포함한다.

④ 조립, 설치, 수압시험을 포함한다.

■ II***** 온수분배기 / 실별온도조절

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
II700.20010	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	2구(개별난방)	nr(개소)	157,047	18%
II700.30010	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	3구(개별난방)	nr(개소)	205,736	17%
II700.40010	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	4구(개별난방)	nr(개소)	256,974	16%
II700.50010	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	5구(개별난방)	nr(개소)	309,237	15%
II700.60010	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	6구(개별난방)	nr(개소)	361,670	14%
II700.22021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	2/2구(지역난방)	nr(개소)	243,600	22%
II700.32021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	3/2구(지역난방)	nr(개소)	290,731	20%
II700.33021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	3/3구(지역난방)	nr(개소)	323,810	22%
II700.42021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	4/2구(지역난방)	nr(개소)	340,331	19%
II700.43021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	4/3구(지역난방)	nr(개소)	373,409	20%
II700.44021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	4/4구(지역난방)	nr(개소)	406,488	22%
II700.52021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	5/2구(지역난방)	nr(개소)	389,088	18%
II700.53021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	5/3구(지역난방)	nr(개소)	422,167	19%
II700.54021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	5/4구(지역난방)	nr(개소)	455,246	21%
II700.55021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	5/5구(지역난방)	nr(개소)	488,324	22%
II700.63021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	6/3구(지역난방)	nr(개소)	472,613	18%
II700.64021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	6/4구(지역난방)	nr(개소)	505,691	20%
II700.65021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	6/5구(지역난방)	nr(개소)	538,770	21%
II700.66021	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	6/6구(지역난방)	nr(개소)	571,848	22%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
II700.22020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	2/2구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	226,609	22%
II700.32020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	3/2구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	270,915	20%
II700.33020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	3/3구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	310,663	22%
II700.42020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	4/2구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	325,545	19%
II700.43020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	4/3구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	357,425	21%
II700.44020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	4/4구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	389,304	22%
II700.52020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	5/2구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	372,536	18%
II700.53020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	5/3구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	404,415	19%
II700.54020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	5/4구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	436,295	21%
II700.55020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	5/5구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	468,174	22%
II700.63020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	6/3구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	453,032	19%
II700.64020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	6/4구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	484,912	20%
II700.65020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	6/5구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	516,791	21%
II700.66020	온수분배기(실별온도조절) (청동 또는 황동)	6/6구(지역난방)(홈네트워트)	nr(개소)	548,671	22%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 공기조화설비 온수분배기에 적용되는 비용이다.

② 지지철물설치 및 소운반비를 포함한다.

③ 분배밸브, 공기빼기밸브, 커넥터 설치를 포함한다.

④ 조립, 설치, 수압시험을 포함한다.

⑤ 실별온도조절용(개별난방) 온수분배기는 온수분배기, 실별유량제어밸브, 차압밸브세트의 재료비 및 설치비를 포함한다. 다만, 온도조절기 및 온도조절기용 설치 박스의 재료비 및 설치비는 제외한다.

⑥ 실별온도조절용(지역난방) 온수분배기는 온수분배기, 실별유량제어밸브, 밸브제어함, 온도조절기의 재료비 및 설치비를 포함한다. 다만, 온도조절용 설치박스의 재료비 및 설치비는 제외한다.

대분류 K	소 방 공 사

■ KC*****, KF*****, KI*****, KJ*****,, KO***** 소방밸브류, 송수구, 소화용 헤드, 소화기, 피난기구류

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KC130.00000	소화앵글밸브	D40mm	nr(개소)	17,217	7%
KC620.00000	오토드립	D20mm	nr(개소)	8,897	44%
KF010.00000	연결송수구 (쌍구형)	D100X65X65 노출형	nr(개소)	120,650	33%
KF020.00000	연결송수구 (단구형)	D80xD65 노출형	nr(개소)	95,585	47%
KI111.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)	9,492	57%
KI112.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr(개소)	12,363	51%
KI113.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,상하향형)	D15mm 121℃~162℃이하	nr(개소)	12,363	50%
KI131.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,측벽형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)	12,838	53%
KI132.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,측벽형)	D15mm 79~121℃이하	nr(개소)	13,713	49%
KI171.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,원형)	D15mm 79℃이하	nr(개소)	13,920	50%
KI172.00000	스프링클러헤드 (폐쇄,원형)	D15mm 79℃~121℃이하	nr(개소)	14,232	45%
KJ401.10000	자동식소화기	LNG용 가스렌지기계식	nr(개소)	167,606	26%
KJ402.10000	자동식소화기	LPG용 가스렌지기계식	nr(개소)	215,464	34%
KO100.11000	완강기	3층용	nr(개소)	68,831	13%
KO100.21000	완강기	4층용	nr(개소)	70,106	12%
KO100.31000	완강기	5층용	nr(개소)	71,514	12%
KO100.41000	완강기	6층용	nr(개소)	73,872	11%
KO100.51000	완강기	7층용	nr(개소)	76,016	10%

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
KO100.61000	완강기	8층용	nr(개소)	78,057	10%
KO100.71000	완강기	9층용	nr(개소)	80,302	9%
KO100.81000	완강기	10층용	nr(개소)	82,271	9%

【단가정의】

① 이 단가는 기계설비 소화앵글밸브, 오토드립, 연결송수구, 스프링클러 헤드, 자동식소화기, 완강기에 적용되는 비용이다.

② 소운반비용을 포함한다.

③ 스프링클러 헤드는 헤드와샤를 포함한다.

④ 스프링클러 헤드는 헤드렌치 비용은 제외되어 있다.

⑤ 자동식 소화기는 배관, 배선 및 연결, 경보장치, 가스차단밸브 등 시공 및 설치비 일체를 포함한다.

⑥ 완강기는 피난용 기준이며, 지지대, 보호함, 안전표시 설치 비용을 포함한다.

제5장 항만공사 실적공사비 적용단가

<항만공사 - >

※ 항만 및 어항공사	1

대분류	항만 및 어항공사

【공통 적용사항】

① 이 단가는 항만 및 어항공사에 적용한다.

② 규격에 수록된 장비는 본 단가를 구성하고 있는 장비이며, 현장여건 및 장비의 작업능력, 작업반경 등에 따라 적절한 장비를 선택하여 적용한다.

■ OA02* 배사관 부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OA020.41000	배사관부설및철거 (해상관)	D760㎜×6m (양묘선 89.5kw)	본	122,144	89%
OA020.51000	배사관부설및철거 (해저관)	D760㎜×6m (양묘선 89.5kw)	본	84,544	95%
OA020.61000	배사관부설및철거 (육상관)	D760㎜×6m	본	85,298	100%
OA021.21000	배사관조립및해체 (해저관)	D760㎜×6m	본	81,400	100%

【단가정의】

① 이 단가는 배사관의 부설 및 철거에 소요되는 비용이다.

② 육상관의 본당 소요비용에는 부설 및 철거를 위한 노무비를 포함하며, 해상관과 해저관은 부설 및 철거에 필요한 장비(양묘선 89.5kw) 및 인력의 비용이다.

③ 해상관 및 해저관은 대선적재 및 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB0**사석 덤프 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB002.11000	사석덤프적재	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	1,774	28%

【단가정의】

① 이 단가는 사석을 덤프트럭에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OB0** 사석 투하

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB010.11000	사석투하(육상수상)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	1,795	33%
OB020.10000	사석투하(육상수중)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥), 잠수조)	㎥	4,983	64%
OB020.11000	사석투하(육상수중:망태)	각종 (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	9,895	68%
OB030.11000	사석투하(해상수상)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	1,789	33%
OB040.11000	사석투하(해상수중)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥), 잠수조)	㎥	3,724	64%
OB040.21000	사석투하(해상수중)	각종 (굴삭기(무한궤도 2.0㎥, 잠수조)	㎥	4,747	60%

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 도착한 사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

③ 해상투하에서 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

④ 사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB00* 사석투하정리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB001.11000	사석투하정리	각종 (불도저 19톤)	㎥	413	30%
OB001.21000	사석투하정리	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	950	27%

【단가정의】

① 이 단가는 공사현장에 덤프트럭으로 투하된 사석을 정리하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

■ OB0** 사석 제거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB050.11000	사석제거(육상수상)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	1,753	28%
OB050.21000	사석제거(육상수중)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥), 잠수조)	㎥	2,748	58%
OB060.11000	사석제거(해상수상)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	1,879	25%
OB060.21000	사석제거(해상수중)	각종 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥), 잠수조)	㎥	4,112	57%

【단가정의】

① 이 단가는 사석을 육상 또는 해상에서 제거하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 각종 규격은 규격석(0.015~0.03㎥급), 준규격석(0.001~0.03㎥급) 및 비규격석(0.03㎥급이하)을 의미한다. 단, 피복석은 제외한다.

③ 사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB30* 피복석 덤프 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB300.11000	피복석덤프적재	0.1~0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,679	74%
OB300.21000	피복석덤프적재	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,811	73%
OB300.31000	피복석덤프적재	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤)	㎥	5,184	74%

【단가정의】

① 이 단가는 피복석을 덤프트럭에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OB30* 피복석 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB301.22000	피복석대선적재	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	3,384	77%
OB301.31000	피복석대선적재	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,933	75%
OB301.41000	피복석대선적재	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,974	75%

【단가정의】

① 이 단가는 피복석을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OB32* 피복석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB320.01000	피복석투하(육상수상)	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	3,974	69%
OB320.02000	피복석투하(육상수상)	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 25톤)	㎥	5,582	65%
OB320.03000	피복석투하(육상수상)	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,147	68%
OB320.04000	피복석투하(육상수상)	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤)	㎥	4,255	67%
OB320.12000	피복석투하(육상수중)	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	6,007	80%
OB320.11000	피복석투하(육상수중)	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	9,296	72%
OB320.21000	피복석투하(육상수중)	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	8,209	79%
OB320.32000	피복석투하(육상수중)	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	8,330	74%
OB320.31000	피복석투하(육상수중)	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 25톤, 잠수조)	㎥	9,653	68%

【단가정의】

① 이 단가는 현장에 도착한 피복석을 육상에서 수상 또는 수중으로 투하하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB3** 피복석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB330.11000	피복석투하(해상수상)	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	7,693	76%
OB330.21000	피복석투하(해상수상)	0.5 ~ 0.7㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	8,000	76%
OB330.31000	피복석투하(해상수상)	0.8 ~ 1.0㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	8,184	76%
OB340.11000	피복석투하(해상수중)	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	9,470	83%
OB340.21000	피복석투하(해상수중)	0.5 ~ 0.7㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	11,631	83%
OB340.31000	피복석투하(해상수중)	0.8 ~ 1.0㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	11,802	82%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 피복석을 수상 또는 수중 투하하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB36* 피복석 제거(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB360.11000	피복석제거(육상수상)	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤)	㎥	3,545	74%
OB360.21000	피복석제거(육상수상)	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤)	㎥	3,704	72%
OB360.31000	피복석제거(육상수상)	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤)	㎥	3,799	74%
OB361.11000	피복석제거(육상수중)	0.1 ~ 0.4㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	6,410	77%
OB361.21000	피복석제거(육상수중)	0.5 ~ 0.7㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	6,568	75%
OB361.31000	피복석제거(육상수중)	0.8 ~ 1.0㎥ (크레인 10톤, 잠수조)	㎥	6,664	77%

【단가정의】

① 이 단가는 수상 또는 수중에 투하된 피복석을 육상에서 제거하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB37* 피복석 제거(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB371.11000	피복석제거(해상수상)	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	5,575	77%
OB371.21000	피복석제거(해상수상)	0.5 ~ 0.7㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	5,799	76%
OB371.31000	피복석제거(해상수상)	0.8 ~ 1.0㎥ (조합기중기선 10톤)	㎥	5,932	76%
OB370.21000	피복석제거(해상수중)	0.1 ~ 0.4㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	9,055	80%
OB370.31000	피복석제거(해상수중)	0.5 ~ 0.7㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	9,305	78%
OB370.41000	피복석제거(해상수중)	0.8 ~ 1.0㎥ (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎥	9,453	78%

【단가정의】

① 이 단가는 수상 또는 수중에 투하된 피복석을 해상에서 제거하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 피복석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB4** 필터사석 투하(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB410.11000	필터사석투하(육상수상)	D=100㎜ 이하 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	899	38%
OB420.11000	필터사석투하(육상수중)	D=100㎜ 이하 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥), 잠수조)	㎥	3,979	62%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 필터사석을 수상 또는 수중에 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 필터사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OB4** 필터사석 투하(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OB430.11000	필터사석투하(해상수상)	D=100㎜ 이하 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥))	㎥	1,190	36%
OB440.11000	필터사석투하(해상수중)	D=100㎜ 이하 (굴삭기(무한궤도 1.0㎥), 잠수조)	㎥	4,058	68%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 필터사석을 수상 또는 수중 투하하는데 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 필터사석 운반비용은 별도 계상한다.

■ OC1** 사석기초고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC110.11000	기초고르기	수상	㎡	10,984	100%
OC120.11000	기초고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	56,156	85%

■ OC*** 사석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC210.11000	사석속고르기	수상	㎡	9,267	100%
OC520.11000	사석속고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	23,044	85%

■ OC3** 피복석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC310.01000	피복석고르기(육상수상)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	17,555	79%
OC310.02000	피복석고르기(육상수상)	0.6~1.0㎥ 이하, (크레인 10톤)	㎡	17,555	78%
OC310.11000	피복석고르기(육상수중)	0.5㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (크레인 10톤, 잠수조)	㎡	48,101	73%
OC310.12000	피복석고르기(육상수중)	0.6~1.0㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (크레인 25톤, 잠수조)	㎡	56,865	60%
OC330.01000	피복석고르기(해상수상)	0.2㎥ 이하 (이우선 1톤)	㎡	20,074	96%
OC330.02000	피복석고르기(해상수상)	0.3~0.5㎥ 이하 (이우선 3톤)	㎡	20,772	95%
OC330.03000	피복석고르기(해상수상)	0.6~1.0㎥ 이하, (조합기중기선 10톤)	㎡	32,982	69%
OC340.11000	피복석고르기(해상수중)	0.2㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (이우선 1톤, 잠수조)	㎡	43,652	87%
OC340.12000	피복석고르기(해상수중)	0.3~0.5㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (이우선 3톤, 잠수조)	㎡	45,791	87%
OC340.13000	피복석고르기(해상수중)	0.6~1.0㎥ 이하, 수중(H=0~15m) (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎡	56,597	79%

【단가정의】

① 해상의 피복석고르기는 예선과 피예인 노력비를 별도 계상한다.

■ OC4** 피복석속고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC410.11000	피복석속고르기(육상수상)	0.5㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	21,303	78%
OC410.12000	피복석속고르기(육상수상)	0.6~1.0㎥ 이하 (크레인 10톤)	㎡	21,303	78%
OC420.12000	피복석속고르기(육상수중)	0.5㎥ 이하 수중(H=0~15m) (크레인 10톤, 잠수조)	㎡	43,605	75%
OC420.13000	피복석속고르기(육상수중)	0.6~1.0㎥ 이하 수중(H=0~15m) (크레인 25톤, 잠수조)	㎡	52,423	58%
OC430.11000	피복석속고르기(해상수상)	0.2㎥ 이하 (이우선 1톤)	㎡	17,469	95%
OC430.21000	피복석속고르기(해상수상)	0.3~0.5㎥ 이하 (이우선 3톤)	㎡	18,109	91%
OC430.31000	피복석속고르기(해상수상)	0.6~1.0㎥ 이하 (조합기중기선 10톤)	㎡	24,907	71%
OC420.11000	피복석속고르기(해상수중)	0.2㎥ 이하 수중(H=0~15m) (이우선 1톤, 잠수조)	㎡	41,304	87%
OC420.21000	피복석속고르기(해상수중)	0.3~0.5㎥ 이하 수중(H=0~15m) (이우선 3톤, 잠수조)	㎡	42,203	86%
OC420.31000	피복석속고르기(해상수중)	0.6~1.0㎥ 이하 수중(H=0~15m) (조합기중기선 10톤, 잠수조)	㎡	47,676	75%

【단가정의】

① 해상의 피복석속고르기는 예선과 피예인 노력비를 별도 계상한다.

■ OC7** 필터사석고르기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OC710.11000	필터사석고르기	수상	㎡	829	100%
OC720.11000	필터사석고르기	수중(H=0~15m) (잠수조)	㎡	12,200	86%

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (유로폼)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.11000	유로폼	벽체, 0~7m 미만	㎡	16,237	84%

【단가정의】

① 이 단가는 상치콘크리트, 블록 및 케이슨 등의 제작을 위해 필요한 유로폼의 제작 및 설치에 소요되는 비용이다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (콘크리트타설)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.21000	무근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	㎥	11,399	64%
OD000.31000	철근콘크리트타설 /펌프카	슬럼프 8~12㎝	㎥	11,812	64%
OD000.71000	콘크리트타설	소형구조물	㎥	35,673	100%

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 콘크리트 타설에 소요되는 비용이다.

② 단, 레미콘 재료비와 양생비용은 별도 계상한다.

③ 소형구조물은 소량의 콘크리트 구조물(인력비빔 3㎥ 내외, 기계비빔 10㎥ 내외)이 산재되어 있는 경우를 말한다.

■ OD00* 블록 및 케이슨제작 등 (철근가공 및 조립)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.41000	철근가공 및 조립	간단	ton	373,357	98%
OD000.51000	철근가공 및 조립	보통	ton	401,584	98%
OD000.81000	철근가공 및 조립	복잡	ton	493,928	93%

【단가정의】

① 이 단가는 블록 및 케이슨, 상치콘크리트 등의 제작을 위해 필요한 철근의 현장내 소운반, 절단, 가공 및 조립비용을 포함한다.

② 단, 철근 재료비와 현장까지의 운반비는 별도 계상한다.

③ 이 단가는 철근의 사용고재가 감액되어 있다.

④ 수직고 7m 이상에서 크레인 등 장비사용 시 기계경비는 별도 계상한다.

⑤ 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10㎥미만)에서는 노무비를 30%까지 가산할 수 있다.

【단가보정】

① 단일공사에 있어 “철근가공 및 조립”의 전체수량이 10ton 미만일 경우 위 단가의 115%를 적용한다.

■ OD00* 비닐 깔기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD000.61000	비닐깔기	P.E 필름 (T=0.1㎜)	㎡	224	100%

【단가정의】

① 이 단가는 블록, 케이슨 등의 제작을 위한 비닐깔기에 소요되는 비용이다.

② 비닐 재료비는 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 이적 및 적재(육상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD404.01000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	15,596	66%
OD404.11000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	23,450	59%
OD404.21000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	10~15톤 미만 (크레인 20톤)	개	29,057	53%
OD404.31000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	15~20톤 미만 (크레인 25톤)	개	34,405	50%
OD404.41000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	45,889	41%
OD404.42000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	25~30톤 미만 (크레인 40톤)	개	52,350	41%
OD404.43000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	30~35톤 미만 (크레인 50톤)	개	64,111	36%
OD404.51000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	35~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	78,063	36%
OD404.61000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	98,345	33%
OD404.71000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	104,540	33%
OD404.81000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	139,111	25%
OD404.91000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	139,111	25%
OD404.92000	이적및적재 (트럭트랙터및트레일러)	80~100톤 미만 (크레인 150톤)	개	174,147	20%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD403.01000	블록대선적재	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	10,027	74%
OD403.12000	블록대선적재	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	14,667	67%
OD403.11000	블록대선적재	5~10톤 미만 (크레인 20톤)	개	18,351	66%
OD403.21000	블록대선적재	10~15톤 미만 (크레인 20톤)	개	19,786	62%
OD403.31000	블록대선적재	15~20톤 미만 (크레인 25톤)	개	23,931	60%
OD403.41000	블록대선적재	20~25톤 미만 (크레인 30톤)	개	26,149	55%
OD403.42000	블록대선적재	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	30,771	51%
OD403.43000	블록대선적재	25~30톤 미만 (크레인 40톤)	개	31,451	51%
OD403.44000	블록대선적재	30~35톤 미만 (크레인 50톤)	개	37,692	46%
OD403.51000	블록대선적재	35~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	37,692	45%
OD403.62000	블록대선적재	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	49,115	42%
OD403.61000	블록대선적재	40~45톤 미만 (크레인 100톤)	개	71,035	34%
OD403.71000	블록대선적재	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	55,100	42%
OD403.82000	블록대선적재	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	79,716	33%
OD403.81000	블록대선적재	55~65톤 미만 (크레인 150톤)	개	96,898	27%
OD403.92000	블록대선적재	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	88,550	33%
OD403.91000	블록대선적재	65~80톤 미만 (크레인 150톤)	개	103,646	27%
OD403.93000	블록대선적재	80~100톤 미만 (크레인 150톤)	개	110,560	27%

【단가정의】

① 이 단가는 콘크리트 블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 이적 및 적재(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD400.01000	이적및대선적재	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	22,414	76%
OD400.11000	이적및대선적재	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	32,334	69%
OD400.21000	이적및대선적재	10~15톤 미만 (크레인 20톤)	개	38,990	64%
OD400.31000	이적및대선적재	15~20톤 미만 (크레인 25톤)	개	45,460	61%
OD400.41000	이적및대선적재	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	58,234	52%
OD400.42000	이적및대선적재	25~30톤 미만 (크레인 40톤)	개	64,916	51%
OD400.43000	이적및대선적재	30~35톤 미만 (크레인 50톤)	개	77,834	46%
OD400.51000	이적및대선적재	35~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	90,543	44%
OD400.61000	이적및대선적재	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	100,150	42%
OD400.71000	이적및대선적재	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	104,851	42%
OD400.81000	이적및대선적재	55~65톤 미만 (크레인 80톤)	개	147,981	37%
OD400.82000	이적및대선적재	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	162,729	34%
OD400.91000	이적및대선적재	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	167,558	36%
OD400.92000	이적및대선적재	80~100톤 미만 (크레인 150톤)	개	198,965	28%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD40* 콘크리트 블록의 전치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD401.21000	블록전치(1회)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	11,626	78%
OD401.31000	블록전치(1회)	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	17,004	70%
OD401.41000	블록전치(1회)	10~15톤 미만 (크레인 20톤)	개	18,958	63%
OD401.42000	블록전치(1회)	15~20톤 미만 (크레인 25톤)	개	22,154	60%
OD401.51000	블록전치(1회)	15~20톤 미만 (크레인 35톤)	개	26,269	53%
OD401.61000	블록전치(1회)	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	31,367	52%
OD401.62000	블록전치(1회)	25~30톤 미만 (크레인 40톤)	개	32,718	51%
OD401.63000	블록전치(1회)	30~35톤 미만 (크레인 50톤)	개	39,212	46%
OD401.71000	블록전치(1회)	35~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	39,313	44%
OD401.81000	블록전치(1회)	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	52,112	43%
OD401.91000	블록전치(1회)	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	58,463	42%
OD402.01000	블록전치(1회)	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	71,981	35%
OD402.11000	블록전치(1회)	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	80,899	34%
OD402.21000	블록전치(1회)	80~100톤 미만 (크레인 150톤)	개	98,915	28%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 콘크리트 블록을 전치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD01* 콘크리트 블록 거치(육상수상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD013.01000	블록거치(육상수상)	5톤 미만 (크레인 10톤)	개	45,301	83%
OD013.11000	블록거치(육상수상)	5~10톤 미만 (크레인 15톤)	개	52,661	69%
OD013.21000	블록거치(육상수상)	10~15톤 미만 (크레인 20톤)	개	78,662	69%
OD013.31000	블록거치(육상수상)	15~20톤 미만 (크레인 25톤)	개	98,406	67%
OD013.41000	블록거치(육상수상)	20~25톤 미만 (크레인 35톤)	개	195,382	66%
OD013.42000	블록거치(육상수상)	25~30톤 미만 (크레인 40톤)	개	198,617	65%
OD013.43000	블록거치(육상수상)	30~35톤 미만 (크레인 50톤)	개	250,263	61%
OD013.51000	블록거치(육상수상)	35~40톤 미만 (크레인 50톤)	개	250,263	61%
OD013.61000	블록거치(육상수상)	40~45톤 미만 (크레인 70톤)	개	265,792	57%
OD013.71000	블록거치(육상수상)	45~55톤 미만 (크레인 70톤)	개	265,792	57%
OD013.81000	블록거치(육상수상)	55~65톤 미만 (크레인 100톤)	개	314,496	48%
OD013.91000	블록거치(육상수상)	65~80톤 미만 (크레인 100톤)	개	314,496	48%
OD013.92000	블록거치(육상수상)	80~100톤 미만 (크레인 150톤)	개	369,396	41%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수상 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD01* 콘크리트 블록 거치(육상수중)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD023.01000	블록거치(육상수중)	5톤 미만 (크레인 10톤, 잠수조)	개	59,147	75%
OD023.11000	블록거치(육상수중)	5~10톤 미만 (크레인 15톤, 잠수조)	개	72,949	70%
OD023.21000	블록거치(육상수중)	10~15톤 미만 (크레인 20톤, 잠수조)	개	105,022	69%
OD023.31000	블록거치(육상수중)	15~20톤 미만 (크레인 25톤, 잠수조)	개	126,588	67%
OD023.41000	블록거치(육상수중)	20~25톤 미만 (크레인 35톤, 잠수조)	개	223,925	66%
OD023.42000	블록거치(육상수중)	25~30톤 미만 (크레인 40톤, 잠수조)	개	226,906	65%
OD023.43000	블록거치(육상수중)	30~35톤 미만 (크레인 50톤, 잠수조)	개	301,575	61%
OD023.51000	블록거치(육상수중)	35~40톤 미만 (크레인 50톤, 잠수조)	개	301,575	61%
OD023.61000	블록거치(육상수중)	40~45톤 미만 (크레인 70톤, 잠수조)	개	316,867	58%
OD023.71000	블록거치(육상수중)	45~55톤 미만 (크레인 70톤, 잠수조)	개	316,867	58%
OD023.81000	블록거치(육상수중)	55~65톤 미만 (크레인 100톤, 잠수조)	개	364,832	50%
OD023.91000	블록거치(육상수중)	65~80톤 미만 (크레인 100톤, 잠수조)	개	364,832	50%
OD023.92000	블록거치(육상수중)	80~100톤 미만 (크레인 150톤, 잠수조)	개	418,897	44%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수중 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD0** 콘크리트 블록 거치(해상수상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD033.01000	블록거치(해상수상)	5톤 미만 (조합기중기선 10톤)	개	49,103	76%
OD033.11000	블록거치(해상수상)	5~10톤 미만 (조합기중기선 20톤)	개	68,187	66%
OD033.21000	블록거치(해상수상)	10~15톤 미만 (조합기중기선 30톤)	개	113,145	67%
OD033.31000	블록거치(해상수상)	15~20톤 미만 (조합기중기선 40톤)	개	164,523	63%
OD033.41000	블록거치(해상수상)	20~25톤 미만 (조합기중기선 50톤)	개	257,171	64%
OD033.42000	블록거치(해상수상)	25~30톤 미만 (조합기중기선 70톤)	개	272,553	61%
OD033.43000	블록거치(해상수상)	30~35톤 미만 (조합기중기선 70톤)	개	319,078	61%
OD033.51000	블록거치(해상수상)	35~40톤 미만 (조합기중기선 70톤)	개	363,972	61%
OD033.52000	블록거치(해상수상)	35~40톤 미만 (조합기중기선 80톤)	개	363,972	56%
OD033.61000	블록거치(해상수상)	40~45톤 미만 (조합기중기선 100톤)	개	372,096	52%
OD033.71000	블록거치(해상수상)	45~55톤 미만 (조합기중기선 150톤)	개	427,317	45%
OD033.81000	블록거치(해상수상)	55~65톤 미만 (조합기중기선 150톤)	개	427,317	45%
OD033.91000	블록거치(해상수상)	65~80톤 미만 (조합기중기선 150톤)	개	427,317	45%
OD033.92000	블록거치(해상수상)	80~100톤 미만 (조합기중기선 200톤)	개	515,725	42%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수상 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD0** 콘크리트 블록 거치(해상수중)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD043.02000	블록거치(해상수중)	5톤 미만 (조합기중기선 10톤, 잠수조)	개	69,373	75%
OD043.01000	블록거치(해상수중)	5톤 미만 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	86,003	71%
OD043.11000	블록거치(해상수중)	5~10톤 미만 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	99,214	71%
OD043.12000	블록거치(해상수중)	5~10톤 미만 (조합기중기선 20톤, 잠수조)	개	100,085	68%
OD043.21000	블록거치(해상수중)	10~15톤 미만 (조합기중기선 25톤, 잠수조)	개	144,600	68%
OD043.22000	블록거치(해상수중)	10~15톤 미만 (조합기중기선 30톤, 잠수조)	개	145,649	67%
OD043.31000	블록거치(해상수중)	15~20톤 미만 (조합기중기선 40톤, 잠수조)	개	206,031	63%
OD043.41000	블록거치(해상수중)	20~25톤 미만 (조합기중기선 50톤, 잠수조)	개	327,109	64%
OD043.42000	블록거치(해상수중)	25~30톤 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	333,124	61%
OD043.43000	블록거치(해상수중)	30~35톤 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	367,510	61%
OD043.51000	블록거치(해상수중)	35~40톤 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	436,963	61%
OD043.52000	블록거치(해상수중)	35~40톤 미만 (조합기중기선 80톤, 잠수조)	개	438,008	57%
OD043.61000	블록거치(해상수중)	40~45톤 미만 (조합기중기선 80톤, 잠수조)	개	453,653	57%
OD043.62000	블록거치(해상수중)	40~45톤 미만 (조합기중기선 100톤, 잠수조)	개	453,653	53%
OD043.71000	블록거치(해상수중)	45~55톤 미만 (조합기중기선 100톤, 잠수조)	개	498,287	53%
OD043.72000	블록거치(해상수중)	45~55톤 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	499,873	47%
OD043.81000	블록거치(해상수중)	55~65톤 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	561,118	47%
OD043.91000	블록거치(해상수중)	65~80톤 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	564,309	47%
OD043.92000	블록거치(해상수중)	80~100톤 미만 (조합기중기선 200톤, 잠수조)	개	656,611	44%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 콘크리트 블록을 수중 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 콘크리트 블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD3** 소파블록 제작

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD300.01000	T.T.P 제작	2톤급	개	77,178	89%
OD300.02000	T.T.P 제작	3.2톤급	개	119,067	91%
OD300.03000	T.T.P 제작	4톤급	개	128,168	90%
OD300.04000	T.T.P 제작	5톤급	개	151,688	90%
OD300.05000	T.T.P 제작	6.3톤급	개	185,838	89%
OD300.06000	T.T.P 제작	8톤급	개	225,555	89%
OD300.11000	T.T.P 제작	10톤급	개	267,468	89%
OD300.12000	T.T.P 제작	12.5톤급	개	318,793	89%
OD300.13000	T.T.P 제작	16톤급	개	370,925	89%
OD300.21000	T.T.P 제작	20톤급	개	455,033	88%
OD300.22000	T.T.P 제작	25톤급	개	553,297	88%
OD300.31000	T.T.P 제작	32톤급	개	632,493	87%
OD300.41000	T.T.P 제작	40톤급	개	811,995	87%
OD300.51000	T.T.P 제작	50톤급	개	933,267	87%
OD300.61000	T.T.P 제작	64톤급	개	1,100,327	86%

【단가정의】

① 이 단가는 T.T.P 제작에 필요한 가설재(철재거푸집, 강관비계 등) 설치 및 해체, 콘크리트타설과 양생에 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 전치 및 운반비용은 별도 계상한다.

③ 레미콘 재료비는 별도 계상한다.

■ OD30* 소파블록 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD303.01000	소파블록대선적재	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	11,626	77%
OD303.11000	소파블록대선적재	5~10톤급 미만 (크레인 15톤)	개	15,561	68%
OD303.22000	소파블록대선적재	10~15톤급 미만 (크레인 20톤)	개	18,893	63%
OD303.21000	소파블록대선적재	10~15톤급 미만 (크레인 25톤)	개	21,943	63%
OD303.31000	소파블록대선적재	15~20톤급 미만 (크레인 25톤)	개	22,088	59%
OD303.41000	소파블록대선적재	20~25톤급 미만 (크레인 35톤)	개	28,429	51%
OD303.42000	소파블록대선적재	25~30톤급 미만 (크레인 40톤)	개	32,611	51%
OD303.43000	소파블록대선적재	30~35톤급 미만 (크레인 50톤)	개	39,079	46%
OD303.51000	소파블록대선적재	35~40톤급 미만 (크레인 50톤)	개	41,988	46%
OD303.61000	소파블록대선적재	40~45톤급 미만 (크레인 70톤)	개	48,861	42%
OD303.71000	소파블록대선적재	45~55톤급 미만 (크레인 70톤)	개	55,309	42%
OD303.81000	소파블록대선적재	55~65톤급 미만 (크레인 100톤)	개	76,838	34%
OD303.91000	소파블록대선적재	65~80톤급 미만 (크레인 100톤)	개	80,927	34%
OD303.92000	소파블록대선적재	80~100톤급 미만 (크레인 150톤)	개	98,722	28%

【단가정의】

① 이 단가는 소파블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 소파블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 소파블록의 이적 및 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD301.31000	소파블록이적및덤프적재	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	24,226	78%
OD302.11000	소파블록이적및트레일러적재	5~10톤급 미만 (크레인 15톤)	개	31,463	68%
OD302.21000	소파블록이적및트레일러적재	10~15톤급 미만 (크레인 20톤)	개	37,972	63%
OD302.31000	소파블록이적및트레일러적재	15~20톤급 미만 (크레인 25톤)	개	44,298	60%
OD302.41000	소파블록이적및트레일러적재	20~25톤급 미만 (크레인 35톤)	개	56,764	52%
OD302.42000	소파블록이적및트레일러적재	25~30톤급 미만 (크레인 40톤)	개	63,253	50%
OD302.43000	소파블록이적및트레일러적재	30~35톤급 미만 (크레인 50톤)	개	75,829	45%
OD302.51000	소파블록이적및트레일러적재	35~40톤급 미만 (크레인 50톤)	개	81,853	45%
OD302.61000	소파블록이적및트레일러적재	40~45톤급 미만 (크레인 70톤)	개	95,204	42%
OD302.71000	소파블록이적및트레일러적재	45~55톤급 미만 (크레인 70톤)	개	107,880	42%
OD302.81000	소파블록이적및트레일러적재	55~65톤급 미만 (크레인 100톤)	개	151,539	34%
OD302.91000	소파블록이적및트레일러적재	65~80톤급 미만 (크레인 100톤)	개	159,117	34%
OD302.92000	소파블록이적및트레일러적재	80~100톤급 미만 (크레인 150톤)	개	194,105	28%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 소파블록을 이적 및 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 소파블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD30* 소파블록의 전치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD301.32000	소파블록전치(1회)	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	11,626	78%
OD301.51000	소파블록전치(1회)	5~10톤급 미만 (크레인 15톤)	개	15,950	68%
OD301.61000	소파블록전치(1회)	10~15톤급 미만 (크레인 15톤)	개	19,322	71%
OD301.62000	소파블록전치(1회)	10~15톤급 미만 (크레인 20톤)	개	19,365	63%
OD301.71000	소파블록전치(1회)	15~20톤급 미만 (크레인 25톤)	개	22,641	59%
OD301.81000	소파블록전치(1회)	20~25톤급 미만 (크레인 35톤)	개	31,367	51%
OD301.82000	소파블록전치(1회)	25~30톤급 미만 (크레인 40톤)	개	33,426	51%
OD301.83000	소파블록전치(1회)	30~35톤급 미만 (크레인 50톤)	개	40,057	46%
OD301.84000	소파블록전치(1회)	35~40톤급 미만 (크레인 50톤)	개	43,038	46%
OD301.85000	소파블록전치(1회)	40~45톤급 미만 (크레인 70톤)	개	50,083	42%
OD301.86000	소파블록전치(1회)	45~55톤급 미만 (크레인 70톤)	개	56,692	42%
OD301.87000	소파블록전치(1회)	55~65톤급 미만 (크레인 100톤)	개	78,760	34%
OD301.91000	소파블록전치(1회)	65~80톤급 미만 (크레인 100톤)	개	82,950	34%
OD301.92000	소파블록전치(1회)	80~100톤급 미만 (크레인 150톤)	개	101,191	28%

【단가정의】

① 이 단가는 제작된 소파블록을 전치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 소파블록 제작비용은 별도 계상한다.

■ OD31* 소파블록 거치(육상수상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD313.01000	소파블록거치(육상수상)	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	30,270	72%
OD313.11000	소파블록거치(육상수상)	5~10톤급 미만 (크레인 15톤)	개	43,886	65%
OD313.21000	소파블록거치(육상수상)	10~15톤급 미만 (크레인 20톤)	개	54,360	60%
OD313.31000	소파블록거치(육상수상)	15~20톤급 미만 (크레인 25톤)	개	66,956	57%
OD313.41000	소파블록거치(육상수상)	20~25톤급 미만 (크레인 35톤)	개	100,136	56%
OD313.42000	소파블록거치(육상수상)	25~30톤급 미만 (크레인 40톤)	개	102,260	55%
OD313.43000	소파블록거치(육상수상)	30~35톤급 미만 (크레인 50톤)	개	123,979	50%
OD313.51000	소파블록거치(육상수상)	35~40톤급 미만 (크레인 50톤)	개	127,405	51%
OD313.61000	소파블록거치(육상수상)	40~45톤급 미만 (크레인 70톤)	개	137,456	47%
OD313.71000	소파블록거치(육상수상)	45~55톤급 미만 (크레인 70톤)	개	140,882	49%
OD313.81000	소파블록거치(육상수상)	55~65톤급 미만 (크레인 100톤)	개	168,314	39%
OD313.91000	소파블록거치(육상수상)	65~80톤급 미만 (크레인 100톤)	개	171,740	40%
OD313.92000	소파블록거치(육상수상)	80~100톤급 미만 (크레인 150톤)	개	199,056	31%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 소파블록을 수상 거치하는데 소요되는 비용이다.

② 소파블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD32* 소파블록 거치(육상수중)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD323.01000	소파블록거치(육상수중)	5톤급 미만 (크레인 10톤)	개	48,146	74%
OD323.11000	소파블록거치(육상수중)	5~10톤급 미만 (크레인 15톤)	개	69,959	69%
OD323.21000	소파블록거치(육상수중)	10~15톤급 미만 (크레인 20톤)	개	86,381	65%
OD323.31000	소파블록거치(육상수중)	15~20톤급 미만 (크레인 25톤)	개	107,777	63%
OD323.41000	소파블록거치(육상수중)	20~25톤급 미만 (크레인 35톤)	개	142,332	58%
OD323.42000	소파블록거치(육상수중)	25~30톤급 미만 (크레인 40톤)	개	148,548	58%
OD323.43000	소파블록거치(육상수중)	30~35톤급 미만 (크레인 50톤)	개	203,047	57%
OD323.51000	소파블록거치(육상수중)	35~40톤급 미만 (크레인 50톤)	개	207,205	58%
OD323.61000	소파블록거치(육상수중)	40~45톤급 미만 (크레인 70톤)	개	215,243	53%
OD323.71000	소파블록거치(육상수중)	45~55톤급 미만 (크레인 70톤)	개	219,401	54%
OD323.81000	소파블록거치(육상수중)	55~65톤급 미만 (크레인 100톤)	개	252,692	46%
OD323.91000	소파블록거치(육상수중)	65~80톤급 미만 (크레인 100톤)	개	256,850	46%
OD323.92000	소파블록거치(육상수중)	80~100톤급 미만 (크레인 150톤)	개	294,160	39%

【단가정의】

① 이 단가는 육상현장에 도착한 소파블록을 수중 거치하는데 소요되는 비용이다.

② 소파블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD33* 소파블록 거치(해상수상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD333.01000	소파블록거치(해상수상)	5톤급 미만 (조합기중기선 10톤)	개	36,458	73%
OD333.11000	소파블록거치(해상수상)	5~10톤급 미만 (조합기중기선 20톤)	개	55,395	63%
OD333.21000	소파블록거치(해상수상)	10~15톤급 미만 (조합기중기선 30톤)	개	81,175	60%
OD333.31000	소파블록거치(해상수상)	15~20톤급 미만 (조합기중기선 40톤)	개	102,074	56%
OD333.41000	소파블록거치(해상수상)	20~25톤급 미만 (조합기중기선 50톤)	개	134,504	56%
OD333.42000	소파블록거치(해상수상)	25~30톤급 미만 (조합기중기선 70톤)	개	144,551	52%
OD333.43000	소파블록거치(해상수상)	30~35톤급 미만 (조합기중기선 70톤)	개	159,428	52%
OD333.51000	소파블록거치(해상수상)	35~40톤급 미만 (조합기중기선 80톤)	개	176,791	47%
OD333.61000	소파블록거치(해상수상)	40~45톤급 미만 (조합기중기선 100톤)	개	191,452	44%
OD333.71000	소파블록거치(해상수상)	45~55톤급 미만 (조합기중기선 150톤)	개	217,680	35%
OD333.81000	소파블록거치(해상수상)	55~65톤급 미만 (조합기중기선 150톤)	개	224,261	37%
OD333.91000	소파블록거치(해상수상)	65~80톤급 미만 (조합기중기선 150톤)	개	230,840	39%
OD333.92000	소파블록거치(해상수상)	80~100톤급 미만 (조합기중기선 200톤)	개	277,417	35%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 소파블록을 수상 거치하는데 소요되는 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 소파블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OD34* 소파블록 거치(해상수중)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OD343.11000	소파블록거치(해상수중)	5톤급 미만 (조합기중기선 10톤, 잠수조)	개	64,099	81%
OD343.21000	소파블록거치(해상수중)	5~10톤급 미만 (조합기중기선 20톤, 잠수조)	개	83,763	67%
OD343.31000	소파블록거치(해상수중)	10~15톤급 미만 (조합기중기선 30톤, 잠수조)	개	118,426	64%
OD343.41000	소파블록거치(해상수중)	15~20톤급 미만 (조합기중기선 40톤, 잠수조)	개	150,895	60%
OD343.42000	소파블록거치(해상수중)	20~25톤급 미만 (조합기중기선 50톤, 잠수조)	개	189,957	59%
OD343.43000	소파블록거치(해상수중)	25~30톤급 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	202,144	55%
OD343.51000	소파블록거치(해상수중)	30~35톤급 미만 (조합기중기선 70톤, 잠수조)	개	249,580	57%
OD343.61000	소파블록거치(해상수중)	35~40톤급 미만 (조합기중기선 80톤, 잠수조)	개	271,135	53%
OD343.71000	소파블록거치(해상수중)	40~45톤급 미만 (조합기중기선 100톤, 잠수조)	개	278,278	50%
OD343.72000	소파블록거치(해상수중)	45~55톤급 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	321,900	42%
OD343.81000	소파블록거치(해상수중)	55~65톤급 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	330,069	43%
OD343.91000	소파블록거치(해상수중)	65~80톤급 미만 (조합기중기선 150톤, 잠수조)	개	338,239	45%
OD343.92000	소파블록거치(해상수중)	80~100톤급 미만 (조합기중기선 200톤, 잠수조)	개	396,062	41%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 소파블록을 수중 거치하는데 소요되는 비용이다.

② 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

③ 소파블록 운반비용은 별도 계상한다.

■ OI10* 오탁방지막 대선 적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI100.11000	오탁방지막대선적재	h=3~5m, 1경간=20m (크레인 10톤)	경간	33,982	67%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 앵카블럭 제작 및 운반 비용은 별도 계상한다.

■ OI11* 오탁방지막 조립 및 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI110.11000	오탁방지막조립및설치	h=3~5m, 1경간=20m (조합기중기선 10톤, 잠수조)	경간	135,545	80%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 조립 및 설치에 필요한 해상장비비 및 소요비용이 포함되며 주자재의 재료비는 별도 계상한다.

② 단, 앵커블록 제작 및 설치비는 별도 계상한다.

③ 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

■ OI12* 오탁방지막 해체 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI120.11000	오탁방지막해체및철거	h=3~5m, 1경간=20m (조합기중기선 10톤, 잠수조)	경간	145,212	82%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 해체 및 철거에 필요한 해상장비비 및 소요비용이 포함된다.

② 단, 앵커블록의 해체 및 철거비는 별도 계상한다.

③ 예선과 피예인 노력비는 별도 계상한다.

■ OI14* 오탁방지막 유지관리

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI140.11000	오탁방지막유지관리	예선(30kw), 잠수조	회	746,697	81%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막체의 유지관리에 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

② 유지관리 점검은 1일당, 55 경간 이하를 기준으로 한다.

■ OI31* 앵커블록 설치 및 철거

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI310.01000	앵커블록(돌망태) 조립및설치	조력인부	개	5,075	100%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막의 설치 시 필요한 앵커블록(돌망태)의 조립 및 설치에 소요되는 비용이다.

■ OI32* 앵커블록 석재담기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI320.01000	앵커블록(돌망태) 석재담기	굴삭기(무한궤도 1.0㎥)	개	14,782	95%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막의 설치 시 필요한 앵커블록(돌망태)을 망태담기 하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OI33* 앵커블록 대선적재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI330.01000	앵커블록 대선적재	크레인 10톤	개	9,681	64%

【단가정의】

① 이 단가는 오탁방지막의 설치 시 필요한 앵커블록을 대선에 적재하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OI34* 앵커블록 거치(해상)

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OI340.01000	앵커블록거치	수중 (조합기중기선 15톤, 잠수조)	개	108,933	73%

【단가정의】

① 이 단가는 해상현장에 도착한 오탁방지막 설치용 앵커블록을 수중 거치하는데 필요한 장비 및 인력의 비용이다.

■ OG20** 고무 방충재

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OG200.11000	고무방충재설치	각종 (크레인 10톤)	개	143,847	69%

【단가정의】

① 이 단가는 고무방충재(V형, O형, BP형)를 설치하는 경우에 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 고무방충재 재료비(고무방충재, 앵커볼트 등), 작업대 설치비와 앵커구멍 천공비 및 방충재의 소운반비는 별도 계상한다.

■ OR12* 계선곡주 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OR120.11000	계선곡주설치	각종 (크레인 10톤)	기	91,796	74%

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장 등의 계선곡주 설치 시 소요되는 장비 및 인력의 비용이다.

② 단, 계선곡주 재료비(곡주, 앵커볼트 등) 및 부속공사비(도장, 계선곡주  콘크리트 채움 등)는 별도 계상한다.

■ OR29* 차막이 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OR291.01000	차막이 설치	P.E (150×150×1,000)	m	5,998	100%

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장 등의 차막이 설치 시 소요되는 비용이다.

② 단, 차막이 재료비는 별도 계상한다.

■ OR30* 모서리보호공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OR300.01000	모서리 보호	STS강판(9t*100w)	m	161,889	24%

【단가정의】

① 이 단가는 안벽 및 물양장의 상치콘크리트 모서리 보호를 위한 스테인리스 강판, 도장, 잡철물 제작설치 등 모서리 보호 설치에 소요되는 비용이다.

■ OX00* 필터매트부설

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX002.31000	필터매트 부설	수상	㎡	602	100%
OX002.41000	필터매트 부설	수중 (잠수조)	㎡	959	92%

【단가정의】

① 이 단가는 가공(매트풀기, 봉합 및 감기 등)비용, 소운반(목도) 및 부설 등 소요비용과, 수중의 경우는 잠수조와 작업반장 등의 비용도 포함한다.

② 매트 재료비는 별도 계상한다.

■ OX00* 상치지보공

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX003.10000	상치지보공 제작	L형강-65×65×6	m	27,944	98%
OX003.01000	상치지보공조립및해체	L형강-65×65×6, 800×800×1,100	m	25,141	51%

【단가정의】

① 이 단가는 상치지보공 제작과 조립 및 해체에 필요한 용접봉, 산소, 아세틸렌 등의 재료비와 인력의 비용이다.

② 단, 형강 재료비는 별도 계상한다.

■ OX00* 신축이음

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX004.01000	신축이음설치	합판(T=12㎜)	㎡	12,292	100%

【단가정의】

① 이 단가는 신축이음재 설치에 소요되는 비용이다.

② 합판과 충진재의 재료비는 별도 계상한다.

■ OX00* 잡철물 제작 및 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX006.01000	잡철물 제작	간단	ton	2,837,044	95%
OX006.11000	잡철물 제작	보통	ton	3,364,586	95%
OX006.02000	잡철물 설치	간단	ton	703,820	96%

【단가정의】

① 이 단가는 잡철물 제작 및 설치에 필요한 용접봉, 산소, 아세틸렌, 용접기 등이 포함된 비용이다.

■ OX00* 토사 및 기초잡석 다짐

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX007.01000	다짐	래머(80kg)	㎥	3,858	89%

【단가정의】

① 이 단가는 토사, 기초잡석 등을 다짐하는데 소요되는 비용이다.

■ OX0** 바탕만들기

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX008.01000	바탕만들기	철재면	㎡	1,544	94%

【단가정의】

① 이 단가는 계선주 및 차막이 설치, 거푸집(이글루 블록) 제작 등에 필요한 바탕만들기에 소요되는 인건비 및 자재비, 기구손료 등이 포함된 비용이다.

■ OX0** 녹막이페인트

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX009.01000	녹막이페인트칠	철재면, 2회 붓칠	㎡	4,402	70%

【단가정의】

① 이 단가는 계선주 및 차막이 설치, 거푸집(이글루 블록) 제작 등에 필요한 녹막이페인트 칠에 소요되는 인건비 및 자재비, 기구손료 등이 포함된 비용이다.

■ OX0** 조합페인트

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX010.01000	조합페인트칠	철재면, 2회 붓칠	㎡	5,374	78%

【단가정의】

① 이 단가는 계선주 및 차막이 설치, 거푸집(이글루 블록) 제작 등에 필요한 조합페인트 칠에 소요되는 인건비 및 자재비, 기구손료 등이 포함된 비용이다.

■ OX0** 줄눈 설치

공종코드	공종명칭	규격	단위	단가	노무비율
OX011.01000	줄눈 설치		m	516	100%

【단가정의】

① 이 단가는 줄눈 설치에 소요되는 비용이다.

② 이 단가는 시공량 700m 이상을 기준으로 한다.

③ 줄눈재, 백업재 등 부대 재료비는 별도 계상한다.

제6장 실적공사비 적용시 간접공사비 등 산정 참고자료

제6장 실적공사비 적용시 간접공사비 등 산정 참고자료

<간접공사비 등 산정 참고자료 - >

□ 산업안전보건관리비율

공사규모2)	공사종류3)	산업안전보건관리비율1)	비고2)
5억 미만	일반건설(갑)	2.18	87.8%
	일반건설(을)	2.34	87.8%
	특수및기타	1.05	84.5%
	철도궤도	2.07	88.9%
	중건설	2.82	88.7%
5억~50억 미만	일반건설(갑)	1.61+3,294천원	89.1%
	일반건설(을)	1.74+3,498천원	89.1%
	특수및기타	0.78+1,647천원	85.8%
	철도궤도	1.34+4,211천원	90.2%
	중건설	1.93+5,148천원	89.9%
50억 이상	일반건설(갑)	1.77	93.9%
	일반건설(을)	1.90	93.9%
	특수및기타	0.85	90.6%
	철도궤도	1.50	95.0%
	중건설	2.14	94.7%

1) 본 산업안전관리비율은 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”와 관급자재비의 합계금액에 적용한다.

2) 공사규모는 “직접공사비[재료비(관급포함)+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”에 비고에 제시된 비율을 적용하여 산출한 금액을 기준으로 하며, “공사금액(도급금액+관급금액)” 4천만원 이상 건설공사에 적용한다.

3) 산업안전보건관리비 적용시 공사종류(건설업)의 분류, 기타 산업안전보건관리비에 관한 사항은 고용노동부고시를 따른다.

※ 본 자료는 “예정가격작성기준(계약예규)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따른다.

※ 본 자료는 예정가격 작성에 적용하며, 도급계약상의 대상액을 기준으로 조정시 고용노동부 고시에서 정한 계상기준을 준수하여야 한다.

□ 기타경비율

공사규모2)	공사기간	기타경비율1)
		토목	건축	산업설비	조경
50억 미만	6개월이하 (183일)	5.3	5.5	4.8	5.0
	7~12개월 (365일)	5.6	5.7	5.0	5.2
	12~36개월 (1095일)	6.4	6.5	6.0	6.1
	36개월이상 (1096일)	6.5	6.5	6.0	6.1
50억~300억 미만	6개월이하 (183일)	5.8	6.1	5.3	5.5
	7~12개월 (365일)	6.1	6.2	5.5	5.7
	12~36개월 (1095일)	7.0	7.0	6.5	6.6
	36개월이상 (1096일)	7.0	7.0	6.5	6.6
300억~1000억 미만	6개월이하 (183일)	5.9	6.1	5.4	5.6
	7~12개월 (365일)	6.2	6.3	5.6	5.8
	12~36개월 (1095일)	7.1	7.1	6.6	6.7
	36개월이상 (1096일)	7.1	7.1	6.6	6.7
1000억 이상	6개월이하 (183일)	5.5	5.7	5.1	5.2
	7~12개월 (365일)	5.8	5.9	5.3	5.5
	12~36개월 (1095일)	6.7	6.7	6.2	6.4
	36개월이상 (1096일)	6.8	6.7	6.2	6.4

1) 본 기타경비율은 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”에 적용한다.

2) 공사규모는 “직접공사비[재료비+직접노무비+직접공사경비(산출경비)]”를 기준으로 한다.

3) 기타경비에 포함되는 세부항목의 정의는 조달청의 기준을 따른다.

※ 본 자료는 “예정가격작성기준(계약예규)” 제39조제3항에 기초하여 “완성공사원가구성분석(대한건설협회발간 공인통계자료)” 및 외주비 구성비율 조사자료 등을 활용하여 작성한 “참고자료”이며, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우 발주청별 기준을 따른다.

□ 이윤율

이윤율은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비 합계액의 10%를 초과하지 않는 범위내에서 공사의 규모등 특성을 고려하여 차등하여 적용할 수 있다. 다만, 발주청별로 적용기준이 별도로 있는 경우에는 발주청별 기준을 따른다.

참 고 자 료

<참고자료 - >

1. 실적공사비 및 표준품셈관리 규정

(국토해양부 훈령 제360호, 2009.8.21)	1

2. 예정가격 작성기준

(계약예규 2200.04-160, 2012.04.02)	10

실적공사비및표준품셈관리규정

건설교통부훈령 제446호 [제정 2003. 12. 31]

건설교통부훈령 제643호 [개정 2006. 12. 15]

국토해양부훈령 제 65호 [개정 2008. 04. 17]

국토해양부훈령 제 78호 [개정 2008. 05. 06]

국토해양부훈령 제360호 [개정 2009. 08. 21]

제 1 장  총  칙

제1조(목적) 이 규정은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제9조제1항제2호 및 제3호에 의하여 예정가격의 결정에 기초자료가 되는 토목공사(건설기계․측량부문을 포함한다), 건축공사, 기계설비공사부문의 실적공사비와 표준품셈을 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정에 의해 제정되는 실적공사비와 표준품셈은 국가, 지방자치단체, 정부투자기관에서 시행하는 건설공사의 예정가격을 산정하는 기초자료로 활용할 수 있다.

제3조(관리기관의 지정 등) ①한국건설기술연구원을 실적공사비와 표준품셈에 대한 관리기관(이하 “공사비산정기준 관리기관”이라 한다)으로 지정한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비와 표준품셈의 제정․개정, 연구․조사, 해석 및 보급 등 실적공사비와  표준품셈에 관한 전반적인 업무를 관장하여 효율적으로 운영․관리하여야 한다.

③국토해양부장관은 공사비산정기준 관리기관이 관련업무를 고의로 태만히 하거나 공신력에 있어 물의를 야기하는 등 지속적인 업무수행이 부적절하다고 인정될 때에는 공사비산정기준 관리기관의 지정을 철회하거나 취소할 수 있다.

제4조(관리자료 수집기관 지정) 다음 각호의 기관을 실적공사비와 표준품셈에 대한 관리자료 수집기관으로 지정한다.

1. 국가, 지방자치단체, 대한주택공사사장, 한국수자원공사사장, 한국도로 공사사장, 한국토지공사사장, 부산교통공단이사장, 한국철도시설공단이사장 및 국가 또는 지방자치단체가 납입자본금의 2분의1 이상을 출자한  단체의 장(이하 “관련기관의 장”이라 한다)

2. 대한건설협회장, 대한전문건설협회장, 대한건축사협회장, 대한설비건설협회장, 대한건설기계협회장 또는 대한측량협회장(이하 “관련협회의 장”이라 한다)

3. 국토지리정보원장, 지방국토관리청장, 지방항공청장 (이하 “산하기관의 장”이라 한다)

제5조(출연금의 지원 등) ①실적공사비 및 표준품셈 관리업무에 필요한   경비는 정부 또는 정부외의 자의 출연금 등으로 충당한다.

②국토해양부장관은 정부의 출연금을 실적공사비 및 표준품셈 관리업무의 내용, 착수시기 및 월별 소요액 등을 고려하여 일시급 또는 분할급으로 공사비산정기준 관리기관의 장에게 지급하며 정부외의 자의 출연금은 각 기관․단체의 장으로 하여금 공사비산정기준 관리기관의 장에게 지급하도록 한다.

제6조(출연금 등의 관리 및 사용) ①제5조제1항의 규정에 의한 출연금은 실적공사비 및 표준품셈 관리업무, 기타 공사비산정기준 관리기관의 장이 국토해양부장관과 협의된 사업에 한하여 사용한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 제5조제2항의 규정에 의하여 출연금을 지급 받은 경우에는 출연금 집행에 대한 회계관리사항을 증빙할 수 있도록 별도의 계정을 설정하여 관리하여야 한다.

제 2 장  실적공사비의 관리

제7조(실적공사비 관리 등에 관한 추진계획 수립) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 다음 각호의 사항이 포함된 실적공사비 관리 등에 관한 추진계획을 수립하여 매년 3월말까지 국토해양부장관에게 제출하여야 한다.

1. 실적공사비 적용 후보공종 및 적용범위

2. 실적공사비 자료 조사 및 분석방법

3. 실적공사비 단가집 및 건설공사비 지수 등의 발간에 관한 사항

4. 「예정가격 작성기준」 제39조 제3항에 규정된 법정요율에 관한 사항

5. 기타 실적공사비 제도 운영 등에 필요한 사항

②국토해양부장관은 제1항의 규정에 의해 제출된 추진계획을 검토하여 변경이 필요한 경우에는 공사비산정기준 관리기관의 장에게 이를 요구할 수 있다. 이 경우 공사비산정기준 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

③국토해양부장관은 추진계획 검토를 위하여 필요한 경우에는 중앙건설기술심의위원회의 심의를 거칠수 있다.

제8조(실적공사비 자료의 제출) ①산하기관의 장은 실적공사비 후보공종에 대해 별지 제1호 서식에 따라 실적공사비 자료를 작성하여 5월말과 11월말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

②관련기관의 장 및 관련협회의 장은 실적공사비 적용이 필요한 공종에 대해 별지 제1호 서식에 따라 실적공사비 자료를 작성하여 5월말과 11월말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출할 수 있다.

③산하기관의 장 및 관련기관의 장은 실적공사비 자료의 축적을 위하여 실시설계용역의 성과품 중 설계예산서, 단가산출서 또는 일위대가표, 수량 산출서 등이 국토해양부 제정 “수량산출기준”에 의하여 작성될 수 있도록 하여야 하며 공사비산정기준 관리기관의 장이 요구할 경우 관련 자료를 제출하여야 한다.

제9조(실적공사비 적용대상 공종 및 단가의 확정 등) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 제7조의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 실적공사비 적용대상 공종 및 단가(이하□실적공사비 단가□라한다)에 대한 심의안을 마련하고, 공사비산정기준심의분과위원회와 공사비산정기준심의위원회의 심의를 거쳐 실적공사비 단가를 확정한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 제1항의 규정에 따라 실적공사비 단가 심의안을 마련하고자 할 때에는  국토해양부장관과 사전협의를 거쳐야 한다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비 단가가 확정되면 15일 이내에 국토해양부장관에게 제출하여야 하며 국토해양부장관은 이를 공고한다.

제10조(건설공사비 지수의 관리 등)

①공사비산정기준 관리기관의 장은 건설공사비 지수와 관련하여 통계법 제4조의 규정에 의하여 통계 지정기관으로 지정을 받아야 하며 통계법 제8조의 규정에 의하여 통계작성 승인을 받아야 한다.

②공사비산정기준 관리기관의 장은 실적공사비에 활용할 수 있는 건설공사 종류별 건설공사비 지수를 산출하여 매월 발표하여야한다.

제 3 장  표준품셈의 관리

제11조(품셈관리자료의 수집 등) ①관련기관의 장 및 관련협회의 장은 제14조  제3항제1호 내지 제3호에 해당하는 사항의 심의에 필요한 근거자료를 첨부하여 매년말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 품셈의 제정․개정 및 관리(이하  “품셈의 제정 등□이라 한다)에 관한 심의를 요청할 수 있다.

②산하기관의 장은 품셈의 제정 등에 대한 연구와 자체자료 수집을 하여야 하며 제14조제3항제1호 내지 제3호에 해당되는 사항, 신자재 사용, 공법개발 등에 따른 품셈자료를 매년말까지 공사비산정기준 관리기관의 장에게 제출하여야 한다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 품셈 항목을 각 그룹별로 분류하여 상시관리체계를 구축하고, 품셈의 제정 등이 필요한 항목을 상시적으로 검토․관리하여야 한다.

④공사비산정기준 관리기관의 장은 필요한 경우 산하기관의 장에게 특정항목에 대한 품셈의 제정 또는 개정안 제출을 요구하거나 산하기관의 장과 합동으로 제12조제1항제2호의 규정에 의한 실사결과의 적정성 여부를 검토하거나 제14조제3항제1호 내지 제3호의 사항을 합동으로 연구․조사할 수 있다.

⑤공사비산정기준 관리기관의 장은 안건의 제출은 물론 필요한 경우 제14조제3항제1호 내지 제3호에 대하여 전문단체에 용역을 의뢰할 수 있다.

⑥산하기관의 장 또는 제1항의 규정에 의거 품셈의 제정 등에 관하여  필요한 사항의 심의를 요청한 자는 품셈관리자료 수집 및 현장실사시 조사․연구를 위한 제반 편의제공에 협조하여야 한다.

제12조(품셈의 제정 등) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 다음 각호의 사항이 포함된 품셈의 제정 등에 관한 추진계획을 수립하여 매년 3월말까지 국토해양부장관에게 제출하여야 한다.

1. 품셈의 제정 등에 필요한 항목 및 내용

2. 품셈관련자료의 확인을 위한 실사계획 및 실사기관

3. 품셈의 제정 등을 위한 추진일정

4. 기타 품셈의 제정 등에 필요한 사항

②국토해양부장관은 제1항의 규정에 의해 제출된 추진계획을 검토하여 변경이 필요한 경우에는 공사비산정기준 관리기관의 장에게 이를 요구할 수 있다. 이 경우 공사비산정기준 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

③국토해양부장관은 추진계획 검토를 위하여 필요한 경우에는 중앙건설기술심의위원회의 심의를 거칠수 있다.

④공사비산정기준 관리기관의 장은 제11조 제3항의 규정에 의해 수집된 품셈 항목을 제1항에 의한 추진계획에 포함하여 품셈의 제정 등을 추진하여야 한다.

제13조(품셈의 확정) ①공사비산정기준 관리기관의 장은 제12조의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 이해관계인의 의견수렴 및 공사비산정기준심의그룹별위원회와 공사비산정기준심의위원회의 심의를 거쳐 표준품셈을 확정하여야 한다.

②다만, 법령의 제․개정 및 금리, 환율 등의 변동사항을 반영할 경우에는 제1항에 의한 이해관계인의 의견수렴 및 공사비산정기준심의그룹별위원회와 공사비산정기준심의위원회 심의를 실시하지 않고 수시로 품셈을 제․개정할 수 있다.

③공사비산정기준 관리기관의 장은 표준품셈이 확정된 후 15일 이내에 국토해양부장관에게 최종성과품을 제출하여야 한다.

제 4 장  공사비산정기준심의위원회 운영

제14조(공사비산정기준심의위원회) ①공사비산정기준 관리기관 내에 공사비산정기준심의위원회(이하 “공사비산정위원회”라 한다)를 둔다.

②제1항의 공사비산정위원회에 실적공사비 관리와 관련한 다음 각호의 사항을 심의하기 위한 공사비산정기준심의분과위원회(이하“분과위원회”라 한다)를 둔다.

1. 실적공사비 적용대상 공종 및 단가의 적정성 등에 관한 사항

2. 그 밖에 실적공사비 관리 업무에 관한 사항

③제1항의 공사비산정위원회에 표준품셈 관리와 관련한 다음 각호의 사항을 심의하기 위한 공사비산정기준심의그룹별위원회(이하 “그룹별위원회”라 한다)를 둔다.

1. 품셈의 제정 등의 필요한 항목 검토

2. 품셈의 제정 등에 대한 심의

3. 기타 토목공사(건설기계․측량부문을 포함한다), 건축공사, 기계설비공사의 표준품셈에 관한 사항

④공사비산정위원회 및 분과위원회, 그룹별위원회(이하 “공사비산정위원회 등”이라 한다)의 구성과 운영에 관한 사항은 공사비산정기준 관리기관의 장이 국토해양부 장관과 협의하여 정한다.

⑤공사비산정위원회 등의 위원은 건설공사비 산정과 관련한 국가기관의 업무담당자 및 전문적인 지식이 있는 자로 구성하되 국토해양부에서 토목․건축․기계․측량부문의 품셈 및 실적공사비 관련 업무를 담당하는 공무원을 당연직 위원으로 포함하여야 하며, 그룹별위원회는 시민단체 및 관련협회의 장이 추천하는 전문가를 포함할 수 있다.

제15조(공사비산정기준 관리기관의 세부지침) 공사비산정기준 관리기관의 장은 이 규정에 의한 실적공사비 관리 및 표준품셈 업무 등의 원활한 수행을 위하여 필요한 세부지침을 정하여 국토해양부장관의 승인을 받아 운영하여야한다.

제16조(존속기한) 이 훈령은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2012년 8월20일까지 효력을 가진다.

부      칙

①(시행일) 이 규정은 2004년 1월1일부터 시행한다.

②(다른 훈령의 개정) 건설기술개발및관리등에관한운영규정(건설교통부훈령 제389호)중 제54조 내지 제59조는 삭제한다.

부      칙 <06․12․15>

①(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

②(경과조치) 실적공사비 및 표준품셈의 관리와 관련하여 이 규정 시행당시 종전의 규정에 의하여 추진중인 내용은 종전의 규정(건설교통부훈령 제446호)을 적용할 수 있다.

부      칙 <08․4․17>

①(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부      칙 <08․5․6>

①(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부      칙 <09․ ․ >

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

(별지 1) 실적공사비 축적서식

1) 총괄집계표

공사명：                         공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 국민연금보험료 건강보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광열비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

2) 공종별 실적공사비 자료

공종코드	공종명칭	단 위	수 량	단 가		비 고
				예정단가	계약단가

* 실적공사비 자료 조사 대상공종은 공사비산정기준 관리기관의 장이 정한다.

｢예정가격작성기준｣ (계약예규 2200.04-160-10, 2012.04.02.)

제1장  총  칙

제1조(목적) 이 예규는 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣(이하 “시행령”이라 한다) 제9조제1항제2호 및 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙｣(이하 “시행규칙”이라 한다) 제6조의 규정에 의한 원가계산에 의한 예정가격 작성, 시행령 제9조제1항제3호 및 시행규칙 제5조제2항의 규정에 의한 실적공사비에 의한 예정가격 작성 및 시행규칙 제5조의 규정에 의한 전문가격조사기관(이하 “조사기관”이라 한다.)의 등록 등에 있어 적용하여야 할 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(계약담당공무원의 주의사항) ①계약담당공무원(각 중앙관서의 장이 계약에 관한 사무를 그 소속공무원에게 위임하지 아니하고 직접 처리하는 경우에는 이를 계약담당공무원으로 본다. 이하 같다)은 예정가격 작성등과 관련하여 이 예규에 정한 사항에 따라 업무를 처리 한다.

②계약담당공무원은 이 예규에 의거, 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 하며 불가피하게 원가계산 등에 의하여 산정된 금액과 다르게 예정가격을 결정한 때에는 그 조정사유를 예정가격 조서에 명시하여야 한다.

제2장  원가계산에 의한 예정가격 작성

제1절  총  칙

제3조(원가계산의 구분) 원가계산은 제조원가계산과 공사원가계산 및 용역원가계산으로 구분하되, 용역원가계산에 관하여는 제4절 및 제5절의 규정에 의한다.

제4조(원가계산의 비목) 원가계산은 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분 작성한다.

제5조(비목별 가격결정의 원칙) ①재료비, 노무비, 경비는 각각 아래에서 정한 산식에 의함을 원칙으로 한다.

ㅇ 재료비 = 재료량 × 단위당가격

ㅇ 노무비 = 노무량 × 단위당가격

ㅇ 경  비 = 소요(소비)량 × 단위당가격

②재료비, 노무비, 경비의 각 세비목별 단위당가격은 시행규칙 제7조의 규정에 의하여 계산한다.

③재료비, 노무비, 경비의 각 세비목 및 그 물량(재료량, 노무량, 소요량) 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산자료를 근거로 하여 산정하여야 한다.

④제3항의 각 세비목 및 그 물량산출에 있어서는 계약목적물의 내용 및 특성 등을 고려하여 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 방법이어야 한다.

제6조(원가계산에 의한 예정가격 작성시 주의사항) ①계약담당공무원은 원가계산방법으로 예정가격을 작성함에 있어서는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 참작하여야 한다.

②계약담당공무원은 표준품셈을 이용하여 원가계산을 하는 경우 가장 최근의 표준품셈을 이용하여야 한다. <신설 2012.4.2.>

제2절 제조원가계산

제7조(제조원가) 제조원가라 함은 제조과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제8조(작성방법) 제조원가계산을 하고자 할 때에는 별표1의 제조원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표1의 제조원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제9조(재료비) 재료비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비, 간접재료비로 한다.

①직접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 주요재료비

계약목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

계약목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품·수입부품·외장재료 및 제11조제3항제13호 규정에 의한 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

②간접재료비는 계약목적물의 실체를 형성하지는 않으나 제조에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일, 접착제, 용접가스, 장갑, 연마재등 소모성 물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 ｢법인세법｣ 또는 ｢소득세법｣ 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 포장재료비

제품포장에 소요되는 재료의 가치

③재료의 구입과정에서 당해재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비 등의 부대비용은 재료비로서 계산한다. 다만, 재료구입 후 발생되는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계산한다.

④계약목적물의 제조중에 발생되는 작업설, 부산품, 연산품 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비로부터 공제하여야 한다.

제10조(노무비) 노무비는 제조원가를 구성하는 다음 내용의 직접노무비, 간접노무비를 말한다.

①직접노무비는 제조현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로서 다음 각호의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기본급의 년 400%, 제수당, 퇴직급여충당금은 ｢근로기준법｣상 인정되는 범위를 초과하여 계상할 수 없다.

1. 기본급(｢통계법｣ 제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 단위당가격 또는 기획재정부장관이 결정·고시하는 단위당가격으로서 동단가에는 기본급의 성격을 갖는 정근수당·가족수당·위험수당 등이 포함된다)

2. 제수당(기본급의 성격을 가지지 않는 시간외 수당·야간수당·휴일수당 등 작업상 통상적으로 지급되는 금액을 말한다)

3. 상여금

4. 퇴직급여충당금

②간접노무비는 직접 제조작업에 종사하지는 않으나, 작업현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 제1항 각호 및 단서의 규정은 이를 준용한다.

③제1항의 직접노무비는 제조공정별로 작업인원, 작업시간, 제조수량을 기준으로 계약목적물의 제조에 소요되는 노무량을 산정하고 노무비 단가를 곱하여 계산한다.

④제2항의 간접노무비는 제34조의 규정에 의한 원가계산자료를 활용하여 직접노무비에 대하여 간접노무비율(간접노무비/직접노무비)을 곱하여 계산한다.

⑤제4항의 간접노무비는 제3항의 직접노무비를 초과하여 계상할 수 없다. 다만, 작업현장의 기계화, 자동화 등으로 인하여 불가피하게 간접노무비가 직접노무비를 초과하는 경우에는 증빙자료에 의하여 초과 계상할 수 있다.

제11조(경비) ①경비는 제품의 제조를 위하여 소비된 제조원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

②경비는 당해 계약목적물 제조기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여 예정하여야 한다.

③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 제조하는데 직접 소요되는 당해 비용을 말한다.

2. 운반비는 재료비에 포함되지 않는 운반비로서 원재료 또는 완제품의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.

3. 감가상각비는 제품생산에 직접 사용되는 건물, 기계장치 등 유형고정자산에 대하여 세법에서 정한 감가상각방식에 따라 계산한다. 다만, 세법에서 정한 내용년수의 적용이 불합리하다고 인정된 때에는 당해 계약목적물에 직접 사용되는 전용기기에 한하여 그 내용년수를 별도로 정하거나 특별상각할 수 있다.

4. 수리수선비는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되고 있는 건물, 기계장치, 구축물, 선박차량 등 운반구, 내구성공구, 기구제품의 수리수선비로서 당해 목적물 제조과정에서 그 원인이 발생될 것으로 예견되는 것에 한한다. 다만, 자본적 지출에 해당하는 대수리 수선비는 제외한다.

5. 특허권사용료는 계약목적물이 특허품이거나 또는 그 제조과정의 일부가 특허의 대상이 되는 때로서 특허권 사용계약에 의하여 제조하고 있는 경우의 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.

6. 기술료는 당해 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 노우·하우비(Know-how비) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급되는 비용을 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 계상하여 사업년도로부터 이연상각하되 그 적용비례를 기준하여 배분 계산한다.

7. 연구개발비는 당해 계약목적물을 제조하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 생산수량에 비례하여 배분 계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속생산으로의 연결이 불확실하여 미래수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.

8. 시험검사비는 당해 계약의 이행을 위한 직접적인 시험검사비로서 외부에 이를 의뢰하는 경우의 비용을 말한다. 다만, 자체시험검사비는 법령이나 계약조건에 의하여 내부검사가 요구되는 경우에 계상할 수 있다.

9. 지급임차료는 계약목적물을 제조하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기술, 기구 등의 사용료로서 당해 계약 물품의 생산기간에 따라 계산한다.

10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하며 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

11. 복리후생비는 계약목적물의 제조작업에 종사하고 있는 노무자, 종업원등의 의료 위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비(“중식 및 간식제공을 위한 비용을 말한다”이하 같다)등 작업조건유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.

12. 보관비는 계약목적물의 제조에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고 사용료로서 외부에 지급되는 경우의 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.

13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 부분품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용을 말한다.

15. 소모품비는 작업현장에서 발생되는 문방구, 장부대 등 소모품을 말하며 보조재료로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

16. 여비·교통비·통신비는 작업현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

17. 세금과 공과는 공장이 당해 제조와 직접 관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세 등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.

18. 폐기물처리비는 계약목적물의 제조와 관련하여 발생되는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.

19. 도서인쇄비는 계약목적물의 제조를 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비(VTR제작비를 포함한다)등을 말한다.

20. 지급수수료는 법률로서 규정되어 있거나 의무지워진 수수료에 한하며, 다른 비목에 계상되지 않는 수수료를 말한다.

21. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령으로 규정되어 있거나 의무지워진 경비를 말한다.

제12조(일반관리비의 내용) 일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서 제조원가에 속하지 아니하는 모든 영업비용중 판매비 등을 제외한 다음의 비용, 즉, 임원급료, 사무실직원의 급료, 제수당, 퇴직급여충당금, 복리후생비, 여비, 교통·통신비, 수도광열비, 세금과공과, 지급임차료, 감가상각비, 운반비, 차량비, 경상시험연구개발비, 보험료 등을 말하며 기업손익계산서를 기준하여 산정한다.

제13조(일반관리비의 계상방법) 제12조의 규정에 의한 일반관리비는 제조원가에 별표3에서 정한 일반관리비율(일반관리비가 매출원가에서 차지하는 비율)을 초과하여 계상할 수 없다.

제14조(이윤) 이윤은 영업이익(비영리법인의 경우에는 목적사업이외의 수익사업에서 발생하는 이익을 말한다. 이하 같다.)을 말하며 제조원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우 기술료 및 외주가공비는 제외한다)에 이윤을 25%를 초과하여 계상할 수 없다.

제3절 공사원가계산

제15조(공사원가) 공사원가라 함은 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제16조(작성방법) 공사원가계산을 하고자 할 때에는 별표2의 공사원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표2의 공사원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제17조(재료비) 재료비는 공사원가를 구성하는 다음 내용의 직접재료비 및 간접재료비로 한다.

①직접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 주요재료비

공사목적물의 기본적 구성형태를 이루는 물품의 가치

2. 부분품비

공사목적물에 원형대로 부착되어 그 조성부분이 되는 매입부품, 수입부품, 외장재료 및 제19조제3항제13호 규정에 의한 경비로 계상되는 것을 제외한 외주품의 가치

②간접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하지는 않으나 공사에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로서 다음 각호를 말한다.

1. 소모재료비

기계오일·접착제·용접가스·장갑등 소모성물품의 가치

2. 소모공구·기구·비품비

내용년수 1년미만으로서 구입단가가 ｢법인세법｣ 또는 ｢소득세법｣ 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치

3. 가설재료비

비계, 거푸집, 동바리 등 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 동 시공을 위하여 필요한 가설재의 가치

③재료의 구입과정에서 당해재료에 직접 관련되어 발생하는 운임, 보험료, 보관비등의 부대비용은 재료비로서 계산한다. 다만 재료구입 후 발생되는 부대비용은 경비의 각 비목으로 계산한다.

④계약목적물의 시공중에 발생하는 작업설, 부산물 등은 그 매각액 또는 이용가치를 추산하여 재료비로부터 공제하여야 한다.

제18조(노무비) 노무비의 내용 및 산정방식은 제5조와 제10조의 규정을 준용하며, 간접노무비의 구체적 계산방법 등에 대하여는 별표2-1을 참고하여 계산한다.

제19조(경비) ①경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며, 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 일반관리비와 구분된다.

②경비는 당해 계약목적물 시공기간의 소요(소비)량을 측정하거나 제34조의 규정에 의한 원가계산 자료나 계약서, 영수증 등을 근거로 산정하여야 한다.

③경비의 세비목은 다음 각호의 것으로 한다.

1. 전력비, 수도광열비는 계약목적물을 시공하는데 소요되는 당해 비용을 말한다.

2. 운반비는 재료비에 포함되지 않은 운반비로서 원재료, 반재료 또는 기계기구의 운송비, 하역비, 상하차비, 조작비등을 말한다.

3. 기계경비는 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 "표준품셈상의 건설기계의 경비산정기준에 의한 비용을 말한다.

4. 특허권사용료는 타인 소유의 특허권을 사용한 경우에 지급되는 사용료로서 그 사용비례에 따라 계산한다.

5. 기술료는 당해 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 노우·하우비(Know-how비) 및 동 부대비용으로서 외부에 지급되는 비용을 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 계상하여 사업초년도부터 이연상각하되 그 사용비례를 기준으로 배분계산한다.

6. 연구개발비는 당해 계약목적물을 시공하는데 직접 필요한 기술개발 및 연구비로서 시험 및 시범제작에 소요된 비용 또는 연구기관에 의뢰한 기술개발 용역비와 법령에 의한 기술개발촉진비 및 직업훈련비를 말하며 세법(｢법인세법｣상의 시험연구비)에서 정한 바에 따라 이연상각하되 그 사용비례를 기준하여 배분계산한다. 다만, 연구개발비중 장래 계속시공으로서의 연결이 불확실하여 미래 수익의 증가와 관련이 없는 비용은 특별상각할 수 있다.

7. 품질관리비는 당해 계약목적물의 품질관리를 위하여 관련법령 및 계약조건에 의하여 요구되는 비용(품질시험 인건비를 포함한다)을 말하며, 간접노무비에 계상(시험관리인)되는 것을 제외한다.

8. 가설비는 공사목적물의 실체를 형성하는 것은 아니나 현장사무소, 창고, 식당, 숙사, 화장실 등 동 시공을 위하여 필요한 가설물의 설치에 소요되는 비용(노무비, 재료비를 포함한다)을 말한다.

9. 지급임차료는 계약목적물을 시공하는데 직접 사용되거나 제공되는 토지, 건물, 기계기구(건설기계를 제외한다)의 사용료를 말한다.

10. 보험료는 산업재해보험, 고용보험, 국민건강보험 및 국민연금보험 등 법령이나 계약조건 에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 말하고, 동 보험료는 ｢건설산업기본법｣ 제22조제5항 등 관련법령에 정한 바에 따라 계상하며, 재료비에 계상되는 보험료는 제외한다. 다만 공사손해보험료는 제22조에서 정한 바에 따라 별도로 계상된다.

11. 복리후생비는 계약목적물을 시공하는데 종사하는 노무자·종업원·현장사무소직원 등의 의료위생약품대, 공상치료비, 지급피복비, 건강진단비, 급식비등 작업조건 유지에 직접 관련되는 복리후생비를 말한다.

12. 보관비는 계약목적물의 시공에 소요되는 재료, 기자재 등의 창고사용료로서 외부에 지급되는 비용만을 계상하여야 하며 이중에서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.

13. 외주가공비는 재료를 외부에 가공시키는 실가공비용을 말하며 외주가공품의 가치로서 재료비에 계상되는 것은 제외한다.

14. 산업안전보건관리비는 작업현장에서 산업재해 및 건강장해예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용을 말한다.

15. 소모품비는 작업현장에서 발생되는 문방구, 장부대등 소모용품을 말하며, 보조재료로서 재료비에 계상되는 것을 제외한다.

16. 여비·교통비·통신비는 시공현장에서 직접 소요되는 여비 및 차량유지비와 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

17. 세금과공과는 시공현장에서 당해공사와 직접 관련되어 부담하여야 할 재산세, 차량세, 사업소세 등의 세금 및 공공단체에 납부하는 공과금을 말한다.

18. 폐기물처리비는 계약목적물의 시공과 관련하여 발생되는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용을 말한다.

19. 도서인쇄비는 계약목적물의 시공을 위한 참고서적구입비, 각종 인쇄비, 사진제작비(VTR제작비를 포함한다) 및 공사시공기록책자 제작비등을 말한다.

20. 지급수수료는 시행령 제52조제1항 단서의 규정에 의한 공사이행보증서 발급수수료, 「건설산업기본법」 제34조 및 「하도급 거래공정화에 관한 법률」 제13조의2의 규정에 의한 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 등 법령으로서 지급이 의무화된 수수료를 말한다. 이경우 보증서 발급수수료는 보증서 발급기관이 최고 등급업체에 대해 적용하는 보증요율중 최저요율을 적용하여 계상한다.

21. 환경보전비는 계약목적물의 시공을 위한 제반환경오염 방지시설을 위한 것으로서, 관련법령에 의하여 규정되어 있거나 의무 지워진 비용을 말한다.

22. 보상비는 당해 공사로 인해 공사현장에 인접한 도로 하천·기타 재산에 훼손을 가하거나 지장물을 철거하게 됨에 따라 발생하는 보상·보수비를 말한다. 다만, 당해공사를 위한 용지보상비는 제외한다.

23. 안전관리비는 건설공사의 안전관리를 위하여 관계법령에 의하여 요구되는 비용을 말한다.

24. 건설근로자퇴직공제부금비는 관계법령에 의하여 건설근로자퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용을 말한다. 다만, 제10조제1항제4호 및 제18조의 규정에 의하여 퇴직급여충당금을 산정하여 계상한 경우에는 동 금액을 제외한다.

25. 기타 법정경비는 위에서 열거한 이외의 것으로서 법령으로 규정되어 있거나 의무 지워진 경비를 말한다.

제20조(일반관리비) 일반관리비의 내용은 제12조와 같고 별표3에서 정한 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없으며, 아래와 같이 공사규모별로 체감 적용한다.<개정 2011.5.13.>

일 반 건 설 공 사		전문․전기․정보통신․소방공사 및 기타공사
공사원가	일반관리비율(%)	공사원가	일반관리비율(%)
50억원미만 50억원~300억원미만 300억원이상	6.0 5.5 5.0	5억원미만 5억~30억원미만 30억원이상	6.0 5.5 5.0

제21조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 공사원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우 기술료 및 외주가공비는 제외한다)에 이윤율 15%를 초과하여 계상할 수 없다.

제22조(공사손해보험료) ①공사손해보험료는 계약예규 ｢공사계약일반조건｣ 제10조의 규정에 의하여 공사손해보험에 가입할 때 지급하는 보험료를 말하며, 보험가입대상 공사부분의 총공사원가(재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤의 합계액을 말한다. 이하 같다)에 공사손해 보험료율을 곱하여 계상한다.

②발주기관이 지급하는 관급자재가 있을 경우에는 보험가입 대상 공사부분의 총공사원가와 관급자재를 합한 금액에 공사손해보험료율을 곱하여 계상한다.

③제1항의 규정에 의한 공사손해보험료를 계상하기 위한 공사손해보험료율은 계약담당공무원이 보험개발원, 손해보험회사 등으로부터 제공받은 자료를 기초로 하여 정한다.

제4절 학술연구용역 원가계산

제23조(용어의 정의) 이 절에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. “학술연구용역”이라 함은 “학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 용역”을 말하며, 그 이행방식에 따라 다음 각목과 같이 구분할 수 있다.

가. 위탁형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 자기책임하에 연구를 수행하여 연구결과물을 용역결과보고서 형태로 제출하는 방식

나. 공동연구형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자와 발주기관이 공동으로 연구를 수행하는 방식

다. 자문형 용역 : 용역계약을 체결한 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제시하는 방식

2. “책임연구원”이라 함은 당해 용역수행을 지휘·감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자를 말하며, 대학 부교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다. 이 경우 책임연구원은 1인을 원칙으로 하되, 당해 용역의 성격상 다수의 책임자가 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

3. “연구원”이라 함은 책임연구원을 보조하는 자로서 대학 조교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 한다.

4. “연구보조원”이라 함은 통계처리·번역 등의 역할을 수행하는 자로서 당해 연구분야에 대해 조교정도의 전문지식을 가진 자를 말한다.

5. “보조원”이라 함은 타자, 계산, 원고정리등 단순한 업무처리를 수행하는 자를 말한다.

제24조(원가계산비목) 원가계산은 노무비(이하 “인건비”라 한다), 경비, 일반관리비등으로 구분 작성한다. 다만, 제23조제2호 및 제3호에 의한 공동연구형 용역 및 자문형 용역의 경우에는 경비항목 중 최소한의 필요항목만 계상하고 일반관리비는 계상하지 아니한다.

제25조(작성방법) 학술연구용역에 대한 원가계산을 하고자 할 때에는 별표4에서 정한 학술연구용역원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다.

제26조(인건비) ①인건비는 당해 계약목적에 직접 종사하는 연구요원의 급료를 말하며, 이 예규 시행일이 속하는 년도에는 별표5에서 정한 기준단가에 의하되,   ｢근로기준법｣에서 규정하고 있는 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다. 다만, 상여금은 기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다.

②이 예규 시행일이 속하는 년도의 다음 년도부터는 매년 전년도 소비자물가상승율만큼 인상한 단가를 기준단가로 한다.

제27조(경비) 경비는 계약목적을 달성하기 위하여 필요한 다음 내용의 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비 및 감가상각비를 말한다.

1. 여비는 다음 각호의 기준에 따라 계상한다.

가. 여비는 「공무원여비규정」에 의한 국내여비와 국외여비로 구분하여 계상하되 이를 인정하지 아니하고는 계약목적을 달성하기 곤란한 경우에 한하며 관계공무원의 여비는 계상할 수 없다.

나. 국내여비는 시외여비만을 계상하되 연구상 필요불가피한 경우외에는 월15일을 초과할 수 없으며, 책임연구원은 「공무원여비규정」제3조관련 별표1(여비지급구분표) 제1호등급, 연구원 및 연구보조원은 동표 제2호등급을 기준으로 한다.

2. 유인물비는 계약목적을 위하여 직접 소요되는 프린트, 인쇄, 문헌복사비(지대포함)를 말한다.

3. 전산처리비는 당해 연구내용과 관련된 자료처리를 위한 컴퓨터사용료 및 그 부대비용을 말한다.

4. 시약 및 연구용 재료비는 실험실습에 필요한 당해 비용을 말한다.

5. 회의비는 당해 연구내용과 관련하여 자문회, 토론회, 공청회 등을 위해 소요되는 경비를 말하며, 참석자의 수당은 당해 연도 예산안 작성 세부지침상 위원회 참석비를 기준으로 한다.

6. 임차료는 연구내용에 따라 특수실험실습기구를 외부로부터 임차하거나 혹은 공청회 등을 위한 회의장사용을 하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에 한하여 계상할 수 있다.

7. 교통통신비는 당해 연구내용과 직접 관련된 시내교통비, 전신전화사용료, 우편료를 말한다.

8. 감가상각비는 당해 연구내용과 직접 관련된 특수실험 실습기구·기계장치에 대하여 제11조제3항제3호의 규정을 준용하여 계산한다. 단 임차료에 계상되는 것은 제외한다.

제28조(일반관리비 등) ①일반관리비는 시행규칙 제8조에 규정된 일반관리비율 5%를 초과하여 계상할 수 없다.

②이윤은 영업이익을 말하며, 인건비, 경비 및 일반관리비의 합계액에 대하여 시행규칙 제8조에 규정된 이윤을 10%를 초과하여 계상할 수 없다.

제29조(회계직공무원의 주의의무) ①학술연구용역 의뢰시에는 당해 연구에 대한 전문기관 또는 전문가를 엄선하여 연구목적을 달성할 수 있도록 그 주의의무를 다하여야 한다.

②각 중앙관서의 장은 학술연구용역을 수의계약으로 체결하고자 할 경우에는 당해 계약상대자의 최근년도 원가계산자료(급여명세서, 손익계산서등)을 활용하여 제26조의 상여금, 퇴직금 및 제28조제1항의 일반관리비 산정시 과다 계상되지 않도록 주의하여야 한다.

제5절 기타용역의 원가계산

제30조(기타용역의 원가계산) ①엔지니어링사업, 측량용역, 소프트웨어 개발용역 등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 당해 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있다.

②원가계산기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대하여는 제1항 및 제23조 내지 제29조에 규정된 원가계산기준에 준하여 원가계산할 수 있다. 이 경우 청소용역 등 단순용역에 대한 인건비의 기준단가는 ｢통계법｣ 제8조의 규정에 따라 중소기업협동조합중앙회가 발표하는 제조부문 직종별 평균 조사노임중 보통인부 노임에 의하되, ｢근로기준법｣에서 정하고 있는 제수당, 상여금(기준단가의 연 400%를 초과하여 계상할 수 없다), 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

제6절  원가계산용역기관

제31조(원가계산용역기관의 요건) ①시행규칙 제9조제2항의 규정에 의한 원가계산용역기관(이하 “용역기관”이라 한다)이 될 수 있는 기관은 제1호에 해당되는 기관으로서 제2호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 용역대상기관

가. 정부 및 정부투자기관이 기본재산의 100분의 50이상을 출자 또는 출연한 연구기관

나. ｢고등교육법｣ 제2조 각호의 규정에 의한 학교의 연구소

다. ｢민법｣ 기타 다른 법령의 규정에 의하여 주무관청의 허가를 받아 설립된 법인

라. ｢공인회계사법｣ 제23조의 규정에 의하여 설립된 회계법인

2. 용역기관의 요건

가. 정관(학칙)목적상 원가계산업무가 등재되어 있을 것

나. 원가계산업무에 종사(연구기간 포함)한 경력이 3년 이상인 자 4인, 5년 이상인 자 2인, 이공계대학 학위소지자 또는 「국가기술자격법」에 의한 기술․기능분야의 기사 이상인 자 2인, 상경대학 학위소지자 2인을 포함하여 10인이상을 상시 고용하고 있을 것. 다만, 제1호 나목의 경우 상시고용인원은 대학(교) 직원 또는 대학(교) 부설연구소 직원이어야 하며, 각 분야별 상시고용인원 중 교수(부교수, 조교수, 전임강사 포함)는 1인 이하 이어야 한다.

다. 기본재산(자본금 또는 기금)이 2억원(제1호 “나”목에 해당되는 기관에 있어서는 1억원)이상일 것. (자본금은 최근연도 결산재무제표상의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액으로 함)

②원가계산용역기관은 본부 외에 별도로 지사･지부 또는 출장소, 연락사무소 등을 설치하여 원가계산용역업무를 수행할 수 없다.

제31조의2(원가계산용역기관에 대한 제재) 원가계산용역기관이 자격요건 심사시 허위서류를 제출하는 등 관련 규정을 위반하거나 원가계산용역을 부실하게 한 경우에는 국가기관의 원가계산용역업무를 수행할 수 없도록 해당 용역기관의 주무관청 등 감독기관에 요청할 수 있다.

제32조(원가계산용역 의뢰시 주의사항) ①계약담당공무원은 제31조에 정한 요건을 갖춘 기관에 한하여 원가계산내용에 따른 전문성이 있는 기관에 용역의뢰를 하여야 한다. 다만, 제31조의 요건을 갖춘 원가계산용역기관들의 단체로서 ｢민법｣ 제32조의 규정에 의하여 설립된 법인이 동 요건 충족여부를 확인한 경우에는 별도의 요건심사를 면제할 수 있다.

②계약담당공무원은 용역의뢰시 제1항 단서에서 규정한 법인에게 원가계산용역기관의 자격요건 심사를 의뢰하여 그 충족여부를 확인하여야 한다. (제1항 단서에 따라 심사가 면제된 용역기관은 제외)

③계약담당공무원은 제1항의 경우 당해 용역기관의 장과 다음 각호의 사항을 명백히 한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 시행령 제49조의 규정에 의한 계약서 작성을 생략할 경우에도 다음 각호의 사항을 준용하여 각서 등을 징구하여야 한다.

1. 부실원가계산시 그 책임에 관한 사항

2. 계약의 해제 또는 해지에 관한 사항

3. 원가계산내용의 보안유지에 관한 사항

4. 기타 발주관서의 장이 필요하다고 인정되는 사항

④계약담당공무원은 최종원가계산서에 당해 용역기관의 장[대학(교) 연구소의 경우에는 연구소장] 및 책임연구원이 직접 확인·서명하였음을 확인하여야 한다.

⑤계약담당공무원은 용역기관에서 제출된 최종원가계산서의 내용이 국가를당사자로하는계약에관한법령, 이 예규 및 계약서 등의 용역조건에 부합되는지 여부를 검토하여 당해 원가계산의 적정을 기하여야 한다. 이 경우 원가계산의 적정성을 기하기 위해 필요하다고 판단되는 때에는 당해 원가계산서를 작성하지 아니한 다른 원가계산용역기관에 검토를 의뢰할 수 있다.

제7절 보 칙

제33조(특례설정 등) ①각 중앙관서의 장은 특수한 사유로 인하여 이 장에 의하기 곤란하다고 인정될 때에는 특례를 설정할 수 있다.

②각 중앙관서의 장은 반복적 또는 계속적으로 발주되는 공사에 있어서는 최근의 발주된 동종의 공사에 대한 원가계산서에 의거 예정가격을 작성할 수 있다.

제34조(원가계산자료의 비치 및 활용) ①계약담당공무원은 원가계산에 의한 예정가격을 작성함에 있어서 계약상대방으로 적당하다고 예상되는 2개업체 이상의 최근년도 원가계산자료에 의거하여 계약목적물에 관계되는 수치를 활용하거나(수의계약대상업체에 대하여는 당해업체의 최근년도 원가계산자료), 동 업체의 제조(공정)확인 결과를 활용하여 제7조, 제15조의 비목별 가격결정 및 제12조, 제20조의 일반관리비 계상을 위한 기초자료로 하여야 한다.

②계약담당공무원은 공사원가계산을 위하여 각 중앙관서의 장 또는 그가 지정하는 단체에서 제정한 “표준품셈”에 따라 제15조의 비목별 가격결정의 기초자료로 하며, 동 품셈적용대상공사가 아닌 경우와 동 품셈적용을 할 수 없는 비목계상의 경우에는 제1항을 준용한다.

제35조(외국통화로 표시된 재료비의 환율적용) 예정가격을 산출함에 있어서 외국통화로 표시된 재료비는 원가계산시 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율을 적용하여 환산한다.

제36조(세부시행기준) 이 예규를 운용함에 있어 필요한 세부사항에 관하여는 기획재정부장관이 그 기준을 정할 수 있다.

제3장 실적공사비에 의한 예정가격작성

제37조(실적공사비에 의한 예정가격의 산정) 예정가격은 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세의 합계액으로 한다.

제38조(직접공사비) ①직접공사비란 계약목적물의 시공에 직접적으로 소요되는 비용을 말하며, 계약목적물을 세부 공종(계약예규 ｢정부 입찰․계약 집행기준｣ 제19조 등 관련 규정에 따른 수량산출기준에 따라 공사를 작업단계별로 구분한 것을 말한다)별로 구분하여 공종별 단가에 수량(계약목적물의 설계서 등에 의해 그 완성에 적합하다고 인정되는 합리적인 단위와 방법으로 산출된 공사량을 말한다)을 곱하여 산정한다.

②직접공사비는 다음 각호의 비용을 포함한다.

1. 재료비

재료비는 계약목적물의 실체를 형성하거나 보조적으로 소비되는 물품의 가치를 말한다.

2. 직접노무비

공사현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원과 노무자의 기본급과 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금의 합계액으로 한다.

3. 직접공사경비

공사의 시공을 위하여 소요되는 기계경비, 운반비, 전력비, 가설비, 지급임차료, 보관비, 외주가공비, 특허권 사용료, 기술료, 보상비, 연구개발비, 품질관리비, 폐기물처리비 및 안전관리비를 말하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제19조를 준용한다.

③제1항의 공종별 단가를 산정함에 있어 재료비 또는 직접공사경비중의 일부를 제외할 수 있다. 이 경우 제외 할 수 있는 금액의 산정은 별도로 당해 계약목적물 시공 기간의 소요(소비)량을 측정하거나 계약서, 영수증 등을 근거로 하여야 한다.

④직접공사비는 각 중앙관서의 장 또는 각 중앙관서의 장이 지정하는 기관이 공종별로 직접공사비를 가능한 범위내에서 조사․집계하여 비치한 금액을 활용하여 산정할 수 있다.

제39조(간접공사비) ①간접공사비란 공사의 시공을 위하여 공통적으로 소요되는 법정경비 및 기타 부수적인 비용을 말하며, 직접공사비 총액에 비용별로 일정요율을 곱하여 산정한다.

②간접공사비는 다음 각호의 비용을 포함하며, 비용에 대한 구체적인 정의는 제10조제2항 및 제19조를 준용한다.

1. 간접노무비

2. 산재보험료

3. 고용보험료

4. 국민건강보험료

5. 국민연금보험료

6. 건설근로자퇴직공제부금비

7. 산업안전보건관리비

8. 환경보전비

9. 기타 관련법령에 규정되어 있거나 의무지워진 경비로서 공사원가계산에 반영토록 명시된 법정경비

10. 기타간접공사경비(수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 및 지급수수료를 말한다.)

③제1항의 일정요율이란 관련법에 의해 각 중앙관서의 장이 정하는 법정요율을 말한다. 다만 법정요율이 없는 경우에는 다수기업의 평균치를 나타내는 공신력이 있는 기관의 통계자료를 토대로 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 정한다.

④제38조의 규정에 따라 산정되지 아니한 공종에 대하여도 간접공사비 산정은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용한다.

제40조(일반관리비) ①일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서, 비용에 대한 구체적인 정의와 종류에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

②일반관리비는 직접공사비와 간접공사비의 합계액에 일반관리비율을 곱하여 계산한다. 다만, 일반관리비율은 공사규모별로 아래에서 정한 비율을 초과할 수 없다. <개정 2011.5.13.>

일반건설공사		전문․전기․정보통신․소방공사 및 기타공사
(직접공사비+간접공사비)	일반관리비율(%)	(직접공사비+간접공사비)	일반관리비율(%)
50억원미만	6.0	5억원미만	6.0
50억원~300억원미만	5.5	5억원~30억원미만	5.5
300억원이상	5.0	30억원이상	5.0

제41조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 계산한다. 다만, 이윤율은 10%를 초과할 수 없다.

제42조(공사손해보험료) 계약예규 ｢정부 입찰․계약 집행기준｣ 제11장에 따른 공사손해보험가입 비용을 말한다.

제43조(총괄집계표의 작성) 계약담당공무원이 실적공사비에 따라 예정가격을 작성하는 경우, 예정가격을 직접공사비, 간접공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가가치세로 구분하여 별표6의 총괄집계표를 작성하여야 한다.

제44조(세부시행기준) 계약담당공무원은 이 장을 운용함에 있어 필요한 세부사항을 정할 수 있다.

제4장 전문가격조사기관의 등록 및 조사업무

제45조(전문가격조사기관 등록) 이 장은 전문가격조사기관의 등록에 관하여 필요한 사항을 정함으로써, 공신력 있는 조사기관에 의한 조사가격의 객관성과 신뢰성을 확보하여 예정가격의 합리적 결정과 이에 따른 예산의 효율적 집행을 도모함을 목적으로 한다.

제46조(등록자격요건) 조사기관으로 등록하고자하는 자는 다음 각호의 자격요건을 갖추어야 한다.

1. 정관상 사업목적에 가격조사업무가 포함되어있는 비영리법인

2. 별첨 “표준가격조사요령”에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 월1회이상 발행한 실적이 있는 자

제47조(등록신청) 제46조의 자격요건을 갖춘 자가 조사기관으로 등록하고자할 경우에는 별표 7의 등록 신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 기획재정부장관에게 제출하여야 한다.

1. 비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부

2. 제46조제2호에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부

3. 조사요원 재직증명서 1부

4. ｢국가기술자격법 시행규칙｣ 제4조관련 별표5(기술․기능분야)에 의한 기계, 전기, 통신, 토목, 건축 직무분야 중 3개이상 직무분야의 산업기사 이상인 자의 재직증명서 1부

제48조(등록증의 교부) 기획재정부장관은 제47조에 의한 조사기관등록신청자가 제46조의 자격요건을 갖춘 경우에는 조사기관등록대장에 등재하고, 그 신청인에게 별표 8의 조사기관등록증을 교부한다.

제49조(가격정보에 관한 간행물) ①조사기관으로 등록한 기관은 매월 1회이상 별첨 표준가격조사요령에 의하여 조사한 가격의 정보에 관한 정기간행물을 발행하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 가격의 정보에 관한 정기간행물에는 조사기관의 등록번호와 등록 년월일을 기재하여야 한다.

제50조(등록사항의 변경신청) ①조사기관으로 등록한 자가 제46조의 등록요건과 법인명, 대표자, 주소 등이 변경된 때에는 별표 9의 등록사항변경신고서를 작성하여 기획재정부장관에게 60일이내에 신고하여야 한다.

②기획재정부장관은 제1항의 등록사항 변경신고서의 내용에 따라 조사기관등록증을 재발급한다. 단, 등록번호 및 등록년월일은 변경하지 아니한다.

제51조(등록의 취소) 기획재정부장관은 다음 각호의 1에 해당될 경우에는 조사기관의 등록을 취소할 수 있다.

1. 제46조의 규정에 의한 자격요건에 미달될 때

2. 정당한 조사방법에 의하지 아니하고 담합 등 허위로 가격을 게재하는 경우

3. 자료제출의 요구를 받고도 정당한 사유 없이 이를 제출하지 아니하는 경우

4. 3회이상 시정조치를 받고도 이에 응하지 않은 경우

5. 타조사원이 윤리강령 등에 위배되는 행동으로 인하여 사회적 물의를 야기한 경우

제52조(등록기관의 지도감독) ①기획재정부장관은 제45조에 규정한 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 인정될 때에는 조사기관에 대하여 가격조사에 관한 필요한 지시 및 시정조치를 명할 수 있다.

②기획재정부장관은 년 1회이상 조사기관에 대하여 감사를 할 수 있다.

제5장 보  칙

제53조(유효기한) 이 예규는「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 예규 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2012년 9월 21일까지 효력을 가진다.

[별첨] 표준가격조사요령(제4장 관련)

제1조(조사대상가격) 조사기관이 조사할 가격은 정부가 기업 등의 대량수요자가 생산자 또는 도매상으로부터 구입하는 가격(이하 "대량수요자 도매가격"이라 한다)을 원칙으로 하되 필요에 따라 그 외의 가격으로 할 수 있다.

제2조(가격의 구분) ①가격은 그 형성되는 유형에 따라 시장거래가격, 생산자공표가격, 행정지도가격으로 구분한다.

1. "시장거래가격"이라함은 수요와 공급의 원리에 의한 시장의 가격조절기능을 통하여 형성되는 가격을 말한다.

2. "생산자공표가격"이라 함은 상품의 성능․ 시방 등이 표준화되어있지 않거나 독과점으로 인하여 시장거래가격의 조사가 곤란한 경우에 생산자가 대외적으로 공표한 판매희망가격을 말한다.

3. "행정지도가격"이라 함은 국민경제의 안정을 위하여 필요하다고 인정되는 상품에 대하여 정부가 그 거래가격의 상한선을 지정․고시하는 가격을 말한다.

②가격은 그 유통단계에 따라 생산자가격, 도매가격, 대리점가격 또는 소매가격으로 구분한다.

1. "생산자가격"이라함은 생산자로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.

2. "대리점가격"이라함은 대리점으로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.

3. "소매가격"이라함은 소매상으로부터 수요자에게 인도되는 가격을 말한다.

③가격에는 판매방법, 거래량, 결제조건, 기타 부가가치세 등 국세의 포함 여부 등 거래조건에 의한 구분이 명백하게 표시되어져야한다.

1. "판매방법"이라함은 생산자등이 상품을 수요자에게 인도하는 장소 또는 방법을 말한다.

2. "거래량"이라함은 통상적인 거래기준량 즉 거래수량하한선을 말한다.

3. "결제조건"은 현금에 의한 결제를 원칙으로 한다.

4. 기타부가가치세, 특별소비세, 교육세, 관세 등의 포함여부를 구분한다.

제3조(조사대상상품) ①조사기관이 조사대상상품을 선정할 경우 당해상품의 유통성․장래성 및 다른 상품에의 영향 등을 고려하여 단위 품조별로 1,000개이상으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 조사대상상품이 동일한 경우라 하더라도 생산자에 따라 그 상품의 성능․시방 등에 차이가 있을 경우에는 생산자를 구분한다.( 이하 "생산자 구분품목"이라한다.)

③제1항 및 제2항의 규정에 의한 조사대상상품에 대하여는 별표 10에 의한 조사표를 작성․비치하여야한다.

제4조(조사처) ①조사처는 제5조의 규정에 의한 조사대상도시에 있어 당해상품의 취급량이 많고 신뢰도가 높은 생산자를 대상으로 하여 3개업체 이상으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 조사처에 대하여는 별표 11 및 별표 12에 의한 조사대장 및 품목별 조사처 대장을 작성․비치하여야한다.

제5조(조사대상도시) ①조사대상도시는 인구․산업․교육문화․행정․도로교통사정․자연지리조건 등을 고려하여 구분하되 서울지역, 경기지역, 강원지역, 충청지역, 전라지역, 경상지역 및 제주지역으로 한다.

제6조(조사방법) ①가격조사는 제4조의 규정에 의한 조사처를 대상으로 매월 일정한 기간내에 동일한 기준과 조건으로 면접에 의한 직접조사를 원칙으로 하되, 증빙서류 등에 의한 간접조사를 병행할 수 있으며, 자재의 품귀, 2중가격 형성 등으로 조사처에 대한 조사만으로 적정한 가격을 파악하기 곤란한 경우에는 수요자를 대상으로 하는 보충조사에 의할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 조사를 하고자 할 때에는 조사처(면접자포함), 대상 품종, 조사자, 조사일시, 조사지역, 조사가격 및 거래조건 등이 기재된 조사 조서를 작성․비치하여야 한다.

③제3조 및 제4조의 규정에 의한 조사대상 상품, 조사처 등은 정당한 사유 없이 이를 변경할 수 없다.

제7조(공표가격의 결정) 조사기관이 조사하여 공표할 가격은 최빈치가격으로 한다. 다만 이것이 없을 경우에는 조사처의 거래비중을 고려한 가중평균가격으로 할 수 있다.

제8조(수시조사) 제1조 내지 제7조의 규정은 계약담당공무원이 가격조사를 의뢰하는 수시조사의 경우에 이를 준용한다.

제9조(조사요원 등) ①조사기관의 가격조사에 종사하는 조사요원(이하 "조사요원"이라한다.)은 전임제로 한다.

②조사요원은 30인이상으로 한다. 이 경우 제5조의 규정에 의한 조사지역별 각 1인이상을 포함한다.

③조사기관은 조사요원에 대한 자격요건 및 윤리강령을 제정․운용하여야하고 기타 적정한 조사가 이루어 질수 있도록 그 자질을 유지할 수 있는 교육 등 필요한 조치를 하여야한다.｣

④조사요원은 소정의 조사증표를 휴대하여야하고, 면접자가 이의 제시를 요구할 경우에는 그에 응해야 한다.

⑤제2항의 규정에 의한 조사요원 외에 제47조제4호에 의한 자가 그 직무분야별로 1인 이상이어야 한다.

제10조(보고) 조사기관은 제3조 ,제4조 및 제9조의 규정에 의한 조사상품 기본조사표, 조사처 대장, 조사요원의 자격, 윤리강령, 조사증표 등을 재정경제부장관에게 보고하여야한다.

제11조(보존기한) 조사기간은 제3조위 규정에 의한 조사상품기본조사표는 5년, 제4조 및 제6조의 규정에 의한 조사처 대장 및 조사조서 등은 3년이상 보관한다.

부    칙

이 예규는 2006년  12월  29일부터 시행한다.

부    칙

이 예규는 2006년 7월 13일부터 시행한다.

부    칙

이 회계예규는 2007년 10월 12일부터 시행한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2008년 12월 29일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2009년 9월 21일부터 시행한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2010년 4월 15일부터 시행한다. 다만 제31조제1항의 개정규정은 2010년 10월 1일부터, 제32조의 개정규정은 2010년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(원가계산용역기관에 대한 제재에 관한 적용례) 제31조의2의 개정규정은 시행일 이후 발생한 제재사유 분부터 적용한다.

부    칙

제1조(시행일) 이 회계예규는 2010년 10월 22일부터 시행한다.

부     칙

제1조(시행일) 이 계약예규는 2011년 5월 13일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 예규 시행일 이후 입찰공고를 한 분부터 적용한다.

부     칙

제1조(시행일) 이 계약예규는 2012년 4월 2일부터 시행한다.

(별표1) 제조원가계산서

품명:        생산량:

규격:        단위:         제조기간:

구분 비목			금액	구성비	비고
제조원가	재료비	직접재료비 간접재료비 작업설․부산물 등(△)
		소계
	노무비	직접노무비 간접노무비
		소계
	경비	전력비 수도광열비 운반비 감가상각비 수리수선비 특허권사용료 기술료 연구개발비 시험검사비 지급임차료 보험료 복리후생비 보관비 외주가공비 산업안전보건관리비 소모품비 여비․교통비․통신비 세금과공과 폐기물처리비 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
		소 계
일반관리비( )%
이윤( )%
총원가

(별표2) 공사원가계산서

공사명:             공사기간:

구분 비목			금액	구성비	비고
순공사 원가	재료비	직접재료비 간접재료비 작업설․부산물 등(△)
		소계
	노무비	직접노무비 간접노무비
		소 계
	경비	전력비 수도광열비 운반비 기계경비 특허권사용료 기술료 연구개발비 품질관리비 가설비 지급임차료 보험료 복리후생비 보관비 외주가공비 산업안전보건관리비 소모품비 여비․교통비․통신비 세금과공과 폐기물처리비 도서인쇄비 지급수수료 환경보전비 보상비 안전관리비 건설근로자퇴직공제부금비 기타법정경비
		소 계
일반관리비[(재료비+노무비+경비)×( )%]
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×( )%]
총원가
공사손해보험료[보험가입대상공사부분의총원가×()%]

(별표2-1) 공사원가계산시 간접노무비 계산방법

1. 직접계상방법

가. 계상기준

발주목적물의 노무량을 예정하고 노무비단가를 적용하여 계산함.

	< 공 식 >
간접노무비 = 노무량 × 노무비단가

나. 계상방법

(가) 노무비단가는「통계법」제4조의 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 시중노임단가를 기준으로 하며 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금은「근로기준법」에 의거 일정기간이상 근로하는 상시근로자에 대하여 계상한다.

(나) 노무량은 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리사무소에 종사하는 자의 노무량을 계상한다.

(다) 간접노무비(현장관리인건비)의 대상으로 볼 수 있는 배치인원은 현장소장, 현장사무원(총무, 경리, 급사 등), 기획·설계부문종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등을 들 수 있음.

(라) 노무량은 공사의 규모·내용·공종·기간 등을 고려하여 설계서(설계도면, 시방서, 현장설명서 등) 상의 특성에 따라 적정인원을 설계반영 처리한다.

2. 비율분석방법

가. 계상기준

발주목적물에 대한 직접노무비를 표준품셈에 따라 계상함.

	< 공 식 >
간접노무비 = 직접노무비 × 간접노무비율

나. 계상방법

(가) 발주목적물의 특성 등(규모·내용·공종·기간 등)을 고려하여 이와 유사한 실적이 있는 업체의 원가계산자료, 즉 개별(현장별) 공사원가명세서, 노무비명세서(임금대장) 또는 직·간접노무비 명세서를 확보한다.

(나) 노무비 명세서(임금대장)를 이용하는 방법

① 개별(현장별) 공사원가명세서에 대한 임금대장을 확보한다.

② 확보된 임금대장상의 직·간접노무비를 구분하되, 구분할 자료가 많은 경우에는 간접노무비율을 객관성있게 산정할 수 있는 기간에 해당하는 자료를 분석한다.

③ 동 임금대장에서 표준품셈에 따라 계상되는 노무량을 제외한 현장시공과 관련하여 현장관리사무소에 종사하는 자의 노무비(간접노무비)를 계상한다.

④ 계상된 간접노무비를 직접노무비로 나누어서 간접노무비율을 계산한다.

(다) 업체로부터 직·간접노무비가 구분된 「직·간접노무비 명세서」를 확보한 경우에는 위 임금대장을 이용하는 방법에 의하여 자료 및 내용을 검토하여 간접노무비율을 계산한다.

3. 기타 보완적 계상방법

직접계산방법 또는 비율분석방법에 의하여 간접노무비를 계산하는 것을 원칙으로 하되, 계약목적물의 내용·특성 등으로 인하여 원가계산자료를 확보하기가 곤란하거나, 확보된 자료가 신빙성이 없어 원가계산자료로서 활용하기 곤란한 경우에는 아래의 원가계산자료(공사종류 등에 따른 간접노무비율)를 참고로 동비율을 당해 계약목적물의 규모·내용·공종·기간등의 특성에 따라 활용하여 간접노무비(품셈에 의한 직접노무비×간접노무비율)를 계상할 수 있다.

구 분	공사종류별	간접노무비율
공사 종류별	건 축 공 사 토 목 공 사 특수공사(포장, 준설 등) 기타(전문, 전기, 통신 등)	14.5 15 15.5 15
공사 규모별	50억원 미만 50~300억원 미만 300억원 이상	14 15 16
공사 기간별	6개월 미만 6~12개월 미만 12개월 이상	13 15 17

* 공사규모가 10억원이고 공사기간이 15개월인 건축공사의 경우 예시

- 간접노무비율 = (15%+17%+14.5%)/3 = 15.5%

(별표3) 일반관리비율

업 종	일반관리비율(%)
◦제조업 음․식료품의 제조․구매 섬유․의복․가죽제품의 제조․구매 나무․나무제품의 제조․구매 종이․종이제품․인쇄출판물의 제조․구매 화학․석유․석타․고무․플라스틱제품의 제조․구매 비금속광물제품의 제조․구매 제1차 금속제품의 제조․구매 조립금속제품․기계․장비의 제조․구매 기타물품의 제조․구매 ◦시설공사업	14 8 9 14 8 12 6 7 11 6

주1) 업종분류 : 한국표준산업분류에 의함.

(별표4) 학술연구용역원가계산서

구분 비목	금액	구성비	비고
인건비 책임연구원 연구원 연구보조원 보조원
경비 여비 유인물비 전산처리비 시약및연구용역재료비 회의비 임차료 교통통신비 감가상각비 일반관리비( )% 이윤( )% 총원가

(별표 5) 학술연구용역인건비기준단가 (’12)

등 급	월 임 금
책임연구원	월 2,915,894원
연구원	월 2,235,867원
연구보조원	월 1,494,604원
보조원	월 1,120,991원

주1) 본 인건비 기준단가는 1개월을 22일로 하여 용역 참여율 50%로 산정한 것이며, 용역 참여율을 달리하는 경우에는 기준단가를 증감시킬 수 있다.

※ 상기단가는 2012년도 기준단가로 계약예규 ｢예정가격 작성기준｣ 제26조제2항에 따라 소비자물가상승률(2011년 4.0%)을 반영한 단가이며,

소숫점 첫째자리에서 반올림한 금액임

(별표 6) 총 괄 집 계 표

공사명：                      공사기간：

구 분		금 액	구 성 비	비 고
직접공사비
간접공사비	간접노무비 산재보험료 고용보험료 안전관리비 환경보전비 퇴직공제부금비 수도광렬비 복리후생비 소모품비 여비‧교통비‧통신비 세금과공과 도서인쇄비 지급수수료 기타법정경비
일반관리비
이 윤
공사손해보험료
부가가치세
합 계

(별표 7) 전문가격조사기관 등록신청서

전문가격조사기관 등록신청서
①법인명
②대표자성명
③주 소
④법인설립허가관청
예정가격 작성기준 제47조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (인) (전화 : ) 재정경제부 장관 귀하
구비서류 1. 비영리법인의 설립허가서, 등기부등본 및 정관사본 1부. 2. 예정가격 작성기준 제46조제2항에 규정한 사항을 증명할 수 있는 자료 1부. 3. 조사요원재직증명서 1부. 4. 품셈분야별 기술자재직증명서 1부.

22451-01511일                                                     201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                              인쇄용지(특급) 70g/㎡

(별표 8) 전문가격조사기관 등록증

전문가격조사기관등록증

등록번호  제   호 (   년   월   일)

1. 법  인  명 :

2. 대표자성명 :

3. 주      소 :

예정가격 작성기준 제48조의 규정에 의하여 위와 같이 등록하였음을 증명함.

년   월   일

재 정 경 제 부 장 관

22451-01611일                                                 201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                          인쇄용지(특급) 70g/㎡

(별표 9) 전문가격조사기관 등록사항 변경신고서

전문가격조사기관 등록사항 변경신고서
① 등록번호	제 호 ( 년 월 일)
② 법인명
③ 대표자성명
④ 주소
변경내용	변경전의 사항	변경후의 사항
예정가격 작성기준 제50조의 규정에 의하여 위와 같이 등록사항중 변경내용을 신고합니다. 년 월 일 신청인 (인) 재정경제부 장관 귀하

22451-01611일                                                201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                       인쇄용지(특급) 70g/㎡

(별표 10) 조사상품기본조사표

※ 조사상품기본조사표의 기재요령 (별표 10 서식)

(1)상품학상의 상품명으로서 공인된 정식명칭

(2)공식명칭이외에 시중거래에서 일반적으로 통용되는 상품명칭

(3)코오드번호 부여 후에 기입

(4)수록단위품종 편성 후에 기입

(5)용도를 기입하되, 용도가 다양할 시에는 용도비중 60%내의 그용도

(6)성분35%이상시는 ①, 성분 35%미만시는 60%내중 다성분②

(7)상품의 외관상의 형태, 형상

(8)공진청에서 공인된 KS규격 또는 국제규격의 종류

(9)형식승인된 공인된 시험성능

(10)규격품과 비규격품의 유통비중

(11)단위품목을 구분하는 기준의 종류

(12)규격상에 있는 총 품목수와 시중에서 유통되는 품목수

(13)단위품목중 시중거래비중이 가장높은 품목과 그거래비중

(14)품질, 규격, 형식, 성능 등에서 생산자간의 차이로 구분취급의 필요성 유무

(15)총생산자수

(16)총생산자중 그 생산량이 상위 60%이내에 드는 생산자수

(17)상품의 수량을 계산하는 기초단위

(18)상품의 포장단위와 포장단위의 수량

(19)시중에 유통되는 거래단위

(20)가격이 형성되는 유형에 따라 시장거래, 생산자공표, 행정지도로 구분

(21)조사대상도시수에 따라 서울(전국), 2대도시, 5대도시, 9대도시등

(22)유통단계 중 조사대상 단계를 표시하되, 필요시에는 2개단계도 표시

(23)동일조사단계에서도 단위거래량의 과다에 따라 가격의 차이에 따른 구분여부 표시

(24)국산과 수입을 합한 연간공급능력을 합산표시

(25) ~ (26) 생략

(27)내수와 수출을 합한 연간수요능력을 합산표시

(28) ~ (29) 생략

(30)상품수급에 있어서 계절적인변화시기를 성수기와 비수기간을 표시

(31)기업회계상 각상품의 생산비에서 재료비가 차지하는 비중을 100분율로 표시

(32)기업회계상 각 상품의 생산비에서 노무비가 차지하는 비중을 100분율로 표시

(33)기업회계상 각 상품의 생산비에서 경비가 차지하는 비중을 100분율로 표시

(34)기업회계상 각상품의 생산비이외에 판매비, 일반관리비 및 이윤이 차지하는 비율

(35)조사상품에 관계가 있는 단체등에서 자문을 구할 기관

(36)조사상품에 관해 업계, 학계의 전문자중 자문을 구할 수 있는 자

(별표 11) 조사처 대장

1. 업체개요

상 호	대 표 자	형 태
소 재 지	창 립 년 월 일	취 급 종 목
소 속 업 종 별 단 체	경 쟁 업 체 수

2. 면접담당자

위 촉 년 월 일	성 명	부서, 직위	전 화

22451-01911일                                                201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                         인쇄용지(특급) 70g/㎡

(별표 12) 품목별조사처대장

조사품목		조사처			면접담당자			등록
코드 번호	품종별	업체별	업태	소재지	성명	부서․직위	직통 전화	접수	말소

22451-02011일                                          201㎜×297㎜

‘93.5.18 승인                                 인쇄용지(특급) 70g/㎡