2016년 하반기 적용

건설공사표준품셈 개정사항

2016. 9.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제1장

적용기준

보완

1-16 품의 할증

12. 휴전시간별 할증률

구 분	할 증 률
2시간 3시간 4시간 5시간 6시간 8시간	35% 30% 25% 20% 10% 0%

[주] 휴전이 필요한 공사 또는 운행선 상의 선로일시 사용중지를 필요로 하는 궤도공사의 경우 작업 시간별로 할증률을 적용한다.

1-16 품의 할증

12. 작업시간제한 할증률

작 업 시 간	할 증 률
2시간 3시간 4시간 5시간 6시간 8시간	35% 30% 25% 20% 10% 0%

[주] 휴전이 필요한 공사, 운행선 상의 선로일시 사용중지를 필요로 하는 궤도공사 등 이와 유사하게 작업시간에 제한을 받는 성격의 공사인 경우 작업시간별로 할증률을 적용한다.

토목/건축/설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-1 가설물의 한도

2. 시험실의 규모(건설기술진흥법 시행규칙 [별표5. 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준]규정에 따른다.)

구 분	공 사 규 모	규모(㎡)	비 고
특급품질관리대상공사	품질시험계획을 수립하여야 하는 총 공사비가 1000억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5만㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사	100이상	1. 특급품질관리원 1인 이상 2. 중급품질관리원 이상의 품질관리자 2인 이상
고급품질관리대상공사	품질관리계획을 수립하는 건설공사 로서 특급품질관리대상공사가 아닌 건설공사	50이상	1. 고급품질관리원 이상의 품질관리자 1인 이상 2. 중급품질관리원 이상의 품질관리자 2인 이상
중급품질관리 대상공사	총공사비가 100억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5,000㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사로서 특급 및 고급 품질관리대상 공사가 아닌 건설공사	30이상	1. 중급품질관리원 이상의 품질관리자 1인 이상 2. 초급품질관리원 이상의 품질관리자 1인 이상
초급품질관리 대상공사	품질시험계획을 수립하여야 하는 건설 공사로서 중급품질관리대상공사가 아닌 건설공사	발주자와 계약한 면적	1. 초급품질관리원 이상의 품질관리자 1인 이상

[주] 초급품질관리대상공사에서 “발주자와 계약한 면적”은 기 계약된 유사규모 공사의 시험실 규모를 의미한다.

2-1 가설물의 한도

2. 시험실의 규모(건설기술진흥법 시행규칙 [별표5. 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준]규정에 따른다.)

-표 삭제-

토목/건축/설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

삭제

2-2 가설물의 재료 및 손율

2-2-1 목조 가설건축물

1. 재료 및 품

(㎡당)

종별		구분 사용 기간별	목재 (㎥)	긴비계목 (개)	짧은 비계 목 (개)	골함석 (매)	루핑 (㎡)	부자재 (%)	건축 목공 (인)	함석공 (인)	루핑공 (인)	보통 인부 (인)
사무소		3개월미만 6개월미만 1개년미만 1개년이상	0.050 0.075 0.100 0.125	- - - -	- - -. -	- 0.4 0.6 0.8	1.3 - - -	12.9 11.4 10.6 10.1	0.6∼ 1.0 0.6∼ 1.0 0.6∼ 1.0 0.6∼ 1.0	- 0.03 0.03 0.03	0.01 - - -	0.2∼ 0.3 0.2∼ 0.3 0.2∼ 0.3 0.2∼ 0.3
창고류		3개월미만 6개월미만 1개년미만 1개년이상	0.040 0.060 0.080 0.101	- - - -	- - - -	- 0.4 0.6 0.8	1.3 - - -	4.7 3.2 2.4 1.8	0.35∼ 0.6 0.35∼ 0.6 0.35∼ 0.6 0.35∼ 0.6	- 0.03 0.03 0.03	0.01 - - -	0.15∼ 0.2 0.15∼ 0.2 0.15∼ 0.2 0.15∼ 0.2
헛간		3개월미만 6개월미만 1개년미만 1개년이상	- - - -	0.07 0.10 0.14 0.20	0.03 0.04 0.06 0.12	- 0.4 0.6 0.8	1.3 - - -	19.5 12.7 8.3 5.8	0.05∼ 0.1 0.05∼ 0.1 0.05∼ 0.1 0.05∼ 0.1	- 0.03 0.03 0.03	0.01 - - -	0.20 0.20 0.20 0.20
휴게실	숙 소 ･ 식 당	3개월미만 6개월미만 1개년미만 1개년이상	0.046 0.068 0.091 0.114	- - - -	- - - -	- 0.4 0.6 0.8	1.3 - - -	6.0 4.0 3.0 2.4	0.35∼ 0.6 0.35∼ 0.6 0.35∼ 0.6 0.35∼ 0.6	- 0.03 0.03 0.03	0.01 - - -	0.15∼ 0.2 0.15∼ 0.2 0.15∼ 0.2 0.15∼ 0.2
화장실	샤 워 장 ･탈 의 실	3개월미만 6개월미만 1개년미만 1개년이상	0.050 0.075 0.100 0.125	- - - -	- - - -	- 0.4 0.6 0.8	1.3 - - -	6.2 4.2 3.1 2.4	0.6∼ 1.0 0.6∼ 1.0 0.6∼ 1.0 0.6∼ 1.0	- 0.03 0.03 0.03	0.01 - - -	0.2∼ 0.3 0.2∼ 0.3 0.2∼ 0.3 0.2∼ 0.3

2-2 가설시설물 및 손율

삭  제

토목/건축/설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

삭제

[주] ① 본 품은 가설 및 철거품이 포함된 것이다.

② 창호 및 유리는 별도 계상한다.

③ 자재의 손율은 포함된 것이다.

④ 부자재는 주자재비에 대한 비율이며, 철물, 철선을 말한다.

⑤ 기구손료는 부자재에 포함되어 있다.

⑥ 본표의 골함석 치수는 #31, 1.8m×0.9m, 철선은 지름 4.2mm(#8)를 기준으로 한 것이다.

⑦ 지붕잇기 재료는 골함석, 루핑 중에서 선택하여 사용하되 공사기간이 3개월 이상일 때에는 골함석을 사용하고 3개월 미만일 때에는 루핑을 사용한다. 다만, 공사특별시방서에 지정이 있을 때에는 그에 준한다.

⑧ 본표 이외의 지붕잇기 재료를 사용할 때에는 별도 계상한다.

⑨ 특수구조의 가설건물을 요할 때는 별도 계상할 수 있다.

⑩ 본 품은 지정 및 하부구조가 필요없는 지반에서 가설 건물의 골조공사(바닥제외)에 필요한 것이며 본표에 계상되지 않은 바닥의 마감재료 및 품은 별도 계상되며 건물의 내외벽 마감재료 및 창호기준은 다음과 같다.

<가설물의 내외부 마감재 및 창호기준(㎡당)>

수 량 구 분		소 요 량	비고
사무실	바 닥	1.0 ㎡	콘크리트, 보도블록, 플로링 합판
	내 벽	0.5 ㎡	합판위 유성페인트
	외 벽	0.5 ㎡	골함석 또는 합판위 유성페인트
	천 장	1.0 ㎡	합판위 유성페인트
	창 문	0.04 매	목재, 창호철물, 유리, 페인트
	출 입 문	0.01 매	목재, 창호철물, 유리, 페인트
창고	바 닥	1.0 ㎡	콘크리트, 보도블록, 플로링 합판
	외 벽	1.2 ㎡	골함석 또는 합판위 유성페인트
	창 문	0.017 매	목재, 창호철물, 유리, 페인트
	출 입 문	0.017 매	목재, 창호철물, 유리, 페인트

※ 사무실창문(유리창)크기는 1.5m×1.4m 미서기유리창을 기준하였으며 출입문 크기는 0.9m×2.1m 여닫이 문을 기준하였음

※ 창고문은 1.3m×l.2m미서기 유리창을 기준하였으며 출입문은 쌍여닫이 문으로 2.0m×l.2m를 기준하였음.

삭  제

토목/건축/설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2. 손율

사용기간별 구 분	3개월 (%)	6개월 (%)	1개년 (%)	1개년이상 (%)
목재	30	45	60	75
긴 비 계 목	25	35	50	75
짧 은 비 계 목	12	17	25	50
철물	30	45	60	75
골 함 석	20	35	55	75
철선	100	100	100	100
루핑	100	100	100	100
창호	30	40	60	75
유리	60	65	75	100
흄관	80	100	100	100
강 재 류	15	30	50	70
돌 망 태	100	100	100	100

[주] ① 본 품에 있어서 재료의 길이가 2m이하인 것은1회 사용 후 손율은 100%로 계상한다.

② 타이롯트는 전부 스크랩 공제한다.

③ 본 품에서 강재(강널말뚝, 강관파일, H파일, 복공판 등)는 토류벽과 가교 등의 재료로 사용할 때의 기준이다.

④ 강재의 손료 산정방법은 다음과 같다.

㉮ 강재를 절단하지 않고 사용하는 경우
손 료 = 강재수량×(1+재료의 할증률)×신재단가×손율

㉯ 강재를 절단하여 사용하는 경우(할증량이 스크랩으로 발생되는 경우)
손 료 = 강재수량×신재단가×손율+할증량×신재단가-할증량×공제율×고재단가

2-2-1 손  율

사용기간별 구 분	3개월 (%)	6개월 (%)	1개년 (%)	1개년이상 (%)
삭 제
철물	30	45	60	75
삭 제
창호	30	40	60	75
유리	60	65	75	100
흄관	80	100	100	100
강 재 류	15	30	50	70
돌 망 태	100	100	100	100

[주] 현행과 동일

토목/건축/설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-6-3 강관틀 비계

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
비계기본틀(기둥)	1.2m × 1.9m	개	0.36
비계장선틀	1.0m × 1.9m	〃	0.34
가 세	1.2m × 1.9m	〃	0.68
조절받침철물		〃	0.04
이음철물	삽 입 걸 이	〃	0.68
철물	앵 커 용	〃	0.04
비계공	조 립·해 체	인	0.0302
비고	- 높이 30m를 초과하는 경우 매 3.5m 증가마다 인력품을 10%씩 가산한다.

[주] ① 본 품은 강관틀 비계방식의 일반적 기준이며 이외의 비계매기에서는 실설계에 의한 수량을 계상하고 손율은 2-6-5의 “공기에 대한 손율”에 따른다.

② 강관틀 비계매기 면적 30m×30m(900㎡)일 때의 기준이다.

③ 본 품은 KSF 8003의 규정에 준하여 적용한다.

④ 공구 손료는 인력품의 5%이며 재료할증, 소운반 및 잡재료는 포함되어 있다.

⑤ 가설장비 설치용시설, 비계다리, 낙하물방지, 작업대시설 등은 별도 계상할 수 있다.

⑥ 높이 45m 이상이거나 20m를 넘어 중량작업을 할 때의 비계 안전상의 보강재 및 기타의 보강재는 별도 계상한다.

2-6-3 강관틀 비계

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량
			10m 이하	10m 초과 ∼ 20m 이하
비 계 공	설치, 해체	인	0.02	0.03
보통인부	설치, 해체	인	0.01	0.01

[주] ① 본 품은 강관틀 비계 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

②  본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업이 포함되어 있다.

③ 높이 20m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다.

④ “2-6-5 가설계단”, “2-7 낙하물 방지” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑥ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율” 에 따른다.

토목/건축/설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-6-5 강관 비계다리

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
강 관	φ 48.6㎜×2.4㎜	m	28.956
조 임 철 물	직교, 회전	개	37.037
발 판	250×900	매	4.377
비 계 공	조립, 해체	인	0.320
비 고	- 본 품은 30m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3.5m 증가마다 인력품을 10%씩 가산한다.

[주] ① 본 품은 강관 비계다리(계단식) 설치에 대한 품이다.

② 비계다리 면적은 디딤판의 면적을 기준한 것이다.

③ 본 품의 강관비계다리 폭은 0.9m이다.

④ 공구 손료는 인력품의 5%이며 재료할증·소운반 및 잡재료는 포함되어 있다.

⑤ 강관비계다리의 손율은 2-6-5의 “공기에 대한 손율”에 따른다.

2-6-5 가설 계단

1. 경사형

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량
비 계 공	설치, 해체	인	0.27
보 통 인 부	설치, 해체	인	0.09

[주] ① 본 품은 높이 6m이하에서 강관(φ 48.6㎜), 조립형 발판을 사용하여 가설 계단을 경사 형태로 조립·설치하는 기준이다.

②  가설계단 폭은 0.9m이하, 면적은 디딤판의 면적(계단참 포함)을 기준한 것이다.

③ 본 품은 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함되어 있다.

④ “2-7 낙하물 방지” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑦ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

토목/건축/설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

신설

2. 타워형

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량
비 계 공	설치, 해체	인	0.20
보 통 인 부	설치, 해체	인	0.07
크레인	10ton	hr	0.06

[주] ① 본 품은 일체형 발판을 사용하여 가설계단을 타워 형태로 설치하는 기준이다.

② 가설계단 폭은 0.9m이하, 면적은 디딤판의 면적(계단참 포함)을 기준한 것이다.

③ 본 품은 비계 및 발판 설치·해체 작업이 포함되어 있다.

④ “2-7 낙하물 방지” 시설은 별도 계상한다.

⑤ 크레인 규격은 현장여건을 고려하여 변경할 수 있다.

⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

⑦ 손율은 “2-6-6 공기에 대한 손율”에 따른다.

토목/건축/설비

제3장

토공사

보완

3-3-2 성토면 고르기

(10㎡당)

시공	토질	구분	규격	단위	수량
인력시공	점토 또는 점질토	보통인부		인	0.19
	모래 또는 사질토	보통인부		인	0.17
기계시공	점토, 점질토, 모래, 사질토	굴삭기	0.6㎥	hr	0.09

[주] 본 품은 하천제방, 램프 등 성토사면과 식재를 위한 성토사면의 고르기에 적용되는 품이다.

3-3-2 성토면 고르기

(10㎡당)

토질	구분	규격	단위	수량
점토, 점질토, 모래, 사질토	굴삭기	0.6㎥	hr	0.09

[주] 본 품은 하천제방, 램프 등 성토사면의 고르기에 적용되는 품이다.

토목/건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제5장

기  초

보완

5-4-1 기성말뚝 기초

3. 말뚝조성

나. 장비편성

명 칭		규 격	단위	수량	작업시간	비 고
파일천공전용장비		40∼135톤	대	1	T	리더포함
오거	스크류	59.68∼149.2kW	〃	1	T
	케이싱	59.68∼149.2kW	〃	1	T	케이싱사용시
발 전 기		450kW	〃	1	T	오거 구동용
발 전 기		100kW	〃	1	T	믹서플랜트 구동용
발 전 기		50kW	〃	1	T	용접용
공기 압축기	오거 비트	21㎥/min	〃	1	T
	해머 비트	25.5㎥/min	〃	1∼2	T	천공조건에 의해 용량결정
지 게 차		5ton	〃	1	0.2T	파일운반
굴 삭 기		0.18∼0.2㎥	〃	1	0.4T	배토처리
크 레 인		50톤	〃	1	0.3T	말뚝근입/운반

[주] ① 부속장비(그라우팅 장비, 용접장비, 드롭해머 등)의 경비는‘가. 인력편성’노무비에 다음 요율을 계상한다.

구분	단말뚝	이음말뚝
요 율(%)	16	13

② 소모자재(용접봉, 오거스크류, 오거헤드, 케이싱 등) 등의 손료는‘가. 인력편성’노무비에 다음 요율을 계상한다.

구분	단말뚝(%)	이음말뚝(%)
케이싱 사용시	28	30
케이싱 미 사용시	22	25

※ 해머비트의 손료는 별도 계상한다.

“ 이하생략”

5-4-1 기성말뚝 기초

3. 말뚝조성

나. 장비편성

명 칭		규 격	단위	수량	작업시간	비 고
파일천공전용장비		40∼135톤	대	1	T	리더포함
오거	스크류	59.68∼149.2kW	〃	1	T
	케이싱	59.68∼149.2kW	〃	1	T	케이싱사용시
발 전 기		450kW	〃	1	T	오거 구동용
발 전 기		100kW	〃	1	T	믹서플랜트 구동용
발 전 기		50kW	〃	1	T	용접용
공기 압축기	오거 비트	21㎥/min	〃	1	T
	해머 비트	25.5㎥/min	〃	1∼2	T	천공조건에 의해 수량결정
지 게 차		5ton	〃	1	0.2T	파일운반
굴 삭 기		0.18∼0.2㎥	〃	1	0.4T	배토처리
크 레 인		50톤	〃	1	0.3T(단말뚝)	말뚝근입/ 운반
					T(이음말뚝)

[주] ① 부속장비(그라우팅 장비, 용접장비, 드롭해머 등)의 경비는‘가. 인력편성’노무비에 다음 요율을 계상한다.

구분	단말뚝	이음말뚝
요 율(%)	16	13

② 소모자재(용접봉, 오거스크류, 오거헤드, 케이싱 등) 등의 손료는‘가. 인력편성’노무비에 다음 요율을 계상한다.

구분	단말뚝(%)	이음말뚝(%)
케이싱 사용시	28	30
케이싱 미 사용시	22	25

※ 해머비트(개량형 비트 포함)의 손료는 별도 계상한다.

“ 이하생략”

토목/건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제5장

기  초

보완

다. 작업소요시간(본당)

구분	개요	산출방법
T	작업 소요시간	T=(t1+t2+t3+t4+t5)/f * t5(용접)는 병행작업 시 계상하지 않는다.
“내용생략”

◦지층별 굴착시간(a1)

(min/m)

구분	말뚝직경 (mm)	토사		풍화암	연암	경암
		점질토	사질토
오거 비트	500미만	0.74	0.96	4.08	-	-
	500∼600	0.91	1.18	4.99	-	-
	700∼800	1.24	1.61	6.80	-	-
해머 비트	500미만	-	-	3.66	8.56	11.93
	500∼600	-	-	4.48	10.48	14.61
	700∼800	-	-	6.12	14.32	19.96

다. 작업소요시간(본당)

구분	개요	산출방법
T	작업 소요시간	T=(t1+t2+t3+t4)/f * 말뚝이음은 별도의 천공홀을 이용한 병행용접 기준이며, 천공홀에서 직접 용접할 경우 t5(용접)시간을 추가 계상한다.
“내용생략”

◦지층별 굴착시간(a1)

(min/m)

구분	말뚝직경 (mm)	토사		풍화암	연암	경암	혼합층
		점질토	사질토
오거 비트	500미만	0.74	0.96	4.08	-	-	-
	500∼600	0.91	1.18	4.99	-	-	-
	700∼800	1.24	1.61	6.80	-	-	-
개량형 비트	500미만	0.74	0.96	3.80	-	-	3.28
	500∼600	0.91	1.18	4.61	-	-	4.01
	700∼800	1.24	1.61	6.32	-	-	5.46
해머 비트	500미만	-	-	3.66	8.56	11.93	-
	500∼600	-	-	4.48	10.48	14.61	-
	700∼800	-	-	6.12	14.32	19.96	-

※ 개량형비트는 오거비트와 해머비트가 복합된 비트이며, 혼합층(호박돌, 전석발생 등 지질 특성으로 오거비트에 의한 굴착이 어렵거나 작업효율의 현저한 저하가 예상되는 경우)에서 적용 가능하다.

토목/건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제5장

기  초

보완

5-6-1 말뚝박기용 천공

1. 적용범위 및 시공절차

① 본 품은 말뚝구경 500mm이하의 말뚝박기용 천공을 기준한 것이다.

- 이하생략-

5-6-1 말뚝박기용 천공

1. 적용범위 및 시공절차

① 본 품은 말뚝구경 500mm미만의 말뚝박기용 천공을 기준한 것이다.

- 이하생략-

토목/건축

보완

3. 인력편성

(인/일)

구분	단위	수량
보 링 공	인	1
특별인부	〃	1
보통인부	〃	1

3. 인력편성

(인/일)

구분	단위	수량
보 링 공	인	1
특별인부	〃	0.5
보통인부	〃	1
용접공	〃	0.5

토목/건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제5장

기  초

보완

4. 장비편성

명 칭		규 격	단위	수량	작업시간	비 고
파일천공전용장비		40∼100톤	대	1	T	리더포함
오거	스크류	59.68∼111.90kW	〃	1	T
	케이싱	59.68∼111.90kW	〃	1	T	케이싱사용시
발 전 기		450kW	〃	1	T	오거 구동용
공기압축기		10.3㎥/min	〃	1	T
굴 삭 기		0.18∼0.2㎥	〃	1	0.4T	배토처리
크 레 인		25ton	〃	1	0.3T	파일근입/이동

[주] ① 해머비트에 의한 천공 시 공기압축기 25.5㎥/min을 적용한다.

② 부속장비(용접장비 등)의 경비 및 소모자재(용접봉, 오거스크류, 케이싱 등) 손료는‘3. 인력편성’노무비에 다음 요율을 계상한다.

구분	케이싱 미사용시	케이싱 사용시
요 율(%)	8	9

③ 해머비트 손료는 별도 계상한다.

④ 전용장비 규격의 기준은 다음과 같다.

말뚝직경(mm)	천공길이(m)	전용장비(ton)	오거(kW)
500미만	10m미만	40ton	59.68∼89.52kw
	10∼20m미만	60ton
	20m이상	100ton	89.52∼111.90kw

※ 현장작업조건 및 천공길이를 고려하여 장비규격 및 조합을 변경할 수 있다

4. 장비편성

명 칭			규 격	단위	수량	작업시간	비 고
파일천공전용장비			40∼100톤	대	1	T	리더포함
오거	스크류		59.68∼111.90kW	〃	1	T
	케이싱		59.68∼111.90kW	〃	1	T	케이싱사용시
발 전 기			450kW	〃	1	T	오거 구동용
공기 압축기		오거 비트	10.3~21㎥/min	〃	1	T	천공조건에 의해 용량결정
		해머 비트	25.5㎥/min	〃	1	T
굴 삭 기			0.18∼0.2㎥	〃	1	0.4T	배토처리
크 레 인			25ton	〃	1	0.3T	파일근입/이동

[주]

① 부속장비(용접장비 등)의 경비 및 소모자재(용접봉, 오거스크류, 케이싱 등) 손료는‘3. 인력편성’노무비에 다음 요율을 계상한다.

구분	케이싱 미사용시	케이싱 사용시
요 율(%)	8	9

② 해머비트(개량형 비트 포함) 손료는 별도 계상한다.

③ 전용장비 규격의 기준은 다음과 같다.

말뚝직경(mm)	천공길이(m)	전용장비(ton)	오거(kW)
500미만	10m미만	40ton	59.68∼89.52kw
	10∼20m미만	60ton
	20m이상	100ton	89.52∼111.90kw

※ 현장작업조건 및 천공길이를 고려하여 장비규격 및 조합을 변경할 수 있다

토목/건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제5장

기  초

보완

5. 작업소요시간

T (작업시간) :(T1+T2+T3)/f

T1(준비시간) : 3 min (천공위치 확인, 천공준비)

T2(천공시간) : ∑(L1×t1)

L1 : 지층별 천공연장

t1 : 지층별 천공시간(m당)

(min/m)

구분	말뚝직경 (mm)	토사		풍화암	연암	경암
		점질토	사질토
오거 비트	500미만	0.74	0.96	4.08	-	-
해머 비트	500미만	-	-	3.66	8.56	11.93

T3(말뚝근입시간) : 2min

※ 항타작업이 필요한 경우에는“5-4-1 기성말뚝 기초”의 t3(말뚝근입/항타)의 작업시간을 참고하여 적용한다.

f(작업계수) : 0.8

5. 작업소요시간

T (작업시간) :(T1+T2+T3)/f

T1(준비시간) : 3 min (천공위치 확인, 천공준비)

T2(천공시간) : ∑(L1×t1)

L1 : 지층별 천공연장

t1 : 지층별 천공시간(m당)

(min/m)

구분	말뚝직경 (mm)	토사		풍화암	연암	경암	혼합층
		점질토	사질토
오거 비트	500미만	0.74	0.96	4.08	-	-
개량형 비트	500미만	0.74	0.96	3.80	-	-	3.28
해머 비트	500미만	-	-	3.66	8.56	11.93

※ 개량형비트는 오거비트와 해머비트가 복합된 비트이며, 혼합층(호박돌, 전석발생 등 지질 특성으로 오거비트에 의한 굴착이 어렵거나 작업효율의 현저한 저하가 예상되는 경우)에서 적용 가능하다.

T3(말뚝근입시간) : 2min

※ 항타작업이 필요한 경우에는“5-4-1 기성말뚝 기초”의 t3(말뚝근입/항타)의 작업시간을 참고하여 적용한다.

f(작업계수) : 0.8

토목/건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트

삭제

6-6-2 교량신축이음장치 설치

(10m당)

구 분		단위	신축이음장치의 최대신축량(㎜)
			80	100	160	240	320
인력	용 접 공	인	2.1	2.3	3.0	3.3	3.6
	콘 크 리 트 공	인	3.0	3.3	4.3	5.7	7.0
	특 별 인 부	인	8.7	9.1	10.3	11.2	12.1
	보 통 인 부	인	5.8	6.1	7.1	8.3	9.5
장비	크 레 인	시간	5.0	5.3	6.1	7.0	8.0
	발 전 기	시간	24.6	27.1	34.7	41.4	48.0
	페 이 브 먼 트 브 레 이 커(25kg)	시간	21.8	24.1	31.1	37.6	44.0
자재	용 접 봉	kg	6.3	7.0	8.8	9.8	10.8
	신 구 접 착 제	kg	9.2	10.4	14.0	17.4	20.9
	시 너	ℓ	2.2	2.4	2.8	3.2	3.6

[주] ① 본 품은 레일형(Rail Type) 교량신축이음장치를 무수축 콘크리트를 사용하여 설치하는 품으로, 신축이음장치의 무게는 130kg/m 이상을 기준한 것이다.

② 본 품에는 포장뜯기 및 헐기, 신축이음장치 설치, 보강철근 용접, 신구접착제 바르기, 무수축 콘크리트 타설 및 양생이 포함되었으며, 아스팔트 포장절단 및 거푸집 설치, 철근가공조립(간단)은 제외되었으므로 상기품에 추가하여 계상한다.

③ 무수축 콘르리트량은 설계에 따른다.

④ 크레인 규격은 다음에 따른다.

구 분	신축이음장치의 최대신축량(㎜)
	80∼160	240∼320
크레인 규격	15톤	20톤

⑤ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.

⑥ 강상판 교량의 신축이음장치 설치는 본 품을 따르지 않는다.

⑦ 폐아스콘 등의 폐기물처리는 별도로 계상한다.

- 삭 제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트

삭 제

[참고자료]

◦소형 교량신축이음장치(110kg/m이하)설치

(10m당)

	규격 펴깔기두께/판두께 (mm) 단위		150+150		200+200		220+220		250+250		270+270
			10 40	20 70	10 40	20 70	10 45	20 75	11 53	22 83	11 60	23 90
구분
EPOXY resin 모르터( )는 채움재		㎥	0.04 (0.04)	0.08 (0.07)	0.05 (0.04)	0.10 (0.07)	0.054 (0.045)	0.108 (0.075)	0.066 (0.053)	0.132 (0.083)	0.07 (0.06)	0.147 (0.09)
신·구 접착제 바름		㎡	5.0	5.8	6.0	6.8	6.5	7.3	7.28	8.10	7.82	8.66
앵커고정 및 코킹		개/㎡	60/3.0	60/3.0	60/4.0	60/4.0	60/4.4	60/4.4	60/5.0	60/5.0	60/5.4	60/5.4
상부표면처리		㎡	4.0	4.0	5.0	5.0	5.4	5.4	6.0	6.0	6.4	6.4
신축이음유간코킹제주입		kg	1.27	2.23	1.27	2.23	1.43	2.39	1.69	2.65	1.91	2.87
콘크리트커터운전		m	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
콘크리트바탕뜯기및헐기		㎥	0.2	0.36	0.25	0.45	0.30	0.51	0.38	0.63	0.46	0.72
공구손료		식	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

[주] ① 본 품은 콘크리트 구조물의 신축이음장치를 에폭시 모르타르(에폭시수지)와 규사의 배합비(1 : 5)를 사용하여 시공하는 품이다.

② 신축이음판 무게는 110kg / m 이하를 기준한 것이며 그 설치품은 아래와 같이 적용한다.

(10m당)

구 분	특 별 인 부	보 통 인 부	비 고
설 치 보 수	2.30 2.90	1.36 1.70

③ 본 품은 소운반이 포함되어 있으며 에폭시 모르타르 제조, 에폭시 접착제 바름 및 상부표면처리, 신축이음 유간부 코킹제 주입, 콘크리트 바탕 뜯기 및 헐기, 콘크리트컷터 운전등의 재료 및 인력품은 별도로 계상한다.

④ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.

- 삭 제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트

신설

6-6-2 교량신축이음장치 설치

(10m당)

구 분		규 격	단 위	수 량
인력	용접공		인	1.35
	콘크리트공		인	0.70
	특별인부		인	2.69
	보통인부		인	2.42
장비	크레인	10ton	hr	1.30
	굴삭기+브레이커	0.2㎥	hr	1.65
	발전기	5.5kW	hr	7.41

[주] ① 본 품은 절단 폭 800mm이하의 교량신축이음장치(모노셀형, 핑거형) 설치를 기준한 것이다.

②  본 품은 포장절단 및 뜯기, 신축이음장치 설치, 철근가공조립, 보강철근 용접, 무수축 콘크리트 타설 및 양생을 포함한다.

③ 거푸집 설치가 필요한 경우 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(착암기, 용접기, 절단기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

공기조화

설비공사

삭제

2-1 보일러 및 부속기기 설치

2-1-2 오일버너, 스토카

3. 스토카

(대당)

규격	보일러공	특별인부
스토카 0.75kW	1.5	0.4
1.5	1.8	1.3
2.2	1.8	1.4
3.7	2.0	1.9
5.5	2.0	1.9

[주] ① 조립, 설치, 수압시험 및 시운전 등을 포함한다.

- 삭 제 -

기계설비

삭제

2-1-5 연탄보일러

(대당)

구분	배관공	보 통 인 부
2구2탄	0.79	0.31
2구3탄	0.99	0.39
3구3탄	1.19	0.47

[주] ① 소운반은 별도 계상한다.

- 삭 제 -

기계설비